[image: ]
ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO IPMC-DTOR-048-2022

OBJETO CONTRACTUAL:   Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos originales) y conceptos técnicos del estado de los bienes relacionados para los medios de transporte terrestre motocicletas

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIO

1.1. CLASIFICACIÓN UNSPSC
El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

	Clasificación UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase
	Producto

	78181500
	Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo. 
	Servicios de mantenimiento o reparaciones de
Transportes
	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos
	78181503 Servicio de cambio fluidos de transmisión o de aceite

	
	
	
	
	78181505 Servicios de inspección de vehículos



1.2 DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIO

Las siguientes especificaciones técnicas mínimas se definen para la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo el suministro de repuestos originales para las siguientes motos: 

Tabla No. 1
	N°
	CLASE DE VEHÍCULO
	REFERENCIA
	PLACA
	CILINDRAJE
	MODELO DEL VEHÍCULO
	CANTIDAD

	1
	MOTOCICLETA
	YAHAMA
	ZZL 19C
	123.7CC
	2013
	1

	2
	MOTOCICLETA
	YAHAMA
	ZZL 20C
	123.7CC
	2013
	1

	3
	MOTOCICLETA
	YAHAMA
	WEA 43C
	123.7CC
	2013
	1

	4
	MOTOCICLETA
	YAHAMA
	WEA 44C 
	124 CC
	2017
	1

	5
	MOTOCICLETA
	YAHAMA
	WEA 59C
	124 CC
	2017
	1

	6
	MOTOCICLETA
	YAHAMA
	BUS 56
	N/A
	2008
	1

	7
	MOTOCICLETA
	YAHAMA
	BUS 57 
	N/A
	2008
	1



1.2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El servicio de mantenimiento preventivo está dirigido a la conservación óptima de las motos y el motor fuera de borda, buscando generar seguridad a los usuarios de los mismos, reducción de costos en reparaciones y a la conservación de los bienes en condiciones favorables así:


MOTOCICLETAS

	Código UNSPC
	Denominación del bien
	Características  Técnicas
	Cantidad

	40161513
	Combustible y filtros
	Comprobación de fugas u obstrucción de la llave manual y/o automática de la llave paso de combustible.
	1

	26101710
	Carburador
	Limpieza de Carburador
	1

	
	
	Limpieza  de Filtro aire
	1

	
	
	Paso de combustible
	1

	25191721
	Bujía(s)
	Inspección
	1

	26101743
	Regulación de válvulas
	Comprobación y ajuste
	1

	15121501
	Aceite de motor y filtro
	Cambio de aceite 4T
	1

	
	
	Revisión de filtros
	1

	26101501
	Motor
	Comprobación fugas (retenedores) y de empaques.
	1

	78181502
	Transmisión
	Revisión Kit de Arrastre
	1

	26111707
	Batería
	Revisión mínimo y máximo nivel de agua de batería
	1

	25171718
	Frenos
	Comprobación del circuito hidráulico y mecánico, fugas y abrazaderas, desgaste de pastillas y zapatas.
	1

	
	
	Ajuste y tensado.
	1

	
	
	Revisión de disco de freno
	1

	24141603
	Amortiguación
	Comprobación y pérdidas de aceite
	1

	
	
	Ajuste rodamientos dirección
	1

	
	
	Revisión retenedores de barras
	1

	
	
	Revisión de amortiguadores
	1

	31162702
	Ruedas/Neumáticos
	Presión aire, tensado de rayos, rodamientos eje, tensado y alineado ruedas.
	1

	73152108
	Luces
	Revisión luces y mandos
	1

	31161728
	Ajuste  de acople
	Ajuste de todos los tornillos que estén montados en la moto.
	1

	25173902
	Arranque del motor-Encendido
	Revisión encendido (Pedal y/o automático)
	1



Nota 1: En el caso que el mantenimiento preventivo requiera el cambio de partes estándar dicho valor será informado al supervisor del contrato para validación de valor en el mercado y su respectiva aprobación.

1.2.2 Mantenimiento correctivo
El servicio de mantenimiento correctivo deberá realizarse cuando las condiciones mecánicas de las motos lo requieran y está orientado a reponer por repuestos nuevos aquellos que cumplieron su ciclo o que por servicio se hace necesario cambiarlos, en consecuencia, el mantenimiento Correctivo de las motos será el siguiente:
	Código UNSPC
	Denominación del bien
	Características  Técnicas
	Cantidad

	78181502
	Transmisión
	Cambio Kit de Arrastre (Cadena rencauchutada, catalina, piñón de ataque)
	1

	
	
	Cambio de eje de salida
	1

	26101732
	Encendido
	Cambio de Bujía
	1

	
	
	Cambio switch
	1

	
	
	Cambio y/o reparación motor de arranque
	1

	
	
	Cambio de pedal encendido
	1

	40161513
	Combustible y Filtros
	Cambio filtro de aire
	1

	
	
	Cambio Filtro de combustible
	1

	26101710
	Carburación
	Cambio de Carburador
	1

	
	
	Cambio kit de carburación (flotador, punzón, chicler moto XTZ)
	1

	
	
	Cambio de codo goma carburador filtro de aire
	1

	39131711
	Sistema Eléctrico
	Cambio CDI
	1

	
	
	Cambio bobina de alta 
	1

	
	
	Cambio de encendido
	1

	
	
	Cambio Motor de arranque
	1

	
	
	Cambio de mandos 
	1

	39131711
	Sistema Eléctrico
	Cambio de sistema de cables de alimentación
	1

	
	
	Cambio de direccionales 
	1

	
	
	Cambio de bombillos 
	1

	
	
	Cambio de stop
	1

	
	
	Cambio de Fusibles
	1

	26111707
	Bateria
	Cambio de Bateria Seca
	1

	
	
	Cambio de Regulador de bateria
	1

	25171718
	Sistema de Frenos
	Cambio de pastillas
	1

	
	
	Cambio de bandas
	1

	
	
	Cambio de Varilla freno trasero
	1

	
	
	Cambio de guaya freno
	1

	
	
	Cambio soporte de banda
	1

	26111503
	Sistema de Velocidad
	Cambio de Engranaje de Velocímetro 
	1

	
	
	Cambio de guaya velocímetro 
	1

	
	
	Cambio kit de closh-embrague (prensa, discos, guaya)
	1

	24141603
	Amortiguación
	Cambio de monochosh 
	1

	
	
	Cambio de bujes tijera
	1

	
	
	Cambio retenedores de barras
	1

	25174202
	Dirección
	Cambio de cunas
	1

	
	
	Cambio de balineras de espigo (Superior e inferior)
	1

	
	
	Cambio manubrio de dirección
	1

	26101501
	Sistema de Motor
	Reparación de Motor generar
	1

	31171500
	Rodamiento
	Cambio de manza
	1

	
	
	Cambio de neumáticos
	1

	
	
	Cambio de gomas
	1

	
	
	Cambio de rayos
	1

	20121445
	Accesorios
	Cambio de alerones
	1

	
	
	Cambio de tapas laterales
	1

	
	
	Cambio de espejos
	1

	
	
	Cambio forro de sillín
	1

	25191838
	Servicio de Inspección de Vehículos
	Revisión Técnica Mecánica y emisiones de Gas. (Certificado CDA)
	1

	
	Inspección General
	Mantenimiento General
	1



Nota 1: Aportar los repuestos originales e insumos que se requieran para el mantenimiento correctivo de las motocicletas Del PNN Tuparro.

1.3 . ELEMENTOS A UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO
El proponente deberá acreditar la disponibilidad de los siguientes equipos y personal mínimos requeridos para la prestación del servicio:
1.3.1 Equipos mínimos requeridos para el servicio

	SERVICIO DE SERVITECA
	CANTIDAD

	Alineador de luces
	1

	Balanceador
	1

	Cargador de batería
	1

	Equipo de análisis fallas eléctricas
	1

	Equipo de sincronización electrónica
	1

	Escáner para lectura códigos de falla
	1

	SERVICIO DE LUBRICACIÓN
	CANTIDAD

	Área del servicio
	1

	Banco de trabajo
	1

	Dispensador neumático de aceite
	1

	Dispensador y pistola de engrase
	1

	SERVICIO DE TALLER
	CANTIDAD

	Banco o mesa de trabajo
	1

	Diferenciales
	2

	Elevadores de columna
	2

	Gatos hidráulicos
	6

	Manuales para diferentes marcas
	1 C/U

	Medidor de presión bomba de gasolina
	1

	Prensa hidráulica
	2

	ADMINISTRACIÓN
	CANTIDAD

	Almacén de repuestos con stock
	1

	Software administración de motocicletas
	1




1.3.2 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO
El proponente a través de su Representante Legal debe certificar que cuenta con el personal mínimo requerido durante la totalidad del plazo contractual y certificar esta circunstancia acompañada de los siguientes datos:
	FUNCIONES
	NOMBRES COMPLETOS
	CÉDULA DE CIUDADANÍA
	CANTIDAD MINIMA

	Mecánicos (frenos, suspensión, dirección, embragues, caja de velocidades, transmisión, motor)
	
	
	1

	Jefe de Taller
	
	
	1



1.3.3. INFRAESTRUCTURA FÍSICA:
EI proponente deberá disponer de un establecimiento en el municipio de Puerto Carreño Vichada, con servicio en que cuente con la infraestructura adecuada para la ejecución del objeto a contratar, seguro y debidamente equipado para el desarrollo de los trabajos contratados. Igualmente deberá disponer con recurso humano calificado y en general con maquinaria, equipo y herramientas suficientes y necesarias para atender el objeto del contrato. La entidad se reserva el derecho de realizar visita al taller ofertado en caso de ser necesario, por los posibles oferentes durante el plazo indicado en el cronograma para verificar los requisitos habilitantes. De dicha visita se levantará un acta que hará parte del informe de evaluación.
1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR
a. Suministrar los repuestos  o insumos originales de fábrica, es decir, de la misma marca  de motocicleta o de las marcas con las que sale fabricado, garantizando así las mismas tolerancias de manufactura, misma resistencia a temperatura, fatiga, torsión, tensión, compresión, etc, para garantizar la seguridad e integridad de  sus ocupantes y la durabilidad y calidad del trabajo de mantenimiento, así mismo reduciendo las posibilidades de detrimento patrimonial de los bienes del estado por el uso de repuestos que generen mayor desgaste al vehículo por no cumplir con los estándares de calidad del fabricante del automotor, que garantizan su óptimo funcionamiento y que se requieran para el mantenimiento preventivo y correctivo de la moto asignadas al Parque Nacional Natural El Tuparro
b. El proponente deberá cotizar el valor unitario de cada uno de los ítems establecidos en los cuadros anteriores para los mantenimientos solicitados y presentar la descripción del trabajo a efectuar, el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas, es decir, deben cotizar la totalidad de los servicios requeridos en la presente invitación. No se aceptan propuestas parciales.
c. La suma de los valores unitarios relacionados en los cuadros anteriores será el valor total de la propuesta para el suministro de servicios. El valor total del contrato será por el presupuesto oficial del mismo, a partir de los precios de referencia fijados en la propuesta. En caso de requerir servicios de mantenimiento adicionales a los cotizados en la propuesta, el contratista deberá presentar previa cotización de los mismos, la cual deberá ser autorizada por el supervisor del contrato de manera previa.
d. Teniendo en cuenta que la información del estudio de mercado y las especificaciones técnicas son precios e ítems de referencia, los repuestos y cantidades que requieran los elementos para su adecuado funcionamiento, serán requeridas previamente por el supervisor del contrato, de acuerdo con el diagnóstico presentado por el contratista, el cual debe ser realizado obligatoriamente la primera vez que revise las motocicletas, y las veces que el supervisor del contrato lo requiera; así como al presupuesto asignado.

Definición Técnica. El valor estimado comprende los costos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con el suministro de repuestos originales para el parque automotor del Parque El Tuparro
1.4.1 Invariabilidad de los Precios. EI proponente deberá suministrar los repuestos originales, nuevos, no remanufacturados, ni repotenciados de primera calidad. Los precios de los repuestos deben corresponder a los que oferto el proponente con su propuesta y en caso de que éste presente variación al momento de ser requeridos para su instalación, deberán ser cotizados y aprobados por el supervisor del contrato. EI proponente deberá reintegrar al PNN El Tuparro los repuestos o partes que fueron objeto del cambio.
Nota: En caso de que el mantenimiento correctivo requiera una suma de dinero considerable, esto es, que afecte la cantidad de mantenimientos preventivos que se deben realizar, se suscribirá un documento entre la partes. 
1.5	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Además de las obligaciones previstas en la cláusula anterior, el CONTRATISTA se obliga a:

a. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de la mano de obra y repuestos suministrados.
b. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo que requieran las motos del PNN El Tuparro en un establecimiento en el municipio de Puerto Carreño Vichada.
c. Presentar por escrito el(los) diagnóstico(s) técnico y económico realizado(s) a (las) moto(s) que ingrese(n) al respectivo mantenimiento para la aprobación del supervisor. 
d. Suscribir documento y/o acta de compensación con la entidad, en caso de que el mantenimiento correctivo requiera una suma de dinero considerable, esto es, que afecte la cantidad de mantenimientos preventivos mínima que se deban realizar (un mantenimiento preventivo por moto), según las condiciones del contrato.
e. Una vez inicia la ejecución del contrato, el contratista deberá subir en la plataforma SECOP II en la opción EJECUCION CONTRACTUAL las facturas después de radicarlas en la Entidad Estatal. en esta sección podrá cargar los informes de actividades y en general documentos de la ejecución contractual que la Entidad Estatal le solicite.
f. Suministrar los repuestos originales y la mano de obra que requieran las motos para su adecuado funcionamiento.
g. Garantizar el desplazamiento de mecánicos a los sitios donde por eventualidades El Parque lo requiera con el fin de desvarar las motos.
h. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
i. Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término no mayor a diez (10) días efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por el supervisor del contrato.
j. Constituir las garantías y mantener su vigencia.
k. Efectuar las reparaciones según la orden y autorización dada únicamente por el supervisor.
l. EI contratista deberá atender en debida forma los reclamos que presente el PNN El Tuparro con relación a la prestación del servicio y adoptará las medidas de manera inmediata.
m. Presentar ante a la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
n. Responder civil y penalmente por los accidentes o daños a las motos de Parques Nacionales Naturales y a terceros que pudiesen ocurrir durante la movilización de las mismas durante las reparaciones y pruebas mecánicas de funcionamiento.
o. [bookmark: _GoBack]El contratista deberá mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato
p. Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando que sean originales, nuevos y cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad.
q. Entregar las motos en perfecto estado de funcionamiento.
r. El mantenimiento preventivo y correctivo se realizará a los automotores que se relacionan en el numeral 3.2, sin embargo, Parques Nacionales Naturales podrá incrementar o reducir la cantidad de motos durante la vigencia del contrato, para lo cual se notificará al contratista oportunamente, a través del supervisor del contrato.
s. Entregar los diagnósticos en un periodo no mayor a 48 horas, los cuales definen la necesidad de los mantenimientos preventivos y/o correctivos de las motocicletas
t. Realizar Los mantenimientos preventivos dentro de los 5 días hábiles siguientes de ingresada la moto al taller.
u. Garantizar que los mantenimientos correctivos serán prioridad del establecimiento toda vez que las demoras afectan la gestión del área protegida, por lo tanto, cuando se presente un mantenimiento correctivo deberá contar con un cronograma de actividades para su cumplimiento efectivo.
v. Generar certificación una vez realizado los mantenimientos de las motocicletas del Parque Nacional Natural El Tuparro, informando la vida útil que le queda a los bienes a los cuales se les efectuó el mantenimiento.
w. Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato.

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo; 

Atentamente: 


Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:
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DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA
  Carrera 39 N° 26c – 47 Villavicencio, Colombia
www.parquesnacionales.gov.co
Teléfono: 6819000
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