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Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3
	República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira

ANEXOS



ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Ciudad y Fecha, 

Señores:
MUNICIPIO DE PALMIRA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Ciudad

[bookmark: _heading=h.30j0zll]ESTA COMUNICACIÓN TIENE POR OBJETO PRESENTAR OFERTA PARA “INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 1,2 Y 5 DEL MUNICIPIO DE PALMIRA”
De igual manera, el suscrito declara que:

1. Tengo capacidad legal y estoy facultado para presentar esta propuesta.

2. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrar sólo obliga a Ios firmantes de esta carta.

3. La información suministrada es veraz y no fija condiciones económicas artificialmente bajas con el propósito de obtener Ia adjudicación del contrato.

4. En el evento en que me sea adjudicada la contratación, me comprometo a realizar todos Ios trámites tendientes aI perfeccionamiento y ejecución del contrato, dentro de Ios términos y condiciones establecidos en la invitación pública y en Ia Ley.

5. Conozco el Estatuto General de Contratación de Ia Administración Pública y sus decretos reglamentarios.

6. Conozco y acepto Ia forma de pago estipulada en la Invitación Pública.

7. Conozco la Invitación Pública y los anexos de Ia presente contratación, la he estudiado cuidadosamente, incluidas sus adendas (si Ias hay, entendidas como Ias modificaciones a Ia misma) y acepto sus términos sin reservas ni condicionamientos.

8. Me comprometo a actuar de buena fe en todo eI proceso de selección del Contratista.

[bookmark: _heading=h.1fob9te]
9. Que Ia vigencia de Ia propuesta es de noventa (90) días o hasta la ejecución del contrato. 

10. Así mismo, manifestamos que no nos hallamos reportados en el boletín de responsables fiscales vigente, expedido por Ia Contraloría General de Ia República, de acuerdo con Io previsto en el artículo 60 de Ia Ley 610 de 2000.

11. Que, para la evaluación financiera, organizacional la Entidad deberá contemplar los indicadores financieros de nuestro mejor año fiscal, el cual es establecido por este proponente de la siguiente forma (solo si aplica):


	NOMBRE DEL INTEGRANTE
	MEJOR AÑO FISCAL A EVALUAR PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD FINANCIERO, ORGANIZACIONAL Y PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

	 
	 



	
(PARA EL CASO DE PROPONENTES PLURALES: INCLUIR TANTAS LÍNEAS COMO INTEGRANTES DEL PROPONENTE EXISTAN)


12. Que cumplimos con todas las especificaciones y descripciones técnicas indicadas en los documentos y estudios previos del presente proceso.

13. Adicionalmente, declaramos bajo Ia gravedad del juramento:

Que conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con los artículos 8o. y siguientes de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, de las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7o. y 52 de la citada ley y declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni tampoco la sociedad que represento.

Que no he sido sancionado mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad Oficial. (Nota: Si el proponente ha sido objeto de sanciones contractuales (cláusula penal y/o caducidad), por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar las sanciones y la entidad que las impuso. En caso de caducidad, ella genera inhabilidad para contratar por 5 años y por tanto el caso no se ubica aquí sino dentro de lo dispuesto en el numeral 9 literal a), pero teniendo en cuenta los 5 años de Ley).

“NOTA:  Cuando el proponente o su representante legal no sea un Ingeniero hidráulico, sanitario y/o civil se debe diligenciar el siguiente párrafo en la carta de presentación de la propuesta.

“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es ingeniero ambiental, sanitario y/o civil matriculado, yo_________ [nombres y apellidos] Ingeniero _________con Matrícula Profesional No. _______ y C. C. No. _______ de _______, avalo la presente propuesta”.

(Nombre y firma de quien avala la propuesta). “


Que toda la información contenida en la propuesta es veraz y autorizo su confirmación.

Atentamente,


Firma del representante legal: _______________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________
Nombre del representante legal: _____________________________
N.I.T: ______________________
C.C:____________________
Dirección: _______________________________________________
Teléfonos: ______________________________________________
e-mail: __________________________________________________
[bookmark: _heading=h.3znysh7]
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ANEXO 2

Documento de conformación de Consorcio o Unión Temporal (Anexo No. 2)


[bookmark: _heading=h.tyjcwt]FORMATO UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS

En la ciudad de_____________ a los_____ días del mes de ____________del año ________, entre quienes suscriben este documento, de una parte _________________________________ sociedad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de Sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural) legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de ________________, representada legalmente por ______________________ mayor de edad, domiciliado en ________________ identificado: con cédula de ciudadanía número ______________________ expedida en ____________ , en su condición de ___________________, y representante legal de la misma, por una parte, y por la otra ____________________________, sociedad de responsabilidad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de Sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural), legalmente constituida y con domicilio principal en _______________ representada legalmente por _______________________ mayor, domiciliado en___________ identificado con la cédula de ciudadanía número ____________________ expedida en ________________, quien obra en su calidad de Gerente y representante legal de la misma, hemos decidido conformar una UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio), la cual se denominará _____________________ y se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) consiste en la presentación conjunta a el Municipio de Palmira, de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato que resulte del proceso de mínima cuantía No. __________ cuyo objeto consiste en _________________________________________________. La UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) se compromete en caso de adjudicación a la realización a cabalidad de los servicios objeto del contrato dentro de las normas exigidas por la Entidad y en general al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de su ejecución. Las partes se encargarán de elaborar la Propuesta Técnica, suministrarán el mutuo apoyo técnico, logístico y administrativo que se requiera para dicha presentación. 

SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO.- La UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) se denominará ____________________ y su domicilio será la ciudad de _____________ con dirección en _________________FAX_______, Teléfono ________

TERCERA: TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY- La participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%) de la UNIÓN TEMPORAL o CONSORCIO no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de el Municipio de Palmira y serán distribuidas de la siguiente forma: 

	INTEGRANTES
	Porcentaje de participación
	LABOR A DESARROLLAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
(solo para uniones temporales)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) responderán solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con El Municipio de Palmira. (En caso de Uniones Temporales) Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno dé los, miembros de la UNIÓN TEMPORAL de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 7° de la Ley 80 de 1993. (En caso de Consorcios). Las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato afectarán a todos los miembros de conforman el CONSORCIO de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 7° de la Ley 80 de 1993. 

QUINTA: DURACIÓN.- La duración de la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) en caso de salir favorecida con la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el cierre del proceso, la liquidación del contrato y tres (3) años más. En todo caso la UNION TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas. 

SEXTA: CESIÓN.- Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación de los integrantes del consorcio o unión temporal entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación previa y por escrito del Municipio de Palmira. En caso de aceptarse la cesión por parte del Municipio de Palmira el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente. 

SÉPTIMA: REPRESENTANTE DE LA UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio).- La UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) designa como Representante Legal de ésta, al señor(a) _______ ___________________________ domiciliado en _________________ identificada(o) con la cédula de ciudadanía número _________________ de _________________ el cual está facultado para contratar, comprometer, negociar, y representar a la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio), igualmente se nombra como suplente del Representante al señor(a) ____________________ domiciliado en ___________________________ con cédula de ciudadanía número _______________ de _________________. 

OCTAVA: De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, la facturación  se realizará de la siguiente manera: __________________________________________________________________

NOVENA: CLÁUSULAS OPCIONALES - El documento podrá contener las cláusulas opcionales que los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la Ley 80/93. 

Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de ____ a los ____ días del mes de ____________ de 2022, por quienes intervinieron,
	
_____________________
Nombre: 
CC:
Representante Legal:
NIT: 
Dirección: 
Teléfono:
	
_____________________
Nombre:
CC:
Representante Legal:
NIT: 
Dirección:
Teléfono:
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ANEXO No. 3
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Fecha,
Señores:
MUNICIPIO DE PALMIRA
Cra. 29 #Calle 30, Palmira, Valle del Cauca
Ciudad

___________________________, identificado con cédula de ciudadanía _________________________(En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere) o de persona natural), de ______________(Razón social de la compañía),  identificada con Nit  o CC____________ ,  me permito certificar que se han efectuado los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.
EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA

· FIRMA____________________________________________________________
· NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL)	
· TARJETA PROFESIONAL
· (Para el Revisor Fiscal) ___________________________________

Esta certificación debe estar suscrita por el Revisor Fiscal cuando corresponda. 
Sólo en el evento en que el proponente no esté obligado a tener Revisor Fiscal se aceptará la firma del Representante Legal.

EN CASO QUE EL PROPONENTE NO TENGA PERSONAL A CARGO Y POR ENDE NO ESTE OBLIGADO A EFECTUAR EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEBERÁ INDICARLO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que el proponente no tiene obligaciones con el sistema general de seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales:

FIRMA: _______________________
Nombre:
Identificación:  
























ANEXO No. 4

PACTO DE TRANSPARENCIA

Como proponente y representante legal de la firma ___________________________ asumo los siguientes compromisos:
1.	Actuaré en el presente proceso de contratación con estricto apego a las normas jurídicas y éticas propias de este tipo de procedimientos, y conforme a los principios de buena fe, transparencia y equidad;
2.	Me abstendré de realizar u ofrecer, directa o indirectamente pagos de comisiones o dádivas, sobornos u otra forma de halago a empleado alguno del Municipio de Palmira, o de utilizar medios de presión con ocasión del proceso en el que participo;
3.	No permitiré que ninguno de mis empleados o agente comisionista independiente lo haga en mi nombre;
4. Impartiré instrucciones y adoptaré todas las medidas necesarias para que todos mis empleados y agentes, y cualesquiera otros representantes, no incurran en conductas violatorias del presente pacto, exigiéndoles en todo momento el cumplimiento de las leyes de la República de Colombia y especialmente de aquellas que rigen el presente el proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse del mismo, e impondré la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los empleados del Municipio de Palmira bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que puedan influir sobre dichos empleados;
5. No utilizaré, en la etapa de evaluación de las propuestas, argumentos sobre incumplimiento de requisitos diferentes a los establecidos en el presente proceso contractual, para efectos de buscar la descalificación de mis competidores o modificar el orden de elegibilidad de las propuestas;
6. Denunciaré con la debida justificación y de manera inmediata ante las autoridades competentes, el Municipio de Palmira, la Veeduría Ciudadana y los demás órganos de control, cualquier actuación irregular ejecutada por empleados de la Entidad y/o los proponentes.

Para constancia firmo en la ciudad de ______________ a los _____ (días) del mes de_____________ del año 2022.

ANEXO 5
EXPERIENCIA 

[image: ]


*Manifiesto bajo la gravedad de juramento que la información aquí contenida es cierta

Firma del representante legal:
Nombre del representante legal:
CC. No.:
Nombre o razón social del proponente:
NIT.:












ANEXO No. 7.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ITEMS OBJETO DE LA INTERVENTORIA


Las actividades por desarrollar en los proyectos de la comuna 1 comprenden:
a)             Realizar preliminares y adecuaciones de obras
b)             Realizar nivelación, cimentación y fundición de estructura
c)             Realizar adecuaciones de mampostería, pisos y acabados
d)             Realizar adecuación e instalación de cubiertas
e)             Realizar instalaciones eléctricas
f)                Instalaciones hidráulicas y aparatos sanitarios
g)             Adecuación de zonas verdes
h)             Mallas y entramados
i)                Realizar adecuaciones finales para entrega de obra.

Los ítems de obra a contratar se refieren a la construcción de una obra civil. Descripción de los ítems para cada una de las instituciones educativas de la comuna 1:






	Nº
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD
	 
	

	
	
	
	
	
	

	 
	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO LIZARAZO SEDE ANTONIO LIZARAZO
	 
	
	

	 
	PRELIMINARES
	 
	 
	
	

	1
	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIOS
	ML
	40,00
	
	

	1,1
	MODULO ANDAMIO H +2000 M=1.4X3.0 ALTURA CERTIFICADOS
	M/D
	10,00
	
	

	 
	ESTRUCTURAS
	 
	 
	
	

	2
	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI (,30*,30) CORTA SOLES
	M3
	5,10
	
	

	2,1
	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI (,40*,40)
	M3
	4,90
	
	

	2,2
	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI (,40*,40)
	M3
	9,60
	
	

	2,3
	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 240Mpa
	KG
	952
	
	

	2,4
	ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 240Mpa
	KG
	1180
	
	

	2,5
	VIGA CONCR AMARRE MURO 12X25CM
	ML
	39,95
	
	

	2,6
	MESON EN CONCRETO H=8,1 - 10CM
	M2
	1,52
	
	

	 
	PISOS Y ACABADOS
	 
	 
	
	

	3
	ALISTADO PISO 5 CM
	M2
	94,00
	
	

	3,1
	ENCHAPE CERAMICA 20X30 DE 1 CALIDAD
	M2
	94,00
	
	

	3,2
	MURO LADRILLO CONCRETO #12 12,0x 7,5 x 0,19
	M2
	42,00
	
	

	3,3
	GUARDAESCOBAS GRANITO PREFABRICADO 10 CM
	ML
	43,00
	
	

	3,4
	ENCHAPE CERAMICA 20X30 DE 1 CALIDAD
	M2
	13,60
	
	

	3,5
	MURO LADRILLO CONCRETO #12 12,0x 7,5 x 0,19
	M2
	6,80
	
	

	3,6
	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2
	M2
	13,60
	
	

	 
	CUBIERTAS Y CIELOS
	 
	 
	
	

	4
	PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -3.0MM C.11
	ML
	70,00
	
	

	4,1
	TEJA ASBESTO-FIBRO CEMENTO- BOARD
	M2
	159,00
	
	

	4,2
	INSTALACION TEJA ASBESTO CEMENTO
	M2
	159,00
	
	

	4,3
	TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL SUPER ,35MM
	M2
	73,71
	
	

	4,4
	CABALLETE TEJA AJOVER
	ML
	12,60
	
	

	4,5
	VIGA CANAL AEREA CONCRETO 3000 PSI
	M3
	1,72
	
	

	4,6
	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6
	ML
	39,40
	
	

	4,7
	C.F.PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA+VINILO
	M2
	94,00
	
	

	4,8
	SOLAPA LAMINA ALUMINIO NATURAL 7MM
	ML
	12,00
	
	

	4,9
	ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE
	KLS
	50,00
	
	

	4,91
	C.F.PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA+VINILO
	M2
	22,42
	
	

	4,92
	LAVADA Y LIMPIEZA TEJA
	M2
	1.002,00
	
	

	4,93
	PEND IMPERMEAB LOSA 2 A 4 CM MORT 1:3
	ML
	143,75
	
	

	 
	CERRAJERIA METALICA
	 
	 
	
	

	5
	NAVE LAM.LLENA CAL.20 COR. (puertas)
	M2
	3,50
	
	

	5,1
	MARCO LAM. 1.01-1.5 M CAL.20 PEST S/LUCE (puertas)
	UND
	1,00
	
	

	5,2
	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA
	M2
	3,58
	
	

	5,3
	ESMALTE MARCO METALICO
	UND
	4,00
	
	

	5,4
	DIV. METALICA BANO L. ACERO INOX C,148
	M2
	6,16
	
	

	5,5
	NAVE LAM LLENA CAL 20 BAT
	M2
	7,50
	
	

	 
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	
	

	6
	BALA PANEL LED 24W
	UND
	10,00
	
	

	6,1
	SALIDA S1 EMT
	UND
	3,00
	
	

	6,2
	TUBO PVC 2"
	ML
	36,00
	
	

	6,3
	CABLE COBRE HF-ZH# 12
	ML
	50,00
	
	

	6,4
	SAL TOMA 120 PVC
	UND
	4,00
	
	

	 
	APARATOS SANITARIOS
	 
	 
	
	

	7
	ORINAL PEQUEÑO
	UND
	2,00
	
	

	7,1
	GRIFO DUCHA SENCILLA ECO
	UND
	2,00
	
	

	7,2
	LAVAMANOS SOBREPONER LINEA ECONOMICA
	UND
	6,00
	
	

	7,3
	GRIFO LAVAMANOS LINEA ECON SENC
	UND
	6,00
	
	

	7,4
	SANITARIO LINEA ECONOMICA
	JGO
	3,00
	
	

	7,5
	KIT ACCESORIOS BANO PLASTICO CROMO 6P EC
	JGO
	2,00
	
	

	 
	INSTALACIONES HIDRAULICAS
	 
	 
	
	

	8
	VALVULA CIERRE RAPIDO 1/2''
	UND
	2,00
	
	

	8,1
	TUBERIA PVC ,1/2"
	ML
	4,50
	
	

	8,2
	TEE PRESION PVC ,1/2"
	UND
	4,00
	
	

	8,3
	CODO 90 PRESION PVC ,1/2"
	UND
	6,00
	
	

	 
	VARIOS
	 
	 
	
	

	9
	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.
	M3
	3
	
	

	9,1
	LIMPIEZA GENERAL
	M2
	114,65
	
	


 
 
 


 
	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO LIZARAZO SEDE ROSA ZARATE DE PEÑA
	 
	 
	 
	

	Nº
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD
	 
	

	
	
	
	
	
	

	 
	PRELIMINARES
	 
	 
	
	

	1
	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD
	ML
	40,00
	
	

	1,1
	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO
	M2
	155,00
	
	

	1,2
	DESM.ESTRUCTURA METALICA PERFILES-VIGAS
	KL
	40,00
	
	

	1,3
	DESM. MARCO DOBLE + NAVE DOBLE
	UND
	6,00
	
	

	1,4
	DEMOL PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO
	M2
	150,00
	
	

	1,5
	DEMO. CIELO FALSO MADERA
	M2
	90,00
	
	

	1,6
	DEMOL CIELO FALSO PANEL+ ESTRUCTURA
	M2
	50,00
	
	

	1,7
	DEMOLICION MURO EN LADRILLO SOGA
	M2
	180,00
	
	

	1,8
	DEMOL.LOSA CONCRETO E<=15CMS
	M2
	14,00
	
	

	1,9
	RETIRO LAMPARA
	UND
	5,00
	
	

	1,91
	DEMOL VIGA AMARRE MURO
	ML
	15,00
	
	

	1,92
	DEMOL. MESON CONCRETO
	M2
	3,00
	
	

	1,93
	DEMOL. GUARDAESCOBAS
	ML
	40,00
	
	

	 
	CIMENTACION Y ESTRUCTURA
	 
	 
	
	

	2
	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIOS
	ML
	172,10
	
	

	2,1
	EXCAVACION TIERRA A MANO
	M3
	14,05
	
	

	2,2
	SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA
	M2
	7,68
	
	

	2,3
	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA (,80*,80*,30)
	M3
	2,30
	
	

	2,4
	CONTRAPISO REFORZADO E= 10CM 3000 PSI
	M2
	166,48
	
	

	2,5
	VIGA CIMIENTO ENLACE H=35CM 3100PSI
	M3
	11,21
	
	

	2,6
	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI (,35*,35)
	M3
	3,97
	
	

	2,7
	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 240Mpa
	KG
	1.100,00
	
	

	2,8
	ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 240Mpa
	KG
	1.650,00
	
	

	2,9
	MALLA ELECTROSOLDADA
	KG
	110,00
	
	

	2,91
	LOSA CASETON ESTERILLA E=30 CM TORTA
	M2
	166,48
	
	

	2,92
	VIGA CONCR AMARRE MURO 12X25CM
	ML
	20,00
	
	

	 
	PISOS Y MUROS
	 
	 
	
	

	3
	ALISTADO PISO 5 CM
	M2
	176,29
	
	

	3,1
	ENCHAPE CERAMICA 20X30 DE 1 CALIDAD
	M2
	176,29
	
	

	3,2
	MURO LADRILLO CONCRETO #12 12,0x 7,5 x 0,19
	M2
	44,70
	
	

	3,3
	REPELLO MURO 1:2
	M2
	443,35
	
	

	3,4
	GUARDAESCOBAS GRANITO PREFABRICADO 10 CM
	ML
	170,52
	
	

	 
	CUBIERTA
	 
	 
	
	

	4
	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS
	ML
	15,00
	
	

	4,1
	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL
	ML
	3,00
	
	

	4,2
	SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC
	UND
	6,00
	
	

	4,3
	CODO BAJANTE 90 CANAL PVC
	UND
	1,00
	
	

	4,4
	TAPA EXTERNA CANAL AMAZONAS PVC
	UND
	1,00
	
	

	4,5
	UNION CANAL AMAZONAS PVC
	UND
	1,00
	
	

	4,6
	UNION BAJANTE CUADRADO-TUBO 3" PVC"
	UND
	1,00
	
	

	4,7
	ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE
	KLS
	6,00
	
	

	 
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	
	

	5
	BALA PANEL LED 24W
	UND
	18,00
	
	

	5,1
	SALIDA S1 EMT
	UND
	6,00
	
	

	5,2
	TUBO PVC 2"
	ML
	110,00
	
	

	5,3
	CABLE COBRE HF-ZH# 12
	ML
	110,00
	
	

	5,4
	SAL TOMA 120 PVC
	UND
	16,00
	
	

	 
	CERRAJERIA METALICA
	 
	 
	
	

	6
	NAVE LAM.LLENA CAL.20 COR. (puertas)
	M2
	6,00
	
	

	6,1
	MARCO LAM. 1.01-1.5 M CAL.20 PEST S/LUCE (puertas)
	UND
	3,00
	
	

	6,2
	VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA CAL.20 COR.
	M2
	20,00
	
	

	 
	VARIOS
	 
	 
	
	

	7
	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.
	M3
	22,00
	
	

	7,1
	LIMPIEZA GENERAL
	M2
	160,73
	
	

	 
	ESTUDIO DE SUELOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCION
	 
	 
	
	

	8
	ESTUDIO DE SUELOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCION
	und
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	 


 
 

 
	INSTITUCION EDUCATIVA HAROLD EDER SEDE HAROLD EDER
	 
	 
	 
	

	Nº
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD
	 
	

	
	
	
	
	
	

	 
	PRELIMINARES
	 
	 
	
	

	1
	LAVADA Y LIMPIEZA TEJA
	M2
	642,00
	
	

	1,1
	TEJA ASBESTO-FIBRO CEMENTO- BOARD
	M2
	84,00
	
	

	1,2
	INSTALACION TEJA ASBESTO CEMENTO
	M2
	84,00
	
	

	1,3
	DESM CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA
	M2
	144,29
	
	

	 
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	
	

	2
	TOTALIZADOR 3X80 AMPERIOS
	UND
	2,00
	
	

	2.1
	REUBICACION DE PROTECCION TOTALIZADOR
	UND
	1,00
	
	

	2.2
	CONECTOR BIMETALICO EN LINEA NEUTRO
	UND
	1,00
	
	

	2.3
	MANTENIMIENTO CAJA DE BREAKERS
	UND
	4,00
	
	

	2.4
	BALA PANEL LED 24W
	UND
	26,00
	
	

	 
	CUBIERTA
	 
	 
	
	

	3
	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS
	ML
	57,00
	
	

	3.1
	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL
	ML
	17,09
	
	

	3.2
	SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC
	UND
	19,00
	
	

	3.3
	CODO BAJANTE 90 CANAL PVC
	UND
	4,00
	
	

	3.4
	TAPA EXTERNA CANAL AMAZONAS PVC
	UND
	4,00
	
	

	3.5
	UNION CANAL AMAZONAS PVC
	UND
	4,00
	
	

	3.6
	C.F.PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA+VINILO
	M2
	144,29
	
	

	3.7
	UNION BAJANTE CUADRADO-TUBO 3" PVC"
	UND
	4,00
	
	

	 
	VARIOS
	 
	 
	
	

	4
	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.
	M3
	2,00
	
	

	4.1
	LIMPIEZA GENERAL
	M2
	144,28
	 
 
 
	


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	INSTITUCION EDUCATIVA HAROLD EDER SEDE JOSE MANUEL GROOT
	 
	 
	 
	

	Nº
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD
	 
	

	
	
	
	
	
	

	 
	DEMOLICIONES DESMONTAJES
	 
	 
	
	

	1
	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO
	M2
	67,50
	
	

	 
	PREELIMINARES
	 
	 
	
	

	2
	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD
	ML
	40,00
	
	

	 
	APARATOS SANITARIOS
	 
	 
	
	

	3
	INSTALACION LAVAMANOS
	UND
	6,00
	
	

	3,1
	GRIFO SENCILLO LAVAMANOS LIN ECON
	UND
	8,00
	
	

	3,2
	SANITARIO LINEA ECONOMICA
	JGO
	7,00
	
	

	3,3
	KIT ACCESORIOS BANO PLASTICO CROMO 6P EC
	JGO
	2,00
	
	

	3,4
	INSTALACION APARATO SANITARIO
	UND
	7,00
	
	

	 
	MESONES
	 
	 
	
	

	4
	MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM
	ML
	4,70
	
	

	4,1
	ENCHAPE CERAMICA 21.0-40.0 MESON
	ML
	4,70
	
	

	 
	INSTALACIONES SANITARIAS
	 
	 
	
	

	5
	PUNTO SANITARIO PVC 2 [SIFON]
	UND
	4,00
	
	

	5,1
	PUNTO SANITARIO PVC 2
	UND
	9,00
	
	

	5,2
	PUNTO SANITARIO PVC 4"
	PTO
	18,00
	
	

	5,3
	TUB.PVC 2 SANI
	ML
	12,00
	
	

	5,4
	TUB. PVC 4 SANI
	ML
	36,00
	
	

	5,5
	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]
	UND
	2,00
	
	

	5,6
	REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO"
	UND
	2,00
	
	

	 
	INSTALACIONES HIDRAULICAS
	 
	 
	
	

	6
	TUBERIA PVC ,3/4"
	ML
	20,00
	
	

	6,1
	TUBERIA PVC ,1/2"
	ML
	32,00
	
	

	6,2
	PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2
	UND
	31,00
	
	

	6,3
	VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2"
	UND
	2,00
	
	

	 
	PISOS Y ENCHAPES
	 
	 
	
	

	7
	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 5 CM
	M2
	67,50
	
	

	7,1
	ENCHAPE CERAMICA 20X30 DE 1 CALIDAD
	M2
	67,50
	
	

	 
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	
	

	8
	SAL LAMP PVC
	UND
	8,00
	
	

	8,1
	SALIDA S1 PVC
	UND
	14,00
	
	

	8,2
	CABLE COBRE HF-ZH# 12
	ML
	50,00
	
	

	8,3
	BALA PANEL LED 24W
	UND
	14,00
	
	

	 
	CARPINTERIA METALICA
	 
	 
	
	

	9
	NAVE LAM.LLENA CAL.20 COR. (puertas)
	M2
	7,80
	
	

	9.1
	MARCO LAM. 1.01-1.5 M CAL.20 PEST S/LUCE (puertas)
	UND
	4,00
	
	

	9.2
	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA
	M2
	5,00
	
	

	9.3
	ESMALTE MARCO METALICO
	UND
	5,00
	
	

	9.4
	ESMALTE LUCETA METAL BARROTES-PARALES
	M2
	8,00
	
	

	9.5
	WASH - PRIMER
	M2
	10,00
	
	

	9.6
	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00
	UND
	4,00
	
	

	 
	INSTALACIÓN CIELOS FALSOS
	 
	 
	
	

	10
	C.F.PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA+VINILO
	M2
	67,5
	
	

	 
	CUBIERTA
	 
	 
	
	

	11
	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS
	ML
	19,50
	
	

	11.1
	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL
	ML
	12,00
	
	

	11.2
	SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC
	UND
	6,00
	
	

	11.3
	CODO BAJANTE 90 CANAL PVC
	UND
	4,00
	
	

	11.4
	TAPA EXTERNA CANAL AMAZONAS PVC
	UND
	4,00
	
	

	11.5
	UNION CANAL AMAZONAS PVC
	UND
	4,00
	
	

	11.6
	UNION BAJANTE CUADRADO-TUBO 3" PVC"
	UND
	4,00
	
	

	 
	PINTURA
	 
	 
	
	

	12
	ESTUCO ACRILICO
	M2
	150,00
	
	

	12.1
	KORAZA [3M] (MUROS EXTERIORES)
	M2
	150,00
	
	

	 
	VARIOS
	 
	 
	
	

	13
	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.
	M3
	5,00
	
	

	13.1
	LIMPIEZA GENERAL
	M2
	65,31
	
	

	 
	ADECUACIÓN ZONAS VERDES
	 
	 
	
	

	14
	CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZA
	M2
	165,00
	
	

	14.1
	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA
	M3
	22,60
	
	

	14.2
	PLANTA ORNAMENTAL PEQUEÑA H=20-40CM
	UND
	12,00
	
	

	14.3
	PLANTA ORNAMENTAL GRANDE  H=50-80CM
	UND
	12,00
	
	

	14.4
	ARBUSTO DURANTA
	UND
	40,00
	
	


 
 
	INSTITUCION EDUCATIVA HAROLD EDER -SEDE VICENTE ESCOBAR
	 
	 
	 
	

	Nº
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD
	 
	

	
	
	
	
	
	

	 
	ESTRUCTURAS
	 
	 
	
	

	1
	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIOS
	ML
	26,40
	
	

	1.1
	EXCAVACION TIERRA A MANO
	M3
	4,19
	
	

	1.2
	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO
	M2
	32,00
	
	

	1.3
	SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA
	M2
	6,00
	
	

	1.4
	ZAPATA CONRETO 3000 PSI 210 MPA
	M3
	1,8
	
	

	1.5
	VIGA CIMIENTO ENLACE H=41CM 3100 PSI
	M3
	2,394
	
	

	1.6
	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI
	M3
	1,62
	
	

	1.7
	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI
	M3
	2,394
	
	

	1.8
	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI
	KLS
	550
	
	

	1.9
	ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI
	KLS
	1050
	
	

	 
	CUBIERTAS
	 
	 
	
	

	2
	PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -3.0MM C.11
	ML
	25,60
	
	

	2.1
	ESTRUCTURA METALICA
	KLS
	264,8
	
	

	2.2
	CABALLETE TEJA AJOVER
	ML
	3,20
	
	

	2.3
	TEJA CUBIERTA CINDUTEC
	M2
	34,88
	
	

	2.4
	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS
	ML
	6,40
	
	

	2.5
	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL
	ML
	12,00
	
	

	2.6
	SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC
	UND
	6,00
	
	

	2.7
	CODO BAJANTE 90 CANAL PVC
	UND
	4,00
	
	

	2.8
	TAPA EXTERNA CANAL AMAZONAS PVC
	UND
	4,00
	
	

	2.9
	UNION CANAL AMAZONAS PVC
	UND
	4,00
	
	

	2.10
	UNION BAJANTE CUADRADO-TUBO 3" PVC"
	UND
	4,00
	
	

	 
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	
	

	3
	BALA PANEL LED 24W
	UND
	4,00
	
	

	3,1
	SALIDA S1 EMT
	UND
	1,00
	
	

	3,2
	TUBO PVC 2"
	ML
	25,00
	
	

	3,3
	CABLE COBRE HF-ZH# 12
	ML
	25,00
	
	

	3,4
	SAL TOMA 120 PVC ZONA HUMEDA
	UND
	2,00
	
	

	 
	MOVIMIENTO ESCOMBROS
	 
	 
	
	

	4
	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.
	M3
	4,9676759
	
	

	4,1
	LIMPIEZA GENERAL
	M2
	35,00
	
	


 
 
	INSTITUCION EDUCATIVA HAROLD EDER -SEDE EDUARDO SANTOS
	 
	 
	 
	

	Nº
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD
	 
	

	
	
	
	
	
	

	 
	DEMOLICIONES DESMONTAJES
	 
	 
	
	

	1
	DESM.APARATO SANITARIO
	UND
	14,00
	
	

	1.1
	DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE
	UND
	14,00
	
	

	1.2
	RETIRO TUBERIA AGUA GALVA.-PVC-HF-AC-XXX
	ML
	12,00
	
	

	1.3
	DESM.MARCO + NAVE SENCILLA
	UND
	2,00
	
	

	1.4
	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO
	M2
	34,94
	
	

	1.5
	DEMOL EDIFICACION EXISTENTE
	M2
	39,48
	
	

	1.6
	DESM CUBIERTA FIBRO CEMENTO
	M2
	39,48
	
	

	 
	OBRAS PREELIMINARES
	 
	 
	
	

	2
	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.
	M2
	34,94
	
	

	2,1
	DEMOL RECUBRIMIENTO CONCRETO A=20CM
	ML
	30,13
	
	

	Subtotal
	 
	 
	 
	
	

	 
	ESTRUCTURA
	 
	 
	
	

	3
	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO
	M2
	43,00
	
	

	3,1
	VIGA CIMIENTO ENLACE H=35 CM 3100 PSI
	M3
	2,47
	
	

	3,2
	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM
	ML
	34,60
	
	

	3,3
	COLUMNA AMARRE MURO
	ML
	31,00
	
	

	3,4
	ACERO REFUERZO FLEJADO 60,000 PSI - 420 MPA
	KLS
	332,25
	
	

	3,5
	ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI
	KLS
	450
	
	

	 
	MAMPOSTERIA
	 
	 
	
	

	4
	MURO LAD.SOGA LIMPIO REVITADO [2C]
	M2
	141,09
	
	

	 
	APARATOS SANITARIOS
	 
	 
	
	

	5
	INSTALACION APARATO SANITARIO
	UND
	8,00
	
	

	5,1
	INSTALACION LAVAMANOS
	UND
	6,00
	
	

	5,2
	GRIFO SENCILLO LAVAMANOS LIN ECON
	UND
	6,00
	
	

	 
	INSTALACIONES SANITARIAS
	 
	 
	
	

	6
	PUNTO SANITARIO PVC 2 [SIFON]
	UND
	3,00
	
	

	6,1
	PUNTO SANITARIO PVC 2
	UND
	8,00
	
	

	6,2
	PUNTO SANITARIO PVC 4"
	PTO
	8,00
	
	

	6,3
	TUB.PVC 2 SANI
	ML
	15,00
	
	

	6,4
	TUB. PVC 4 SANI
	ML
	32,00
	
	

	6,5
	REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO"
	UND
	3,00
	
	

	 
	INSTALACIONES HIDRAULICAS
	 
	 
	
	

	7
	TUBERIA PVC ,3/4"
	ML
	30,00
	
	

	7,1
	TUBERIA PVC ,1/2"
	ML
	40,00
	
	

	7,2
	PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2
	UND
	16,00
	
	

	7,3
	VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2"
	UND
	2,00
	
	

	 
	PISOS Y ENCHAPES
	 
	 
	
	

	8
	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3
	M2
	129,99
	
	

	8,1
	ENCHAPE CERAMICA 20X30 DE 1 CALIDAD
	M2
	65,00
	
	

	8,2
	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM
	M2
	34,00
	
	

	8,3
	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4
	M2
	34,00
	
	

	 
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	
	

	9
	SAL LAMP PVC
	UND
	5,00
	
	

	9.1
	BALA PANEL LED 12W
	UND
	5,00
	
	

	9.2
	SALIDA S1 PVC
	UND
	3,00
	
	

	Subtotal
	 
	 
	 
	
	

	 
	CARPINTERIA METALICA
	 
	 
	
	

	10
	NAVE LAM.LLENA CAL.20 COR. (puertas)
	M2
	8,40
	
	

	10,1
	MARCO LAM. 1.01-1.5 M CAL.20 PEST S/LUCE (puertas)
	UND
	3,00
	
	

	 
	CUBIERTA
	 
	 
	
	

	11
	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS
	ML
	6,10
	
	

	11.1
	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL
	ML
	5,00
	
	

	11.2
	SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC
	UND
	3,00
	
	

	11.3
	CODO BAJANTE 90 CANAL PVC
	UND
	2,00
	
	

	11.4
	TAPA EXTERNA CANAL AMAZONAS PVC
	UND
	2,00
	
	

	11.5
	UNION CANAL AMAZONAS PVC
	UND
	1,00
	
	

	11.6
	UNION BAJANTE CUADRADO-TUBO 3" PVC"
	UND
	2,00
	
	

	11.7
	PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -2.5MM C.12
	ML
	24,40
	
	

	11.8
	TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL SUPER ,35MM
	M2
	43,37
	
	

	 
	VARIOS
	 
	 
	
	

	12
	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.
	M3
	15,00
	
	

	12,1
	LIMPIEZA GENERAL
	M2
	33,00
	
	

	 
	MALLAS-ENTRAMADOS
	 
	 
	
	

	13
	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2"
	M2
	40,1
	
	


 

Las actividades por desarrollar en el proyecto de la comuna 5 comprende:
a)             Realizar preliminares y adecuaciones de obras
b)             Realizar nivelación, cimentación y fundición de estructura
c)             Realizar adecuaciones de mampostería, pisos y acabados
d)             Realizar instalación de cubiertas
e)             Realizar instalaciones eléctricas
f)                Realizar adecuaciones finales para entrega de obra

Los ítems de obra a contratar se refieren a la construcción de una obra civil. 

Descripción de los ítems para cada una de las instituciones educativas de la comuna 5:



	INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO -ALFONSO LOPEZ PUMAREJO
	 
	 
	

	Nº
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD
	 
	

	
	
	
	
	
	

	 
	DEMOLICIONES
	 
	 
	
	

	1
	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO
	M2
	181,68
	
	

	1,1
	DESM.ESTRUCTURA METALICA PERFILES-VIGAS
	KL
	156,00
	
	

	1,2
	DEMOLICION MURO EN LADRILLO SOGA
	M2
	233,60
	
	

	1,3
	DEMOL. CONTRAPISO CONC.  E 7,6 A 12 CM
	M2
	113,11
	
	

	1,4
	DEMOL VIGA AMARRE MURO
	ML
	59,86
	
	

	1,5
	DEMOL. GUARDAESCOBAS
	ML
	58,23
	
	

	 
	PRELIMINARES
	 
	 
	
	

	2
	VALLA PUBLICITARIA
	UND
	1,00
	
	

	2,1
	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD
	ML
	170,00
	
	

	2,2
	CAMPAMENTO TABLA 18 M2
	UND
	1,00
	
	

	2,3
	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA
	M2
	116,74
	
	

	2,4
	GEOTEXTIL TEJIDO
	M2
	116,74
	
	

	2,5
	RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO +ACA
	 M3
	20,00
	
	

	2,6
	MODULO ANDAMIO H +2000 M=1.4X3.0 ALTURA CERTIFICADOS
	M/D
	150,00
	
	

	2,7
	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO
	M2
	116,74
	
	

	2,8
	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA
	M3
	21,00
	
	

	2,9
	RETIRO LAMPARA
	UND
	8,00
	
	

	 
	CIMENTACION Y ESTRUCTURA
	 
	 
	
	

	3
	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIOS
	ML
	72,00
	
	

	3,1
	EXCAVACION TIERRA A MANO
	M3
	18,83
	
	

	3,2
	SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA
	M2
	8,32
	
	

	3,3
	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21,0 MPA
	M3
	2,86
	
	

	3,4
	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA (,80*,80*,30)
	M3
	2,50
	
	

	3,5
	CONTRAPISO REFORZADO E= 10CM 3000 PSI
	M2
	116,73
	
	

	3,6
	VIGA CIMIENTO ENLACE H=50 CM 3100PSI
	M3
	7,46
	
	

	3,7
	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI (,30*,30)
	M3
	7,50
	
	

	3,8
	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI (,30*,30)
	M3
	4,10
	
	

	3,9
	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 240Mpa
	KG
	3.350,00
	
	

	3,91
	ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 240Mpa
	KG
	3.907,00
	
	

	3,92
	MALLA ELECTROSOLDADA
	KG
	95,20
	
	

	3,93
	LOSA CASETON ESTERILLA E=30 CM TORTA
	M2
	140,45
	
	

	3,94
	VIGA CONCR AMARRE MURO 12X25CM
	ML
	50,00
	
	

	 
	PISOS Y MUROS
	 
	 
	
	

	4
	ALISTADO PISO 5 CM
	M2
	235,12
	
	

	4,1
	ENCHAPE CERAMICA 20X30 DE 1 CALIDAD
	M2
	235,12
	
	

	4,2
	MURO LADRILLO CONCRETO #12 12,0x 7,5 x 0,19
	M2
	179,71
	
	

	4,3
	REPELLO MURO 1:2
	M2
	397,50
	
	

	4,4
	ESTUCO ACRLICO
	M2
	397,50
	
	

	4,5
	KORAZA [3M]
	M2
	397,50
	
	

	4,6
	ALFAGIA CONCRETO A= 30CM
	ML
	42,76
	
	

	4,7
	GUARDAESCOBAS GRANITO PREFABRICADO 10 CM
	ML
	159,47
	
	

	 
	CUBIERTAS Y CIELOS
	 
	 
	
	

	5
	PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -3.0MM C.11
	ML
	150,00
	
	

	5,1
	TEJA ALUMINIO-POLIURETANO-ALUM.E=1 1C
	M2
	73,71
	
	

	5,2
	INSTALACION TEJA ALUMINIO
	M2
	137,81
	
	

	5,3
	CABALLETE TEJA ALUM-POLIURETANO
	ML
	12,60
	
	

	5,4
	VIGA CANAL AEREA CONCRETO 3000 PSI
	M3
	3,17
	
	

	5,5
	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6
	ML
	32,00
	
	

	5,6
	C.F.PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA+VINILO
	M2
	236,13
	
	

	5,7
	SOLAPA LAMINA ALUMINIO NATURAL 7MM
	ML
	18,00
	
	

	5,8
	ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE
	KLS
	10,00
	
	

	 
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	
	

	6
	BALA PANEL LED 24W
	UND
	28,00
	
	

	6,1
	SALIDA S1 EMT
	UND
	6,00
	
	

	6,2
	TUBO PVC 2"
	ML
	300,00
	
	

	6,3
	CABLE COBRE HF-ZH# 12
	ML
	300,00
	
	

	6,4
	SAL TOMA 120 PVC
	UND
	24,00
	
	

	 
	CERRAJERIA METALICA
	 
	 
	
	

	7
	NAVE LAM.LLENA CAL.20 COR. (puertas)
	M2
	8,80
	
	

	7,1
	MARCO LAM. 1.01-1.5 M CAL.20 PEST S/LUCE (puertas)
	UND
	4,00
	
	

	7,2
	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA
	M2
	9,00
	
	

	7,3
	ESMALTE MARCO METALICO
	UND
	15,00
	
	

	7,4
	VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA CAL.20 COR.
	M2
	47,60
	
	

	7,5
	BARANDA INDIV.TUBO GALV. 2" C/SOPORT
	ML
	30,00
	
	

	7,6
	REJA SEGUR.ALUM.TUB.1,1/2´´X1,1/2'' <0,50M
	ML
	33,00
	
	

	 
	VARIOS
	 
	 
	
	

	8
	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.
	M3
	60,24
	
	

	8,1
	LIMPIEZA GENERAL
	M2
	295,73
	
	

	 
	ESTUDIO DE SUELOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCION
	 
	 
	
	

	9
	ESTUDIO DE SUELOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCION
	und
	1,00
	
	







INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE- SEDE ROSA VIRGINIA

Las actividades por desarrollar en el proyecto de la comuna 2 comprende:
a)             Realizar preliminares y adecuaciones de obras zona archivador
b)             Realizar carpintería metálica y ventaneria 
c)             Realizar enchape cocinetas
d)             Realizar pintura general
e)             Realizar instalaciones eléctricas
f)                Realizar adecuaciones finales para entrega de obra

Los ítems de obra a contratar se refieren a la construcción de una obra civil. 


	INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE -ROSA VIRGINIA
	 
	 
	

	Nº
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD
	

	
	
	
	
	

	 
	ARCHIVADOR
	 
	 
	

	1
	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD
	ML
	20
	

	1,1
	DESM. NAVE METALICA EXISTENTE
	M2
	10
	

	1,2
	DEMOCION MURO EN LADRILLO SOGA
	M2
	52
	

	1,3
	RETIRO LAMPARA
	UND
	3
	

	1,4
	DESM.MARCO + NAVE SENCILLA
	UND
	1
	

	1,5
	MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C
	M2
	10
	

	1,6
	REPELLO MURO 1:2
	M2
	20
	

	1,7
	MODULO ANDAMIO H +2000 M=1.4X3.0 ALTURA CERTIFICADOS
	M/D
	4
	

	1,8
	ALISTADO PISO 5 CM
	M2
	80
	

	1,9
	ENCHAPE CERAMICA 20X30 DE 1 CALIDAD
	M2
	80
	

	1,91
	VENTANA ALUM.BASCULANTE P.38-31
	M2
	5
	

	1,92
	BALA PANEL LED 24W
	UND
	3
	

	1,93
	ESTUCO ACRLICO
	M2
	23
	

	1,94
	KORAZA [3M]
	M2
	198
	

	1,95
	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.
	M3
	2
	

	1,96
	LIMPIEZA GENERAL
	M2
	80
	

	 
	VENTANERIA
	 
	 
	

	2
	DESM.VIDRIO
	M2
	160
	

	2,1
	VIDRIO BRONCE ANTISOL 4 MM
	M2
	160
	

	2,2
	DIV.ALUM.ACRILICO 75% CORREDIZA R=4215
	M2
	4
	

	2,3
	VENTANA ALUM.BASCULANTE P.7-44
	M2
	2
	

	 
	ENCHAPE COCINETAS
	 
	 
	

	3
	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO
	M2
	32
	

	3,1
	ENCHAPE CERAMICA 20X30 DE 1 CALIDAD
	M2
	33
	

	3,2
	DEMOL.MURO LAD. SOGA
	M2
	12
	

	3,3
	MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C
	M2
	10
	

	3,4
	REPELLO MURO 1:2
	M2
	20
	

	3,5
	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO
	UND
	1
	

	3,6
	NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 BAT.
	M2
	1
	

	 
	PINTURA GENERAL SEM
	 
	 
	

	4
	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE
	M2
	247
	

	4,1
	PINTURA MANO DE OBRA [3M]
	M2
	3440
	

	 
	LAMPARAS
	 
	 
	

	5
	RETIRO LAMPARA
	UND
	93
	

	5,1
	BALA PANEL LED 24W
	UND
	93
	

	 
	FACHADA
	 
	 
	

	6
	DEMOL. GRANO PULIDO
	M2
	150
	

	6,1
	GRANOTEX
	M2
	150
	

	6,2
	ENCHAPE CERAMICA 20X30 DE 1 CALIDAD
	M2
	62
	






Firma del representante legal: _______________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________
Nombre del representante legal: _____________________________
N.I.T: ______________________
C.C: ____________________
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