ANEXO 9
MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

	ITEM
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT.

	
	
	
	
	

	1
	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de 12,000 BTU para preservar el buen estado, el cual incluye: Limpieza de cada una de sus partes, suministro y cambio de mangueras, ajuste de tubos de desagüé, suministro y aplicación de desencrustante, limpieza de filtros y serpentín, diligenciar la hoja de vida, indicando las reparaciones o repuestos que requieran mantenimientos futuros
	UN
	1
	

	2
	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de 24,000 BTU para preservar el buen estado, el cual incluye: Limpieza de cada una de sus partes, suministro y cambio de mangueras, ajuste de tubos de desagüé, suministro y aplicación de desencrustante, limpieza de filtros y
serpentín, diligenciar la hoja de vida, indicando las reparaciones o repuestos que requieran mantenimientos futuros
	UN
	1
	

	3
	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de 36,000 BTU para preservar el buen estado, el cual incluye: Limpieza de cada una de sus partes, suministro y cambio de mangueras, ajuste de tubos de desagüé, suministro y aplicación de desencrustante, limpieza de filtros y serpentín, diligenciar la hoja de vida, indicando las reparaciones o
repuestos que requieran mantenimientos futuros
	UN
	1
	

	4
	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de 60,000 BTU para preservar el buen estado, el cual incluye: Limpieza de cada una de sus partes, suministro y cambio de mangueras, ajuste de tubos de desagüé, suministro y aplicación de desencrustante, limpieza de filtros y
serpentín, diligenciar la hoja de vida, indicando las reparaciones o repuestos que requieran mantenimientos futuros
	UN
	1
	

	5
	Retiro, suministro e instalación de Capacitores de marcha de arranque de 35 microfaradios
	UN
	1
	

	6
	Retiro, suministro e instalación de Capacitores de marcha de arranque de 45 microfaradios
	UN
	1
	

	7
	Retiro, suministro e instalación de Capacitores de marcha de arranque de 55 microfaradios
	UN
	1
	

	8
	Retiro, suministro e instalación de Capacitores de arranque de 2,5 microfaradios
	UN
	1
	

	9
	Retiro, suministro e instalación de rodamientos motores para ventiladores de 220 voltios a 1.500 RPM
	UN
	1
	

	10
	Retiro, suministro e instalación de Tarjeta electrónica de control de velocidad y potencia universal a 220 voltios para aire acondicionado de 12 btu
	UN
	1
	

	11
	Retiro, suministro e instalación de Tarjeta electrónica de control de velocidad y potencia universal a 220 voltios para aire acondicionado de 24 btu
	UN
	1
	

	12
	Retiro, suministro e instalación de Tarjeta electrónica de control de velocidad y potencia universal a 220 voltios para aire acondicionado de 36 btu
	UN
	1
	

	13
	Retiro, suministro e instalación de Tarjeta electrónica de control de velocidad y potencia universal a 220 voltios para aire acondicionado de 60 btu
	UN
	1
	

	14
	Retiro, suministro e instalación de Tarjeta electrónica de control de velocidad y potencia universal a 220 voltios para aire acondicionado tipo mini Split
	UN
	1
	

	15
	Retiro suministro e instalación de tubería para aires acondicionados de 1/4" y 3/8" con abocarado, tuerca y rubatex 20mts
	UN
	1
	

	16
	Retiro suministro e instalación de tarjeta de control para aire acondicionado LG de 24.000btu con referencia EBR504885
	UN
	1
	

	17
	Retiro suministro e instalación de rubatex 1/4" y 3/8" 20 metros
	UN
	1
	

	18
	Recarga de gas refrigerante R22 x 25libras
	UN
	1
	

	19
	Recarga de gas refrigerante R410a x 25libras
	UN
	1
	

	20
	Retiro suministro e instalación de manguera corrugada para desagüe aire acondicionados
	UN
	1
	





Firma Representante Legal
_________________________
Nombre Representante Legal


NOTA 1: LOS ÍTEMS, DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO, UNIDAD Y CANTIDAD DEBEN SER LAS MISMAS QUE ESTÁN DESCRITAS EN EL PUNTO DE LA ESPECIFICACIÓN TECNICA DEL ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO, POR ENDE, NO PUEDEN SER MODIFICADAS, ELIMINADAS O CAMBIADAS.
NOTA 2: LOS MATERIALES, LOS REPUESTOS, INSUMOS Y ACCESORIOS Y DEMÁS, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL DEBERÁN SER ORIGINALES CONFORME A LA MARCA, DE PRIMERA CALIDAD, NUEVOS, LIBRES DE DEFECTOS, VENCIMIENTOS E IMPERFECCIONES Y CUMPLIR CON LAS RESPECTIVAS NORMAS DE CALIDAD, GARANTÍAS DE FABRICANTE EN EL CASO EN EL QUE APLIQUE
