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FORMATO INVITACIÓN PÚBLICA
INVITACIÓN PÚBLICA No. MC-HIL-CEFA-0030-2022
El SENA Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura”, está interesado en obtener ofertas para seleccionar en igualdad de oportunidades a los proponentes que ofrezcan las mejores condiciones para Adquirir materiales de formación, elementos e insumos para los diferentes programas y proyectos en el Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” del SENA Regional Huila. Especialidad Ferretería

CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS O DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO:  
 
1. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad y/o prohibición para contratar, de conformidad con el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 90 del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011).   
2. Cuando la propuesta se presente fuera del término del proceso, o que sea remitida en físico, por mensaje, correo electrónico, o entregadas en lugar diferente al señalado dentro de la plataforma SECOP II.  
3. Cuando la propuesta presentada no cumpla con los requerimientos mínimos establecidos en el Pliego de Condiciones, sus Anexos, formatos y adendas vigentes y no hubiere posibilidad de saneamiento conforme a lo previsto en él mismo y en la ley.   
4. Cuando el proponente plural presente oferta desde una cuenta diferente a la propia, constituida en forma asociativa, de conformidad con lo indicado por Colombia Compra Eficiente en los manuales de uso de SECOP II.  
5. Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse.  
6. Cuando el representante legal del proponente o de alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal no se encuentre debidamente autorizado para presentar la propuesta y firmar contrato de acuerdo con los estatutos sociales y una vez requerido no aporte el documento respectivo que lo faculte.  
7.  Cuando para un mismo proceso, una sociedad y su filial y/o subsidiaria, presenten propuestas en forma separada, en este caso se rechazará la propuesta radicada en segundo lugar y siguientes de acuerdo al acta de cierre  
8. Cuando se evidencie el mismo profesional ofertado para acreditar los requisitos habilitantes, en más de una oferta. En tal situación, se rechazan todas las ofertas que tengan el mismo profesional propuesto.  
9.  Cuando la inscripción en el Registro Único de Proponentes no se encuentre vigente y en firme dentro del término establecido en el Pliego.  
10. Cuando para este mismo proceso (por lote, cuando aplique) se presenten varias propuestas por el mismo proponente por sí o por interpuesta persona, o por los socios que integran la persona jurídica, individualmente o a través de un consorcio o unión temporal.   
11. Cuando se compruebe que los documentos presentados por el proponente contienen información imprecisa, inexacta o que de cualquier manera no corresponda a la realidad y genere confusión para la Entidad, caso en el cual se iniciarán las acciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.   
12. Cuando se compruebe que el proponente ha influido o presionado sobre el estudio de las ofertas.   
13. Cuando el proponente presente su oferta con algún tipo de condicionamiento, en cualquiera de los documentos de la propuesta.   
14. Cuando supere el porcentaje (%) de Administración y/o Utilidad determinados por el SENA.  
15. Cuando supere el factor multiplicador definido.  
16. Cuando el proponente dentro del término previsto en la solicitud que se realice no responda al requerimiento que haga la Entidad para subsanarla.  
17. Cuando el proponente subsane, pero no lo haga en debida forma y quede insatisfecho el requerimiento realizado por la Entidad.  
18. Cuando formule una oferta en la que se fijen condiciones económicas y de contrataciones artificiales, debidamente evidenciadas una vez surtido el debido proceso o ante la ausencia de respuesta del oferente a las aclaraciones solicitadas, dentro del término dispuesto para ello o cuando las explicaciones rendidas no respondan a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta.  
19. Modificar la integración de la figura asociativa, consorcial o de unión temporal, luego de presentada la oferta.  
20. La no constitución de la garantía de seriedad con anterioridad a la fecha y hora establecida en el cronograma del proceso para la entrega de la propuesta.  
21. La no entrega de la garantía dentro de la propuesta presentada en el cierre del proceso.  
22. El proponente no diligencie en su totalidad los Formatos, y persista ello con posterioridad a la solicitud de subsanación de la Entidad.  
23. Cuando el objeto social de la persona jurídica, la actividad comercial de la persona natural, o el objeto social de alguno de los miembros que conforman la Estructura Plural PROPONENTE no permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del proceso de selección.  
24. Cuando se omita, modifique, adicione, suprima o altere uno o varias de las descripciones o cantidades de la “OFERTA ECONÓMICA”.   
25. Cuando el valor de la propuesta económica exceda el del presupuesto oficial o alguno de los precios unitarios por ítem.
26. De existir error aritmético y la corrección a que haya lugar de la oferta económica, supere el 2% del valor total de la misma.   
27. Los demás casos expresamente establecidos en la ley o en el Pliego de Condiciones.  
 




2. CRONOGRAMA DEL PROCESO: 

	DETALLE 
	LUGAR 
	DESDE 
	HASTA 

	Observaciones o comentarios a la Invitación pública.   
Presentación de solicitudes para limitar la convocatoria a Mipymes colombiana.
	SECOP II 
	Desde 23/06/2022

Hasta 23/06/2022

	Respuestas a las observaciones o comentarios
	SECOP II 
	28/06/2022

	Publicación aviso del proceso limitado a Mipymes  o participación de cualquier otro interesado 
	SECOP II 
	28/06/2022 

	Respuestas a las observaciones presentadas al informe de evaluación
	SECOP II 
	8/07/2022




3. VALIDEZ DE LAS OFERTAS:  
 
La validez de la oferta debe ser de noventa (90) días calendario a partir de la fecha de cierre del proceso. 
 
4. PARTICIPANTES 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 80 de 1993, podrán participar en la presente convocatoria, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, así como los consorcios o uniones temporales, considerados legalmente capaces en las disposiciones vigentes, cuyo objeto social permita la ejecución del objeto del contrato a celebrar. 
 
Ninguno de los miembros de los integrantes del consorcio o unión temporal del proponente adjudicatario, podrá ceder su participación sin la autorización previa y escrita del SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 
 
Ninguna persona podrá participar en más de una propuesta, bien sea como proponente individual, sociedad o como integrante de un consorcio, unión temporal. 
 
Cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal, deberá presentar individualmente los documentos que acrediten su capacidad jurídica, técnica y su existencia y representación legal. 
 
Según si se trata de persona natural, persona jurídica, consorcio o unión temporal, los proponentes deberán presentar los documentos, de acuerdo con su naturaleza jurídica. 
 
En todo caso, los proponentes deberán acreditar no encontrarse incursos en las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Constitución Política y demás disposiciones legales vigentes, Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.       
 
5. SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN: 
 
La selección se efectuará con base en el siguiente procedimiento: 
 
a. El SENA establecerá el orden de escogencia de ofertas teniendo como base el precio más bajo, siempre que se encuentre en condiciones de mercado, no supere el presupuesto oficial y no tenga un precio artificialmente bajo. 
b. Establecido este orden, se verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos habilitantes para el oferente que tenga el precio más bajo. 
c. En caso que este (1°) no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, se podrá contratar con el oferente que haya presentado el segundo menor precio previa verificación de sus calidades habilitantes. 
d. En caso de que este (2°) tampoco cumpla con los requisitos habilitantes, se verificarán las de quien presentó el tercer (3°) menor precio y así sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado.  
e. Si sólo se presenta una oferta, esta se aceptará siempre que satisfaga los requerimientos contenidos en la invitación pública. 
f. En caso de empate la entidad adjudicará a quien haya entregado primero la oferta entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas. 
g. En caso de no presentarse habilitada alguna de las propuestas, el proceso se declarará desierto. 

La entidad seleccionará mediante comunicación de aceptación de la oferta electrónica al proponente con el precio más bajo siempre y cuando cumpla con las condiciones señaladas en esta invitación.  
 
6.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR
El contratista se obliga a entregar bienes de excelente calidad para el Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” del SENA Regional Huila conforme las unidades y cantidades descritas a continuación:



	ITEM
	CODIGO ELEMENTO
	CÓDIGO UNSPSC
	PRODUCTO
	DESCRIPCION TECNICA DEL ELEMENTO O SERVICIO
	UNIDAD
	CANT

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	287801
	41106400
	Adaptador Eléctrico
	Adaptador 3 a 2 electric line 13 a-125 v
	Unidad
	6
	

	2
	243299
	39121327
	Aislador con tuerca para cerca eléctrica
	Para cerca eléctrica, fabricado en polipropileno, con tuerca para ajustar a la varilla de diámetro 12 mm utilizada como poste de la cerca eléctrica.
	Unidad
	100
	

	3
	240313
	31152000
	Alambre de púas calibre 12,5
	Calibre 12,5 púa entrelazada en la línea de alambre, capa de galvanizado simple (aprox. 60 g/m²), torsión constante (conventional twist). Para cerramientos o cercas agropecuarias, Quintal x 350 m
	Unidad
	1
	

	4
	238528
	31152002
	Alambre de púas calibre 14
	Calibre 14, púa entrelazada en la línea de alambre, Capa de galvanizado simple, rollo x quintal de 500 m
	Rollo
	10
	

	5
	251004
	26121500
	Alambre dulce
	Alambre dulce negro, para amarre de hierro, calibre 16, por kilogramo
	Kilogramo
	40
	

	6
	257900
	30101504
	Angulo
	De acero al carbono de 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8" x 6 m.
	Unidad
	7
	

	7
	239671
	30101506
	Ángulo en aluminio A15
	Ángulo en aluminio A 15 para construcción de ventanas, puertas, divisiones de dicho material, su medida es de 30 mm con espesor de 1.2 mm.
	Unidad
	2
	

	8
	231465
	31162800
	Arena
	Arena gruesa proveniente de material de playa, limpia, por volquetada de 7 metros cúbicos
	Unidad
	1
	

	9
	285118
	10141608
	Arnés
	Para guadaña, tipo profesional, reforzado, de acople lateral
	Unidad
	10
	

	10
	236754
	47121700
	Baldes
	Flexible  de 42 litros en polipropileno con agarraderas laterales
	Unidad
	3
	

	11
	236754
	47121800
	Baldes
	Plástico fabricado en polipropileno, con manija para fácil traslado y vertedero de líquidos, graduado x 12 Lts
	Unidad
	11
	

	12
	283285
	13102000
	Bolsas Plasticas
	Bolsas plásticas transparente  para  cubrir  injerto. Dimensiones Largo  20 cm x  5 cm ancho.  Polietileno de baja  densidad.
	Unidad
	10000
	

	13
	239175
	23153100
	Boquilla
	Boquilla graduable de cobre, de alto volumen, 6 cm de largo, para aspersora manual de espalda
	Unidad
	5
	

	14
	282503
	27111537
	Broca
	Plana o espada en acero, para madera de 5/8 de pulgada
	Unidad
	2
	

	15
	296195
	23242119
	Brocas
	Set de 21 brocas HSS de 1/16 hasta 3/8 de pulgada para metal
	Unidad
	2
	

	16
	296195
	27111537
	Brocas
	Set de 7 Brocas para Madera de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
	Unidad
	2
	

	17
	241938
	40183112
	Buje
	De reducción, PVC, presión, de 1 x 1/2 pulgada.
	Unidad
	21
	

	18
	241942
	31162800
	buje
	De reducción soldado PVC, Presión, de 1 1/4x1pulgadas.
	Unidad
	20
	

	19
	230702
	26121613
	Cable Duplex
	Cable Duplex 2 x 12 AWG, que soporte 300V a 60° x 100 metros de longitud.
	Unidad
	1
	

	20
	276535
	26121613
	Cable eléctrico tipo alambre
	Cable eléctrico Número 12, para Instalaciones internas residenciales e industriales, tipo alambre, Conductor solido de Cobre  con aislamiento PVC cubierta de nylon, para voltaje de 600V con soporte para temperaturas aproximado de 90° Color Verde por 100 metros.
	Unidad
	2
	

	21
	276535
	26121613
	Cable eléctrico tipo alambre
	Cable eléctrico Número 12, para Instalaciones internas residenciales e industriales, tipo alambre, Conductor solido de Cobre  con aislamiento PVC cubierta de nylon, para voltaje de 600V con soporte para temperaturas aproximado de 90° Color Negro por 100 metros.
	Unidad
	2
	

	22
	276535
	26121613
	Cable eléctrico tipo alambre
	Cable eléctrico Número 12, para Instalaciones internas residenciales e industriales, tipo alambre, Conductor solido de Cobre  con aislamiento PVC cubierta de nylon, para voltaje de 600V con soporte para temperaturas aproximado de 90° Color Blanco por 100 metros.
	Unidad
	2
	

	23
	250998
	26121613
	Cable encauchetado
	Cable encauchetado calibre 3 x 12 AWG, para 110/220 V x 30 metros de longitud.
	Unidad
	2
	

	24
	299053
	39131714
	Canaletas eléctricas
	Canaleta 20x10 CA, sin División por 3 metros.
	Unidad
	10
	

	25
	298609
	46171500
	Candado
	Candado, ranura de llave cubierta para evitar el óxido, resistente a la intemperie para usos en exteriores, doble bloqueo con esferas, tamaño 51 mm, anticizalla, 3 llaves.
	Unidad
	3
	

	26
	257945
	24112501
	Cardboard
	Cartón personalizado para la  fabricación de envases de cartón corrugado y plegadizo para cubrir necesidades específicas de empaque. 70CM X 1M X 2MM y 1,5mm
	Unidad
	10
	

	27
	293666
	24101737
	Carretilla tipo buggy
	Platón plástico, capacidad de 120 litros, rueda antipinchazos, chasis en madera con mangos ergonómicos
	Unidad
	6
	

	28
	243352
	30102216
	Caucho
	Neopreno o neolite en lámina, ancho 1,20 m x 1,0 m , espesor o grosor de 1/8"
	Unidad
	1
	

	29
	292011
	30111600
	Cemento
	Gris, Bulto x 50 Kg, tipo Portlan.
	Unidad
	88
	

	30
	245265
	31162800
	cerradura
	Chapa  de bola, en acero, color niquelado, cilindro tubular, para puerta en Aluminio
	Unidad
	2
	

	31
	254543
	31162800
	cinta
	Material teflón, color blanco, rollo x 20 m de largo, ancho 19 mm.
	Unidad
	30
	

	32
	237649
	27111801
	cinta métrica
	Largo 50 m, ancho 1/2" (13 mm), cinta reforzada con fibra de vidrio, Caja de alto impacto para mejor durabilidad, gancho abatible, material plástico, con manivela, color amarillo.
	Unidad
	23
	

	33
	295947
	40172802
	Codo acero galvanizado de 1/2
	Codo de 90° de acero galvanizado resistente a la oxidación y corrosión de 1/2" de diámetro roscable en ambos extremos, para aire comprimido.
	Unidad
	24
	

	34
	289142
	40172802
	Codo acero galvanizado de 3/8
	Codo de 90° de acero galvanizado resistente a la oxidación y corrosión de 3/8" de diámetro roscable en ambos extremos, para aire comprimido.
	Unidad
	15
	

	35
	291045
	27112000
	Cuchilla
	Estrella o tres puntas, para guadaña,  con diámetro interno de 1", espesor de 2,3 mm, dimensión de 196 mm.
	Unidad
	50
	

	36
	295592
	31211600
	Diluyente
	Compuesto químico, adelgazador de pintura, Thinner, Presentación galón
	Unidad
	1
	

	37
	286429
	27112838
	Disco de corte
	De corte, de 4 1/2" x 1/16" en piedra para corte de metal inoxidable y acero al carbono.
	Unidad
	10
	

	38
	286429
	27112800
	Disco de corte
	Para corte de metal, diámetro de 4 1/2" x espesor de 1/8".
	Unidad
	16
	

	39
	230952
	27112800
	Disco de pulir
	Piedra para afilar cuchilla de guadaña  235 mm x 35 mm, diámetro del orificio central 1".
	Unidad
	6
	

	40
	242022
	13101607
	Empaque
	Empaque de cacucho en tiras para instalación en molduras de aluminio para instalar vídrio o acrílico, para la sujeción.
	Unidad
	36
	

	41
	288932
	30102306
	Escuadra de aluminio
	Escuadra de aluminio 42x42x43 para unir perfil de aluminio estructural de 45x45mm
	Unidad
	50
	

	42
	290488
	24112700
	Estibas
	Estiba plástica de uso industrial, material PET, dimensiones: 100 cm de ancho x 16 cm de alto x 120 de largo, peso 22 Kg
	Unidad
	2
	

	43
	258494
	39121400
	Extensión Eléctrica
	Extensión 30 m, calibre 12 para trabajo pesado, polo a tierra
	Unidad
	1
	

	44
	233535
	95121600
	Flexometro
	Caja cromada, por 7 metros con doble graduación con banda de imán para fijar punta.
	Unidad
	16
	

	45
	281488
	20121300
	Flotador
	Control de paso automático para bebedero, en cuadro, nivel constante, diámetro 22 cm
	Unidad
	17
	

	46
	255603
	20101805
	Fresa Punta Lanza Titanio Espada 10°
	Ancho de la parte superior punta 0.01 mm. Diametro del mango : 3.175 mm. Longitud total: 33 mm. Longitud del filo : 15 mm.
	Unidad
	7
	

	47
	255603
	20101805
	Fresa Punta Lanza Titanio Espada Broca 20°
	Diametro de la espiga: 3.175 mm. Diametro de filo: 0.1mm. Longitud total 30mm.
	Unidad
	7
	

	48
	255603
	20101805
	Fresa Punta Lanza Titanio Espada Broca 30°
	Diametro de la espiga: 3.175 mm. Diametro de filo: 0.1mm. Longitud total 30mm.
	Unidad
	7
	

	49
	254579
	31162409
	Grapa doble Ala galvanizada 1/2"
	Grapa doble ala en lámina galvanizada para sujeción de tubería de 1/2" paquete por 500 Unidades.
	Unidad
	1
	

	50
	254579
	31162409
	Grapa doble Ala galvanizada 3/8"
	Grapa doble ala en lámina galvanizada para sujeción de tubería de 3/8" paquete por 500 Unidades.
	Unidad
	1
	

	51
	254579
	31162800
	Grapas
	Grapas para fijar alambre  de púa a madera, fijación de otros alambres a listones de madera, en forma de U, con puntas biseladas y opuestas, fabricada en acero SAE 1006 o 1008.
	Kilogramo
	76
	

	52
	246702
	10141500
	Herraduras
	De varilla en acero, para equinos, número 26, juego x 4
	Unidad
	4
	

	53
	246702
	10141500
	Herraduras
	De varilla en acero, para equinos, número 24, juego x 4
	Unidad
	6
	

	54
	241141
	31162800
	Herramienta
	Hoja de segueta bimetálica, fabricada en acero de alto carbono en el cuerpo y acero rápido en la zona de corte, longitud 12" x 24 dientes para corte de lámina.
	Unidad
	20
	

	55
	243784
	27112500
	Herramienta
	Patecabra forjada en acero de alto carbono, cuerpo hexagonal con extremo encorvado sección de 3/4" y longitud de 60 cm.
	Unidad
	2
	

	56
	280295
	31152000
	Herramienta
	Barra o barreta, de cuerpo cilíndrico, tratada térmicamente con temple y revenido para resistencia mecánica, diámetro 28 mm, acero SAE 1045, altura mínima 1700 mm, pala angosta de 60 mm de ancho afilada al calor, forjada en una sola pieza,  peso mínimo 17 libras.
	Unidad
	6
	

	57
	234204
	27112000
	Herramienta
	Peinilla tipo "tres canales", hoja en acero con espesor de 1,8 mm, longitud de la hoja 20", mango o cacha ergonómico, con cubierta o baqueta en cuero curtido.
	Unidad
	15
	

	58
	280668
	27111500
	Herramienta
	Tijera todera de 8,5", mangos ergonómicos
	Unidad
	1
	

	59
	243626
	27111600
	Herramienta
	Pica o zapapico, forjada en una sola pieza en acero de alto carbono, tratada térmicamente con temple y revenido, largo total 507 mm, longitud de la pala 225 mm, ancho de la pala 60 mm, longitud de la punta 225 mm, peso de 5,5 libras, con cabo de madera.
	Unidad
	3
	

	60
	293176
	27113200
	Herramienta
	Alicate hombre solo cromado de 10 pulgadas, alta calidad, con mordazas rectas.
	Unidad
	5
	

	61
	278759
	27111600
	Herramienta
	Martillo con cabeza y doble uña, en acero forjado de alto carbono con doble tratamiento térmico, cabo en tubo en acero, dimensión de 27 mm y peso de la cabeza de 16 Oz.
	Unidad
	5
	

	62
	234204
	31162800
	Herramienta
	Machete barrigón, longitud 18", espesor 1,8 mm, cacha ergonómica, con cubierta o funda en cuero curtido.
	Unidad
	6
	

	63
	234215
	27111500
	Herramienta
	Tijera de floricultura, cuerpo en acero, para corte de tallos hasta 3/4", hojas fabricadas en acero templado, resorte convencional, seguro para mantener cerrada la tijera, longitud 8".
	Unidad
	15
	

	64
	280627
	27112004
	Herramienta
	Pala Draga cavadora, con cabo redondo y los tornillos respectivos.
	Unidad
	5
	

	65
	241141
	31162800
	Herramienta
	Hoja de Segueta bimetalica, fabricada en acero de alto carbono en el cuerpo y acero rápido en la zona de corte, longitud 12" x 18 dientes para corte de varillas de hierro.
	Unidad
	5
	

	66
	280033
	27112004
	Herramienta
	Pala N° 2 de punta, altura 513 mm, ancho 232 mm, espesor de 1,6 mm, con cabo largo en madera
	Unidad
	10
	

	67
	293542
	27111500
	Herramienta
	Tijera hojalatera de 8", con mangos ergonómicos.
	Unidad
	1
	

	68
	293176
	27113200
	Herramienta
	Alicate profesional, tipo electricista, longitud 8", mango de vinil, mordazas estriadas que optimizan la sujeción forjadas en acero al cromo vanadio.
	Unidad
	7
	

	69
	279658
	27112004
	Herramienta
	Pala hoyadora o palín, alto 493 mm, ancho 168 mm, espesor 2,3 mm,  con cabo de madera.
	Unidad
	10
	

	70
	291894
	27111900
	Hoja sierra sable
	Set de 2 hojas sierra sable de 12 pulgadas, DW 4804-2
	Unidad
	3
	

	71
	297813
	27111729
	Juego de llaves Allen o Bristol
	Juego de llaves Allen o llaves Bristol, Largas con Punta Redonda Métrica Fabricadas en acero cromo-vanadio, permite el acople en ángulos de hasta 25°, estuche plástico, tamaños 1.5, 2 0, 2 5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 & 10.0 mm, juego de nueve (9) Piezas.
	Unidad
	1
	

	72
	297813
	27111729
	Juego de llaves Allen o Bristol en pulgadas
	Juego de llaves Allen o Bristol en pulgadas, largas con Punta Redonda, fabricadas en acero cromo-vanadio, permite el acople en ángulos de hasta 25°, estuche plástico, tamaños 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/6 pulgadas, juego de doce (12) Piezas.
	Unidad
	1
	

	73
	231402
	27111708
	Juego de sierras copa
	Set sierra copa 11 piezas con mandril incluye Sierras 3/4 - 7/8 - 1 1/8 - 1 1/4 - 1 1/2 - 1 3/4 - 2 1/4 - 2 9/16 pulgadas. Mandril 1/4 pulgada. 8 Sierras 2 mandriles 1 llave hexagonal. Set de sierras copa, en práctico estuche para llevar a todas partes, recubiertos de titanio.
	Unidad
	7
	

	74
	297665
	27131502
	Kit accesorios para aire comprimido
	Kit de accesorios para aire comprimido, incluye Pistola Pintar de Baja, Manguera de 1/4" con acople rosacdo en los extremos de 15 m de longitud, Pistola para Grasa, Pistola de Inflar, Manómetro y Puntas Inflar.
	Unidad
	3
	

	75
	251002
	31163101
	Kit acoples rápidos para aire comprimido
	Kit o set de acoples rápidos de 1/4" por 5 unidades, para compresores de aire comprimido.
	Unidad
	3
	

	76
	248268
	31162800
	Ladrillo
	Tolete maciso común, en arcilla cocida, dimensiones largo 20 cm, ancho 10 cm, alto 6 cm.
	Unidad
	500
	

	77
	286605
	30102015
	Lámina
	Acrílico transparente de 1,8 m x 1,2 m, calibre 5 mm.
	Unidad
	3
	

	78
	237042
	31162800
	lija
	Número 180, de agua, con papel resistente a la humedad, pliego de 23 cm de ancho x 28 cm de alto, color negro.
	Unidad
	13
	

	79
	237043
	31162800
	lija
	Número 220, de agua, con papel resistente a la humedad, desbaste rápido en humedo,  pliego de 23 cm de ancho x 28 cm de alto, color negro.
	Unidad
	21
	

	80
	271573
	15121520
	Lubricante presentación en aerosol multiusos
	Lubricante en aerosol por 230 ml multiusos por dos unidades.
	Unidad
	4
	

	81
	282906
	25172512
	Llanta de 8"
	Llanta FEIBEN 200×50 – 8″ Pulgadas Delantera para rin de 8"
	Unidad
	4
	

	82
	242428
	30103607
	Madera
	Cerco de madera para construcción, dimensiones 4" x 2", longitud de 3 m, madera seca y derecho o recto en todas sus caras
	Unidad
	10
	

	83
	286256
	31162800
	Madera
	Tabla en madera de ancho 30 cm, espesor 3 cm y longitud de 3 m, tipo  madera para construcción.
	Unidad
	30
	

	84
	254075
	21101900
	Malla
	Plástica   , Tipo Gallinero, Hexagonal, De 1.80 Mt Ancho X 50mt Alto
	Unidad
	4
	

	85
	286424
	30141600
	Malla
	Polisombra, color negro, 50% de retención de luz o brillo solar, rollo de 4 m de ancho x 100 m de longitud.
	Unidad
	3
	

	86
	283181
	11162108
	Malla
	agujero máximo de 20 cm, dimensiones 1 m de alto x 50m de longitud, elaborada en alambre calibre 14 y bordes en alambre calibre 12., .
	Rollo
	1
	

	87
	286246
	31162800
	Malla
	Electrosoldada, varilla transversal diámetro 4 mm, varilla longitudinal diámetro 5 mm, separación longitudinal 150 mm, separación transversal 250 mm, panel de 6 m de largo x 2,35 m de ancho.
	Unidad
	4
	

	88
	286255
	31162800
	Mallla
	Eslabonada, alto 2.0 m, rollo x 10 m orificios ancho 2-1/4" x 2-1/4" fabricada en alambre galvanizado diámetro 2.77 mm.
	Unidad
	1
	

	89
	234172
	40142008
	Manguera
	Bicolor diámetro 1", fabricada en polietileno, presión de trabajo de 150 PSI, rollo x 100 m.
	Unidad
	3
	

	90
	297665
	40142002
	Manguera
	Manguera de aire comprimido resistente de 1/4" x 15 m, con Temperatura de operación 0 a 120ºC; Incluye: Acople de 1/4" en los extremos.
	Unidad
	3
	

	91
	253379
	40142008
	Manguera
	Tipo swan para trabajo liviano, refuerzo en nylon,  presión de trabajo de 100 PSI, presión de rotura de 300 PSI, calibre de 1/2",  con acoples metálicos, rollo longitud de 30 m.
	Unidad
	7
	

	92
	289571
	25101803
	Manija de freno eléctrica
	Manija de freno ergonómica con abrazadera ajustable, incluye cable con sensor dedicado para scoooters eléctricas
	Unidad
	2
	

	93
	282499
	27111552
	Marco para segueta
	Tipo profesional, en acero de alta tensión ajustable, diseño robusto ideal para trabajo pesado, para dos posiciones de la hoja de segueta de 12",  en 45° y 90°, mango ergonómico revestido en goma para mejor agarre y compartimiento para guardar las hojas.
	Unidad
	3
	

	94
	243385
	39121400
	Multitomas
	Regleta Multitomas de 6 salidas,  120 v, potencia máxima 1800 Wat, 15 Amp, con polo a tierra, interruptor de encendido,  cable de 60 cm de largo.
	Unidad
	3
	

	95
	282909
	25172502
	Neumático
	Neumático delantero para llanta de 8"
	Unidad
	6
	

	96
	295164
	40173302
	Niple de acero galvanizado 1/2"
	Niple de acero galvanizado resistente a la oxidación y corrosión de 1/2" roscable en los extremos, para aire comprimido por 10 cm de longitud
	Unidad
	12
	

	97
	295164
	40173302
	Niple de acero galvanizado 3/8"
	Niple de acero galvanizado resistente a la oxidación y corrosión de 3/8" roscable en los extremos, para aire comprimido por 10 cm de longitud
	Unidad
	12
	

	98
	287798
	30102306
	Perfil de aluminio estructural
	Perfil de aluminio estructural ranurado de 45x45 mm con ranura de 10 mm, seccionado a los 4 metros.
	Unidad
	30
	

	99
	278420
	30103102
	Perfil de carrilera liviana ABM
	Carrilera en aluminio liviana ABM para aplicación en la construcción de ventanas, divisiones, entre paños, puertas corredizas. longitud de 6 metros por cada perfil.
	Unidad
	6
	

	100
	295038
	31132300
	Perfil de moldura ABM liviana
	Perfil de moldura de aluminio liviano ABM para aplicaciones en la construcción de ventanas, divisiones, entre paños. perfil por 6 metros de longitud.
	Unidad
	6
	

	101
	281568
	27111515
	Perforador manual
	Berbiquí o villamarquín, tipo profesional, de 12 pulgadas, con mango o barril  y soporte o manivela en madera.
	Unidad
	1
	

	102
	275868
	27110000
	Pie regulabe en Nylon
	Pie regulable en Nylon para perfil de aluminio estructural de 45x45 mm.
	Unidad
	12
	

	103
	231894
	30102206
	Placas de aluminio "Duraluminio 7075"
	Aleación de aluminio duraluminio con propiedades a la tracción,  mecanización, con aplicaciones para moldes termoformados y soplado de 40x40x10 cm o 100 x 400 x 400 mm.
	Unidad
	7
	

	104
	283723
	30141702
	Plástico
	Color negro, calibre 6, rollo x 50 m (aproximados 70 Kg), ancho 8 m
	Rollo
	4
	

	105
	300836
	31162800
	Puntilla
	Largo 2", con cabeza material acero galvanizado, para madera, x libra.
	Unidad
	10
	

	106
	294231
	40173602
	Reducción acero galvanizado
	Reducción de acero galvanizado resistente a la oxidación y corrosión de 1/2" x 3/8" roscable en los extremos, para aire comprimido.
	Unidad
	15
	

	107
	243211
	13111001
	Resina epóxica transparente
	Kit de resina epóxica transparente 2kg, incluye resina y endurecedor (catalizador).
	Unidad
	1
	

	108
	279159
	25171901
	Rin delantero
	Rin delantero para llanta de 200x50 o 8"
	Unidad
	2
	

	109
	295913
	31171558
	Rodachinas de nylon
	Rodamientos en nylon para molduras de alumino.
	Unidad
	16
	

	110
	287817
	40174602
	Tee acero Galvanizado 1/2"
	Tee de acero galvanizado resistente a la oxidación y corrosión de 1/2" de diámetro roscable en los 3 extremos, para aire comprimido.
	Unidad
	15
	

	111
	287817
	40174602
	Tee acero Galvanizado 3/8"
	Tee de acero galvanizado resistente a la oxidación y corrosión de 3/8" de diámetro roscable en los 3 extremos, para aire comprimido.
	Unidad
	15
	

	112
	235243
	11162113
	Tela
	Tela Arkansas gravado, tela para recubrimiento de equipos , maquinas y electrodomésticos
	Unidad
	15
	

	113
	234116
	39121402
	Tomacorriente Hembra
	Tomacorriente hembra trifásico  fabricado en caucho industrial de 15 Amperios con herrajes internos en cobre y polo a tierra. Apta para interiores y exteriores, con Capacidad de 125-250V.
	Unidad
	9
	

	114
	234116
	39121402
	Tomacorriente Macho
	Tomacorriente macho trifásico  fabricado en caucho industrial de 15 Amperios con herrajes internos en cobre y polo a tierra. Apta para interiores y exteriores, con Capacidad de 125-250V.
	Unidad
	9
	

	115
	257005
	31161509
	Tornillo
	Autoperforante, cabeza plana 6 x 1 pulgada, presentación caja por 1000 unidades , Tornillo autoperforante de 1 pulgada en presentación de 1000 unidades.
	Caja
	1
	

	116
	257008
	31161509
	Tornillo
	Autoperforante, cabeza plana 6 x 2 pulgadas presentación caja por 1000 unidades. , Tornillo autoperforante que viene en presentación de 1000 unidades.
	Caja
	2
	

	117
	267592
	31161520
	Tornillo cabeza de martillo
	Tornillo cabeza de martillo, M8x25 para perfil aluminio estructural canal 10 40×40 o 45x45mm
	Unidad
	100
	

	118
	242493
	31162800
	Tubo
	PVC sanitario, diámetro 3", longitud  6 m, extremo liso, color amarillo
	Unidad
	2
	

	119
	271433
	40171502
	Tubo
	En acero,  cuadrado de 1", calibre 18, longitud 6 m.
	Unidad
	11
	

	120
	294376
	31162800
	Tubo
	PVC sanitario, diámetro 6", longitud 6 m, extremo liso, color amarillo
	Unidad
	2
	

	121
	295947
	40171502
	Tubo acero galvanizado 1/2"
	Tubo de acero galvanizado resistente a la oxidación y corrosión de 1/2" de diámetro por 6 metros de largo, roscable en ambos extremos, para aire comprimido.
	Unidad
	12
	

	122
	295947
	40171502
	Tubo acero galvanizado 3/8"
	Tubo de acero galvanizado resistente a la oxidación y corrosión de 3/8" de diámetro por 6 metros de largo, roscable en ambos extremos, para aire comprimido.
	Unidad
	6
	

	123
	294244
	31161727
	Tuerca cabeza de martillo
	Tuerca cabeza de Martillo M8, canal 10, para perfil estructural de Aluminio
	Unidad
	100
	

	124
	276713
	40151802
	Unidad de mantenimiento de aire
	Unidad De Mantenimiento Y Lubricación, Cuerpo fabricado en aluminio y zamac. Regulador con manómetro para controlar la salida y presión de aire. Proporciona una presión de aire constante y controlada. Conexión: 1/4". Presión máxima: 140 PSI. Rango de escala de medición: 50 PSI. Temperatura máxima: 60 °C.
	Unidad
	3
	

	125
	267566
	40174902
	Unión acero galvanizado 1/2"
	Unión de acero galvanizado resistente a la oxidación y corrosión de 1/2" de diámetro roscable en ambos extremos, para aire comprimido.
	Unidad
	20
	

	126
	267566
	40174902
	Unión acero galvanizado 3/8"
	Unión de acero galvanizado resistente a la oxidación y corrosión de 3/8" de diámetro roscable en ambos extremos, para aire comprimido.
	Unidad
	10
	

	127
	254845
	31162800
	Válvula
	Tipo llave terminal para jardín metálica, terminación cromada, 5 de sus cuerpos son fabricados en latón, resistente a la corrosión, rosca macho de 1/2", salida para acoplar manguera de jardín rosca macho de 3/4", cromo satín.
	Unidad
	5
	

	128
	254628
	31162800
	Varilla
	En acero diámetro 3/8", corrugada G-60, en chipa x Kg
	Kilogramo
	100
	

	129
	254627
	31162800
	Varilla
	En acero diámetro 1/2", corrugada G-60, longitud 6 m.
	Unidad
	25
	

	130
	254629
	31162800
	Varilla
	En acero diámetro 1/4", corrugada G-60, en chipa x Kg
	Kilogramo
	61
	

	131
	243353
	31161600
	Varilla
	Varilla roscada diámetro 3/8" x 3 m longitud.
	Unidad
	15
	

	132
	278434
	311628800
	Adaptador hembra
	Adaptador hembra  material pvc diametro 1-1/4 pulgada, color blanco.
	Unidad
	30
	

	133
	278434
	311628800
	Adaptador macho
	Adaptador macho material pvc diametro 1 pulgada presión, color blanco, tipo accesorio.
	Unidad
	50
	

	134
	278434
	311628800
	Adaptador macho
	Adaptador macho material pvc diametro 1-1/4 pulgada color blanco.
	Unidad
	31
	

	135
	242255
	311628800
	Amarras plásticas 
	Amarras plásticas de 20 cms paquete por 100 unidades
	Paquete
	5
	

	136
	278426
	311628800
	Angulo diametro  6 metros
	Angulo diametro  6 metros  1/8 x 1"  1/4 ancho, metállicos
	Unidad
	10
	

	137
	278426
	311628800
	Angulo de hierro
	Angulo de hierro mediadas 1 x 1/8 " x 6 m, color negro.
	Unidad
	7
	

	138
	278426
	311628800
	Angulo material acero
	Angulo material acero de diametro 1" por metros 6 de largo
	Unidad
	6
	

	139
	239022
	311628800
	Bisagra 3 "
	Bisagra 3 " para Soldar color alumnio, material acero inoxidable.
	Unidad
	20
	

	140
	296566
	311628800
	Brocha de diametro 4 pulgadas,
	Brocha de diametro 4 pulgadas, material cerda natural, cabo de madera.
	Unidad
	10
	

	141
	239593
	311628800
	Buje Soldado
	Buje Soldado material  pvc liso  diametro1-1/2 a 1-1/4 pulgada Presión , color blanco.
	Unidad
	40
	

	142
	239593
	311628800
	Buje Soldado
	Buje Soldado material  pvc liso diametro 1-1/4 a 1 pulgada Presión , color blanco.
	Unidad
	40
	

	143
	237968
	311628800
	Buje Soldado
	Buje Soldado material pvc liso diametro de 1 a 3/4 Presión, color blanco, tipo accesorio.
	Unidad
	60
	

	144
	239590
	311628800
	Buje Soldado
	Buje Soldado pvc liso 1-1/2 a 1 pulgada Presión , color blanco.
	Unidad
	40
	

	145
	255238
	311628800
	Buje Soldado
	Buje Soldado pvc liso 1-1/2 a 2 pulgada Presión , color blanco.
	Unidad
	30
	

	146
	291961
	311628800
	Candado
	Candado intemperie de 50 MM tipo seguridad, protegido anticizalla, cubierto color negro.
	Unidad
	12
	

	147
	239156
	311628800
	Cemento
	Cemento gris bulto por 50 kg uso: Morteros, concretos, pega, pañete y acabados en general.
	Unidad
	31
	

	148
	236984
	311628800
	Cerchas
	Cerchas material metal de medidas de 4  cms X 4 cms X 6 metros de largo  color plateado.
	Unidad
	8
	

	149
	237905
	31201500
	Cinta asfáltica
	Cinta asfáltica autoadhesiva tapa goteras rollo de ancho 50 cm x longitud 5 m provisto en una de sus caras de una lámina de aluminio.
	Rollo
	5
	

	150
	237905
	311628800
	Cinta bituminosa
	Cinta bituminosa autoadhesiva impermeabilizante aluminio 15cmx10m
	Unidad
	6
	

	151
	237908
	311628800
	Codo
	Codo material pvc diamero 1-1/2 pulgada, color blanco.
	Unidad
	10
	

	152
	283519
	311628800
	Codo
	Codo material pvc diametro 1-1/4 pulgada , color blanco.
	Unidad
	30
	

	153
	239462
	311628800
	Codo
	Codo material pvc diamtro 3/4 pulgada, color blanco, tipo accesorio.
	Unidad
	50
	

	154
	237909
	311628800
	Codo
	Codo pvc diametro 1 pulgada presión, material PVC, color blanco.
	Unidad
	50
	

	155
	289663
	311628800
	Kit Válvula 1" 
	Kit Válvula 1" Flotador material Cobre ancho 144.91mm  alto 160.87mm largo 144.92 mm.
	Unidad
	3
	

	156
	254845
	311628800
	Llave terminal 
	Llave terminal de diametro de 1/2" color plateado material metal Usos :en adecuaciones hidráulicas en jardinería, para conexión de manguera de riego
	Unidad
	10
	

	157
	277634
	311628800
	Llave terminal
	Llave terminal plástica jardín 1/2 pulgada color blanco, medidas de 9 * 10 cm
	Unidad
	20
	

	158
	234172
	311628800
	Manguera de jardin
	Manguera de jardin, diametro 1/2",  peso 12 Kgs, inlcuye acople, Pvc alta resistencia y refuerzo en polyester, material PVC, color verde.
	Unidad
	3
	

	159
	254549
	311628800
	Pintura tipo 1 
	Pintura tipo 1 esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante y durabilidad prolongada que proporciona máxima resistencia a la intemperie y excelente cubrimiento y rendimiento. No contiene plomo ni cromo. Color aluminio brillante, para mantenimientos de barandas.
	Galón
	10
	

	160
	254549
	311628800
	Pintura trafico
	Pintura trafico color amarillo Agua, resina acrílica, cargas minerales especiales, tipo epoxica, semilavable, terminación brillante.
	Galón
	12
	

	161
	284905
	311628800
	Pistola De Calor
	Pistola De Calor 1800W 50-450C 300-500L/Min voltaje 110 w, color amarillo,  peso 2 kg aprox.
	Unidad
	1
	

	162
	293676
	311628800
	Polín de pino
	Polín de pino sección 2" x 2", dimensiones despues de cepillado de 4.5 mm x 4.5 mm,  longitud de 3.2 m, cepillado en las 4 caras, madera seca estructural.
	Unidad
	30
	

	163
	256752
	311628800
	Puntilla lisa
	Puntilla lisa con cabeza de hierro de 2,7 mm x  2"  bolsa por 500 gramos, color negro.
	Unidad
	22
	

	164
	241938
	311628800
	Reducción matrial PVC 
	Reducción matrial PVC de diametro 1" 1/4" a 1" color blanco
	Unidad
	10
	

	165
	299749
	311628800
	Rodillo de 8 
	Rodillo de 8 pulgadas material microfibra del pelo felpa, mango plástico.
	Unidad
	10
	

	166
	235275
	311628800
	Tabla de construcción
	Tabla de construcción de 3 m tipo de madera verde, madera estructural,color café.
	Unidad
	4
	

	167
	239511
	311628800
	Tee 
	Tee material pvc diametro 1-1/2 pulgada presión, color blanco.
	Unidad
	20
	

	168
	275633
	311628800
	Tee 
	Tee material pvc diametro 1-1/4 pulgada presión, color blanco.
	Unidad
	30
	

	169
	275633
	311628800
	Tee 
	Tee pvc diametro de 1 pulgada presión, color blanco, usos instalación de agua.
	Unidad
	50
	

	170
	274791
	311628800
	Teja Zinc
	Teja Zinc Ondulada 3.658 x 0.80 m. Cal 34, 0.20 mm color plateado
	Unidad
	6
	

	171
	257005
	311628800
	Tornillo autoperforante
	Tornillo autoperforante de diámetro 2,5 pulgadas para zinc color zincado brillante, materila policarbonato paquete por 50 unidades.
	Paquete
	12
	

	172
	235459
	311628800
	Tornillo cabeza redonda
	Tornillo cabeza redonda diametro 1/4 rosca fina de 2 pulgadas con tuerca
	Docena
	15
	

	173
	235459
	311628800
	Tornillo rosca fina
	Tornillo rosca fina diametro 1/4 de 1 pulgada rosca ordinaria con tuerca
	Docena
	10
	

	174
	252736
	311628800
	Tubo cerramiento en acero
	Tubo cerramiento en acero  galvanizado 2" x 6 m
	Unidad
	9
	

	175
	239353
	311628800
	Tubo cerramiento Galvanizado 
	Tubo cerramiento Galvanizado medidas 2pg x 1.91mm x 6m, materila acero. Color negro
	Unidad
	10
	

	176
	243399
	311628800
	Union
	Union material pvc diametro 3/4 pulgada, color blanco.
	Unidad
	50
	

	177
	253354
	311628800
	Union
	Universal material  pvc diametro 1-1/2 pulgada presión lisa color blanco.
	Unidad
	11
	

	178
	269206
	311628800
	Union
	Universal material pvc 1-1/4 diametro pulgada presión lisa , color blanco.
	Unidad
	15
	

	179
	231296
	311628800
	Universal pvc
	Universal pvc diametro 1/2 pulgada presión lisa, color blanco, 1,2 cm aproximadamente de largo, material plástico.
	Unidad
	20
	

	180
	288215
	311628800
	Válvula anti vandálica
	Válvula anti vandálica tipo Push para sanitario, empotrada en muro 1 Pulg.Material metal, color cromo, largo 16.4 cm,  ancho 17 cm.
	Unidad
	18
	

	181
	294186
	311628800
	Válvula de bola 
	Válvula de bola material plástico, pvc 1/2 pulgada lisa, uso plomeria.
	Unidad
	20
	

	182
	242623
	311628800
	Válvula de bola 
	Válvula de bola, material pvc diametro 1 pulgada lisa, color blanco-rojo 10 cm de largo x 8,5 cm de alto, 9 cm largo manija, aproximadamente.
	Unidad
	20
	

	183
	237687
	311628800
	Válvula Flotador
	Válvula Flotador mecanico de 1/2 pulgada, material cobre,  ancho 117.51 por largo 117.57 por alto 133.28.
	Unidad
	4
	

	184
	295651
	311628800
	Válvula material pvc
	Válvula material pvc diametro 1-1/2 pulgada lisa color blanco-rojo.
	Unidad
	6
	

	185
	234635
	311628800
	Vinilo Tipo 1
	Vinilo Tipo 1 a base de agua materilal vinil Acrílica color Blanco lavable  x 5 Galones.
	Caneca
	18
	








6.1	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES

6.1.1 	La oferta deberá contener todas las especificaciones esenciales requeridas en este numeral, garantizar que los elementos sean de primera calidad, nuevos, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las respectivas normas de calidad en el caso en el que aplique. 

LAS PROPUESTAS DEBEN SER DILIGENCIADAS ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD SEÑALADAS ANTERIORMENTE.


6.1.2    

Teniendo en cuenta que el Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura”, ha determinado establecer un presupuesto por el ítem, las propuestas económicas por el ítem no podrán superar el presupuesto oficial del ítem, Sopena de rechazo de la oferta. 


6.1.3  Los precios deberán ser expresados en valores absolutos, sin decimales. 

6.1.4 Para efectos de la evaluación el comité evaluador tendrá en cuenta lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.2.2.4, Decreto 1082 de 2015: “Oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad en su deber de análisis de que trata artículo 2.2.1.1.1.6.1 presente decreto, el valor una oferta artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo anterior, o quien haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas.”

En este aspecto, el Centro de Formación Agroindustrial La Angostura, de acuerdo con los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente en la “Guía para el Manejo de Ofertas Artificialmente Bajas en Procesos de Contratación” ha determinado: En caso de evidenciar precio supuesto  artificialmente bajo acorde al estudio de mercado, la entidad solicitará al proponente aclaración y  explicación para permitir el análisis completo de la oferta y su sostenibilidad durante la vigencia del contrato, para lo cual solicitará  aclaración de la oferta con la siguiente desagregación del precio del ítem o ítems que lo considere:

Oferta = Costo del bien, servicio u obra (insumos, equipos, personal) + Gastos generales + imprevistos + utilidad

De igual manera se establece que en caso que el proponente no aclare o sustente su oferta conforme lo solicite la Entidad, la oferta será rechazada. 

6.1.5 ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGÚN GUIA REQUISITOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
Componente de seguridad y salud en el trabajo.

En relación al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo todos los proponentes deben dar obligatorio cumplimiento al Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), según el decreto 1072 de 2015, que tiene por objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST, que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. 

Igualmente deben dar cumplimiento a la Resolución 0312 de 2019 que aplica a los empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e independientes, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, las empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y los trabajadores en misión; a las administradoras de riesgos laborales; a la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las fuerzas militares, quienes deben implementar los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. 

Para asegurar el cumplimiento de la normatividad colombiana Legal Vigente aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo de los requisitos mencionados, él Proponente deberá suministrar: certificado de la A.R.L no mayor a un año, donde conste que el contratista tiene documentado la autoevaluación del SG-SST incluidos los estándares mínimos que se reglamenten, de acuerdo al número de trabajadores y nivel de riesgo; o Registro de la Autoevaluación no mayor a un año firmada por el Represente Legal y Profesional con Licencia en Seguridad y Salud en Trabajo vigente y curso de 50 horas en SG-SST (adjuntar licencia SST y certificado del curso para la presente invitación pública). 

Nota 1: El profesional que realice la autoevaluación del SG-SST, deberá ser acorde al perfil establecido en la Resolución 0312 de 2019. 

Por otra parte, el oferente deberá allegar el Certificado de Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, GCCON-F-065 de la Entidad SENA, firmado por el represente legal o persona Natural (se anexa al pliego Formato No. 11).

En caso que el proponente sea persona natural y/o independiente y quien es la única persona responsable del desarrollo del objeto contractual, no está obligado a la implementación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), pero si debe garantizar la cobertura al Sistema General de Riegos Laborales, de acuerdo al Decreto 1563 de 2016, por lo anterior deberá presentar el formulario de afiliación con sello de la Entidad y/o certificado de afiliación. 

Nota 2: La Entidad aclara que el futuro contratista, para dar inicio al desarrollo del servicio contratado, debe allegar los soportes pertinentes que evidencien que el personal que utilizara para iniciar la ejecución del contrato se encuentra debidamente afiliado al régimen de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales, lo anterior y toda vez que el mismo es un requisito indispensable desde el primer día del desarrollo de las actividades.
6.1.6 


14.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

14.1.1 Obligaciones Generales del Contratista:


1.1.1.1 Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación
1.1.1.2 Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.
1.1.1.3 Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.
1.1.1.4 Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. 
1.1.1.5 Acatar la Constitución Política, la ley y las demás disposiciones pertinentes. 
1.1.1.6 Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, tanto los propios como los de los conductores, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y las demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. 
1.1.1.7 Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión, y riesgos laborales), así como al SG-SST y además normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores. 
1.1.1.8 Constituir las garantías pactadas en el contrato de conformidad con el cronograma del proceso de SECOP II y las instrucciones para su legalización. 
1.1.1.9 Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo. 
1.1.1.10 Acatar las órdenes que le imparta la Entidad durante el desarrollo del contrato.
1.1.1.11 Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del contrato. 
1.1.1.12 Guardar total reserva de la información que conozca en desarrollo de sus actividades. Esta información es de propiedad del SENA y solo podrá ser divulgada por expreso requerimiento de autoridad competente, es decir guardar la confidencialidad de toda información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia, o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí, o por un tercero, cause a la administración o a un tercero. 
1.1.1.13 Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor del contrato y realizar los ajustes a que haya lugar. 
1.1.1.14 Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 
1.1.1.15 Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al SENA por el incumplimiento del contrato. 
1.1.1.16 Suscribir oportunamente el acta de liquidación del contrato y las modificaciones si las hubiere. 
1.1.1.17 Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras de acuerdo con lo manifestado en el presente documento y la propuesta presentada por el contratista. 
1.1.1.18 Ejecutar el objeto contratado de manera autónoma e independiente, de acuerdo a lo estipulado en la necesidad de contratación y en la propuesta, documentos que hacen parte integral del presente documento. 



14.1.1 Obligaciones Específicas del Contratista:


1.1.1.19 Proveer materiales y elementos de óptima calidad. 
1.1.1.20 El transporte, cargue, descargue y entrega de los materiales serán asumidos por el contratista, también el riesgo y propiedad de los mismos hasta que se realice el recibo total a satisfacción por el SENA en el lugar indicado para la entrega de estos. 
1.1.1.21 Remplazar los elementos o defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por el Centro de Formación, dentro del día hábil, siguiente a la fecha de comunicación que en tal sentido realice la entidad, a través del supervisor del contrato. 
1.1.1.22 Entregar los elementos o materiales en el Centro de Formación.
1.1.1.23 La Fecha de vencimiento de los elementos entregados deben estar vigente a la fecha de entrega y un (01) año más, para los elementos que tengan la fecha de vencimiento en su empaque.  
1.1.1.24 Entregar los elementos en óptimas condiciones de calidad y de eficiencia técnica.
1.1.1.25 Previo al inicio del contrato, el contratista deberá socializar al personal encargado del desarrollo del objeto contractual, las medidas de bioseguridad a implementar para mitigar y controlar la propagación del Covid-19. Por lo anterior, deberá allegar registro de la socialización de las medidas y de la entrega de los elementos de bioseguridad. 
1.1.1.26 El contratista deberá garantizar que el personal encargado de la entrega de los materiales de formación, cuenten con los elementos de protección personal y de bioseguridad de conformidad a los factores de riesgos de la actividad a realizar. Nota: si no cuentan los elementos de protección de personal básico no se les permite el ingreso a las instalaciones del SENA (camisa y pantalón manga larga, botas de seguridad, tapabocas y gafas lente claro)
1.1.1.27 Contar con todos los elementos necesarios de señalización, bioseguridad y seguridad industrial con el fin de garantizar la integridad de la comunidad educativa en general y de visitantes.
1.1.1.28 El contratista deberá reportar por escrito al Supervisor del Contrato, los accidentes que se llegasen a presentar durante el desarrollo del objeto contractual, en un tiempo no mayor a tres días hábiles del evento; por otra parte, en el reporte deberá adjuntar el FURAT.
1.1.1.29 [bookmark: _Hlk11597195]Cumplir con los protocolos generales de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, de conformidad con lo señalado en la resolución No. 777 del 2 de junio de 2021, Resolución 223 del 25 de febrero de 2021, Resolución 392 de 2021 del Ministerio de salud y protección social y demás normas que rijan sobre la materia. El SENA se reservará el derecho de solicitar las evidencias de cumplimiento en el momento en que lo considere conveniente. 
1.1.1.30 El contratista deberá entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos

Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la ley 55 de 1993 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años).

1.1.1.31 El contratista deberá entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.

1.1.1.32 El contratista deberá presentar certificación de procedencia legal de los materiales de pétreos (arena, grava, arcilla, entre otros minerales) el cual corresponde al Certificado de comercializador de minerales autorizado – RUCOM.
1.1.1.33 Para el transporte de los materiales de construcción mencionados, se deberán presentar los siguientes documentos: 
 - Copia del certificado RUCOM del comercializador a quien pertenece el mineral.
 - Copia del certificado de origen.
 - Copia de la Declaración de Producción del mineral transportado (para el caso de minería de subsistencia).
El link de consulta de los formatos es: 
https://www.anm.gov.co/?q=content/declaraci%C3%B3n-de-producci%C3%B3n-mineros-de-subsistencia
1.1.1.34 El contratista deberá mantener vigente los documentos como: revisión técnico mecánica, SOAT, tarjeta de propiedad, tarjeta de operación y póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual. El SENA se reservará el derecho de solicitarlos en el momento en que lo considere conveniente.
1.1.1.35 El contratista deberá entregar las hojas de bioseguridad de los materiales e insumos que las requieran.




14.2. OBLIGACIONES DEL SENA:


a. Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA.
b. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato. 
c. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el objeto del presente contrato.
d. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato.


Proyectó: Adriana Marcela Barbosa Moreno- Apoyo Contratación 
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