ANEXO 1

PROCESO DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA - IPMC-DTAM NACION-No. 037 - 2022
1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO

1.1. DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIO

Deberán efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo que se relaciona a continuación:

	TIPO VEHICULO
	PLACA
	MARCA
	MODELO
	CILINDRAJE

	Camioneta doble cabina
	OBG155
	CHEVROLETH LUV DMAX PICKUP
	2007
	3000


Los artículos que se requieren deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas básicas:

3.1.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	DESCRIPCIÓN
	CANT

	Según uso y desgaste durante la ejecución del contrato

	SISTEMA DE FRENOS Y EMBRAGUE
	Inspeccionar líquido de frenos y embrague
	1

	
	Revisión pedales de freno y embrague
	1

	
	Inspeccionar freno de estacionamiento
	1

	
	Inspeccionar frenos de disco y de tambor
	1

	
	Inspeccionar unidad y mangueras freno hidráulico
	1

	CHASIS
	Ajustar tuercas chasis y carrocería
	1

	
	Lubricación general incluido insumos
	1

	COMBUSTIBLE
	Lavado y limpieza de tanque de combustible
	1

	CABINA Y PLATON
	Lavado general de cojinería y alfombra
	1

	
	Mantenimiento eleva vidrios puertas
	1

	
	Ajuste general cabina
	1

	
	Ajuste general platón y soportes
	1

	CAJA DE VELOCIADES Y TRACCION
	Inspeccionar valvulinas y transmisión
	1

	
	Lubricación ejes propulsores (4x4)
	1


3.1.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	DESCRIPCIÓN
	CANT

	SISTEMA ELECTRICO
	Cambio de batería
	1

	SISTEMA DE FRENOS
	Kit de pastillas frenos de disco
	1

	
	Cambio de tensores de frenos
	1

	
	Bandas de frenos traseros
	1

	MOTOR
	Cambio correas motor
	1

	
	Cambio de aceite de motor incluido insumos
	1

	
	Cambio de filtro de aceite incluido insumos
	1

	
	Cambio de filtro de aire incluido insumos
	1

	
	Cambio de soportes caja y motor
	1

	COMBUSTIBLE
	Cambio filtro de combustible incluido insumos
	1

	
	Cambio filtro de sedimentación incluido insumos
	1

	CAJA DE VELOCIDADES Y TRANSMISION
	Cambio de retenedores
	1

	
	Cambio kit de embrague
	1

	SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN
	Cambio de rotulas
	1

	
	Cambio de terminales
	1

	
	Rodamiento trasero
	1

	
	Rodamiento delantero
	1

	
	Cambio amortiguadores
	1

	
	Cambio de muñecos barra estabilizadora
	1

	
	Cambio de axiales
	1

	ACCESORIOS
	Cambio de carpa platón
	1

	
	Cambio de plumillas limpia brisas delanteras
	

	
	Pintura general al horno
	1

	
	Cambio retrovisor izquierdo
	1

	
	Cambio stop (derecho e izquierdo
	1

	
	Cambio comando de perillas aire acondicionado
	1

	
	Certificado revisión técnicomecánica
	1


3.1.3. OTRAS ESPECIFICACIONES:

· Para obtener menos costos derivados del desplazamiento del parque automotor del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete en el municipio de Florencia, el contratista deberá disponer de un taller especializado / establecimiento de comercio autorizado con domicilio en el municipio relacionado como lugar de ejecución, asociado al objeto del contrato, según corresponda. 

· El contratista acepta que puede cumplir con cada una de estas actividades en el momento en que se requieran.
· Durante la vigencia del contrato se pueden solicitar otros repuestos que no estén incluidos en este listado, según las necesidades detectadas en los mantenimientos preventivos previa cotización presentada por el contratista. En todo caso durante la ejecución del contrato se solicitará los servicios preventivos o correctivos según las necesidades del parque automotor del área protegida.
· La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas, no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio del mercado.

· El Contratista deberá asumir los costos de transporte en que incurra para la entrega de los elementos a adquirir.

1.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga en desarrollo del objeto contractual, a cumplir las siguientes actividades:

a. Contar con establecimiento legalmente constituido con local comercial en el municipio de Florencia con horarios de atención al cliente de lunes a domingo, incluyendo días festivos, con el fin de atener eventualidades que se presenten con los vehículos.

b. Contar con personal altamente calificado para la ejecución de la mano de obra.

c. Los mantenimientos correctivos y cambio de partes se solicitarán según uso y desgaste durante el contrato, o cuando el supervisor del contrato lo requiera.
d. Suministrar los insumos necesarios para efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo a que haya lugar y estos no tendrán costo para el PNN Serranía de Chiribiquete.

e. Los repuestos deben ser originales con la marca del elemento que presenta el daño. Al finalizar el cambio se deberá entregar la pieza dañada y/o cambiada al PNN Serranía de Chiribiquete.
f. Registrar y/o actualizar las hojas de vida de cada vehículo en los formatos institucionales que suministrará el Supervisor de Contrato.
g. Hacer entrega por escrito del diagnóstico inicial de cada vehículo y motores al supervisor del contrato para la relación del mantenimiento preventivo y correctivo de ser necesario.
h. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes suministrados y cumpla con las características requeridas.

i. Parques Nacionales Naturales se reserva el derecho de solicitar ante el representante en Colombia de la casa fabricante de los bienes, la verificación de la calidad y originalidad de los productos entregados, para lo cual el contratista asume las responsabilidades, según los casos.

j. Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término razonable efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad.

k. Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando que sean originales, nuevos y cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad.

l. Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.

m. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
n. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
o. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago, a través de la plataforma transaccional del SECOP II

p. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, así como realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago, documentos que junto con el reporte de consumo, acorde solicitud del supervisor, y siempre que presente factura, acompañada de los documentos respectivos.
q. Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.

r. El contratista deberá mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato.
s. Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato.
Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo.

Atentamente:
Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… Dirección………………………………………………………………………..… 

E-mail…………………………………………………………………………… FAX……………………………………………………………………………… 

FIRMA:
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