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	Denominación del bien o servicio
	 “Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, portón eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas en general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022.”
	Anexo #
	

	
	
	Fecha
	30/06/2022


Para la ejecución el contrato se ha determinado el siguiente personal mínimo con el cual deberá contar el contratista. Este personal es, como su nombre lo indica, el mínimo, y puede ser inferior al total que se requiere para la adecuada ejecución del contrato. Es responsabilidad del contratista determinar el personal total requerido para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones.

	Cuadro # 1

	PERFILES DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

	No.
	Cargo
	Cantidad requerida
	Formación académica 
	Experiencia a partir de la fecha de grado

	
	
	
	
	General
	Específica

	1
	Técnico en Refrigeración

	1
	Técnico en Mantenimiento de sistemas de refrigeración y climatización (RC)
Curso vigente en trabajo seguro en alturas. 
Técnico en implementación y mantenimiento de equipos electrónicos industriales. 
	2 años
	Mínimo dos (02) años de experiencia en mantenimiento de aires acondicionados.
Certificado vigente de trabajo en alturas. 
Certificado de buenas prácticas en el uso de refrigerantes, lubricantes, instalación de refrigeración y climatización. 


	2
	Técnico electricista 
	1
	Técnico electricista (Matrícula CONTE)
	2 años
	Debe acreditar como mínimo dos (2) años de experiencia en instalación y/o mantenimiento de instalaciones eléctricas de equipos (aires acondicionados, plantas eléctricas, electrobombas, portones eléctricos, Tableros y Redes eléctricas entre otros)
Lo anterior se deberá acreditar en máximo dos (02) certificaciones. 


	3.
	Auxiliar
	1
	
	
	Acreditar Mínimo (02) años de experiencia en mantenimiento de aires acondicionados. 

Certificado vigente de trabajo en alturas, o curso vigente de trabajo en altura, certificados por el SENA o una institución acreditada.


A continuación, se establecen las funciones mínimas del personal requerido:

	FUNCIONES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO


1. Técnico Refrigeración:
Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de aires que incluye todos los trabajos, verificaciones, reparaciones, ajustes, regulaciones y controles necesarios según los procedimientos indicados para asegurar el normal funcionamiento de los equipos y de todas sus partes.

Realizar la inspección general del equipo, compresor, circuito refrigerante, ventiladores del equipo, serpentín del evaporador, filtros de aire del evaporador, serpentín del condensador, drenajes y ductería, componentes eléctricos y electrónicos, mueble/gabinete, cambio de elementos consumibles.
Realizar visitas para prestar el servicio de mantenimiento correctivo a los equipos propiedad del ICBF que se han identificado que se encuentran fuera de servicio y realizar visitas adicionales de mantenimiento correctivo a los equipos que lo requieran (aquellos equipos que presenten algún tipo de daño o falla que interrumpan el normal funcionamiento de dichos equipos).
Realizar el diagnóstico de los equipos que requieren mantenimiento correctivo identificando las partes dañadas que ameriten cambios o reparaciones y diligenciar el formato que para tal caso se acuerde para la aprobación del supervisor del contrato.

Realizar la reparación o cambio de elementos identificados en el diagnóstico de los equipos previa autorización del supervisor del contrato y garantizar el funcionamiento adecuado del equipo.
2. Técnico Electricista: 

Revisar el estado, la continuidad y el cumplimiento de las normas técnicas de la acometida eléctrica que alimenta el equipo de aire acondicionado, bombas de agua, motobombas o electrobombas, portón eléctrico, tableros y redes eléctricas.

Ajustes menores de las acometidas, como aseguramiento de contactos eléctricos en uniones y tableros, revisión y complementación de aislamientos entre uniones de conductores y aseguramiento de tuberías.

Revisar los movimientos del portón que son realizados por un motor eléctrico, asegurar que los conductores eléctricos no se sobrecalienten y que implique un sobreconsumo de energía. 
3. Auxiliar: 
Si hubiere lugar a un auxiliar con el fin de apoyar en el mantenimiento preventivo, para el funcionamiento de los equipos objeto a contratar y de todas sus partes. 
            


Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!  

   Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA                                         

