ANEXO
GRUPO 8


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TECNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015.

Señor proponente DEBERA describir las condiciones técnicas de su ofrecimiento, indicando marca y referencia el mismo, no bata solo el compromiso de cumplir

	Clasificación del bien o servicio 
	
46181900 : PROTECTORES AUDITIVOS 
43191600   : PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PROTECTORES AUDITIVOS ELECTRÓNICOS DE COPA PARA DISPARO

	Calidad
	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
· ANSI S3.19-1974

	Generalidades 
	Protector auditivo de copa electrónico

	Requisitos generales
	Características:
· Protector que bloquee automáticamente el sonido de un disparo, y debe permitir escuchar lo que sucede alrededor.
· Debe contar con dos micrófonos omnidireccionales que permitan aumentar los sonidos del entorno, eliminando la sensación de aislamiento.
· Ergonómico

	Requisitos específicos
	
	· Color: verde
· Material: ABS y esponja
· Minimo NRR: 20 dB
· Batería: 4 pilar AAA
· Estilo: plegable
·  Conector de entrada de audio de  3,5 mm para dispositivos móviles o walkie talkies
· Estuche duro

Imagen de referencia
[image: ]

	INDICAR MARCA Y REFERENCIA
	


[bookmark: _GoBack]
NOTA: al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca y referencia para efectos de corroborar el cumplimiento, así como la ficha técnica avalada por distribuidor de la firma que oferta y aportar el link, con el fin de validar las especificaciones de la presente ficha técnica. 

El oferente deberá allegarla en físico en su propuesta en la lengua original junto con la traducción simple al castellano, por tratarse de documentos especializados de amplia utilización y aceptación en idioma distinto al castellano, según lo requerido por la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente




	Empaque y rotulado
	El producto debe estar rotulado indicando fabricante o marca registrada
Empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
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