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1. IDENTIFICACIÓN

	LOCALIDAD
	SUMAPAZ

	NOMBRE DEL PROYECTO
	Movilidad segura, sostenible y accesible 

	CÓDIGO DEL PROYECTO
	1688

	COMPONENTES
	· Construcción y conservación
· Intervención puentes
· Intervención malla vial rural




2. CLASIFICACIÓN

	PLAN DE DESARROLLO LOCAL
	Un nuevo contrato social y ambiental para Sumapaz

	PROPÓSITO
	Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad, creatividad y productividad incluyente y sostenible

	PROGRAMA
	Movilidad segura, sostenible y accesible

	META(S) PLAN DE DESARROLLO
	· Intervenir 12.800 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación. impactando en los caminos veredales.
· Intervenir 450 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación.
· Intervenir 2.7 Kilómetros-carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación

	
AÑO DE VIGENCIA

	
Escriba aquí el (los) año (s):
2021, 2022, 2023 y 2024
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3. [bookmark: _Toc251066177]PROBLEMA O NECESIDAD

	
PROBLEMA O NECESIDAD

Responda aquí las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema que se pretende solucionar?, ¿Por qué se va a hacer el proyecto?
 

	
Las veredas de la localidad se intercomunican entre sí y con la zona urbana de Bogotá mediante una red de vías carreteables y peatonales. El transporte de los productos de la región se realiza a lomo de mula, salvando grandes distancias hasta donde pueden ser embarcados en vehículos. De igual manera se realiza el desplazamiento de los habitantes de la zona hacia sus sitios de habitación, trabajo, y estudio y hacia la zona urbana.

Es importante resaltar que dentro de la localidad 20 de Sumapaz por ser una localidad netamente rural y con condiciones de acceso de especial exigencia por su ubicación, hacen que tenga unas características especiales en la ejecución de proyectos diferentes a la Bogotá urbana, existen antecedentes que le generan tal connotación especial.

Una característica común de las vías de la localidad de Sumapaz es la de su deterioro físico por los problemas de humedad ambiental y la falta de un mantenimiento acorde con su carácter de vías en construcción y vulnerables a los factores climáticos. Lo anterior hace que el requerimiento en cuanto a obras de estabilización y de manejo de aguas sea alto, a fin de mantener cada una de las vías rurales locales en servicio.

La localidad cuenta con aproximadamente 6.700 habitantes según la proyección demográfica del DANE, y en el territorio se cuenta con un abastecimiento de servicios básicos esenciales como salud, educación, salones comunales y centros culturales, por lo que se hace necesario garantizar el mantenimiento y rehabilitación de vías y puentes tanto vehiculares como peatonales que garanticen los desplazamientos de la comunidad.

Sumado a lo anterior, se reconocen posibles condiciones que llevaron a que el problema se esté presentando:

• Deterioro físico de la infraestructura vial por problemas de humedad, ambiental y climáticos.
• Vías completamente en afirmado (recebo compactado).
• Necesidad de Construcción de drenajes, subdrenajes, protección y muros de contención para garantizar la estabilidad de las vías.
• Dificultades logísticas para adelantar un mantenimiento continúo por parte de la Alcaldía Local.
• En las épocas de lluvias las vías pueden quedar inutilizadas para la circulación de vehículos.

Teniendo en cuenta lo anterior, los proyectos planteados se distribuyen en tres conceptos atravesados por la línea de infraestructura.

En primer lugar, el espacio público se define como el conjunto de inmuebles públicos, los elementos arquitectónicos y naturales destinados a la satisfacción de las necesidades colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes. Siendo así, el presente proyecto se enfoca en una de las conformaciones del espacio público, que son aquellos espacios públicos peatonales que están destinados al desplazamiento, encuentro o permanencia de los ciudadanos, establecido en el artículo 241, Decreto Distrital 190 de 2004.

Teniendo en cuenta lo anterior, la problemática a solucionar se enfoca en los espacios peatonales estructurantes, que, en la localidad de Sumapaz impactaran en los caminos veredales, adelantando el diseño, construcción y conservación del espacio público y peatonal local e intermedio, así como los puentes peatonales y/o vehiculares que pertenezcan a la malla vial local e intermedia, incluyendo los ubicados sobre cuerpos de agua.

En segundo lugar, se hace énfasis en los espacios públicos estructurantes en cuanto a puentes vehiculares sobre cuerpos de agua, por lo que se habla de construcción y/o conservación de las estructuras en cuanto se priorice el cuidado ambiental.

Por último, se enfatiza en el mantenimiento y rehabilitación de la malla vial local e intermedia rural, interviniendo con acciones de construcción y/o conservación.

De este modo, la problemática central que se pretende solucionar es la desvinculación y divergencia que se ha presentado en Bogotá – región por medio del programa Movilidad segura, sostenible y accesible, el cual posibilitará la generación de acciones afirmativas que permitan la construcción y/o conservación de elementos del sistema de espacio público peatonal en la localidad de Sumapaz, impactando en los caminos veredales y con ello fortaleciendo los mismos de las veredas priorizadas.

Antecedentes

La Alcaldía local de Sumapaz, con recursos 2017, 2018, 2019, y 2020 atendió gran parte de las necesidades priorizadas por la comunidad, respecto a la problemática de infraestructura vial, mediante licitaciones públicas celebradas con Empresas Privadas y mediante Convenios Celebrados con Entidades Distritales Públicas, con el fin de lograr abarcar gran parte de la rehabilitación de la malla vial Local.

Los recursos invertidos por parte de la administración local, en la malla vial existente, han sido importantes, pero no suficientes para satisfacer las necesidades de cada corregimiento de la localidad, por lo que se deben aunar esfuerzos para continuar con la adecuación y mejoramiento de las vías mediante la construcción de obras menores que contribuyan a la estabilidad de las mismas.

Durante los últimos Planes de Desarrollo, se han atendido las vías pese a las dificultades del clima que hacen de esta una tarea ardua y constante que implica un gran esfuerzo económico. No obstante, la Alcaldía a fin de garantizar la seguridad de los pobladores interviene en casos eventuales de emergencia la Troncal Bolivariana, siendo ésta la principal vía de acceso e intercomunicación de la localidad, aunque dejando claro que no es propiamente su competencia, pues desde el año 2001, el Instituto de Desarrollo Urbano cuenta con una licencia que lo autoriza a intervenirla y rehabilitarla pues gran parte de la vía se encuentra al interior del Parque nacional Natural Sumapaz, por lo que se hace más complejo el proceso de atención de la misma.

De igual modo, la Alcaldía Local ha estado a cargo de intervenir la malla vial y del mantenimiento de esta, así como se ha encargado del mantenimiento y rehabilitación de puentes vehiculares y peatonales, esto a través de contratistas, trabajo interno de la alcaldía, y por medio de creación de convenios con otras entidades que permitan cumplir a cabalidad los proyectos planteados.




4. [bookmark: _Toc251066178]DIAGNÓSTICO POR LÍNEA DE BASE

	
LÍNEA DE BASE

Describa las características sociales, económicas y/o urbanísticas del sector poblacional o espacio al que está dirigido el proyecto, es decir, el universo. Esta información constituye la línea de base para la formulación del proyecto y el posterior seguimiento de su ejecución.


	a. Descripción del Universo
Habitantes de la localidad de Sumapaz

	b. Cuantificación del universo 
7711 habitantes, fuente DANE.

	c. Localización del universo 
28 veredas de la Localidad 20, distribuidas en las UPR Río Blanco y Río Sumapaz.



5. LÍNEA DE INVERSIÓN

	
LÍNEA(S) DE INVERSIÓN

Identifique las (s) línea(s) de inversión por sector, en la que se enmarca el proyecto.


	Relacione la línea(s) de inversión local:
Infraestructura
 
Escriba aquí el concepto al cual hace referencia la línea de inversión:
Construcción y/o mantenimiento de la malla vial, espacio público y peatonal, y puentes peatonales y/o
vehiculares sobre cuerpos de agua (de escala local: urbana y/o rural)
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6. OBJETIVOS

	
OBJETIVOS

Defina el objetivo general y los específicos que espera cumplir con el proyecto.


	
Objetivo General

Contribuir con la movilidad en la localidad, reduciendo los tiempos de desplazamiento, la calidad en
los mismos, mediante el mejoramiento, diseño, construcción y rehabilitación de la malla vial local, la
construcción y adecuación del espacio público peatonal en los centros poblados y la intervención de
manera integral de los puentes vehiculares afectados y/o deteriorados.


	
Objetivos Específicos

A. Desarrollar obras de construcción, mantenimiento y rehabilitación integral de la malla vial local de Sumapaz a fin de contribuir al mejoramiento de los tiempos de desplazamiento en el territorio, la conectividad y comercialización de la producción local, entre otros aspectos.
B.  Realizar obras para la adecuación integral del espacio público peatonal existentes en los centros poblados y nodos de la localidad Sumapaz, a fin de mejorar la movilidad peatonal que es una de las principales formas de desplazamiento de la comunidad rural. Adicionalmente la adecuación del espacio público peatonal de los centros poblados y nodos permitirá articular y vincular el equipamiento rural existente.
C. Diseñar y construir nuevos puentes peatonales o vehiculares en el territorio para mejorar la conectividad y/o desarrollo de obras de mantenimiento o recuperación integral de los puentes existentes en la localidad, a fin de evitar afectaciones en la movilidad local, aportando no solo a la conectividad entre veredas, nodos, centros poblados, la ciudad y la región sino al mejoramiento de la comercialización de la producción local.
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7. METAS

Registre los resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener con la ejecución del proyecto, representados en productos (bienes y servicios) finales o intermedios.

Metas de proyecto

	PROCESO
	MAGNITUD
	UNIDAD DE MEDIDA
	DESCRIPCIÓN

	Construcción y/o conservación
	12.800
	metros
	de elementos de sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación, impactando en los caminos veredales

	Construcción y/o conservación
	450
	Metros cuadrados
	de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre
cuerpos de agua con acciones de construcción y/o
conservación.

	Diseño, construcción y
conservación (mantenimiento
y rehabilitación)
	2.7
	Kilómetros-carril
	de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación




8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

	
DESCRIPCION DEL PROYECTO

Establezca las acciones a desarrollar para dar solución al problema, relacione los componentes y sus correspondientes actividades, especificando sus aportes en el cumplimiento de los objetivos.


	
COMPONENTES: 
COMPONENTE 1: 

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

	
Las actividades a realizar están encaminadas a realizar el mejoramiento de la superficie de rodadura mediante el mantenimiento periódico de las vías para aumentar en un período de tiempo adicional la vida útil de la estructura de las mismas, en términos de comodidad y seguridad; aunado a lo anterior, atender y tratar puntos críticos por medio de la implementación de obras de estabilización y obras menores (alcantarillas, gaviones, box Culvert, filtros y cunetas). Para la conservación de la malla vial se pueden implementar soluciones como:

• Base estabilizada con cemento + Lechada asfáltica
• Base estabilizada con cemento + Tratamiento superficial doble
• Base estabilizada con emulsión asfáltica + Lechada asfáltica
• Base estabilizada con emulsión asfáltica + Tratamiento superficial doble
• Base estabilizada mecánicamente + Lechada asfáltica
• Base estabilizada mecánicamente + Tratamiento superficial doble
• Lechada asfáltica
• Tratamiento superficial doble

El Fondo de Desarrollo Local tiene en propiedad y tenencia maquinaria pesada y volquetas que utiliza para el mantenimiento de las vías locales rurales, las cuales requieren de mantenimiento preventivo y correctivo y ante esto para su operación requiere de un contrato de Administración a esta maquinaria, otro contrato de suministro de combustibles y lubricantes para vehículos pesados, otro contrato de suministro de llantas tanto de vehículos pesados, y contratos para los profesionales de apoyo para la elaboración de los estudios previos para los diferentes procesos contractuales con cargo a este rubro, así como para la supervisión de los diferentes contratos, de la misma manera que un auxiliar que contribuya a las acciones administrativas relacionadas con este proyecto.

Para realizar actividades en espacios reducidos como el despeje de encoles y descoles de alcantarillas, conformación de cunetas de baja profundidad, remoción de derrumbes menores, trasiego de materiales y cargue de volquetas optimizando así el consumo de combustibles y menor desgaste de otro tipo de máquinas para desarrollar estas mismas actividades, es necesario adquirir maquinaria amarilla que técnicamente permita realizar este tipo de trabajos.

Tiempo de ejecución: 2021, 2022, 2023 y 2024.

	DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
	VIGENCIAS

	
	2021
	2022
	2023
	2024

	Toda la población de la localidad, donde se incluyen todos los grupos etarios, de género, de condición poblacional y de grupos étnicos
	7,957
	8,067
	8,171
	8,266

	
Selección de beneficiarios

No existe dato de selección de beneficiarios toda vez que es un proceso que apunta a la comunidad en
general.


	LOCALIZACION
Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.

	UPZ/UPR/área rural de la localidad
	Barrio/vereda
	Localización específica

	UPR RÍO BLANCO
	Betania, El Itsmo, Laguna Verde, Peñalisa, El Raizal, El Tabaco; Las Ánimas, Las Auras, Los Ríos, Nazareth, Las Palmas, Santa Rosa, Las Sopas, Taquecitos
	Malla Vial Rural - Donde se identifique

	UPR RÍO SUMAPAZ
	El Capitolio, Chorreras, Concepción, El Toldo, La Unión, Lagunitas, Las Vegas, Nueva Granada, San Antonio, San José, San Juan, Santo Domingo, Tunal
Alto, Tunal Bajo
	Malla Vial Rural - Donde se identifique

















COMPONENTE 2: 

INTERVENCIÓN PUENTES

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

	
Se desarrollarán los procesos de identificación de la necesidad de puentes vehiculares y peatonales sobre los estudios y diagnósticos realizados previamente y las necesidades expuestas por la comunidad o derivadas de las emergencias que surjan en el transcurso del año. Para cada año se realizarán las reuniones de articulación necesarias para determinar los alcances de conformidad con lo priorizado en los encuentros ciudadanos. 

a continuación, se relacionan las iniciativas priorizadas y avaladas por el sector en el marco de la fase dos de presupuestos participativos para la vigencia 2021;

	NOMBRE DE LA INICIATIVA
	DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

	Mantenimiento y mejoramiento de puentes
	Mantenimiento, mejoramiento y conservación de los puentes vehiculares y peatonales existentes en los tres corregimientos de la localidad de Sumapaz, priorizando de acuerdo a las necesidades de la comunidad mediante una visita con Presidentes de Junta, Comisionados, CPL., JAL, Oficina de infraestructura y entidades con competencia.





Tiempo de ejecución: 2021, 2022 y 2023.

	DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
	VIGENCIAS

	
	2021
	2022
	2023
	2024

	Toda la población de la localidad, donde se incluyen todos los grupos etarios, de género, de condición poblacional y de grupos étnicos
	7,957
	8,067
	8,171
	8,266

	
Selección de beneficiarios

No existe dato de selección de beneficiarios toda vez que es un proceso que apunta a la comunidad en
general. 


	LOCALIZACION
Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.

	UPZ/UPR/área rural de la localidad
	Barrio/vereda
	Localización específica

	UPR RÍO BLANCO
	Betania, El Itsmo, Laguna Verde, Peñalisa, El Raizal, El Tabaco; Las Ánimas, Las Auras, Los Ríos, Nazareth, Las Palmas, Santa Rosa, Las Sopas, Taquecitos
	Malla Vial Rural - Donde se identifique

	UPR RÍO SUMAPAZ
	El Capitolio, Chorreras, Concepción, El Toldo, La Unión, Lagunitas, Las Vegas, Nueva Granada, San Antonio, San José, San Juan, Santo Domingo, Tunal
Alto, Tunal Bajo
	Malla Vial Rural - Donde se identifique






COMPONENTE 3

INTERVENCIÓN MALLA VIAL RURAL

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

	
Con respecto a la conformación de los caminos veredales, y teniendo en cuenta que estos tienen el objetivo de beneficiar a la comunidad de Sumapaz, generando caminos de dominio publico el cual estará conformado por varios factores que se desarrollaran para este componente, desplegando de este modo varias actividades en lo que corresponde a la intervención de malla vial rural. 

En este sentido, una de las actividades a realizar es el replanteo, el cual permite una localización preliminar en campo para definir las condiciones de la zona, accidentes geográficos o estructuras presentes, lo que permite dar un diagnostico mas acertado sobre el tipo de intervención a realizar.

Posterior al replanteo, se realizarán acciones de banqueo, el cual consiste en la reconformación de un terreno hasta el nivel previsto en el estudio correspondiente. Este proceso se considera como la excavación a maquina o con explosivos, de cualquier tipo de material cuyo volumen sobrepase los 5000 m3. 

También, se realizará un proceso de rocería el cual es un proceso de mantenimiento rutinario encaminado a mantener baja la vegetación de las zonas laterales de la vía, evitando que se generen problemáticas a futuro o durante el proyecto asociados a la vegetación de la zona.

Adicionalmente se deben tener en cuenta las obras de adecuación del espacio público - como son la adecuación de cercas y postes- y mantenimiento o construcción de obras de drenaje.

Finalmente, dentro del alcance de este componente se debe contemplar el levantamiento de puntos críticos por fenómenos de remoción en masa para ser atendidos con obras de bioingeniería.

a continuación, se relacionan las iniciativas priorizadas y avaladas por el sector en el marco de la fase dos de presupuestos participativos para la vigencia 2021;

	NOMBRE DE LA INICIATIVA
	DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

	Intervención de la malla vial de la localidad
	Adecuación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vía local, troncal bolivariana; así construcción de obras de conservación sobre los segmentos viales y los caminos reales identificados en los tres corregimiento de la localidad de Sumapaz. Priorizando los siguientes tramos en visita técnica con la JAL Sumapaz, Oficina de Infraestructura y entidades con competencia. Carretera troncal Chisacá - San Juan de Sumapaz, Carretera Santa Rosa - Nazareth - Santa Rosa - Betania - San Juan - La Unión -Carretera troncal  Chisaca - San Juan de Sumapaz, Carretera Santa Rosa - Nazareth - Santa Rosa - Betania - San Juan - La Unión,  Nueva Granada - San José - La Piedra - Raizal, entre otros.




Tiempo de ejecución:  2023 

	DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
	VIGENCIAS

	
	2021
	2022
	2023
	2024

	Toda la población de la localidad, donde se incluyen todos los grupos etarios, de género, de condición poblacional y de grupos étnicos
	-
	-
	8,171
	8,266

	
Selección de beneficiarios

No existe dato de selección de beneficiarios toda vez que es un proceso que apunta a la comunidad en
general. 


	LOCALIZACION
Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.

	UPZ/UPR/área rural de la localidad
	Barrio/vereda
	Localización específica

	UPR RÍO BLANCO
	Betania, El Itsmo, Laguna Verde, Peñalisa, El Raizal, El Tabaco; Las Ánimas, Las Auras, Los Ríos, Nazareth, Las Palmas, Santa Rosa, Las Sopas, Taquecitos
	Malla Vial Rural - Donde se identifique

	UPR RÍO SUMAPAZ
	El Capitolio, Chorreras, Concepción, El Toldo, La Unión, Lagunitas, Las Vegas, Nueva Granada, San Antonio, San José, San Juan, Santo Domingo, Tunal
Alto, Tunal Bajo
	Malla Vial Rural - Donde se identifique






9. [bookmark: _Toc251066182]ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES 

a. Acciones normativas y de control de cumplimiento de normas que acompañarán el proyecto
1. Constitución Política Nacional de Colombia. Artículos 44, 52 y 64.
2. Decreto Ley 1421 de 1993 "Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá"
3. Directiva 005 de 2012, a través de la cual se adoptan los Lineamientos de Política para las Líneas de Inversión Local en la formulación de los Planes Locales de Desarrollo, expedida por el CONFIS en Sesión No 06 de junio 12 y 14 de 2012
4. ACUERDO 761 DE 2020, por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”.
5. Acuerdo Local Número 001 (07 de octubre de 2020), por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para la localidad de Sumapaz “un nuevo contrato social y ambiental para Sumapaz” 2021-2024.

b. Instancias de participación, entidades, sectores, órganos administrativos con las que se puede trabajar el proyecto
 
Organizaciones sociales y comunitarias de la localidad 20 de Sumapaz,
Unidad Administrativa de Rehabilitación Vial,
Instituto de Desarrollo Urbano.
IDIGER
Consejo Local de Gestión del riesgo y cambio climático.








































10. PROSPECTIVAS FINANCIERAS Y DE COBERTURA

[bookmark: _Toc251066185]Costos del Proyecto (cifras en pesos): 

	META(S) DE PROYECTO
	COMPONENTES
	OBJETO DE GASTO RECURSOS FDL
	COSTOS

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024

	Intervenir 12.800 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación. impactando en los caminos veredales.
	CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
	Construcción, mantenimiento y rehabilitación integral de la malla vial local
	
	
	387
	0

	
	
	SUBTOTAL
	
	
	387
	

	Intervenir 450 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación.
	INTERVENCIÓN PUENTES

	Construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de puentes vehiculares y peatonales
	
	1000
	877
	-

	
	
	Mantenimiento y mejoramiento de puentes
	882
	
	
	

	
	
	SUBTOTAL
	882
	1000
	877
	-

	Intervenir 2.7 Kilómetros-carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación
	INTERVENCIÓN MALLA VIAL RURAL
	Adecuación integral del espacio público peatonal existentes
	
	8.970
	1.754
	1.766

	
	Intervención de la malla vial de la localidad
	
	2123
	
	
	

	
	
	SUBTOTAL
	2123
	8.970
	1.764
	1.766

	TOTAL, ANUAL DE COSTOS
	3005
	9.970
	3,028
	1,766

	COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE
	17,769




11. [bookmark: _Toc251066186]INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

	META PLAN DE DESARROLLO
	OBJETIVO ESPECIFICO
	COMPONENTES
	META(S) PROYECTO
	INDICADOR

	Intervenir 12.800 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación. impactando en los caminos veredales.
	Realizar obras para la adecuación integral del espacio público peatonal existentes en los centros poblados y nodos de la localidad Sumapaz, a fin de mejorar la movilidad peatonal que es una de las principales formas de desplazamiento de la comunidad rural. Adicionalmente la adecuación del espacio público peatonal de los centros poblados y nodos permitirá articular y vincular el equipamiento rural existente.
	Construcción y conservación
	Intervenir 12.800 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación. impactando en los caminos veredales.
	Metros cuadrados construidos y/o conservados de elementos del sistema de espacio público peatonal.

	Intervenir 450 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación.
	Diseñar y construir nuevos puentes peatonales o vehiculares en el territorio para mejorar la conectividad y/o desarrollo de obras de mantenimiento o recuperación integral de los puentes existentes en la localidad, a fin de evitar afectaciones en la movilidad local, aportando no solo a la conectividad entre veredas, nodos, centros poblados, la ciudad y la región sino al mejoramiento de la comercialización de la producción local.
	Intervención puentes
	Intervenir 450 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación.
	Metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua construidos y/o intervenidos

	Intervenir 2.7 Kilómetros-carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación
	Desarrollar obras de construcción, mantenimiento y rehabilitación integral de la malla vial local de Sumapaz a fin de contribuir al mejoramiento de los tiempos de desplazamiento en el territorio, la conectividad y comercialización de la producción local, entre otros aspectos.
	Intervención Malla Vial Rural
	Intervenir 2.7 Kilómetros-carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación
	Kilómetros-carril construidos y/o conservados de malla vial rural









12. [bookmark: _Toc251320108][bookmark: _Toc251066189]RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

	
RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

Ingrese los resultados puntuales que se espera obtener con el proyecto en términos de los beneficios generados.


	
Beneficios: Mejorar la movilidad sobre las diferentes vías de la localidad, disminuir las infiltraciones por causas de las aguas lluvias, disminuir los tiempos de traslados, conducir las aguas superficiales sobre las alcantarillas para evitar ahuellamientos y hundimientos en las vías, disminuir las zonas con problemas de pérdidas de bancas y por ende disminuir los riesgos de accidentes.

	
Resultados: Disminución de mantenimiento sobre las vías dado que dejarán de estar en recebo, menor tiempo en transporte de los estudiantes a las escuelas, menor tiempo de desplazamiento en sacar alimentos, mayor operabilidad de ambulancias en emergencias.




13. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO


	
VIABILIDAD Y ACTUALIZACIONES
Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo. 


	

(10/11/2020): INSCRITO

(20/01/2021): REGISTRO

(dd/mm/aaaa): ACTUALIZACIONES – Razones 








14. OBSERVACIONES

	
OBSERVACIONES DEL PROYECTO
Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo. 


	












15. RESPONSABLE DEL PROYECTO


	
RESPONSABLE DEL PROYECTO

Ingrese la información de la persona responsable de formular el proyecto.


	
Nombre
JUAN PABLO SANABRIA


	
Cargo
INGENIERO ÀREA DE INFRAESTRUCTURA


	
Teléfono Oficina



	
Fecha de elaboración 29 DE Octubre de 2020
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