ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas aplicando el criterio de cumple o no cumple.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.
PROPONENTE   _______________________________________________________________

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento.


	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANT
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	01
	CARACTERIZACIÓN DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA, COMPUESTA.
Se realizarán dos (02) muestreos en el trascurso del año, a los siguientes puntos:

1. Entrada PTAR`D.
2. Reactor Biológico.
3. Salida PTAR`D.
4. Vertimiento viviendas fiscales.
5. Vertimiento CENOP.

PARAMETROS DE ANALISIS EN LABORATORIO:

· PH
· DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (DQO)
· DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBO5)
· SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)
· SOLIDOS SEDIMENTABLES (SSED)
· GRASAS Y ACEITES
· SUSTANCIAS ACTIVAS AL AZUL DEL METILENO (SAAM)
· HIDROCARBUROS TOTALES (HTP)
· ORTOFOSFATOS (P-PO43)
· FOSFORO TOTAL (P)
· NITRATOS (N-NO3)
· NITRITOS (N-NO2)
· NITRÓGENO AMONIACAL
· NITROGENO TOTAL (N-NH3)
· TENSOACTIVOS
· TEMPERATURA
· CAUDAL
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	02
	ANÁLISIS DE AGUA POTABLE 
Se realizará uno (01) muestreo en el transcurso del año, a los siguientes puntos:

1. Comedor CASU.
2. Comedor CAOFI.
3. Comedor Principal.
4. Viviendas Fiscales.
5. Comedor Jungla.

LOS PARÁMETROS DE ANÁLISIS EN LABORATORIO SON LOS SIGUIENTES: 
· Color aparente,
· pH,
· cloro residual libre,
· Turbiedad,
· Alcalinidad total,
· Calcio,
· Fosfatos,
· Manganeso,
· Molibdeno,
· Magnesio,
· zinc,
· Dureza total,
· Sulfatos,
· Hierro total,
· Cloruros,
· Nitratos,
· Nitritos,
· Aluminios,
· Fluoruros,
· COT,
· Coliformes totales,
· Escherichia coli.
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	03
	CENOP ESTUDIO HIDROBIOLOGICO 

Se realizará uno (01) muestreo en el transcurso del año, l siguiente punto: 

1. Vertimiento Rio Coello.

PARAMETROS DE ANALISIS EN LABORATORIO

  Fitoplancton,
  Perifitón,
  Zooplancton,
  Macro invertebrados.

Aforo del caudal del rio Coello con micro molinete, aguas arriba y aguas de la zona de mezcla del vertimiento con el cuerpo receptor rio Coello.
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	04
	METIB – CARACTERIZACIÓN DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA, COMPUESTA.

Se realizarán tres (03) muestreos en el transcurso del año, a los siguientes puntos:

1. Instalación METIB – DETOL, Ibagué Tolima.

LOS PARAMETROS DE ANALISIS EN EL LABORATORIO SON LOS SIGUIENTES:

1. PH.
2. DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (DQO)
3. DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBO5)
4. SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST).
5. SOLIDOS SEDIMENTALES (SSED).
6. GRASAS Y ACEITES.
7. SUSTANCIAS ACTIVAS AL AZUL DEL METILENO (SAAM).
8. HIDROCARBUROS TOTALES (HTP).
9. ORTOFOSFATOS (P-PO4 3)
10. FOSFORO TOTAL (P)
11. NITRATOS (N-NO3)
12. NITRITOS (N-NO2)
13. NITROGENO AMONIACAL.
14. NITROGENO TOTAL (N-NH3)
15. TENSOACTIVOS.
16. TEMPERATURA.
17. CAUDAL.
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	ITEM
	CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	El oferente deberá acreditar por escrito que el laboratorio que realizará los análisis de agua residual cuenta con certificación del IDEAM y debe anexar este certificado en la propuesta. 
	
	

	2
	El posible oferente garantizara por escrito que se encuentra en el plan de manejo ambiental con respecto al post consumo, en el entendido de que una vez terminada la vida útil de los bienes, empaques y recipientes que provea a la entidad, los reciba nuevamente y proceda a realizar su disposición final adecuada, allegando al señor supervisor del contrato el soporte documental de su destrucción final. De igual forma, se compromete por escrito a que cualquier infracción ambiental por omisión de permisos o licencias  que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, será asumida como su responsabilidad, de igual forma que acatara toda la normatividad vigente existente y referente en materia ambiental, en buenas prácticas ambientales, así como las disposiciones expedidas por las autoridades ambientales competentes.

De acuerdo a la normatividad vigente según decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL". 

Artículo 2.2.1.1.2.4.3. Obligaciones posteriores a la liquidación. Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación. (Decreto 1510 de 2013, artículo 37)
	
	

	3
	Los costos de transporte y demás gastos ocasionados para cumplir con el objeto de este proceso, serán asumidos por el contratista y no tendrán costo adicional al valor establecido en la propuesta. 
	
	

	4
	El oferente no podrá cobrar ningún valor adicional a lo estipulado en el contrato.
	
	

	5
	El oferente deberá presentar el informe correspondiente a los resultados de los análisis dentro de los siguientes 15 días hábiles a la toma de la muestra. 
	
	

	6
	El oferente deberá acreditar por escrito que el laboratorio que realizará los análisis de agua potable se encuentra aprobado en la Resolución 431 de 2012 “Por la cual se autorizan laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos al agua para consumo humano”, o cualquiera que lo modifique o derogue, lo cual debe soportarlo mediante una certificación de la existencia del laboratorio y debe señalarlo en el respectivo documento de la resolución. 
	
	

	7
	Tipo de monitoreo compuesto durante 6 horas y Periodicidad entre cada alícuota de 30 minutos.
	
	

	8
	La prestación del SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA Y ANALISIS DE AGUA POTABLE PARA LA ESCUELA INTERNACIONAL DEL USO DE LA FUERZA POLICIAL PARA LA PAZ CENOP Y MEDICIONES AMBIENTALES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ debe realizarse en  la Escuela Nacional de Operaciones de la Policía Nacional ubicada en la vereda laguna de San Luis Tolima, y en el Comando de Policía Metropolitana de Ibagué, ubicada en la carrera 48 Sur N° 157-199 Vía Picaleña; la correspondiente entrega será previa coordinación con el supervisor del  contrato, o quien designe el ordenador de gasto.
	
	

	9
	El posible oferente deberá CERTIFICAR POR ESCRITO, que cumplirá la normatividad vigente según Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, 1072 de 2015, la “Seguridad y salud en el trabajo (SST) y con las normas que lo complementen o lo modifiquen. La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.
	
	

	10
	Experiencia proponente en producir o comercializar el bien y/o ofrecer el servicio.

Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos iguales o similares al objeto de la presente invitación, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización en los tres (3) últimos años anteriores al de la vigencia en que se presentan las certificaciones y/o contratos, de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma supere el 100% del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá aportar como máximo tres (3) certificaciones y/o contratos, que deben contener como mínimo la siguiente información:

Las Certificaciones deben contener como mínimo la siguiente información: 

A. Nombre o razón social del Contratante.
B. Nombre o razón social del Contratista.
C. Objeto del Contrato.
D. Número de Contrato
E. Valor del Contrato en peso colombiano
F. Plazo de Ejecución
G. Fecha de Iniciación del contrato.
H. Fecha de terminación del contrato.
I. Calificación de los Bienes (Excelente, muy bueno, bueno o satisfactorio).
J. Cumplimiento del Contrato (Excelente, muy bueno, bueno o satisfactorio.
K. Manifestación clara y explicativa que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual. 
L. La certificación deberá estar suscrita por el representante legal de la entidad contratante u ordenador del gasto, indicando la dirección, Nit. y teléfono.

• No se admiten certificaciones de subcontrataciones. 
• No se admiten auto certificaciones de suministro propias. 
• No se tendrán en cuenta contratos en ejecución (entiéndase en ejecución hasta el recibo final). 
• No se aceptan certificaciones con enmendaduras. 
• No se aceptaran certificaciones cuya calificación sea mala o deficiente 

NOTA 1: Las certificaciones serán objeto de verificación; no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se pueda constatar que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual.

[bookmark: _GoBack]NOTA 2: Si el contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor del contrato a considerar será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación.
	
	





REQUISITOS GENERALES 

a. Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente.
b. En la columna CUMPLE/NO CUMPLE, se evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.
c. Se deberán aportar las certificaciones, constancias, documentación y demás, de los numerales que así lo indiquen, de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente.
d. Las certificaciones pueden ser adjuntadas en un solo archivo en formato PDF en el SECOP II.




Firma Representante Legal ________________________
C.C. N° ___________________             
