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ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO.
	CUMPLE 
	NO CUMPLE 

	
El servicio a prestar debe consistir como mínimo en Mantenimiento preventivo: 
· Limpieza general (serpentín, unidad condensadora, evaporadores, motor compresor, aspas, filtros, componentes eléctricos, etc.) 
· Aplicación de líquido desincrustante, desengrasante y anticorrosivo.
· Lubricación de partes móviles 
· Revisión y ajuste de controles 
· Revisión de condiciones de operación 
· Temperatura 
· Presión alta y baja 
· Amperaje y voltaje 
· Niveles de aceite 
· Ruidos y vibraciones 
· Informe de observaciones generales 

Mantenimiento correctivo, este se realizará cuando se presenten fallas en el funcionamiento normal de los equipos, el cual deberá cumplirse con el servicio técnico especializado necesario. 

SERVICIO TÉCNICO. El contratista proveerá la mano de obra necesaria e idónea para el mantenimiento preventivo y correctivo con un tiempo de respuesta que permita el funcionamiento continuo de los equipos de refrigeración. 

El contratista deberá presentar el diagnóstico y los informes requeridos por el supervisor, para lo cual se fijará un cronograma de trabajo entre ambas partes. 

Para el mantenimiento correctivo, cada vez que se presente la necesidad, el contratista debe entregar cotización de las reparaciones, discriminado el costo de los repuestos, el IVA y el valor de la mano de obra. 

La firma contratada deberá presentar soluciones integrales, que permitan el correcto y continuo funcionamiento de los equipos de aire acondicionado.

	
	








Sede Principal (Bogotá)

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN PARA LA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	 SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ CLUB MILITAR
	
	

	ÍTEM
	NOMBRE DEL BIEN
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	CANT
	
	

	1
	Cuarto Frio No 1
Almacén AyB C1 17229
	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	Conexión de parametría
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	Caja
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Tubería mt
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Lámpara  de iluminación 
	und
	1
	
	

	
	
	Instalación Rubatex para los cuartos
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento desagües 
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio de resistencias 
	und
	1
	
	

	
	
	Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración
	und
	1
	
	

	
	
	Rectificación de Fugas
	und
	1
	
	

	
	
	Carga de gas filtro secador
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio tubería de cobre
	und
	1
	
	

	
	
	Soldaduras
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado y desengrase 
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento general
	und
	1
	
	

	2
	Cuarto Frio No 2 Almacén AyB C2 17228
	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	BARRIDO DEL SISTEMA FILTRO SECADOR 
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	CAMBIO DE COMPRESOR
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Tubería mt
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio guarda motor
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Aceite 
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Filtro secador
	und
	1
	
	

	
	
	Carga gas refrigerante R507
	und
	1
	
	

	
	
	Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración
	und
	1
	
	

	
	
	Rectificación plato de válvulas
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio tubería de cobre
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado y desengrase 
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento general
	und
	1
	
	

	3
	Cuarto Frio No 3 Almacén AyB C3 17227
	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	CAMBIO MOTOR VENTILADOR
	und
	1
	
	

	
	
	Caja
	und
	1
	
	

	
	
	Conexión de parametría
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Tubería mt
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Lámpara  de iluminación 
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Filtro secador
	und
	1
	
	

	
	
	Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración
	und
	1
	
	

	
	
	Rectificación de Fugas
	und
	1
	
	

	
	
	Carga de gas R22
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio tubería de cobre
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio 3 motores axiales de 14"
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado y desengrase 
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento general
	und
	1
	
	

	4
	Cuarto Frio No 4 Almacén AyB C4 17226
	CALIBRACION CONTROL FULL GAUGE 
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento General partes Eléctricas
	und
	1
	
	

	
	
	Conexión de parametría
	und
	1
	
	

	
	
	Instalación medias cañas
	und
	1
	
	

	
	
	Aislamiento en Rubatex de tubería
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	Caja
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Lámpara  de iluminación 
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Tubería mt
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio guarda motor
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Aceite 
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Filtro secador
	und
	1
	
	

	
	
	Carga gas refrigerante R507
	und
	1
	
	

	
	
	Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración
	und
	1
	
	

	
	
	Rectificación plato de válvulas
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio tubería de cobre
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado y desengrase 
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento general
	und
	1
	
	

	5
	Cuarto Frio No 5 Almacén AyB C5 17225
	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento General partes Eléctricas
	und
	1
	
	

	
	
	Conexión de parametría
	und
	1
	
	

	
	
	Instalación medias cañas
	und
	1
	
	

	
	
	Aislamiento en Rubatex de tubería
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	Caja
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Lámpara  de iluminación 
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Tubería mt
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Aceite 
	und
	1
	
	

	
	
	Carga gas refrigerante R507
	und
	1
	
	

	
	
	Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración
	und
	1
	
	

	
	
	Rectificación plato de válvulas
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio tubería de cobre
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado y desengrase 
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento general
	und
	1
	
	

	6
	Cuarto Frio No 6 Almacén AyB
C6 17224
	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento General partes Eléctricas
	und
	1
	
	

	
	
	CAMBIO MOTOR VENTILADOR
	und
	1
	
	

	
	
	REPARACION RIEL PUERTA Y EMPAQUES
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio 3 motores axiales de 14"
	und
	1
	
	

	
	
	Aislamiento en Rubatex de tubería
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	Caja
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Lámpara  de iluminación 
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Tubería mt
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio ruedas en teflón
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Aceite 
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio medias cañas
	und
	1
	
	

	
	
	Carga gas refrigerante R22
	und
	1
	
	

	
	
	Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración
	und
	1
	
	

	
	
	Rectificación plato de válvulas
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio tubería de cobre
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado y desengrase 
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento general
	und
	1
	
	

	7
	Cuarto Frio Salón Colombia 
	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento General partes Eléctricas
	und
	1
	
	

	
	
	Instalación empaque sello magnético 
	und
	1
	
	

	
	
	Aislamiento en Rubatex de tubería
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio motor ventilador manejadora 
	und
	1
	
	

	
	
	Caja
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Lámpara  de iluminación 
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Aceite 
	und
	1
	
	

	
	
	Carga gas refrigerante (404 AJUSTE)
	und
	1
	
	

	
	
	Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio tubería de cobre
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado y desengrase 
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento general
	und
	1
	
	

	8
	Cuarto Frio No 1 Cocina Principal
39098
	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento General partes Eléctricas
	und
	1
	
	

	
	
	Conexión de parametría
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Resistencias de descongelación 
	und
	1
	
	

	
	
	Aislamiento en Rubatex de tubería
	und
	1
	
	

	
	
	Caja
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Tubería mt
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Aceite 
	und
	1
	
	

	
	
	Carga gas refrigerante R507 (AJUSTE)
	und
	1
	
	

	
	
	Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración
	und
	1
	
	

	
	
	Rectificación plato de válvulas
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio tubería de cobre
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado y desengrase 
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento general
	und
	1
	
	

	9
	Cuarto Frio No 2 Cocina Principal
39091
	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento General partes Eléctricas
	und
	1
	
	

	
	
	Conexión de parametría
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio 3 motores axiales de 14"
	und
	1
	
	

	
	
	Aislamiento en Rubatex de tubería
	und
	1
	
	

	
	
	Caja
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Lámpara  de iluminación 
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Tubería mt
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio ruedas en teflón
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Aceite 
	und
	1
	
	

	
	
	Carga gas refrigerante (AJUSTE)
	und
	1
	
	

	
	
	Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración
	und
	1
	
	

	
	
	Rectificación plato de válvulas
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio tubería de cobre
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado y desengrase 
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento general
	und
	1
	
	

	10
	Cuarto Frio No 3 Cocina Principal
(5) 1194
	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento General partes Eléctricas
	und
	1
	
	

	
	
	Conexión de parametría
	und
	1
	
	

	
	
	Aislamiento en Rubatex de tubería
	und
	1
	
	

	
	
	Caja
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Tubería mt
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Aceite 
	und
	1
	
	

	
	
	Carga gas refrigerante R507 AJUSTE
	und
	1
	
	

	
	
	Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración
	und
	1
	
	

	
	
	Rectificación plato de válvulas
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio tubería de cobre
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado y desengrase 
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento general
	und
	1
	
	

	11
	Cuarto Frio No 4 Cocina Principal
(4) 1195
	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento General partes Eléctricas
	und
	1
	
	

	
	
	Conexión de parametría
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio 3 motores axiales de 14"
	und
	1
	
	

	
	
	Aislamiento en Rubatex de tubería
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	Caja
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Lámpara  de iluminación 
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Tubería mt
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Aceite 
	und
	1
	
	

	
	
	Carga gas refrigerante AJUSTE 
	und
	1
	
	

	
	
	Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración
	und
	1
	
	

	
	
	Rectificación plato de válvulas
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio tubería de cobre
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado y desengrase 
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento general
	und
	1
	
	

	12
	Nevecom dos puertas Starkooc volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R134A / Cocina Principal 1040
	Suministro  E Instalación  De Unidad Compresora 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaques Puertas Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de  Las Evaporadoras
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	13
	Nevecom dos puertas Turbo Air  volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R404A / Almacén AyB N4 1050
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  Las Evaporadoras
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	14
	Nevecom una puerta Starkooc volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / Cocina Principal (13) 1038 (YA SE REPARO)
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	15
	Nevecom una puerta Starkooc volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / Cocina Principal (14) 974
	AJUSTE DE CARGA DE GAS 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	16
	Nevecom una puerta Asbber /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina de empleados 1051 F/S
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento  de 01 control de temperatura para el equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	17
	Nevecom una puerta Zingal /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 8,5 amp / gas R404A / Cocina Principal (15) 1168
	CAMBIO DE CONTROL FULL GAGE
	Servicio
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	AJUSTE DE CARGA DE GAS 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	18
	Nevecom dos puertas Fagor / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,9 amp / gas R134A / SALON COLOMBIA  1042
	AJUSTE DE CARGA DE GAS
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	19
	Nevera horizontal tipo botellero Starkook  / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,5 amp / gas R134A / Cocina Principal (PASTELERIA) 1830
	AJUSTE DE CARGA DE GAS
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	20
	Nevera horizontal tipo botellero Starkook  / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,5 amp / gas R134A / Cocina Principal 1821
	AJUSTE DE CARGA DE GAS
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	21
	Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK  / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina Principal (11) 1814
	AJUSTE DE CARGA DE GAS
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	22
	Hielera Ice-O-Matic volt. 220 / ferq 60 hz / gas R404A / Salon colombia 4027
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento  de 01 control de temperatura para el equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento tarjeta electrónica
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Recarga de  gas.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Repontecializar  motor (110-127 V clase B,  1/70 hp).
	Servicio
	1
	
	

	23
	Nevecom dos puertas ZINGAL  volt. 110 - 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R404A / Almacén AyB N3 5250
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  Las Evaporadoras
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	24
	CONGELADOR CHALLEGER 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R134 / Almacén AyB  5251
	REPARACION VISAGRAS
	Servicio
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  Las Evaporadoras
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	25
	CONGELADOR CHALLEGER 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R134 / Almacén AyB  5251
	REPARACION VISAGRA
	Servicio
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  Las Evaporadoras
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	26
	Nevecom dos puertas SIN MARCA  volt. 110 - 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R404A / Almacén AyB N9 5249
	CAMBIO DE CONTROL AL FULL GAUGE
	Servicio
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	AJUSTE DE CARGA DE GAS
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  Las Evaporadoras
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	27
	Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK  / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina EMPLEADOS (31) 1924 
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento  de 01 control de temperatura para el equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	28
	Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK/ volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina EMPLEADOS (32) 1829
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento  de 01 control de temperatura para el equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	29
	Nevecom una puerta MAXIMUM /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 8,5 amp / gas R404A / Cocina Empleados (33) 1152
	CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE
	Servicio
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	30
	Nevecom una puerta MAXIMUM /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 8,5 amp / gas R404A / Cocina Empleados (34) 1159
	AJUSTE DE CARGA DE GAS 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	
	
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	31
	Nevecom dos puertas Starkooc volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R134A / SALON COLOMBIA 984
	CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE 502 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	.AJUSTE DE CARGA DE GAS
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaques Puertas Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de  Las Evaporadoras
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	32
	Nevecom dos puertas WESTON volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R134A / SALON COLOMBIA 1160
	CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE 502 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	AJUSTE DE CARGA DE GAS
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaques Puertas Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de  Las Evaporadoras
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	33
	Nevecom dos puertas REFRITECNICA volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R134A / CAFETERIA DE SOCIOS 156625
	Suministro  E Instalación  De Unidad Compresora 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaques Puertas Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de  Las Evaporadoras
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	34
	Nevecom una puerta Starkooc volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / CAFETERIA DE SOCIOS (37) 1044
	CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	AJUSTE DE CARGA DE GAS
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	35
	Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK  / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / CCAFETERIA DE SOCIOS (38) 1824 
	AJUSTE DE CARGA DE GAS
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	36
	CONGELADOR CHALLEGER 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R134 / CAFETERIA DE SOCIOS BLANCO SIN PLACA
	REPARACION VISAGRAS
	Servicio
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  Las Evaporadoras
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	37
	Nevera horizontal tipo MESON  / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / CAFETERIA DE SOCIOS  1045
	REVISION SISTEMA ELECTRICO
	Servicio
	1
	
	

	
	
	CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE
	Servicio
	1
	
	

	
	
	AJUSTE DE CARGA DE GAS 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	38
	Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK  / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / CCAFETERIA DE SOCIOS (42) 1066 
	AJUSTE DE CARGA DE GAS
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	39
	Nevera horizontal tipo MESON TRES PUERTAS ZINGAL  / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / CCAFETERIA DE SOCIOS 1921
	AJUSTE DE CARGA DE GAS
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	40
	Nevecom dos puertas Fagor / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,9 amp / gas R134A / COMEDOR DE SOCIOS  (39) 1037
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento  de 01 control de temperatura para el equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	41
	Nevecom dos puertas Fagor / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,9 amp / gas R134A / COMEDOR DE SOCIOS  (40) 1036
	1.REVISION SISTEMA ELECTRICA
	Servicio
	1
	
	

	
	
	 2.AJUSTE CARGA DE GAS 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	42
	Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK  / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PISCINA (28) 1916 
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento  de 01 control de temperatura para el equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	43
	Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK  / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PISCINA (26) 1919 
	CAMBIO CONTROL FULL GAUGE 512
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	44
	Nevera horizontal tipo MEZON  / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PISCINA (27) 1832
	CAMBIO CONTROL ANALOGICO
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	45
	Nevera horizontal  volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / BAR CAZADORES  1138
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento  de 01 control de temperatura para el equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	46
	Nevera horizontal   / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / BAR CAZADORES  1139
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento  de 01 control de temperatura para el equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	47
	Nevera horizontal   / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / BAR MONTECARLO  18432
	Verificación y/o reparación en compresor.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	48
	Hielera SCOTSMAN volt. 220 / ferq 60 hz / gas R404A / Salon DORADO 1073
	REVISION SISTEMA ELECTRICO
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento tarjeta electrónica
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Recarga de  gas.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Repontecializar  motor (110-127 V clase B,  1/70 hp).
	Servicio
	1
	
	

	49
	Nevecom una puerta MARCA  AE volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / COCINA SALON DORADO  1046
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	CAMBIO CONTROL ANALOGICO
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	50
	Nevecom una puerta MARCA  ASBER volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / PORTO FINO  1039
	REPROGRAMACION CONTROL
	Servicio
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	CAMBIO CONTROL ANALOGICO
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	51
	Nevecom una puerta MARCA  SINGAL volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / PORTO FINO  1045
	REPARACION Y/O CAMBIO MOPTOR VENTILADOR
	Servicio
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	CAMBIO CONTROL ANALOGICO
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	52
	Nevera horizontal tipo MEZON  / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1174
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento  de 01 control de temperatura para el equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	53
	Nevera horizontal tipo MEZON BANDEJAS / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1853 
	VERIFICACIÓN  MOTOR COMPRESOR
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	54
	Nevera horizontal tipo EXCIBICION  / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1019
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento  de 01 control de temperatura para el equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	55
	Nevecom una puerta MARCA  ASBER volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / PORTO FINO  1922
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	CAMBIO CONTROL ANALOGICO
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	56
	Nevera horizontal tipo EXCIBICION  / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1815
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento  de 01 control de temperatura para el equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	



Sede Sochagota (Paipa – Boyacá)

	ÍTEM
	NOMBRE DEL BIEN
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	CANT
	CUMPLE 
	NO CUMPLE 

	1
	Cuarto Frio No 7
	Carga de refrigerante
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio de pilotos y controles
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio de cortinas de ingreso 
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro e instalación de botón de seguridad 
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre 
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led
	und
	1
	
	

	2
	MAQUINA DE HIELO - placas 3650
	Ajuste de puerta
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento y Limpieza  a unidad.
	und
	1
	
	

	
	
	Limpieza interna  cámara  de hielo
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y Pintura     por oxido
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento y Limpieza de evaporador.
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro e instalación de interruptores
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro e instalación de controlador digital 
	und
	1
	
	

	
	
	Areglo de nivel de llenado
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento Detención y arreglo  de fugas
	und
	1
	
	

	3
	Cuarto Frio No 4
	Carga de refrigerante
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio de pilotos y controles
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro e instalación de botón de seguridad 
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio de cortinas de ingreso 
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro e instalación de botón de seguridad 
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre 
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y cambio de cauchos puertas 
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led
	und
	1
	
	

	4
	Cuarto Frio No 1
	Carga de refrigerante
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio de pilotos y controles
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y cambio de cauchos puertas 
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro e instalación de botón de seguridad 
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio de cortinas de ingreso 
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro e instalación de botón de seguridad 
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre 
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led
	und
	1
	
	

	5
	Cuarto Frio No 2
	Carga de refrigerante
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio de pilotos y controles
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro e instalación de botón de seguridad 
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio de cortinas de ingreso 
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro e instalación de botón de seguridad 
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre 
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y cambio de cauchos puertas 
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led
	und
	1
	
	

	6
	Cuarto Frio No 3
	Carga de refrigerante
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio de pilotos y controles
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre 
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y cambio de cauchos puertas 
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio de cortinas de ingreso 
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y cambio de cauchos puertas 
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led
	und
	1
	
	

	7
	REFRIGERADOR BASE  DEL CHEF- SERIAL 1412STKY0
1854
	mantenimiento y Limpieza  de  evaporadores
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento Detención y arreglo  de fugas
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro e instalación de controlador digital 
	und
	1
	
	

	
	
	Verificación de optimo funcionamiento de compresor 
	und
	1
	
	

	
	
	Ajuste de puerta inferior 
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y Limpieza de tarjeta
	und
	1
	
	

	8
	REFRIGERADOR BAÑO DE MARIA  CAFETERIA - PLACA 36607
	Suministro y cambio de   ventilador
	und
	1
	
	

	
	
	Carga  de  gas
	und
	1
	
	

	
	
	Verificación  de funcionamiento 
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento Detención y arreglo  de fugas
	und
	1
	
	

	9
	DISPENSADOR DE JUGOS  placa 36485 marca weston
	Mantenimiento general 
	und
	1
	
	

	
	
	Verificación  de partes 
	und
	1
	
	



Sede Las Mercedes (Nilo – Cundinamarca)

	ÍTEM
	NOMBRE DEL BIEN
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	CANT
	CUMPLE 
	NO CUMPLE 

	1
	Cuarto Frio CARNES ubicado en la despensa Almacén de Alimentos y Bebidas
	adquisición e instalación y adecuación de controlador Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	Conexión de parametría
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Tubería de cobre de alta y baja con aislamiento térmico rubatex
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Lámpara  de iluminación 
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio de resistencias 
	und
	1
	
	

	
	
	Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración
	und
	1
	
	

	
	
	Rectificación de Fugas
	und
	1
	
	

	
	
	Carga de gas R-404a y cambio de filtro secador
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado y desengrase evaporador y condensador
	und
	1
	
	

	
	
	cambio e instalación de relojes manométricos
	und
	1
	
	

	
	
	cambio e instalación de prestotato de baja y alta
	und
	1
	
	

	
	
	cambio e instalación de valvula selenoide
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio de elementos y componentes  de los sistema eléctrico y electrónico.
	und
	1
	
	

	
	
	cambio e instalación de sensor de nivel de aceite
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Aceite motor compresor
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio de cerraduras y empaquetadura de la puerta.
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento y ajuste de estructura metálica.
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento general
	und
	1
	
	

	2
	Cuarto Frio VERDURAS ubicado en la despensa Almacén de Alimentos y Bebidas
	cambio e instalación de controlador Full gaugeMT512
	und
	1
	
	

	
	
	Conexión de parametría
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Tubería de cobre de alta y baja con aislamiento térmico rubatex
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Lámpara  de iluminación 
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio de resistencias 
	und
	1
	
	

	
	
	Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración
	und
	1
	
	

	
	
	Rectificación de Fugas
	und
	1
	
	

	
	
	Carga de gas R-404a y cambio de filtro secador
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado y desengrase evaporador y condensador
	und
	1
	
	

	
	
	cambio e instalación de relojes manométricos
	und
	1
	
	

	
	
	cambio e instalación de prestotato de baja y alta
	und
	1
	
	

	
	
	cambio e instalación de válvula solenoide
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio de elementos y componentes  de los sistema eléctrico y electrónico.
	und
	1
	
	

	
	
	cambio e instalación de sensor de nivel de aceite
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Aceite motor compresor
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio de cerraduras y empaquetadura de la puerta.
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento y ajuste de estructura metálica.
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento general
	und
	1
	
	

	3
	Cuarto Frio POLLO ubicado en la despensa Almacén de Alimentos y Bebidas
	cambio e instalación de controlador Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	Conexión de parametría
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Tubería de cobre de alta y baja con aislamiento térmico rubatex
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Lámpara  de iluminación 
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio de resistencias 
	und
	1
	
	

	
	
	Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración
	und
	1
	
	

	
	
	Rectificación de Fugas
	und
	1
	
	

	
	
	Carga de gas R-404a y cambio de filtro secador
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado y desengrase evaporador y condensador
	und
	1
	
	

	
	
	cambio e instalación de relojes manométricos
	und
	1
	
	

	
	
	cambio e instalación de prestotato de baja y alta
	und
	1
	
	

	
	
	cambio e instalación de válvula solenoide
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio de elementos y componentes  de los sistema eléctrico y electrónico.
	und
	1
	
	

	
	
	cambio e instalación de sensor de nivel de aceite
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Aceite motor compresor
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio de cerraduras y empaquetadura de la puerta.
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento y ajuste de estructura metálica.
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento general
	und
	1
	
	

	4
	Cuarto Frio PESCADO ubicado en la despensa Almacén de Alimentos y Bebidas
	cambio e instalación de controlador Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	Conexión de parametría
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Tubería de cobre de alta y baja con aislamiento térmico rubatex
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Lámpara  de iluminación 
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio de resistencias 
	und
	1
	
	

	
	
	Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración
	und
	1
	
	

	
	
	Rectificación de Fugas
	und
	1
	
	

	
	
	Carga de gas R-404a y cambio de filtro secador
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado y desengrase evaporador y condensador
	und
	1
	
	

	
	
	cambio e instalación de relojes manométricos
	und
	1
	
	

	
	
	cambio e instalación de prestotato de baja y alta
	und
	1
	
	

	
	
	cambio e instalación de válvula solenoide
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio de elementos y componentes  de los sistema eléctrico y electrónico.
	und
	1
	
	

	
	
	cambio e instalación de sensor de nivel de aceite
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Aceite motor compresor
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio de cerraduras y empaquetadura de la puerta.
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento y ajuste de estructura metálica.
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento general
	und
	1
	
	

	5
	Cuarto Frio MADURACION ubicado en la despensa Almacén de Alimentos y Bebidas
	adquisición e instalación de controlador Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento  de 01 unidad compresora sermihermetica de 3/4" HP voltaje 220vt, refrigerante 404A.
	und
	1
	
	

	
	
	Conexión de parametría
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Tubería de cobre de alta y baja con aislamiento térmico rubatex
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Lámpara  de iluminación 
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio de resistencias 
	und
	1
	
	

	
	
	Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración
	und
	1
	
	

	
	
	Rectificación de Fugas
	und
	1
	
	

	
	
	Carga de gas R-404a y cambio de filtro secador
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado y desengrase evaporador 
	und
	1
	
	

	
	
	cambio e instalación de relojes manométricos
	und
	1
	
	

	
	
	cambio e instalación de prestotato de baja y alta
	und
	1
	
	

	
	
	cambio e instalación de válvula solenoide
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio de elementos y componentes  de los sistema eléctrico y electrónico.
	und
	1
	
	

	
	
	cambio e instalación de sensor de nivel de aceite
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Aceite motor compresor
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio de cerraduras y empaquetadura de la puerta.
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento y ajuste de estructura metálica.
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento general
	und
	1
	
	

	6
	Cuarto Frio LACTEOS ubicado en la despensa Almacén de Alimentos y Bebidas
	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de cuarto de conservación con de unidad compresora de 2 hp,  unidad evaporadora y condensadora con sus respectivos accesorios, tubería y sistema eléctrico. Estructura nueva en acero inoxidable.
	und
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7
	Hielera Ice-O-MACFRIO volt. 220 / ferq 60 hz / gas R404A / Depensa
	Cambio e instalación de 01 unidad compresora hermético  ref. RST70C1E-PFV-302 voltaje 208-230, 1ph, 60hz, Alta Temperatura,Capacity (Btu/hr)  11200    6950, Power (W): 1300   1040, Refrigerante 404A.
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio de elementos y componentes  de los sistema eléctrico, electronico, capacitores arranque-marcha, válvulas solenoides, presostatos de alta-baja.
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento  de 01 control de temperatura digital.
	und
	1
	
	

	
	
	Prueba de Presurización con Nitrógeno para detectar Fugas De Refrigerante.
	und
	1
	
	

	
	
	Realización de Vacío a todo el Sistema  ( con Bomba De Vacío)  
	und
	1
	
	

	
	
	Cargue con Refrigerante 404A, hasta La Presión Indicada.
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio motor eléctrico: voltaje 208-230, 50/60 HZ .5/45 A, Clase B , 3000 RPM, 1/50 HP.
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio motor ventilador con aspa - condensadora de 35 Vatios Voltaje 230, 0.7 A,Hz 60, Rotación CW,Rango de RPM 1500, Clase B .
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio motor Ref. 82344902 CW SP-1905-40,230V,50/60hz,2rpm.
	und
	1
	
	

	
	
	Ajuste de estructura plástica y metálica, cambio de recubrimiento aislante.
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo/correctivo y limpieza sistema evaporadora y condensadora.
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado y Desengrase General del Equipo.
	und
	1
	
	

	8
	Hielera Ice-O-MACFRIO volt. 220 / ferq 60 hz / gas R134A / COCINA DE SOCIOS
	Cambio e instalación de 01 unidad compresora hermético  ref. CS12K6E-PFV-255, voltaje 208-230, 1ph, 60hz, Alta Temperatura,Capacity (Btu/hr)  13800   6980,Power (W): 1470   1060, Refrigerante 134A.
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio de elementos y componentes  de los sistema eléctrico, electrónico, capacitores arranque-marcha, válvulas selenoides, presostatos de alta-baja.
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento  de 01 control de temperatura digital.
	und
	1
	
	

	
	
	Prueba de Presurización con Nitrógeno para detectar Fugas De Refrigerante.
	und
	1
	
	

	
	
	Realización de Vacío a todo el Sistema  ( con Bomba De Vacío)  
	und
	1
	
	

	
	
	Cargue con Refrigerante 134A, hasta La Presión Indicada.
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio motor electrico: voltaje 208-230, 50/60 HZ .5/45 A, Clase B , 3000 RPM, 1/50 HP.
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio motor ventilador con aspa - condensadora de 35 Vatios Voltaje 230, 0.7 A ,Hz 60, Rotación CW,Rango de RPM 1500, Clase A .
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio motor Ref. 82344902 CW SP-1905-40,230V,50/60hz,2rpm.
	und
	1
	
	

	
	
	Ajuste de estructura plastica y metalica, cambio de recubrimiento aislante.
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo/correctivo y limpieza sistema evaporadora y condensadora.
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado y Desengrase General del Equipo.
	und
	1
	
	

	9
	NEVERA ASBER VERTICAL, 2 PUERTAS,  (COCINA DE EMPLEADOS, PRODUCTOS CONGELADOS)
	Cambio Suministro  E Instalación  De Unidad Compresora  De 1/3 Hp,115 Voltios, 60 Hz, Refrigerante 134a
	und
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	und
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	und
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	und
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo 
	und
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  Las Evaporadoras
	und
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	und
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	und
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	und
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	und
	1
	
	

	10
	NEVERA  VERTICAL, 2 PUERTAS PANORAMICA (COCINA DE EMPLEADOS, PRODUCTOS CONGELADOS)
	Cambio Suministro  E Instalación  De Unidad Compresora  De 1 Hp,115 Voltios, 60 Hz, Refrigerante 134a
	und
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	und
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	und
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	und
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío)  
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo 
	und
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  Las Evaporadoras
	und
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	und
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	und
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	und
	1
	
	

	
	
	Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	und
	1
	
	

	
	
	cambio e instalación de motor ventilador unidad condensadora
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio de circuito eléctrico e instalación Full gauge900
	und
	1
	
	

	11
	NEVERA  VERTICAL, 2 PUERTAS PANORAMICA (PORTO FINO, PRODUCTOS CONGELADOS)
	Cambio Suministro  E Instalación  De Unidad Compresora  De 1/3 " Hp,115 Voltios, 60 Hz, Refrigerante 134a
	und
	1
	
	

	
	
	adquisición e instalación de controlador Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio de filtro secador.
	und
	1
	
	

	12
	NEVERA  VERTICAL, 2 PUERTAS PANORAMICA (PORTO FINO, PRODUCTOS CONSERVACION)
	Cambio Suministro  E Instalación  De Unidad Compresora  De 1/3 " Hp,115 Voltios, 60 Hz, Refrigerante 134a
	und
	1
	
	

	
	
	adquisición e instalación de controlador Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio de filtro secador.
	und
	1
	
	

	13
	NEVERA  HORIZONTAL, 4 PUERTAS  (PORTO FINO, PRODUCTOS CONSERVACION)
	Cambio Suministro  E Instalación  De Unidad Compresora  De 1 Hp,115 Voltios, 60 Hz, Refrigerante 134a
	und
	1
	
	

	
	
	adquisición e instalación de controlador Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio de filtro secador.
	und
	1
	
	



El contratista estará en la capacidad de prestar el servicio de mantenimiento preventivo y de reparación de los equipos en caso de que la entidad lo requiera previo diagnóstico y cotización.

El anexo no podrá ser modificado para ningún efecto, el mismo será objeto de verificación minuciosa para el efecto correspondiente. 
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