Anexo – Especificaciones Técnicas


Incluye de fábrica una plataforma inalámbrica que recibe cualquier archivo multimedia y documento desde un teléfono o tableta Android a la Pantalla Os como música: mp3, wma, aac, simio, flac, wav, 3gp Foto: jpg, bmp, png, gif Video: avi, mkv, mp4, mov, flv, mpg, vob, rm, rmvb, 3gp, ts Documentos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, txt, epub, pdf Android APK Imágenes de diapositivas y escalado en tiempo real incluye control de reproducción de medios Modo ESPEJO DEL AIRE que Transmite música, fotos y video de forma inalámbrica desde el iPhone o el iPad a la Pantalla además Modo espejo de AirPlay, incluye Screen MIRROR que Refleja la pantalla Principal en un teléfono inteligente o tableta y permite toque la pantalla para controlar la Pantalla Principal. Incluye CONTROL REMOTO para que use su dispositivo Android o iOS como mouse táctil, mouse de aire, teclado, panel táctil y control remoto. Incluye CÁMARA INALÁMBRICA desde su teléfono o tableta Android se convierte en una cámara inalámbrica, puede colocar su teléfono o tableta en cualquier lugar que desee ver, y luego verá el programa en vivo en la Pantalla Principal. Incluye DUPLICAR PANTALLA que Refleje su PC con Windows o la pantalla rooteada del dispositivo Android a la Pantalla principal. Incluye DLNA RENDERER

	Soporta aplicaciones DLNA certificadas en Android o iOS o Windows, como imediashare, BubbleUpnp Incluye FLYPLAY que permite la trasmisión de videos en línea y radio de forma inalámbrica desde un dispositivo Android a la Pantalla Principal. Incluye ALMACENAMIENTO INALÁMBRICO que le permite llevar su biblioteca multimedia con usted. Incluye MIRACAST que es el último estándar para compartir contenido inalámbrico.

	Capacitación:

Uso en presentaciones dinámicas y sugerencias de su utilización para el aprovechamiento esta herramientas y videoconferencia

Uso detallado, configuración, sincronización, ajustes, mantenimientos-manuales y un ejercicio práctico de videoconferencia

	Certificados:
Anexar certificación del fabricante firmada por el representante legal en Colombia en la que indique que el oferente es distribuidor autorizado para el territorio del presente proceso con fecha de expedición máxima de 30 días contados desde la fecha de cierre del presente proceso, los componentes y accesorios de la pantalla deben ser de la misma marca de la pantalla y el año de fabricación debe ser 2018.

	Manuales:

Entregar  en medio magnético de todos los manuales de operación, configuración y mantenimiento de todos y cada uno de los monitores industriales interactivos que se entregan al supervisor del contrato.

	Garantía:

Un año de  garantía como mínimo que empezará a contar a partir de la firma del acta de recibo de los equipos.

Garantizar que durante del año de garantía y soporte la entidad tenga derecho a nuevas versiones de software de la solución instalada sin costo para la entidad e incluidas las labores de implementación.

Esta garantía será por parte del proveedor, independiente a la ofrecida por el fabricante.

	Servicio Post venta
En caso de presentarse fallas o desperfectos de tipo técnico  o de fabricación, el tiempo de respuesta del servicio de garantía no debe ser mayor de (72) horas.

En el caso de fallas no reparadas dentro 60 días hábiles, el contratista reemplazara el equipo y/o accesorio defectuoso, por uno igual, similar o mejor características técnicas en un tiempo no mayor de 60 días. Los tiempos  se contaran a partir del momento en que se comunique la falla.

	Instalación:
Instalación equipo y base a la pared.

Ejecutar todas las labores de instalación, configuración, estabilización y demás elementos que sean necesarios para cumplir con los requerimientos técnicos y funcionales especificados, de tal forma que se conforme un sistema completo, integrado y enteramente operacional.

	Accesorios:

Cámara y Micrófono para Video conferencia Sistema de Video HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 con sensor HD cmos de alta calidad 1/2.8 pulgadas, puerto USB de 2.0,207 mega pixeles, Zoom Digital 10X,Angulo de visión 78 grados y 56 grados de inclinación, enfoque automático, formato de video H264 y MGPEG, micrófono de alta calidad de rango de 1,30 mt, optimizado para UC y compatible con los siguientes sistemas operativos: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X y Linux.

Dos (02) Lápices Pasivo por cada solución instalada

Un (01) Lápices Pasivo con extensión de 1 Metro por cada solución instalada.

Uno (01) Teclado inalámbrico con Pad Mouse por pantalla con batería recargable

Uno (01)  Kit de limpieza para monitores industriales interactivos para cada uno.

Deber incluir Protección eléctrica.

	 Licencias:

Otorgar licencias de los monitores industriales interactivo y las respectivas actualizaciones del software sin ningún costo para la entidad.
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	SOPORTE DE TECHO PARA VIDEO BEAM

	· Soporte universal de techo para video beam.

· Adaptable a la superficie de video beam EPSON

· Con extensión para graduar la altura del video beam. en forma vertical hacia arriba y hacia abajo.

· Soporta hasta 25 Kg de peso.

· Giro de 360°, e inclinación vertical 15°.

· Distancia Máxima al techo 60 cms y distancia Mínima al techo 30 cms.

· Amplia variedad de movimientos para  facilitar el ajuste y enfoque de la imagen proyectada.

· Soporte compatible para proyectores de todas las marcas del mercado. Tornillería y anclajes para su instalación.

· Garantía 1 año.
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	OBLIGACIONES:

· El contratista se obliga a mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato

· Los elementos deberán ser entregados en las Instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 1, ubicado en el Municipio de Puerto Salgar Cundinamarca en el Almacén Misceláneos.

· El Contratista deberá garantizar que los elementos entregados sean nuevos y que están acorde a las especificaciones técnicas requeridas.

· El transporte de los elementos hacia la Unidad, será a cargo del contratista.

· Al momento de la entrega de los bienes, el supervisor advierte que alguno no corresponde con lo pactado en el contrato, o durante el transporte sufrió daño que amerite su devolución el CONTRATISTA se obliga a realizar los cambios necesarios, dentro de los 5 días hábiles siguientes y los gastos de reposición correrán por su cuenta.

· El proveedor debe estar respaldado y ser distribuidor oficial de la marca a la que pertenecen los equipos, proveyendo repuestos originales.
· El proveedor debe indicar el valor fijo de la máquina, no variable respecto a la TRM, pues no es el cliente quien debe asumir este costo.
· El contratista si tiene alguna novedad en el plazo de ejecución deberá informar por escrito al supervisor del Contrato a la mayor brevedad.
· Entregar los equipos con las respectivas garantias (minimo 1 año ofrecido por la empresa fabricante) para asi dar cumplimiento a la funcionabilidad y durabilidad del producto.
· Para el ITEM No. 2  PANTALLA INTERACTIVA, se debera instalar en el sitio designado por el supervisor. 
· 


_____________________________________________________________

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]
