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ANEXO No. 01– PRECIOS TECHO  

INVITACIÓN DIRECTA CON OFERTAS # IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA 
IDIRCON-INC-077-2022

OBJETO: ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ARCHIVO X300SGS

	

Descripción del bien o servicio
	
Unidad de Medida
	Cantidad*
	Precio techo Unitario IVA incluido

	[bookmark: _GoBack]CAJAS DE ARCHIVO X300SGC
Medidas largo 46.5 cm, ancho 33 cm, alto 27 cm con la tapa Impresión: A 1 tinta color negro estable a la humedad, insoluble al agua. El diseño de la impresión se ajustará al modelo suministrado por la entidad contratante. Diseño: Caja con apertura superior, con refuerzos laterales internos en agarraderas y en base, agarraderas mínimo de 9 cm. La tapa debe tener dos refuerzos internos laterales a los dos lados de las agarraderas. Material: Cartón kraft corrugado troquelado de pared sencilla, con resistencia a la compresión vertical (RCV) mínima entre 790 kgf/m y 930 kgf/m, y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2 de acuerdo a las normas técnicas NTC 4183:2005, NTC 5272:2004 y NTC 452:1999.
Anexar ficha técnica del cartón.
Acabado: El cartón corrugado debe tener un acabado liso, suave y libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. Recubrimiento interno: Debe ser constituido por una película transparente de material inerte con base en ceras neutras, películas poliméricas, emulsión de parafinas o ceras vegetales. La película debe ser químicamente estable, con un pH neutro (pH 7), debe ser insoluble en agua, no presentar untuosidad al tacto y no experimentar adherencia sobre los documentos. En ningún caso se deben usar cartones que tengan un recubrimiento cuyo único componente sea parafina. Color: Mantener el color del cartón Kraft.
Identificación 1: El cartón debe tener un sello de garantía o calidad, de dimensiones no mayores a 9cm x 5cm, en tinta negra estable a la humedad y al agua, ubicado en la cara posterior de la caja armada.
Con mínimo la siguiente información: Nombre del fabricante, resistencia a la compresión vertical, Ciudad, la leyenda “industria del país de origen" [Norma técnica colombiana NTC 452-2005]. Identificación 2: El fabricante debe marcar su producto con un impreso de medida no superior a 6 cm x 4cm debe ser en tinta negra estable al agua. Debe ubicarse en la cara posterior de la caja armada y debe tener los siguientes datos: Fabricado por, Nombre o Logo, teléfono, ciudad y mes y año. [Norma técnica Colombiana NTC 452]. A partir de archivos diagramados suministrados por el cliente. Incluye transporte a un solo destino en la ciudad de Bogotá.
	Unidad 
	500
	$11.047,96



Nota 1: El valor unitario de la oferta no podrá superar los precios techos establecidos. Si el proponente supera el precio quedara inhabilitado. 
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