ANEXO 1
[bookmark: _Hlk79573198]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DTPA-IP-FONAM-2022-061

COMPRA DE TREN DE FONDEO, BOYAS PARA LA SEÑALIZACIÓN Y AMARRE EN EL PNN UTRIA.

1.1. DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIO

Los servicios que se requieren deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas básicas:

1.1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
Los artículos que se requieren deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas básicas:
[bookmark: _Hlk97016814]
	ITEM.
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD MEDIDA
	CANTIDAD

	[bookmark: _Hlk120648323]1
	 Grilletes de amarre 5/8” acero inox
	Unidad
	06

	2
	cabo de amarre tipo naylon trenzado doble de 1 ½” de diámetro
	Unidad
	20

	3
	cadena eslabonada acerinox de 5/8”
	Unidad
	20

	4
	Fabricación de 03 pesos muertos o sinker de 60kg
	Unidad
	03

	5
	Adquisición de 03 boyarines de amarre.
	Unidad
	03



· NOTA 1: El proponente deberá cotizar el valor de cada uno de los ítems establecidos en los cuadros anteriores, el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.
· NOTA 2: El proponente que no haya diligenciado la totalidad de los ítems requeridos por el Parque Natural Nacional Utría no será objeto de evaluación y su propuesta será rechazada.
· NOTA 3: La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio de mercado.
· NOTA 4: El contratista deberá asumir los costos de transporte en que incurra para la entrega de los elementos a adquirir, en las coordenadas descritas en el numeral 3.3. de los presentes estudios previos. 
· NOTA 5: El proponente deberá cotizar la totalidad de los bienes o servicios requeridos. No se aceptan propuestas parciales.


3.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Entregar los elementos directamente en las instalaciones del PNN Utria, ubicado en el sector ensenada  en las siguientes coordenadas: latitud 06° 09´ 23,59” - 5° 51´ 56,47” Norte y longitud 77° 23´ 1,29”- 77° 06´ 49,10” Oeste
2. El contratista deberá entregar la factura de compra, detallando uno a uno los elementos objeto del presente proceso. 
3. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes suministrados y cumpla con las características requeridas.
4. El contratista deberá mantener fijos los precios de la oferta económica durante la ejecución del contrato.
5. El contratista deberá Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término no mayor a diez (10) días hábiles, efectuará la reposición de dichos elementos en el lugar de entrega indicado por la entidad. 
6. Asumir los gastos de transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por PARQUES, así como también el riesgo y propiedad de esto hasta que se realice el recibo parcial o total a satisfacción, de conformidad con el pedido realizado por PARQUES o por el supervisor designado para el presente contrato. 
7. Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando que sean de marcas reconocidas, que cumplan con las con las características ofrecidas y que sean de la mejor calidad.
8. Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.
9. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
10. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le impartan en relación con el objeto contractual.
11. Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente. 
12. Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.
13. Cumplir con todos los protocolos y medidas de bioseguridad exigidas en el marco de la contingencia generada por el virus COVID-19.
14. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago. Asimismo, deberá presentar copia del requerimiento efectuado por el supervisor y su respectivo soporte de entrega. 
15. Cumplir con las demás obligaciones de carácter general o específico que surjan de la naturaleza del contrato y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual. 

NOTA: Las estipulaciones incluidas en el contrato, que se derive del proceso de selección son de obligatorio cumplimiento por parte del contratista, igualmente los plazos, condiciones y calidades de los bienes destinados para la ejecución del contrato. Situación que será verificada por el Supervisor del Contrato. En caso de que lo suministrado no cumpla con las condiciones establecidas, el supervisor del contrato podrá solicitar de inmediato que se suministre lo solicitado aras de garantizar el cumplimiento del contrato de suministro.

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 
El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo; 

Atentamente: 


Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:
