FORMULARIO Nº 8
CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES/SERVICIOS

(El oferente deberá señalar con una “X” en la casilla CUMPLE) 

Ciudad y fecha 

El suscrito XXX (oferente) certifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los servicios ofertados, en el objeto del Proceso de Contratación de Mínima Cuantía No. XXXX-CENAC PERSONAL-2019, de acuerdo a los requerimientos, así:

	 
RELACION ELEMENTOS, BIENES Y/O SERVICIOS A ADQUIRIR  - COMANDO DE PERSONAL
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	ITEM
	DESCRIPCION BIENES ,ELEMENTOS Y/O SERVICIOS A ADQUIRIR
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	
	

	COMANDO DE PERSONAL  - MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES A TODO COSTO.
	
	

	1
	DEMOLICIÓN PLACAS EN CONCRETO CON ESPESOR ENTRE 7 Y 10 cm. (Incluye cargue y retiro de escombros).
	Metro cuadrado
	120
	
	

	2
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SILLA DE AUDITORIO PERNADA A PISO
	Unidad
	200
	
	

	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación.
	Unidad
	20
	
	

	4
	[bookmark: _GoBack]MANTENIMIENTO PLACA CONTRAPISO (consiste en cambio de la placa de concreto de 3.000 psi ( refuerzo en Malla electrosoldada M-221 Q-6 Φ 6.5mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo). Para un espesor de placa entre 7 y 10 cm).
	Metro Cuadrado
	120
	
	

	5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SPACE FFC BLANCO REF 203011001 Tipo Corona o equivalente
	Unidad
	9
	
	

	6
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado).
	Unidad
	9
	
	

	7
	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).
	Unidad
	9
	
	

	8
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA CASCADA. REF.924010001. Tipo Grival o equivalente.(Incluye instalación), sin brazo y sin maneral
	Unidad
	10
	
	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES 

1. Las actividades correspondientes a los  servicios a contratar incluyen el mantenimiento de Instalaciones a todo costo  y mano de obra respectivamente.
1. El contratista garantizará la disposición de un personal mínimo para la ejecución del objeto contractual, del cual acreditará experiencia mediante tarjeta y certificado COPNIA  e idoneidad en actividades relacionadas con el servicio a contratar con la presentación de la oferta. Para la ejecución del contrato se requiere personal técnico o tecnólogo construcción u obras civiles con experiencia mínima de Cuatro  (4) años en ejecución de las mismas, el cual deberá aportar junto con su propuesta las hojas de vida del personal.
1. Para la instalación de la placa de contrapiso, se debe cumplir la NSR-10  Capitulo C.5, el contratista deberá entregar al supervisor el certificado de la empresa que suministra el concreto, donde se cumpla las especificaciones solicitadas , si la mezcla es realizada en sitio, el contratista debe presentar  diseño de mezcla certificado por un laboratorio de concreto, y deberá realizar  ensayo de resistencia según Norma  I.N.V.E. – 410 – 07 “ Resistencia a la Compresión de Cilindros de Concreto”
1. El contratista adjudicatario deberá cumplir con los requerimientos y normatividad relacionada con seguridad industrial, trabajos en altura, reglamentación ambiental y todas aquellas disposiciones aplicables al objeto del contrato, las Consecuencias jurídicas, económicas o de cualquier otra índole derivada de su inobservancia serán asumidas exclusivamente por el prestador del servicio.
1. El contratista deberá garantizar técnicamente el servicio entregado por un tiempo no menor a 12 meses.
1. El contratista deberá entregar un informe de ejecución contractual incluyendo el registro fotográfico de las actividades desarrolladas, el cual será entregado al término del plazo de ejecución como requisito adicional para la firma del acta de recibo a satisfacción del servicio.
1. El contratista ejecutará el objeto contractual con sus propias herramientas y medios y será responsable de cualquier incumplimiento que se derive de la deficiente logística dispuesta para ejecutar dentro del plazo de ejecución las obligaciones a su cargo.

Nota: Con la suscripción del presente anexo se aceptan todas y cada una de las especificaciones técnicas contenidas en el estudio previo. 




Atentamente, 

_____________________________________________________ 
FIRMA – POSFIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 
Nombre: XXXXXXXXXXXXXXX 
C.C. / NIT XXXXXXX 


Con la firma del presente formulario el proponente certifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento y adicionales de obligatorio cumplimiento. No obstante deberá anexar los soportes que se requieran en cada caso de forma expresa. 

