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ANEXO N° 4
OFERTA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

Bogotá D. C.

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
Ciudad

ASUNTO: Contratación Directa No. 320-SUBAFIN-2017

A continuación se describen las especificaciones técnicas mínimas habilitantes, establecidas por la entidad: 

	ITEM
	Referencia
	Especificaciones Producto
	Marca/Modelo
	Cant
	Cumple / No Cumple

	
1
	






Sealogger CTD SBE 25plus V2
	Perfilador marino de conductividad, temperatura y presión, Sealogger CTD SBE 25plus Marca SEA-BIRD ELECTRONICS:
· Frecuencia  de muestreo de 16 Hz.
· Carcasa de aluminio con resistencia hasta 6.800 m.
· Sensor de presión interno de con capacidad de medición hasta 7.000 decibares. 
· Conectores  Wet-Pluggable (MCBH)
· Sensores de temperatura modular (SBE 3F), Conductividad (SBE 4C) y TC Duct. Conductivity: 0 to 7 S/m Temperatura: -5 to +35 °C
· Bomba sumergible  SBE 5T.
· Memoria de 2 GB.
· Ocho canales de entrada A/D (Rango de entrada de 0 a 5 voltios), dos canales de entrada de datos RS-232,
      Incluye E/S de datos y cable Y de la bomba, cable de   E/S de datos de 20 metros, caja protectora,  software Seasoft y documentación completa

	







SBE Electronics
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SBE 43
	Sensor de oxígeno disuelto con capacidad de integración al Sealogger CTD SBE 25plus V2:

· SBE43, 1/2 MIL, 7000m, MCBH, STD 43 PLENUM Ref. 43.2211

· 01 Integración de pinza de manguera,  SBE43 a SBE25, ref.43INT25.1

· 01 cable Y, SBE18 y SBE43 (All MCIL) / 33102 Ref. 172155
	


SBE Electronics
	1
	

	3
	
SBE 18
	Sensor de pH con capacidad de integración al Sealogger CTD SBE 25plus V2:

· 01 SBE18 pH SENSOR, 1200M STRAIGHT EC, MCBH, con accesorios  ref. 18.121S
· 01  instalación de montaje en jaula SBE18 A SBE25, ref.18INT25.2

· El  Cable Y también se conecta al SBE18.
	SBE Electronics
	1
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ECO-FLNTU
	Sensor de Fluorescencia y Turbidez con capacidad de integración al Sealogger CTD SBE 25plus V2:

· 01 WET Labs ECO-FLNTU rtd, sensor de clorofila profunda y turbidez, 30 μg / l & 10 Rango NTU, 6000 m (reemplaza 24376) Ref.FAS-012131

· 01 INTEGRACIÓN DE MONTAJE EN JAULA ECO TO 25PLUS, ref. ECOINT25.2

· 01 CABLE, 42", MCIL-6FS(2), ECO-FL-NTU /32846A Ref.172285
01 CABLE, WETLABS I/O, MCIL-6FS TO DB-9S W/PWR Ref. 801793
	

WET Labs
	1
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BIO-PAR
	Sensor Bioesferico PAR con capacidad de integración al Sealogger CTD SBE 25plus V2:

· 01 Biospherical PAR, QCP-2350, 6350M, MCBH-4MP Ref. 24391

· 01 Integración de la pinza de la manguera,  QSP / QCP2200 TO 25PLUS Ref. BIOINT25.1

· 01 Cable, biosferico QSP2350, 80 "/ 32654A, Ref.172214
	



SBE Electronics
	1
	

	6
	
Ref. 31634
	
Maleta de transporte  AL-4915-1105, Blanca Ref. 31634

	
SBE Electronics
	1
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Jaula De Protección  De Acero Inoxidable

	
SBE Electronics
	1
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	ACCESORIOS:
[bookmark: _GoBack]
· Suministro  de 01 KIT DE SOPORTE DE SBE25PLUS  SEALOGGER  CTD , AL, MCBH
· Suministro  de  01 KIT DE CONDUCTO  T / C INSTALADO  POR EL CLIENTE
· Suministro  de 02 ADAPTADOR  USB A PUERTO SERIAL, FTDI UC232R-10
	SBE Electronics
	
	




	Ítem
	Ref.
	Descripción 
	Cant
	Cumple / No cumple

	1
	
		SISTEMA DE BACKUP 100 TERAS EFECTIVAS MARCA HPIncluye: 



	
	

	
		N7P37A



		HPE MSL LTO-7 SAS Drive Upgrade Kit, Marca HP



	1
	

	
		AE470A



		HHP-SAS Min-Min 1 x 2 M Cable Assy kit , Marca HP



	1
	

	
		726911-B21



		HP H241 Smart HBA , Marca HP 



	1
	

	
		C7977A



		HP LTO-7Ultrium 15TB RW Data Cartridge, Marca HP



	100
	

	
		C7978A



		HPE Ultrium Universal Cleaning Cartridge, Marca HP



	2
	

	
		Q2014A



		HPE LTO-7 Ultrium RW Bar Code Label Pack, Marca HP (Sobre con 100 lables prenumerados de fabrica)



	2
	

	
		Q2M78AAE



		HPE DP Drv Ext Win/NtWr/Lin 1y7x24 E-LTU, Marca Microfocus



	1
	

	
		Q2M78SAE



		HPE DP Drv Ext Win/NtWr/LX +2y7x24 E-LTU, Marca Microfocus



	1
	

	
		T5517AAE



		Brocade 8/16Gb FC Switch 12-pt Upg E-LTU, Marca HP



	3
	

	2
	
		SERVICIOS



	
	

	
	
		Instalación y configuraciòn del sistema de backup ofertado en la ciudad de Bogotà.



	1
	

	
	
		CAPACITACIONES



	
	

	
	DP120-901

	DP120 Data Protector 9 x Essentials Training Virtual. - CISSP CBK Review Seminar - Certified Security Analyst- ECSA. Nota: Las capacitaciones son para dos personas por curso.

	
	











Firma _________________________________________________________
Nombre del representante legal: ____________________________________
C.C. No. ______________________ De ______________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________________
N.I.T. __________________________________________________________
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