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[bookmark: _Hlk113434062]ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

	ÍTEM
	UNIDAD
	DESCRIPCIÓN
	CANT
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	Unidad
	maletín de polipropileno color negro, de alta resistencia, sumergible, el cual contenga impermeabilización, con protección ip67 dimensiones mínimo de 60x50x27 cm peso <30 kg, con asidero / estanco 

Resistente a los impactos para absorber los choques, a prueba de corrosión, capaz de soportar condiciones extremas.
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Espuma: Al interior debe contener espuma protectora recortada de dos (2) niveles, capaz de soportar la carga y ofrecer acolchado a los equipos sensibles en caso de impacto y ubicada en la tapa del maletín.

Ruedas: deben ser em poliuretano de alta resistencia.

Asa Retráctil: dos (2) ajustables con botón de liberación rápida, con postura ajustable y que facilita con una sola mano su operación.

Sistema de cierre: ojales de candado reforzados con acero inoxidable, deberá estar equipada con dos cerrojos de candado moldeados directamente en la caja para ofrecer mayor resistencia y con sistema ABS.

Peso: con espuma mínimo 9.1 kilogramos – sin espuma mínimo 7.7 kilogramos 

Flotabilidad: 115.00 lbs (52.2 kg)

Sistema de bloqueo: el sistema de bloqueo POWER CLAW el cual deberá de forma segura la carcasa mediante una fuerza de compresión, su construcción deberá ser nylon de alta resistencia.

Resistencia a temperatura: mínima -40° F (40°C) – máxima 210° F (99°C)

Garantía: 1 año de fabricación y 1 año por deterioro.

Nota: El oferente deberá anexar fotografía de la maleta ofertada
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	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	El oferente certificará que los elementos a entregar cumplen con lo establecido en las especificaciones técnicas y condiciones descritas en el presente proceso.
	
	

	
	El oferente se responsabilizará por la protección y conservación de los elementos hasta la entrega y recibo en forma definitiva
	
	

	
	Los bienes deberán ser entregados en excelentes condiciones, sin rayones ni enmendaduras, si alguno presenta defectos de fábrica deberá ser cambiado por otro con las mismas especificaciones técnicas sin costo adicional para la entidad, los cuales deberán ser vistos por el supervisor para verificar su estado antes de la entrega.
	
	

	
	El oferente garantizará el cambio inmediato de algún elemento adquirido que sufra algún daño o novedad al momento de la entrega.
	
	

	
	El oferente certificara que cumple con la norma técnica colombiana ISO 14001 sistema de Gestión ambiental
	
	

	
	El oferente certificara que cumple con la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST.

Nota: para el cumplimiento de este ítem, el oferente o su representante legal deberán presentar formulario establecido en el estudio previo, acreditando el cumplimiento de este requisito.
	
	

	
	El oferente certificará el cumplimiento del Compromiso anticorrupción.

Nota: para el cumplimiento de este ítem, el oferente o su representante legal deberán presentar formulario establecido en el estudio previo, acreditando el cumplimiento de este requisito.
	
	

	
	El oferente guardará confidencialidad de toda la información que le sea suministrada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, así mismo deberá suministrar productos de alta y excelente calidad.

Nota: para el cumplimiento de este ítem, el oferente o su representante legal deberán presentar formulario establecido en el estudio previo, acreditando el cumplimiento de este requisito.
	
	











El proponente:


Firma del representante legal del proponente:
Nombre o razón social del oferente:
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐):
Nombre Representante Legal:
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐):
Dirección:
Teléfono:
Email:
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