ANEXO 2
FORMATO PARA OFERTA ECONÓMICA

Lugar y Fecha____________________________

Señores
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -PASTO DEPORTE
Coliseo Sergio Antonio Ruano
Ciudad.

Ref.: Contratación Mínima Cuantía - Invitación Pública No. _____- 2023
OBJETO: Prestación de servicios de conexión y acceso a red de internet para la sede del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte- Pasto Deporte.

El suscrito [Nombre del representante legal o de la persona natural proponente], formalmente me permito presentar mi oferta económica dentro del proceso de la referencia, con base en la siguiente información:



	CONDICIONES TÉCNICAS
	Valor máximo a pagar

	TIPO
	Internet CANAL DEDICADO
	

	Medio de transmisión
	Fibra Óptica
	

	Reuso:
	1:1
	

	Velocidad:
	50 Mbps – DW por 50 Mbps Up
	

	Servicio de enlace Wifi 
	Un (1) punto de acceso a una red inalámbrica, dispositivo con
características wifi que permita la conexión de manera inalámbrica
para dispositivos que cuenten con protocolo inalámbrico 802.11b –
opera en la frecuencia de 2.4 - 5.0 Mhz con capacidad teórica de 11 Mbps, avalado por las condiciones técnicas mínimas dadas por el MINTIC. 
	

	Disponibilidad de servicio del canal
	99.6%
	

	Cantidad de IP tipo FIJA
	1
	

	Tiempo de Instalación
	Un (1) día
	

	Condiciones

	a) Asistencia técnica de primer nivel: atención y soporte Técnico permanente dentro de Pasto Deporte.
b) Asistencia Técnica de segundo nivel: escalamiento por medio de Ticket. 
c) Los costos de Instalación que incluyan obras civiles, si se requieren, estarán a cargo del operador o proveedor favorecido; 
d) Se debe incluir todos los accesorios, materiales y de infraestructura física que permitan la conexión y salida a la WAN en la sede Pasto Deporte con el proveedor del Servicio.
e) El soporte técnico presencial y en sitio en horario de oficina.
f) Última Milla (Canales de Internet): Todos los enlaces donde serán instalados los servicios, deberán ser implementados sobre fibra óptica o medio Inalámbrico e interconectado con el Backbone del Proveedor que permita y garantice el servicio. 
g) El Backbone del Proveedor deberá estar soportado sobre una Red de Fibra que permita el transporte de datos a altas velocidades.
h) Brindar Soluciones vía Fibra Óptica o inalámbrica: Manejo de Elevadas Velocidades (Giga Bits por Segundo).
i) Garantizar Redundancia de la Red-RED TRONCAL.
j) Plataforma Integrada de Acceso a Multiservicios
	

	instalación
	
	








	CONDICIONES TÉCNICAS
	VALOR MAXIMO A PAGAR
	VALOR OFERTADO

	TIPO
	Internet CANAL DEDICADO
	




PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

8 MESES y 11 días*


$2.928.400

	





PRESTACIÓN DEL SERVICIO 


8 MESES y 11 días*





$       

	Medio de transmisión
	Fibra Óptica
	
	

	Reuso:
	1:1
	
	

	Velocidad:
	50 Mbps – DW por 30 Mbps Up
	
	

	Servicio de enlace Wifi 
	Un (1) punto de acceso a una red inalámbrica, dispositivo con características wifi que permita la conexión de manera inalámbrica para dispositivos que cuenten con protocolo inalámbrico 802.11b – opera en la frecuencia de 2.4 Ghz con capacidad teórica de 11 Mbps. Abalado por las condiciones técnicas minimas dadas por el MINTIC.  
	
	

	Disponibilidad de servicio del canal
	99.666%
	
	

	Cantidad de IP tipo FIJA
	1
	
	

	Tiempo de Instalación
	Un (1) día
	
	

	Condiciones

	a) Asistencia técnica de primer nivel: atención y soporte Técnico permanente dentro de Pasto Deporte.
b) Asistencia Técnica de segundo nivel: escalamiento por medio de Ticket. 
c) Los costos de Instalación que incluyan obras civiles, si se requieren, estarán a cargo del operador o proveedor favorecido; 
d) Se debe incluir todos los accesorios, materiales y de infraestructura física que permitan la conexión y salida a la WAN en la sede Pasto Deporte con el proveedor del Servicio.
e) El soporte técnico presencial y en sitio en horario de oficina.
f) Última Milla (Canales de Internet): Todos los enlaces donde serán instalados los servicios, deberán ser implementados sobre fibra óptica o medio Inalámbrico e interconectado con el Backbone del Proveedor que permita y garantice el servicio. 
g) El Backbone del Proveedor deberá estar soportado sobre una Red de Fibra que permita el transporte de datos a altas velocidades.
h) Brindar Soluciones vía Fibra Óptica o inalámbrica: Manejo de Elevadas Velocidades (Giga Bits por Segundo).
i) Garantizar Redundancia de la Red-RED TRONCAL.
j) Plataforma Integrada de Acceso a Multiservicios
	
	

	
	instalación
	$300.000
	$

	
	VALOR TOTAL MÁXIMO A OFERTAR
(VALOR MENSUAL + INSTALACION) 
$3.078.400
	VALOR TOTAL  OFERTADO
(VALOR MENSUAL + INSTALACION)
$



[bookmark: _GoBack]De presentarse alguna modificación en el cronograma del proceso, posterior al cierre de ofertas, el pago proporcional diario será  calculado por la entidad el día en que se expida la comunicación de aceptación y se trasladará al proponente para ratificación,

NOTA: Con la firma de este documento se aceptan todas y cada una de las condiciones establecidas en la invitación pública y demás documentos que forman parte integrante de este proceso.


En constancia, se firma en __________, a los ___________ (__) días del mes de _________ de 2023.

Atentamente,

_________________________
(Nombre y firma del proponente o del representante legal)
C.C. Nº.
