	ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

El contratista debe manifestar que cumple con el punto que está en la capacidad de suministrar de acuerdo a la modalidad a proveer, no obstante debe tener en cuenta que los puntos que manifieste que cumplen deben ser los mismo que oferte en la propuesta económica y carta de presentación de la oferta.
El contratista debe manifestar que cumple con el punto que está en la capacidad de suministrar de acuerdo a la modalidad a proveer, no obstante debe tener en cuenta que los puntos que manifieste que cumplen deben ser los mismo que oferte en la propuesta económica y carta de presentación de la oferta.
	PAQUETE No. 1
	
	
	
	
	

	Puntos Propios  
	 
	 
	 
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	[bookmark: _GoBack]MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	BUENAVISTA- (GUAJIRA)
	1197
	 
	1197,00
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	EL BANCO- 
(MAGDALENA)
	2712
	10846,83971
	13558,84
	 CARROTANQUE A GRANEL 
	
	

	LA LOMA (Cesar)
	1413
	 
	1413,00
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	MAICAO- 
(GUAJIRA)
	576,41
	 
	576,41
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	SANTA MARTA (MAGDALENA)
	2560
	 
	2560,00
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	TUCURINCA- 
(MAGDALENA) 
	269
	 
	269,00
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	VALLEDUPAR -(CESAR) 
	1170
	 
	1170,00
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	




	Puntos Tercerizados  
	
	
	
	
	
	

	Aeropuertos ala del avión
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	AP-BARRANQUILLA (Atrantico)
	                                                   45 
	 
	                                                    45 
	 AEROPUERTO AL ALA 
	
	

	AP-CARTAGENA-(BOLIVAR)
	                                              1.522 
	 
	                                               1.522 
	 AEROPUERTO AL ALA 
	
	

	AP- COROZAL (SUCRE)
	                                                   50 
	 
	                                                    50 
	 AEROPUERTO AL ALA 
	
	

	AP- RIOHACHA-(GUAJIRA)
	                                                 353 
	 
	                                                  353 
	 AEROPUERTO AL ALA 
	
	

	AP-SANTA MARTA
	                                              1.886 
	 
	                                               1.886 
	 AEROPUERTO AL ALA 
	
	

	AP-VALLEDUPAR-(CESAR) 
	                                                 688 
	 
	                                                  688 
	 AEROPUERTO AL ALA 
	
	



	Suministro a granel en Aeropuerto
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	STA. MARTA- (MAGDALENTA) 
	 *500 
	 
	 *500 
	 CARROTANQUE A GRANEL EN AEROPUERTO 
	
	




	PAQUETE  No. 2
	
	
	
	
	

	Puntos Propios
	
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	AGUACHICA (CESAR) 
	6.046,65
	5124,424683
	11171,07
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
	4783
	 
	4783,00
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	OCAÑA 
(NORTE DE SANTANDER)
	8.584,37
	2867,058696
	11451,43
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	SANTA ROSA DEL SUR (BOLIVAR) 
	3.028,00
	4880,40446
	7908,40
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Puntos Tercerizados  
	
	
	
	
	
	

	Aeropuertos ala del avión
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	 INTERDICCION BRCNA 
	 TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD 
	MODALIDAD 
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	AP-BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
	4.284,67
	 
	4284,67
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP- BUCARAMANGA (SANTANDER)
	1.666,67
	 
	1666,67
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP-CONVENCION (NORTE DE SANTANDER)
	2.539,80
	 
	2539,80
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP-CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
	4.494,33
	 
	4494,33
	AEROPUERTO AL ALA
	
	



	Helipuertos al Ala
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	H-BUCARAMANGA (SANTANDER)
	1.723,70
	500
	2223,70
	HELIPUERTO AL ALA
	
	

	H-CUCUTA   (NORTE DE SANTANDER)
	19.255,55
	 
	19255,55
	HELIPUERTO AL ALA
	
	

	H-TIBU   (NORTE DE SANTANDER)
	35.065,80
	2624,53
	37690,33
	HELIPUERTO AL ALA
	
	

	H-TUNJA (BOYACA)
	3.473,43
	 
	3473,43
	HELIPUERTO AL ALA
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Suministro a granel en helipuerto
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	TUNJA (BOYACA)
	*500
	 
	*500
	SUMINISTRO A GRANEL EN HELIPUERTO
	
	

	BUCARAMANGA (SANTANDER)
	*500
	 
	*500
	SUMINISTRO A GRANEL EN HELIPUERTO
	
	

	CÚCUTA (NORTE DE SANTANDER)
	*500
	 
	*500
	SUMINISTRO A GRANEL EN HELIPUERTO
	
	

	TIBU (NORE DE SANTANDER)
	*500
	 
	*500
	SUMINISTRO A GRANEL EN HELIPUERTO
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Suministro a granel en aeropuerto
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	BUCARAMANGA (SANTANDER) 
	*500
	 
	*500
	SUMINISTRO A GRANEL EN AEROPUERTO  
	
	

	CÚCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
	*500
	 
	*500
	SUMINISTRO A GRANEL EN AEROPUERTO  
	
	



	PAQUETE  No. 3
	
	
	
	
	

	Puntos Propios
	
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	CALI (VALLE DEL CAUCA)
	4937
	 
	4937
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	ESTRECHO   (CAUCA)
	1.542,61
	 
	1542,61
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	GUALTAL (NARIÑO)
	4.649,03
	 
	4649,03
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	MIRANDA (CAUCA)
	1.443,10
	 
	1443,1
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	POPAYAN  (CAUCA)
	7853
	 
	7853
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	TUMACO   (NARIÑO)
	23174
	7275,864297
	30449,8643
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	JUAN CHACO (Valle del Cauca)

	 
	9879,956317
	9879,956317
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Puntos Tercerizados 
	
	
	
	
	
	

	Aeropuertos al ala del avión
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	AP-BUENAVENTURA  (VALLE DELCAUCA)
	847
	 
	847
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP-CALI   (VALLE DEL CAUCA)
	724,83
	 
	724,83
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP-GUAPI   (CAUCA)
	542,58
	 
	542,58
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP-IPIALES (NARIÑO)
	50
	 
	50
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP-PASTO  (NARIÑO)
	886
	 
	886
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP-POPAYAN (CAUCA)
	1.394,85
	 
	1394,85
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP-TUMACO  (NARIÑO)
	1.625,78
	 
	1625,78
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 Suministro Granel en el Aeropuerto
	
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	TUMACO (NARIÑO)
	*500
	 
	*500
	SUMINISTRO A GRANEL EN AEROPUERTO
	
	



	PAQUETE No. 4
	
	
	
	
	

	Puntos propios
	
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	DIRECTIVA MINISTERIAL 022/07 SOSTENIMIENTO OPERACION FUERZAS
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	CALAMAR   (GUAVIARE)
	942
	 
	942
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	LA URIBE (META)
	3.194,37
	 
	3194,37
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	MAPIRIPAN  (META)
	802,8
	 
	802,8
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	PUERTO RICO  (META)
	582
	 
	582
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	SAN JOSE  GUAVIARE
	12.150,58
	 
	12150,58
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	VISTA HERMOSA   (META)
	1.272,60
	 
	1272,6
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	Puntos Tercerizados
	
	
	
	
	

	Aeropuertos al ala del avión
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	AP-LA URIBE  (META)
	100
	 
	100
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP-MACARENA (META)
	10.068,20
	 
	10068,2
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP-MITU   (VAUPES)
	5.395,67
	 
	5395,67
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP-RUBIALES   (META)
	654,5
	 
	654,5
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP-SAN JOSE  DEL GUAVIARE (GUAVIARE)
	1363
	 
	1363
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP-VILLAVICENCIO   (META)
	585
	 
	585
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Suministro vía aérea
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	CARURU (VAUPES)
	958,33
	 
	958,33
	VIA AEREA
	
	

	MIRAFLORES (GUAVIARE)
	2.473,35
	 
	2473,35
	VIA AEREA
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	

	Helipuertos al Ala
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	 INTERDICCION BRCNA 
	 TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD 
	MODALIDAD 
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	H-APIAY  (META)
	1023
	 
	1023
	HELIPUERTO AL ALA
	
	

	H-GRANADA (META)
	704
	 
	704
	HELIPUERTO AL ALA
	
	

	 


	 
	
	
	
	
	

	Suministro Granel  en Aeropuertos  
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	LA URIBE (META) 
	*500
	 
	*500
	SUMINISTRO A GRANEL EN AEROPUERTO  
	
	

	SAN JOSÉ GUAVÍARE (GUAVIARE) 
	*500
	 
	*500
	SUMINISTRO A GRANEL EN AEROPUERTO  
	
	

	CAMPO RUBIALES (META) 
	*500
	 
	*500
	SUMINISTRO A GRANEL EN AEROPUERTO  
	
	

	MITU (VAUPES) 
	*500
	 
	*500
	SUMINISTRO A GRANEL EN AEROPUERTO  
	
	

	MACARENA (META) 
	*500
	 
	*500
	SUMINISTRO A GRANEL EN AEROPUERTO 
	
	

	     
	
	
	
	
	
	

	Suministro a Granel en Helipuertos  
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	APIAY (META) 
	*500
	 
	*500
	SUMINISTRO A GRANEL EN HELIPUERTO 
	
	

	GRANADA (META) 
	*500
	 
	*500
	SUMINISTRO A GRANEL EN HELIPUERTO 
	
	



	PAQUETE No. 5
	
	
	
	
	

	Puntos Propios
	
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	CHAPARRAL (TOLIMA) 
	1.578,90
	 
	1578,9
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	IBAGUÉ (TOLIMA) 
	1.697,43
	 
	1697,43
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	LA PLATA (HUILA)
	167,35
	 
	167,35
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	NEIVA (HUILA)
	1.151,32
	 
	1151,32
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	PITALITO (HUILA)
	312,17
	 
	312,17
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	PLANADAS (TOLIMA)
	821,32
	 
	821,32
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Puntos Tercerizados
	
	
	
	
	

	Aeropuertos al ala del avión
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	AP-ARMENIA   (QUINDIO)
	219,67
	 
	219,67
	AERPUERTO AL ALA
	
	

	AP- IBAGUÉ (TOLIMA)
	151
	 
	151
	AERPUERTO AL ALA
	
	

	AP-MANIZALES (CALDAS)
	134,33
	 
	134,33
	AERPUERTO AL ALA
	
	

	AP-NEIVA (HUILA)
	659,72
	 
	659,72
	AERPUERTO AL ALA
	
	

	AP-PEREIRA (RISARALDA)
	645,67
	 
	645,67
	AERPUERTO AL ALA
	
	

	 



	 

	
	
	
	
	

	Helipuertos al ala
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	H-NEIVA (HUILA)
	1.599,33
	 
	1599,33
	HELIPUERTO AL ALA
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	

	    
	
	
	
	
	
	

	Suministro a granel  helipuerto
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	NEIVA (HUILA) 
	*500
	 
	*500
	SUMINISTRO A GRANEL EN HELIPUERTO 
	
	



	PAQUETE No. 6  
	
	
	
	
	
	

	Puntos Propios
	
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	CARTAGENA DEL CHAIRA (CAQUETA) 
	2.979,85
	 
	2979,85
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	PUERTO RICO (CAQUETA) 
	1170
	 
	1170
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	SANTANA 
(PUTUMAYO) 
	7.929,78
	1729,543406
	9659,323406
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	LARANDIA     PLANTA (CAQUETA) 
	21.018,46
	 
	21018,46
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	



	
	
	
	
	
	

	 PUNTOS TERCERIZADOS
	
	
	
	
	
	

	Aeropuerto al  Ala del  Avión  
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	AP-FLORENCIA (CAQUETA)
	2600
	 
	2600
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP- PUERTO LEGUIZAMO (PUTUMAYO)
	100
	 
	100
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP-LETICIA   (AMAZONAS)
	500,33
	 
	500,33
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP-PUERTO ASIS   (PUTUMAYO)
	319,17
	 
	319,17
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP-SAN VICENTE   (CAQUETA)
	1.424,33
	 
	1424,33
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP-VILLAGARZON (PUTUMAYO)
	1.513,33
	 
	1513,33
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Helipuerto al ala  
	
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	DIRECTIVA MINISTERIAL 022/07 SOSTENIMIENTO OPERACION FUERZAS
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	H-SAN VICENTE (CAQUETA)
	3.496,67
	 
	3496,67
	HELIPUERTO AL ALA
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Modalidad Vía Aérea
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	ARARACUARA (AMAZONAS)
	730,67
	 
	730,67
	VIA AEREA
	
	

	CHORRERA (AMAZONAS)
	473,5
	 
	473,5
	VIA AEREA
	
	

	PEDRERA (AMAZONAS)
	512,6
	 
	512,6
	VIA AEREA
	
	

	PEÑAS COLORADAS (CAQUETA)
	755,52
	 
	755,52
	VIA AEREA
	
	

	TARAPACA (AMAZONAS)
	145,57
	 
	145,57
	VIA AEREA
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Suministro a granel en aeropuerto  
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	 INTERDICCION BRCNA 
	 TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD 
	MODALIDAD 
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	SAN VICENTE DEL CAGUÁN (CAQUETA) 
	*1000 
	 
	*1000 
	SUMINISTRO A GRANEL EN AEROPUERTO  
	
	

	VILLA GARZÓN (PUTUMAYO) 
	*1000 
	 
	*1000 
	SUMINISTRO A GRANEL EN AEROPUERTO  
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Suministro a granel en helipuerto
	
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	 INTERDICCION BRCNA 
	 TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD 
	MODALIDAD 
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	SAN VICENTE DEL CAGUÁN (CAQUETA) 
	*2000
	 
	*2000
	SUMINISTRO A GRANEL EN HELIPUERTO 
	
	



	PAQUETE No. 7
Puntos Propios
	
	

	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	LAS ANIMAS (CHOCO) 
	3.744,98
	 
	3744,98
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	ANORI (ANTIOQUIA)
	1.507,35
	 
	1507,35
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	CAUCASIA (ANTIOQUIA) 
	9.784,95
	5462,631018
	15247,58102
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	DABEIBA (ANTIOQUIA) 
	186,4
	 
	186,4
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	MEDELLÍN (MEDELLIN) 
	5.737,72
	 
	5737,72
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	MONTERÍA (CORDOVA) 
	1.096,60
	 
	1096,6
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	MUTATA (ANTIOQUIA) 
	928,52
	 
	928,52
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	PTO. LIBERTADOR (CORDOVA) 
	1.721
	 
	1721
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	QUIBDÓ (CHOCO) 
	4.551,25
	2399,537574
	6950,787574
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	SEGOVÍA (ANTIOQUIA) 
	1.937,40
	 
	1937,4
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	TARAZA (ANTIOQUIA) 
	1.736,70
	 
	1736,7
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	URRAO (ANTIOQUIA) 
	1.098,70
	 
	1098,7
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Aeropuertos al ala del avión
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	AP-APARTADO (ANTIOQUIA)
	1.058,83
	 
	1058,83
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP-CAUCASIA(ANTIOQUIA)
	570,35
	 
	570,35
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP-MEDELLIN (MEDELLIN)
	1.274,67
	 
	1274,67
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP-MONTERIA (CORDOVA)
	2354
	 
	2354
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP-QUIBDO (CHOCO)
	718,17
	 
	718,17
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP-RIONEGRO (ANTIOQUIA)
	807,33
	 
	807,33
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP-COVEÑAS (CORDOVA)
	50
	 
	50
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Helipuertos al ala
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	 INTERDICCION BRCNA 
	 TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD 
	MODALIDAD 
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	H-CAREPA (ANTIQUIA)
	19.725,98
	7990,480351
	27716,46035
	HELIPUERTO AL ALA
	
	

	H-PUERTO BERRIO(ANTIOQUIA)
	1.193,40
	 
	1193,4
	HELIPUERTO AL ALA
	
	

	


	
	
	
	
	
	

	 Suministro a granel en aeropuerto
	
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	QUIBDÓ (CHOCO) 
	*1000 
	 
	*1000 
	SUMINISTRO A GRANEL EN AEROPUERTO  
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Suministro a granel en helipuerto
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	PTO. BERRIO (ANTIOQUIA) 
	*1.000 
	 
	*1.000 
	SUMINISTRO A GRANEL EN HELIPUERTO 
	
	

	CAREPA (ANTIOQUIA) 
	*1.000 
	 
	*1.000 
	SUMINISTRO A GRANEL EN HELIPUERTO 
	
	



	PAQUETE No. 8  
	
	
	
	
	
	

	Puntos Propios  
	
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	ARAUCA (ARAUCA)
	2.108,48
	 
	2108,48
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	CAÑO LIMON (ARAUCA)
	292,23
	 
	292,23
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	CUMARIBO (VICHADA) 
	5457,22
	 
	5457,22
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	PAZ DE ARIPORO (CASANARE)
	276,13
	 
	276,13
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	PUERTO JORDAN (ARAUCA)
	1303
	 
	1303
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	TAME(ARAUCA) 
	3.242,48
	 
	3242,48
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	YOPAL (CASANARE)
	880,78
	 
	880,78
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	SARAVENA (ARAUCA)
	5000
	 
	5000
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Puntos  Tercerizados  
	
	
	
	
	

	Aeropuertos al ala del avión  
	
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	AP- ARAUCA (ARAUCA)
	1.688,60
	 
	1688,6
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP-CUMARIBO  (VICHADA)
	556,83
	 
	556,83
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP-PTO INIRIDA   (GUANIA)
	4.253,50
	 
	4253,5
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP-PUERTO CARREÑO  (VICHADA)
	719,17
	 
	719,17
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP-TAME
	100
	 
	100
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	AP- YOPAL (CASANARE)
	2.440,17
	 
	2440,17
	AEROPUERTO AL ALA
	
	

	



	
	
	
	
	
	

	 Vía aérea
	
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	BARRANCOMINAS 
(GUAINIA) 
	1.740,15
	 
	1740,15
	VIA AEREA
	
	

	PRIMAVERA (VICHADA)
	642,9
	 
	642,9
	VIA AEREA
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	Suministro a granel en aeropuerto
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	YOPAL (CASANARE) 
	*500
	 
	*500
	SUMINISTRO A GRANEL EN AEROPUERTO  
	
	

	CUMARIBO (VICHADA) 
	*500
	 
	*500
	SUMINISTRO A GRANEL EN AEROPUERTO  
	
	

	TAME (ARAUCA) 
	*500
	 
	*500
	SUMINISTRO A GRANEL EN AEROPUERTO  
	
	

	    
	
	
	
	
	
	

	Plantas en Administración
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	PL-SARAVENA (SARAVENA)
	8.800,50
	 
	8800,5
	PLANTA EN ADMINISTRACION
	
	



	PAQUETE No. 9
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	BOGOTA DISTRITO CAPITAL.
	22.398,23
	 
	22398,23
	CARROTANQUE A GRANEL
	
	



	PAQUETE No. 10 
	
	
	
	
	
	
	

	Planta en administración  
	
	
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	

COOPERACIÓN ENTRE FUERZAS DIRECTIVA MINISTERIAL 022 (DEVOLUCIÓN -SOSTENIMIENTO FAC)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	PL-TOLEMAIDA    (Nilo Cundinamarca.)
	66792,33333
	
21500
	 
	88292,33333
	Planta en Administración
	
	



	Carrotanque a Granel
	
	
	
	
	
	

	PUNTO
	NECESIDAD TOTAL PROYECTADA (PROMEDIO CONSUMO MENSUAL-SOLICITADO DE GALONES DE JET A 1)
	INTERDICCION BRCNA
	TOTAL PROYECCIO N  NECESIDAD
	MODALIDAD
	



POLIDUCTO A OFERTAR
	CUMPLE/NO CUMPLE

	TOLEMAIDA (Nilo Cundinamarca.)
	*1.000
	 
	*1.000
	Carrotanque a Granel
	
	





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El oferente debe diligenciar la presente ficha conforme a los ítems ofertados que en caso de no aplicar, el cotizante lo informará con (N/A).  Es decir, no aplica cuando el proponente no oferte puntos de tanque en las diferentes modalidades descritas en el presente proceso.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

	ÍTEM
	ESPECIFICACIÓN
	CUMPLE / NO CUMPLE

	1
	
EL CONTRATISTA se obliga a cumplir para el suministro de Combustible Jet A1 objeto del presente proceso, con toda la normatividad vigente sobre el manejo, almacenamiento, transporte, distribución y suministro de combustible tipo JET-A1, emitida tanto por el Ministerio de Minas y Energía, como por las demás autoridades nacionales e internacionales en la materia, dentro de las cuales se encuentran entre otras las siguientes: 
Decreto No 1073 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de minas y Energía. 

Decreto 0283 del Ministerio de Minas y Energía de 1990. “Por el cual se reglamenta el almacenamiento, manejo, transporte, distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo y el transporte por carrotanque de petróleo crudo”; derogado parcialmente por decreto 1521 de 1998 y modificado por decretos posteriores. 
Decreto 1521 de 1998 “por el cual se reglamenta el almacenamiento, manejo, transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, para estaciones de servicio”. 

NTC4642 (Manejo del turbo combustible para aviación). (Almacenamiento) 
Cumpliendo con los requisitos de ASTMD 1655 (especificaciones estándar para combustibles de turbinas de aviación) 
Norma Técnica 1899 petróleo y sus derivados (combustibles de aviación para motores de turbina) 
Norma Técnica 4643 (manejo de turbo combustibles para aviación (Suministro),  
JIG (Joint Inspection Group).
NTC 4517 (Manejo de turbo combustible de Aviación) – (Transporte) 
NTC 5011 manejo de turbo combustible de aviación en (Contenedores móviles) 
NTC 1692, Transporte. Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación. Etiquetado y rotulado.  NTC 1871, Petróleo y sus derivados. Gasolina para aviación.  
NTC 2050, Código Eléctrico Colombiano.  
Reglamento Aeronáutico Colombiano. RAC Parte 10. Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas.  
E.I. 1542, Airport Equipment Marking for Fuel Identification.  
E.I. 1581, Specifications and Qualification Procedures for Aviation Jet Fuel.  
E.I.  1583, Specifications and Qualification Procedures for Aviation Fuel Filter Monitors with Absorbent Type Elements.  
E.I.  1590, Specification and Qualification Procedures for Aviation Fuel Micro filters.  
ASTM D2276/IP216, Standard Test Method for Particulate Contaminant in Aviation Fuel by Line Sampling.  
ASME/ANSI B 31.3, Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping.  
ATA Spec 103, Standards for Jet Fuel Quality Control at Airports.  
MIL-D 23119, Specification Data for Fuel and Water Tanks.  
MIL-T 52983, Specification Data for Oil and Fuel Pillow Type Storage Tank.  
MIL-T-53029, Tanks, Fabric, Collapsible: 10,000; 20,000; and 50,000 Gallon, Drinking Water.  
MIL-T-53066A, Tank, Fabric, Collapsible, 5,000 Barrel, Fuel.  
NFPA 30, Flammable & Combustible Liquids Code.  
NFPA 77, Static Electricity.  
Manual Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI).  
Suplemento 9284-AN905 de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) Capítulo 12. Cumpliendo con los requisitos de ASTMD 1655 (especificaciones estándar para combustibles de turbinas de aviación) Decreto 4299 de 2005 
Articulo 116 ley 1450 de 2011 
Decreto 1333 de abril de 2007 
Decreto 1717 de 2008 
Resolución 91308 del 25 de noviembre de 2014  
EI 1570 Manual de sensores para la detección de partículas y/o agua libre durante el abastecimiento de aeronaves  
EI 1581 FILTERS SEPARATORS Clasificación de filtros
Ley 1819 de 2016, Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1625 de 2016, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria.

	

	2
	EL OFERENTE  
DEBE PRESENTAR EN SU OFERTA LA COPIA DE LA RESOLUCIÓN VIGENTE QUE EMITE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE ACUERDO A DECRETO 4299 DE NOVIEMBRE 26 DE 2005 POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY 812 DE 2003 Y SE ESTABLECEN OTRAS DISPOSICIONES, DECRETO 1333 DE ABRIL DE 2007 POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 4299 DE 2005 Y SE ESTABLECEN OTRAS DISPOSICIONES Y EL DECRETO 1717 DE MAYO 21 DE 2008 POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 4299 DE 2005 Y SE ESTABLECEN OTRAS DISPOSICIONES EN LA CUAL SE 
LE CERTIFICA QUE SON AGENTES DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES QUE PUEDEN 
SER:   
[image: ]  
 TODA PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEDICADA A EJERCER LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, A TRAVÉS DE UNA PLANTA DE ABASTECIMIENTO.  
	   	   
TODA PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEDICADA A EJERCER LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO AL CONSUMIDOR FINAL, A TRAVÉS DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO DE AVIACIÓN  
  ES EL DISTRIBUIDOR MINORISTA QUE UTILIZANDO VEHÍCULOS TIPO CARROCERÍA    TANQUE, VENDE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO.  

EN EL CASO DE CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES, ESTA CONDICIÓN ES EXIGIBLE PARA EL MIEMBRO O MIEMBROS QUE REALICEN LA OPERACIÓN DIRECTAMENTE POR LO QUE DEBE Y CON EL FIN DE VERIFICAR ESTA CONDICIÓN, EXPRESAR CLARAMENTE EN SU ACUERDO CONSORCIAL O DE UNIÓN TEMPORAL QUIEN O QUIENES DE SUS MIEMBROS DESARROLLAN LA OPERACIÓN DIRECTA. LA RESOLUCIÓN DEBE MANTENERSE VIGENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
DE IGUAL FORMA EL COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL DEBERÁ APORTAR AL MOMENTO DE CIERRE COPIA DEL CONTRATO SUSCRITO CON EL DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y/O CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO EN EL CUAL CONSTE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL MISMO. 
	

	3
	MODALIDADES DEL SUMINISTRO COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN   
	

	3.1
	MODALIDAD CARROTANQUE A GRANEL  
Se entiende por MODALIDAD CARROTANQUE A GRANEL, el suministro de combustible de aviación tipo JET A1 efectuado por parte de la empresa contratista, directamente al punto de tanqueo del Ejército Nacional, empleando para su transporte  carrotanques técnicamente aptos, los cuales tomarán el combustible desde la planta, aeropuerto, helipuerto o poliducto que el contratista tenga  previsto.  
	

	3.2
	SUMINISTRO A GRANEL EN AEROPUERTO 
Se entiende por modalidad suministro a granel en aeropuerto,  el suministro de combustible de aviación tipo JET A1 efectuado por parte de la empresa contratista a un carrotanque o aeronave del Ejército Nacional, en un aeropuerto para ser movilizado hasta el punto en donde así lo requiera el Ejército. 
	

	3.3
	SUMINISTRO  A GRANEL EN HELIPUERTO 
Se entiende por suministro a granel en helipuerto,  el suministro de combustible de aviación tipo JET A1 efectuado por parte de la empresa contratista a un carrotanque o aeronave del Ejército 
Nacional, en un helipuerto, para ser movilizado hasta el punto en donde así lo requiera el Ejército.  
	

	3.4
	SUMINISTRO AL ALA: 
Se entiende por la modalidad al ala,  el suministro de combustible de aviación tipo JET A1 por parte de la empresa contratista directamente a los tanques de una aeronave del Ejército Nacional, aeronaves estatales que por intermedio de cooperación así lo requieran, y aeronaves civiles que presten sus servicios a la División  de Aviación Asalto Aéreo mediante contratos de horas rentadas o en cumplimiento de alguna misión en apoyo al ejército nacional desde las instalaciones propias de la empresa contratista como aeropuertos o helipuertos. 
	

	3.5
	SUMINISTRO A GRANEL VÍA AÉREA: 
Se entiende por la modalidad a granel vía aérea, el suministro de combustible de aviación tipo JET A1 por parte de la empresa contratista  a aquellos puntos en donde por su difícil ubicación solo se puede efectuar dicha entrega empleando aeronaves para trasportar el combustible desde la planta, aeropuerto o helipuerto que el contratista tenga previsto hasta el lugar en donde el Ejército Nacional tenga  instalado el punto de tanqueo. 
	

	3.6
	SUMINISTRO EN PLANTAS EN ADMINISTRACIÓN: 
Se entiende por la modalidad Plantas en Administración el suministro de combustible de aviación tipo JET A1 por parte de la empresa contratista directamente a los tanques de una aeronave del Ejército Nacional, aeronaves de otra fuerza, aeronaves civiles en apoyo a la División  de Aviación Asalto Aéreo por intermedio de un contrato de horas rentadas o en cumplimiento de alguna misión en apoyo del Ejército Nacional;  desde plantas de combustibles propias del Ejército Nacional, pero cuya administración se le adjudica al contratista, también se entiende por esta modalidad el suministro de combustible de aviación tipo JET A1 por parte de la empresa contratista al carrotanque o bidón del Ejército nacional, en el cual se va a efectuar el movimiento del combustible a un punto propio. 
	

	4
	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE ACUERDO A LA MODALIDAD: 
PROCEDIMIENTO MODALIDAD SUMINISTRO CARROTANQUE A GRANEL  
El suministro de combustible de aviación tipo jet A1 que se requiera mediante la modalidad de suministro a granel en punto propio del Ejército, se efectuará previo pedido del Ejército Nacional División  de Aviación Asalto Aéreo- Departamento de combustibles de Aviación- Oficial y/o Suboficial de pedidos- Supervisor del contrato, a través del correo electrónico pedidosdecoa@hotmail.com, confirmado mediante llamada del celular No. 3183351990, el cual deberá ser entregado por parte del contratista en la cantidad, modalidad y lugar requeridos, en un tiempo no mayor a 72 horas,  en caso de presentarse alguna situación ajena a las partes que  impidan efectuar la entrega dentro de dicho lapso, previa solicitud justificada del contratista, el supervisor del contrato podrá autorizar una extensión de 72 horas al tiempo inicial de entrega, con el fin de garantizar la entrega de combustible. En caso de superar este término, la empresa deberá exponer al supervisor del contrato los motivos del incumplimiento, quien a su vez deberá informar la situación al ordenador del gasto para que se tomen las medidas correspondientes.  
Para efectos de dar por recibido el pedido, se entiende por hora de recibo en la cual se han terminado de practicar las pruebas de calidad con resultado satisfactorio y ha sido traspasado en su totalidad el combustible del carrotanque de la empresa al punto de tanqueo del Ejército Nacional; se entiende por cantidad recibida, la cantidad de galones indicada en el contador del punto del Ejército, una vez terminado dicho traspaso de combustible y se entiende por recibido el pedido en el momento en que es firmado el formato No. 1 de recibo a satisfacción por parte del funcionario competente que es el operador del punto de tanqueo. 

El contratista deberá presentar la siguiente documentación al momento de la entrega del pedido, completamente diligenciada, legible, sin tachones ni enmendaduras, con la cual se certifica la calidad, clase, procedencia y entrega del producto, esta  será igualmente anexada en original a la factura, para poder tramitar el pago por parte del Ejército Nacional : 

Remisión o comprobante de entrega emitida por la empresa contratista. 
Guía de trasporte emitida por el mayorista. 
Formato No.1 emitido por el Ejército Nacional-unidad receptora. 
Pruebas Calidad emitida por el mayorista. 
Copia del pedido emitido por el DECOA. 
La empresa contratista deberá garantizar la entrega del bien objeto del contrato en los puntos donde el Ejército Nacional lo requiera, para lo cual debe llevar como mínimo los acoples de tres (3¨) pulgadas y dos (2¨) pulgadas necesarios para la respectiva entrega o los que haya lugar para garantizar la entrega.  

 Así mimo la empresa contratista garantizará tener los medios necesarios para el suministro  de combustible de aviación. Respondiendo a la necesidad operacional tales Como Mangueras, pistolas de presión, Equipos FARE y contadores.  

Se aclara que, se entiende por cantidad recibida, la cantidad de galones indicada en el contador del punto del Ejército y sólo si no cuenta con este medio será usado el contador de la empresa. El suministro en esta modalidad, deberá realizarse bajo el cumplimiento de la NTC-4517 (trasnporte) y la NTC-4643 (manejo) 

NOTA: Para el caso específico de los puntos nuevos, una vez estén adjudicados, se realizaran las consultas respectivas ante SICOM, para conceder los tiempos prudentes con el fin de que se surta el proceso de creación de los puntos, previa coordinación con el supervisor del contrato
	

	5
	PROCEDIMIENTO MODALIDAD SUMINISTRO A GRANEL EN AEROPUERTO  
El suministro de combustible de aviación que se requiera en la modalidad a granel en el 
AEROPUERTO se efectuará previo pedido del Ejército Nacional-División  de Aviación Asalto Aéreo- Departamento de combustibles de Aviación- Oficial u Suboficial de pedidos- Supervisor del contrato, a través del correo electrónico pedidosdecoa@hotmail.com, confirmado mediante llamada del celular No. 3183351990, el cual deberá ser entregado por parte del contratista en la cantidad, modalidad y lugar requeridos.   

Para efectos de dar por recibido el pedido, se entiende por hora de recibo en la cual se han terminado de practicar las pruebas de calidad con resultado satisfactorio y ha sido traspasado en su totalidad el combustible pedido desde el poliducto, aeropuerto, helipuerto, planta propia o en administración del contratista al carrotanque o bidón del Ejército Nacional; se entiende por cantidad recibida, la cantidad de galones indicada en el contador del carrotanque del Ejército Nacional al término de la operación, en caso de no contar con este medio, se empleará el contador con el que el contratista suministra el combustible, el cual debe estar debidamente calibrado y certificado de acuerdo a norma técnica; y se entiende por recibido el pedido en el momento en que es firmado el formato No. 1 de recibo a satisfacción por parte del funcionario competente que es el operador del carrotanque. 

El pedido en esta modalidad deberá ser entregado de manera inmediata una vez sea expedido el requerimiento por parte del Ejército Nacional. 

Al momento de la entrega del pedido, el contratista deberá diligenciar completamente la siguiente documentación sin tachones, ni enmendaduras y de forma legible,  con la cual se certifica la entrega, calidad, y clase del producto, esta  será igualmente anexada en original a la factura, para poder tramitar el pago por parte del Ejército Nacional así: 

Remisión o Comprobante de entrega emitido por la empresa contratista Formato No.1 emitido por el Ejército Nacional-unidad receptora. Copia del pedido emitido por el DECOA. 

Nota: El comprobante de entrega debe tener el respectivo “printer” legible y visible, el cual registre la cantidad exacta de galones suministrados, la cual debe coincidir con la cantidad facturada. El suministro en esta modalidad, deberá realizarse bajo el cumplimiento de la NTC-4517 (trasnporte) y la NTC-4643 (manejo)
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	PROCEDIMIENTO MODALIDAD SUMINISTRO A GRANEL EN HELIPUERTO  
El suministro de combustible de aviación que se requiera en la modalidad a granel en el  HELIPUERTO se efectuará previo pedido del Ejército Nacional-División  de Aviación Asalto Aéreo- Departamento de combustibles de Aviación- Oficial de u Suboficial pedidos- Supervisor del contrato, a través del correo electrónico pedidosdecoa@hotmail.com, confirmado mediante llamada del celular No. 3183351990, el cual deberá ser entregado por parte del contratista en la cantidad, modalidad y lugar requeridos.  
El contratista que tenga puntos adjudicados bajo esta modalidad, deberá contar con un programa de mantenimiento de acuerdo a la norma técnica de cada una de sus plantas, equipos de almacenamiento y suministro de combustible, el cual debe ser estrictamente cumplido, así como también debe certificar la calibración de los contadores de cada uno de los equipos de suministro, a efectos de determinar las cantidades reales que se están suministrando a las aeronaves que efectúan el tanqueo. Para efectos de verificar el cumplimiento de dicho programa, se delegará la responsabilidad de la supervisión técnica en los señores Ejecutivos y Segundos comandantes de las unidades tácticas de aviación a cuya jurisdicción pertenezcan dichos aeropuertos, helipuertos y plantas. El contratista deberá facilitar esta tarea permitiendo las visitas de inspección y enviando al ejecutivo del batallón trimestralmente copia de las certificaciones del mantenimiento y calibración de sus equipos, el original de dicha documentación debe permanecer actualizado en el aeropuerto o helipuerto respectivo. 

Para efectos de dar por recibido el pedido, se entiende por hora de recibo en la cual se han terminado de practicar las pruebas de calidad con resultado satisfactorio y ha sido traspasado en su totalidad el combustible pedido desde el poliducto, aeropuerto, helipuerto, planta propia o en administración del contratista al carrotanque o al bidón del Ejército Nacional; se entiende por cantidad recibida, la cantidad de galones indicada en el contador del carrotanque del Ejército al término de la operación, en caso de no contar con este medio, se empleará el contador con el que el contratista suministra el combustible, el cual debe estar debidamente calibrado y certificado de acuerdo a norma técnica; y se entiende por recibido el pedido en el momento en que es firmado el formato No. 1 de recibo a satisfacción por parte del funcionario competente que es el operador del carrotanque. 

Así mismo el contratista deberá garantizar correcto funcionamiento y operatividad  de la planta garantizando el cumplimiento de las normas vigentes referenciadas así:   

Decreto No 1073 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de minas y Energía. 

Decreto Reglamentario 283 de 1990
NTC 4643 Manejo del turbo combustible para la aviación – Suministro”
NTC 4517 Manejo de turbo combustible de Aviación – Transporte”
NTC 4642 “Manejo de turbo combustible de Aviación - Almacenamiento”
NTC 5011 “Manejo de turbo combustible de Aviación – en contenedores  móviles”

Al momento de la entrega del pedido, el contratista deberá diligenciar completamente la siguiente documentación sin tachones, ni enmendaduras y de forma legible,  con la cual se certifica la entrega, calidad, y clase del producto, esta  será igualmente anexada en original a la factura, para poder tramitar el pago por parte del Ejército Nacional : 
Remisión o Comprobante de entrega emitido por la empresa contratista Formato No.1 emitido por el Ejército Nacional-unidad receptora. Copia del pedido emitido por el DECOA. Las entregas se soportarán a través de tiquetes impresos con el sistema “printer” sin excepción.  Nota: El comprobante de entrega debe tener el respectivo “printer” legible y visible, el cual registre la cantidad exacta de galones suministrados, la cual debe coincidir con la cantidad facturada
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	PROCEDIMIENTO MODALIDAD AL ALA  AEROPUERTOS/HELIPUERTOS 
El suministro de combustible de aviación que se requiera en la modalidad al ala del avión se efectuará de forma inmediata en la cantidad requerida por la tripulación de la aeronave al momento del tanqueo, para lo cual la empresa contratista debe garantizar  permanentemente tanto la disponibilidad del combustible suficiente y del personal de tanqueadores, como la operatividad de los equipos en sus puntos propios tales como aeropuertos y helipuertos, esto con el fin de efectuar dicho suministro en la cantidad y tiempo requerido. En el caso de los helipuertos ubicados en unidades militares y aeropuertos que operen todo el tiempo, la empresa contratista debe contar con disponibilidad las 24 horas de un tanqueador, en el caso de los aeropuertos que operan con horario limitado, si se llegase a requerir un tanqueo fuera del tiempo de operación, el supervisor coordinará previamente con la empresa para que este garantice la disponibilidad del tanqueador durante la operación.   

Para efectos de dar por recibido el combustible bajo esta modalidad, se entiende recibido el combustible bajo esta modalidad, una vez verificada satisfactoriamente la calidad del producto, finalizado el tanqueo y diligenciado el comprobante de entrega con letra legible, con su respectivo “printer”, con el sello seco correspondiente a la aeronave que efectuó el tanqueo, sin espacios en blanco, ni tachones, ni enmendaduras, suscrito mediante firma, pos firma y cédula por el tanqueador y por el tripulante. Copia del comprobante debe ser entregado a la tripulación y el original debe ser anexado por la empresa a la factura respectiva. Cabe aclarar que las condiciones de calidad del producto son de entera responsabilidad de la empresa administradora del punto. NOTA 1: Para el caso de los Helipuertos la empresa que preste el bien de entrega del producto debe diligenciar a diario el Formato ANEXO D13 ( Planilla certificación consumo para las plantas de administración y helipuertos), formato que será suministrado por el Jefe DECOA al iniciar el contrato y se debe anexar a la facturación para que sea tramitada para pago sin excepción alguna, mencionado formato debe estar firmado por los Ejecutivos y segundos comandantes de los BAMMA`S y del BASPA”25 a los que corresponda cada Helipuerto por asignación de Jurisdicción. NOTA 2: El contratista que tenga puntos adjudicados bajo esta modalidad, deberá contar con un programa de mantenimiento de acuerdo a la norma técnica de cada una de sus plantas, equipos de almacenamiento y suministro de combustible, el cual debe ser estrictamente cumplido, así como también debe certificar la calibración de los contadores de cada uno de los equipos de suministro, a efectos de determinar las cantidades reales que se están suministrando a las aeronaves que efectúan el tanqueo. Para efectos de verificar el cumplimiento de dicho programa, se delegará la responsabilidad de la supervisión técnica en los  señores ejecutivos y segundos comandantes de las unidades tácticas de aviación a cuya jurisdicción pertenezcan dichos aeropuertos, helipuertos y plantas, para tal efecto los Ejecutivos y segundos comandantes de los Batallones de Movilidad y maniobra podrán obrar como supervisores funcionales. El contratista deberá facilitar esta tarea permitiendo las visitas de inspección y enviando al ejecutivo del batallón trimestralmente copia de las certificaciones del mantenimiento y calibración de sus equipos, el original de dicha documentación debe permanecer actualizado en el aeropuerto o helipuerto respectivo. 
NOTA 3: Los helipuertos que se encuentren dentro de unidades militares están sujetos a la suscripción de un contrato de arrendamiento o comodato de acuerdo con la normatividad vigente emitida por la Comando de Ingenieros del Ejército, sin que ello implique obligaciones previamente adquiridas por la División  de Aviación Asalto Aéreo y sin perjuicio de las obligaciones contractuales adquiridas por medio del presente. Este procedimiento debe ser coordinado directamente con la unidad militar en donde se encuentran ubicadas las instalaciones de tanqueo. 
NOTA 4: El personal de tanqueadores de la empresa contratista debe estar entrenado y capacitado en el manejo, almacenamiento y distribución de combustible y debe contar con las certificaciones respectivas. 
Nota: El comprobante de entrega debe tener el respectivo “printer” legible y visible, el cual registre la cantidad exacta de galones suministrados, la cual debe coincidir con la cantidad facturada.
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	PROCEDIMIENTO MODALIDAD SUMINISTRO VÍA AÉREA: 
El suministro de combustible de aviación que se requiera en la modalidad vía aérea  se efectuará previo pedido del Ejército Nacional-División  de Aviación Asalto Aéreo- Departamento de combustibles de Aviación- Oficial de y/o Suboficial pedidos- Supervisor del contrato, a través del correo electrónico pedidosdecoa@hotmail.com, confirmado mediante llamada del celular No. 3183351990, el cual deberá ser entregado por parte del contratista en la cantidad, modalidad y lugar requeridos. 
Para efectos de dar por recibido el pedido, se entiende por hora de recibo en la cual se han terminado de practicar las pruebas de calidad con resultado satisfactorio y ha sido traspasado en su totalidad el combustible pedido desde la aeronave que uso el contratista para trasladar el combustible al carrotanque o al bidón del Ejército Nacional; se entiende por cantidad recibida, la cantidad de galones indicada en el contador del Ejército al término de la operación, en caso de no contar con este medio, se empleará el contador con el que el contratista suministra el combustible, el cual debe estar debidamente calibrado y certificado de acuerdo a norma técnica; y se entiende por recibido el pedido en el momento en que es firmado el formato No. 1 de recibo a satisfacción por parte del funcionario competente que es el operador del carrotanque. 
Al momento de la entrega del pedido, el contratista deberá diligenciar completamente la siguiente documentación sin tachones, ni enmendaduras y de forma legible,  con la cual se certifica la entrega, calidad, y clase del producto, esta  será igualmente anexada en original a la factura, para poder tramitar el pago por parte del Ejército Nacional : 
Remisión o Comprobante de entrega emitido por la empresa contratista Formato No.1 emitido por el Ejército Nacional-unidad receptora. 
Copia del pedido emitido por el DECOA. 
Certificación de combustibles vía aérea. (con el fin de que la empresa contratista certifique que se realizó el vuelo para ingresar el combustible de acuerdo al pedido del Ejército Nacional) 
El (los) contratista (s) a los que se les sea adjudicados los puntos de suministro vía aérea determinados en el presente proceso, deben garantizar el suministro vía aérea en la cantidad y como lo disponga el Ejército Nacional-División  de Aviación Asalto Aéreo-DECOA – Oficial  y/o Suboficial de  pedidos - Supervisor del contrato, a través de un medio de comunicación (correo electrónico, teléfono celular), que se definirá en el respectivo contrato. 
La cantidad requerida debe ser suministrada por el contratista en un tiempo no mayor a 72 horas,  en caso de presentarse alguna situación ajena a las partes que  impidan efectuar la entrega dentro de dicho lapso, previa solicitud justificada del contratista, el supervisor del contrato podrá autorizar una extensión de 72 horas más al tiempo inicial de entrega, con el fin de garantizar la entrega de combustible. En caso de superar este término, la empresa deberá exponer al supervisor del contrato los motivos del incumplimiento, quien a su vez deberá informar la situación al ordenador del gasto para que se tomen las medidas correspondientes.  
Nota: Una vez sea suministrado el combustible en la modalidad vía aérea, el contratista debe enviar al Departamento de combustibles de la División  de Aviación asalto aéreo en Bogotá, el plan de vuelo de la aeronave que efectuó el transporte, requisito que se debe cumplir en todas las entregas en esta modalidad sin ninguna excepción. 
El contratista deberá entregar soporte expedido por la empresa transportadora (guía aérea), en la cual conste la cantidad de combustible transportado fecha y hora de entrega en el punto correspondiente.  
 Los suministros a través de esta modalidad, deberán efectuarse únicamente mediante aeronaves civiles. En ningún caso se dispondrán aeronaves del Ejército Nacional para desarrollar esta labor 


Nota: El comprobante de entrega debe tener el respectivo “printer” legible y visible, el cual registre la cantidad exacta de galones suministrados, la cual debe coincidir con la cantidad facturada. 
.  
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	PRUEBAS DE CALIDAD DEL COMBUSTIBLE 
Para la entrega del combustible en las modalidades a granel por medio de carro tanques o vía aérea, los proveedores deben suministrar un Tubo de Hidrokit de 15 PPM (partes por millón) por cada 200 galones de combustible a entregar, los cuales debe tener como mínimo entre 8 y 12 meses de vida útil antes de su fecha de vencimiento, el control de la entrega de los Hidrokit estarán a cargo del Departamento de Combustibles de aviación. 

Para las plantas de suministro y helipuertos el contratista se obliga al inicio de cada tanqueo de acuerdo a la solicitud de la tripulación, a realizar una prueba de pasta SHELL WATER, de la cual quedara prueba en respectivo vale de tanqueo. Con estas pruebas se realizaran los ensayos abreviados o de campo los cuales consisten en pruebas de apariencia, prueba química detectora de agua y densidad API.  
Estas pruebas son a cargo del contratista, por tal motivo la administración no acepta ningún cobro adicional por las mismas. 
Nota: las pruebas antes descritas no generan ningún costos o gasto para la Aviación del Ejercito, por lo que por ningún motivos serán cobradas al contrato suscrito
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	NORMAS TÉCNICAS 
	

	
	PRODUCTO: JET 1-A 
	

	
	Grado 
	Jet 1A - Combustible de aviación (aviones con turbina o tipo jet) 
	

	
	Referencia 
	ASTM D 1655 / NTC 1899 (Norma Técnica Colombiana) 
	

	
	Actualización 
	Marzo 1, 2005 
	

	
	Características 
	Unidades 
	Métodos 
	Mínimo 
	Máximo 
	  

	
	Acidez 
	mg KOH/g 
	D 3242 
	  
	0,1 
	  

	
	Aromáticos 
	mL/100 Ml 
	D 1319 (1) 
	  
	25 
	  

	
	Azufre Total 
	g/100 g 
	D 4294 (2) 
	  
	0,3 
	  

	
	Azufre Mercaptano 
	g/100 g 
	D 3227 
	  
	0,003 
	  

	
	Calor neto de combustión 
	MJ/kg 
	D 3338 (3) 
	42,8 
	  
	  

	
	Clasificación interface 
	  
	D 1094 
	  
	1 b 
	  

	
	Apariencia 
	  
	  
	Clara y Brillante 
	  
	  

	
	Color Saybolt 
	  
	D 156 
	Reportar 
	

	
	Corrosión al Cobre, 2 h a 100 °C 
	Clasificación 
	D 130 
	  
	1 (4) 
	  

	
	Densidad a 15 °C 
	kg/m3 
	D 4052 (5) 
	775 
	840 
	  

	
	Estabilidad Térmica: 
	  
	D 3241 
	  
	  
	  

	
	Caída de presión en el filtro 
	kPa(mm Hg) 
	  
	  
	3.3 (25) 
	  

	
	Depósitos en el tubo 
	  
	  
	  
	3 
	  

	
	Destilación : 
	  
	D 86 (6) 
	  
	  
	  
	

	
	Punto Inicial de Ebullición 
	°C 
	  
	Reportar 
	  
	

	
	10 % de recobrado 
	°C 
	  
	  
	205 
	  
	

	
	50 % de recobrado 
	°C 
	  
	Reportar 
	  
	

	
	90 % de recobrado 
	°C 
	  
	Reportar 
	  
	

	
	Punto Final de Ebullición 
	°C 
	  
	  
	300 
	  
	

	
	Residuo de destilación 
	mL/100 Ml 
	  
	  
	1,5 
	  
	

	
	Pérdidas de destilación 
	mL/100 Ml 
	  
	  
	1,5 
	  
	

	
	Goma existente 
	mg/100 Ml 
	D 381 
	  
	7 
	  
	

	
	Punto de Inflamación 
	°C 
	D 56 
	38 
	  
	  
	

	
	Punto de Congelación 
	°C 
	D 2386 (7) 
	  
	-47 
	  
	

	
	Propiedades de Combustión: 
	  
	  
	  
	  
	  
	

	
	Punto de humo (8) 
	Mm 
	D 1322 
	18 
	  
	  
	

	
	Naftalenos (8) 
	mL/100 Ml 
	  
	  
	3 
	  
	

	
	
	
	D 1840 
	
	
	  
	

	
	Viscosidad a - 20 °C 
	mm2/s 
	D 445 
	  
	8 
	  
	

	
	Características de separación del agua (MSEP-A) 
	  
	D 3948 
	85 
	  
	  
	

	
	  
	  
	

	
	(1) Método alterno D 5186, método Infrarrojo 
	  
	

	
	(2) Método alterno D 2622 
	  
	

	
	(3) Método alterno D 4529 o D 4809 
	  
	

	
	(4) El valor 1 se refiere a valores 1a o 1B 
	  
	

	
	(5) Método alterno D 1298 
	  
	

	
	(6) Método alterno D-2887 
	  
	

	
	(7) Método alterno D 5972 
	  
	

	
	(8) Si el punto de humo es mayor o igual a 25 no se hace naftalenos 
	  
	

	
	
El JET A-1, también conocido como turbo combustible, turbosina o JP-1A, es un destilado medio proveniente de la destilación atmosférica del petróleo, con características especiales de calidad, que es tratado químicamente para eliminar compuestos azufrados tales como sulfuros, mercaptanos y ácidos nafténicos, que pueden tener un comportamiento corrosivo. 
USOS 
Está diseñado para utilizarse como combustible para aeronaves con turbinas tipo propulsión o jet. 
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	PRECAUCIONES PARA EL MANEJO  
Se clasifica como un líquido inflamable clase II de acuerdo con la Norma técnica 321 de la NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION), por lo cual debe tenerse especial cuidado y es indispensable cumplir con los estándares establecidos para el diseño de los tanques de almacenamiento, tuberías y llenaderos. 

Cuando se diseñen plantas de almacenamiento, estaciones de bien, o cualquier otra instalación para el manejo de este combustible, deben aplicarse las normas NFPA en lo relacionado con la protección contra incendios, la Norma NTC 4642 (Almacenaminto)  y las reglamentaciones expedidas por las autoridades gubernamentales de control tanto nacional como regional y local. 
	

	
	No es recomendable dar a este producto usos diferentes del mencionado antes debido a que los vapores que genera son más pesados que el aire, por lo tanto tienden a depositarse en lugares bajos donde están localizadas normalmente las fuentes de ignición tales como pilotos de estufas, interruptores de corriente eléctrica, tomas de corriente y puntos calientes tales como lámparas incandescentes, los cuales pueden producir incendios y explosiones. 
Este combustible debe manejarse con cuidado muy especial puesto que la contaminación de otros productos altera sustancialmente sus características y lo hace inservible para ser usado como combustible de aviación. Igualmente es importante evitar su contaminación con partículas o sólidos o con cualquier suciedad de la atmósfera. 

Adicionalmente a lo aquí expuesto en este punto específico se debe cumplir con lo establecido en la norma NTC 4532 Transporte de mercancías peligrosas, tarjetas de emergencia para transporte de materiales.  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PLANTA Y SU ADMINISTRACIÓN 
PARA EL PUNTO DE TANQUEO DE SARAVENA 
Garantizar el mantenimiento y adecuación de la infraestructura de la planta necesaria para el suministro del combustible JET A-1 hasta el término de la duración del contrato. 

Para efectos de verificar el cumplimiento de dicho programa, se delegará la responsabilidad de la supervisión técnica en los  señores ejecutivos y segundos comandantes de las unidades tácticas de aviación a cuya jurisdicción pertenezcan dichos aeropuertos, helipuertos y plantas. El contratista deberá facilitar esta tarea permitiendo las visitas de inspección y enviando al Ejecutivo del batallón trimestralmente copia de las certificaciones del mantenimiento y calibración de sus equipos, el original de dicha documentación debe permanecer actualizado en el aeropuerto o helipuerto respectivo. 

Asumir el 100% la operación de la planta (Principal y Echo: Spot de tanqueo), para lo cual debe ubicar permanentemente, durante 24 horas, los operadores necesarios e idóneos para el manejo de la planta y suministro de combustible. 

El Contratista deberá Garantizar El Suministro de combustible  Inmediato a las aeronaves que lo requieran, para lo cual debe garantizar el nivel de almacenamiento  suficiente y necesario. Disponer de dos (2) vehículos (Equipo Abastecedor) con capacidad mínima de 3.000 galones y máxima de 5.000 galones cada uno, para la operación de suministro al ala del avión en el campo aéreo. 

Acreditar experiencia en el manejo de plantas para el suministro de combustible de aviación debidamente certificado vigente por el Ministerio de Minas y Energía y el manejo de equipos abastecedores para suministro de combustible de aviación al ala de la aeronave. 

El registro de la entrega del combustible a las aeronaves se debe hacer mediante el empleo de una máquina registradora “printers” suministrando el vale electrónico correspondiente. 
Para el caso de las plantas administradoras la empresa que preste el bien de entrega del producto debe diligenciar a diario el Formato ANEXO D13 (Planilla certificación consumo para las plantas de administración y helipuertos) Formato que será suministrado por el jefe DECOA al iniciar el contrato y se debe anexar a la facturación para que sea tramitada para pago sin excepción alguna, con la firma del oficial EJECUTIVO BAMMA8. 
El contratista debe enviar al Departamento de Combustibles el informe del mantenimiento realizado, así mismo deberá garantizar correcto funcionamiento y operatividad  de la planta garantizando el cumplimiento de las normas vigentes referenciadas así:   

Decreto No 1073 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de minas y Energía. 

Decreto Reglamentario 283 de 1990
NTC 4643 Manejo del turbo combustible para la aviación – Suministro”
NTC 4517 Manejo de turbo combustible de Aviación – Transporte”
NTC 4642 “Manejo de turbo combustible de Aviación - Almacenamiento”
NTC 5011 “Manejo de turbo combustible de Aviación – en contenedores  móviles”

Dicho informe debe enviarse trimestralmente al DECOA, adjuntando los certificados de calibración de todos los equipos de medición de acuerdo al patrón de medida debidamente certificado 
Las adecuaciones y modificaciones estructurales que se realicen a los sistemas de suministro de combustible correrán por cuenta y riesgo del contratista,  quien se compromete a no realizar reclamación alguna sobre las mismas al término del contrato, ya que dichas modificaciones quedaran a cargo del Ejército Nacional- División de Aviación Asalto Aéreo. No obstante, las modificaciones a los sistemas de suministro de combustible se harán con concepto técnico de la compañía de combustibles y las adecuaciones con previo visto bueno del Comando de Ingenieros del Ejército. 

La empresa contratista deberá tener  el Certificado de calibración del patrón de medida estándar con el que realizara la calibración de los demás equipos. 

Deberá proveer las pruebas de calidad necesarias para  los puntos de tanqueo, helipuertos y aeropuertos, Shell Wáter o Hidrokit. 
El inspector debe tener en el punto toda la normatividad técnica de ley que certifique  los trabajos de mantenimiento e inspecciones realizadas. 
La empresa contratista debe contar con un programa de mantenimiento que registre Las revisiones y los procedimientos diarios, semanales, mensuales, semestrales y anuales se harán de acuerdo a lo establecido en la norma técnica de Transporte NTC 4517, almacenamiento NTC 4642 y suministro NTC 4643. Para lo cual debe elaborar el documento ordenado de registro de inspección, mantenimiento, revisión y ser enviado a supervisor del contrato para ser anexado a la carpeta matriz como antecedente y registro del cumplimiento de la norma exigida en el contrato y de esta manera dar trámite para la cancelación de la facturación correspondiente.
La empresa contratista deberá llevar una compilación de la Documentación soporte que certifique que el cumplimiento a cabalidad del  programa de mantenimiento realizado  
El supervisor es libre de verificar el programa de mantenimiento efectuado a la planta de administración de conjunta con el ejecutivo de cada Batallón de Movilidad y Maniobra o el ejecutivo del BASPA cuando corresponda, en caso de hallarse que no se esté aplicando el respectivo programa de mantenimiento se informara al ordenador del gasto mediante informe. 
Nota: El comprobante de entrega debe tener el respectivo “printer” legible y visible, el cual registre la cantidad exacta de galones suministrados, la cual debe coincidir con la cantidad facturada.

NOTA 1: Las plantas en administración están sujetas a la suscripción de un contrato de arrendamiento o comodato de acuerdo con la normatividad vigente emitida por la Comando de Ingenieros del Ejército, sin que ello implique obligaciones previamente adquiridas por la División de Aviación Asalto Aéreo y sin perjuicio de las obligaciones contractuales adquiridas por medio del presente. Este procedimiento debe ser coordinado directamente con la unidad militar en donde se encuentran ubicadas las instalaciones de la planta en administración. 
Para el caso específico de la planta de Saravena (Arauca), de acuerdo al informe de topografía y estudio de mercado enviado por el comandante del Batallon de Movilidad y Maniobra No. 8 mediante oficio No. 2108 MDN-CGFM-COJEJ-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV33-BMMA8-COMBUS-29.59 del 09 de septiembre de 2017.
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	La facturación que presente inconsistencias en referencia a los precios, galones, lectura del printer, tickets, formatos o pedidos no será tramitada para pago, el Departamento de Combustibles de Aviación a través del supervisor del contrato devolverá mediante oficio a la empresa la facturación y esta debe entregarla nuevamente dentro de las 72 setenta y dos horas siguientes debidamente corregida. 

De la misma manera para los vales de suministro que presenten novedades durante su diligenciamiento tales como tachones, enmendaduras, sellos secos o printer ilegible o no visible, la empresa contratista deberá anexar la respectiva  carta aclaratoria explicando la situación u motivo por el cual se hizo la enmendadura. 
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	 “Para las modalidades de suministro a granel, granel en aeropuerto, granel en helipuerto tanto a carro tanque o bidón y vía aérea, el contratista debe anexar el pedido por el cual se solicitó el combustible donde se refleje: fecha, hora, cantidad, y punto donde se suministró, de igual forma el pedido debe quedar anexo en la factura original, copia No. 1 y copia No. 2” 
	

	15
	El contratista debe enviar a la oficina de registro de la DAVAA, y/o correo electrónico facturacionfueldcoa@gmail.com, el día 15 de cada mes la certificación del revisor fiscal y la planilla de parafiscales debidamente cancelados para ser anexados a la facturación para posterior pago. 
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	El contratista que haya ejecutado el 90% del contrato debe informar al supervisor de forma escrita, con el objeto de prevenir que se exceda el valor contratado y al término total del presupuesto, este debe suspender las entregas en todas las modalidades. El MDN Ejército Nacional NO responderá ni cancelara los consumos adicionales que excedan el valor total del contrato. 
	

	17
	El contratista deberá sostener el valor establecido como margen de comercialización y valor del flete en cada uno de los puntos de suministro, que le sean adjudicados, durante toda la ejecución del contrato. 
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	El contratista debe comprometerse a cumplir a cabalidad con las entregas dentro de las 72 horas siguientes al requerimiento del Departamento de Combustibles de Aviación (supervisor del contrato), si se presentan circunstancias ajenas a las partes que impidan la entrega dentro de dicho lapso, este término podrá extenderse hasta 72 horas previa solicitud del contratista y su respectiva autorización por parte del supervisor del contrato; en caso de superar este término, El no cumplimiento en el tiempo exigido acarreará las sanciones establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, Ley 1474 de 2011 y demás normas que reglamentan la contratación estatal. 
	

	19
	El contratista se obliga a reemplazar sin costo alguno para el MDN – Ejército Nacional el combustible que sea rechazado por no cumplir con las especificaciones técnicas de calidad. Lo anterior sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar en caso de demostrarse incumplimiento del contrato, Si el combustible no se recibe por parte del Ejército por encontrar algún contaminante, la empresa debe rendir un informe detallado al supervisor del contrato con copia al Ordenador del Gasto explicando las razones por las cuales se presentó la contaminación y debe reemplazarlo por un producto que cumpla con todas las especificaciones de calidad. 
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	El contratista se obliga a contribuir en el buen ejercicio de la supervisión del contrato. 
	

	21
	
El contratista debe hacer llegar los días miércoles de cada semana al Departamento de Combustibles de Aviación, al correo electrónico facturacionfueldcoa@gmail.com la lista oficial actualizada de precios de combustible tipo JET A-1 para su respectiva verificación.  
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El contratista debe presentar la factura correspondiente, sin tachones o enmendaduras que impidan ver su fecha, valor o su numeración, ante la División  de Aviación Asalto Aéreo, Departamento Combustibles de Aviación, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la entrega o suministro de combustible en los puntos adjudicados al contrato en todas las modalidades para ser tramitados para pago los cuales debe anexar la documentación requerida. 
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El contratista debe permitir que el personal que designe EL M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL, examine el combustible con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones pactadas. El Ejército Nacional se reserva el derecho de hacer revistas selectivas a las instalaciones de las empresas contratistas en cumplimiento de la supervisión contractual. 
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El transporte de combustible hasta el lugar de entrega, así como el pago de las primas de los seguros de transporte, por robo, destrucción, pérdida del mismo, acciones terroristas, siniestros etc, será asumido por cuenta y riesgo del contratista sin ningún costo para el MDN- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC DE AVIACIÓN-DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO, así mismo la División  de Aviación Asalto Aéreo no se hará responsable de las escoltas a que haya lugar para garantizar el transporte y suministro y posterior entrega de los pedidos realizados.
	

	25
	
El contratista debe garantizar los medios necesarios para cumplir con las condiciones de tiempo cantidad, modo y lugar del pedido efectuado por el Ejército Nacional, para lo cual debe contar con los elementos que se requieran para la  descarga, así como también el contratista debe garantizar que la entrega del combustible no sea retardada por deficiencias en la disponibilidad de transporte, teniendo previsto que se requiera abastecer varios puntos al mismo tiempo. 
	

	26
	
Si por razones no previstas, el poliducto del cual se despacha el combustible para abastecer algún punto, no cuenta con disponibilidad de combustible Jet A1; la empresa contratada debe recurrir a otro poliducto con el fin de garantizar el abastecimiento a los puntos adjudicados al contrato sin exceder 72 horas de entrega en el punto adjudicado siguientes al requerimiento del Departamento de Combustibles de Aviación supervisor del contrato, sin generar costos adicionales para la administración. esta situación debe ser informada y sustentada por escrito al Jefe del DECOA ( supervisor del contrato ), si se presentan circunstancias ajenas a las partes que impidan la entrega dentro de dicho lapso, este término podrá extenderse hasta 72 horas previa solicitud del contratista y su respectiva autorización por parte del supervisor del contrato; El no cumplimiento en el tiempo exigido acarreará las sanciones establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, Ley 1474 de 2011 y demás normas que reglamentan la contratación estatal. 
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	El contratista debe garantizar la recepción y despacho de los pedidos de combustible de aviación todos los días de la semana sin excepción y con prioridad inmediata cuando se presenten situaciones especiales de orden público que afecten la seguridad y defensa nacional
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	Para el suministro de combustibles de aviación en aeropuertos helipuertos ya sea a granel en carro tanques, Bladders o al ala del avión, los únicos proveedores que pueden hacerlo son los que tienen autorización del Ministerio de Minas y Energía para operar dentro de los respectivos aeropuertos. Con instalaciones aptas debidamente autorizadas por el Ministerio de Minas y Energía, Aero civil y/o la concesión del aeropuerto. 
	

	29
	El contratista que tiene helipuertos y a los que les sea asignado las plantas de administración, en caso de derrame estos debe asumir los costos que esto genere al Ejército Nacional y al medio ambiente, así mismo debe responder ante los diferentes entes de control y autoridades que regulen la fauna y flora del medio ambiente.  
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	Una vez efectuado el pedido de combustible, la empresta contratista confirmará el despacho a través de correo electrónico en el cual incluirá la siguiente información: 
Nombre del Transportista. 
Número de teléfono 
Placas del vehículo 
Ruta y tiempo aproximado de tránsito hasta el punto de entrega. 
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	Todos los días martes de cada semana, las empresas deben enviar al correo estadisticadecoa@gmail.com.com el reporte de los suministros de combustible JET A1 correspondientes a la semana inmediatamente anterior en TODOS los puntos adjudicados en la modalidad Al Ala del Avión en Aeropuertos y Helipuertos así como plantas en administración siguiendo de manera estricta el formato especificado así: 

	FUERZA
	UNIDAD TACTICA
	UNIDAD OM
	FECHA
	EQUIPO
	MATRICULA
	PUNTO DE TANQUEO
	MODADLIDAD GENERAL
	No. VALE
	OBSERVACIONES
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	FACTURACIÓN: 									
COMBUSTIBLE NACIONAL 									
El contratista durante la ejecución del contrato y para efectos de pago del suministro de combustible nacional debe tomar para su cálculo los datos publicados por ECOPETROL, correspondientes a la semana en la cual se realizó la prestación del suministro utilizando la siguiente formula, de acuerdo con el ultimo concepto emitido por la DIAN contenido dentro del comunicado Radicado No.1002022081650 del 24 de diciembre de 2018; así:
De acuerdo con el ultimo concepto emitido por la DIAN contenido dentro del comunicado Radicado No.1002022081650 del 24 de diciembre de 2018, la base gravable que se utiliza para liquidar el IVA en la venta a granel del JetA1 en calidad de Comercializador Industrial se conformará por el precio de venta del mayorista / comercializador industrial, el cual incluye el costo del impuesto al carbono, el margen de comercialización y los valores por transportes sin incluir transporte por poliducto, es decir, el precio de venta del productor al mayorista sin IVA, más el margen del mayorista o del comercializador industrial sin poliducto.

En consecuencia, la liquidación de la base gravable del IVA para la venta del JetA1 a granel por parte del distribuidor mayorista o comercializador industrial, en consideración de ser un producto no regulado por el Ministerio de Minas, según la DIAN y dicho Ministerio, es:

Base gravable IVA= (PV sin incluir el IVA) – TPP

PV: Corresponde al precio con el cual el distribuidor mayorista comercializa el combustible o lo consuma, según sea el caso, el cual no incluye el IVA el cual se adiciona posteriormente, el precio de venta estaría integrado, así:
PV= (PVM-IVA descontable) + Margen
PMV: Es el precio de venta de la gasolina de aviación JetA1 que el productor le vende al distribuidor mayorista, o en su defecto el precio de importación, es decir este precio guarda relación con el determinado bajo el artículo 10 de la Ley 681 de 2001, sin incluir el IVA.
IVA: Corresponde al IVA pagado en caso de importación del combustible, que podrá ser tratado como impuesto descontable por parte del distribuidor mayorista de conformidad con el inciso final del artículo 467 del ET.
Margen: Corresponde al margen con el cual el distribuidor mayorista recupera los elementos asociados a la comercialización del bien y su utilidad.
TPP: rTTP: Tansporte por poliducto, este es el valor a restar de la fórmula cuando sea del caso. (nueva redacción a agregar)

PV + IVA + TTP									
Donde la formula se desglosa así: 									
PRECIO DE VENTA (PV) + IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) + VALOR DE TRANSPORTE A TRAVÉS DE POLIDUCTO (TTP) publicado en pesos colombianos por CENIT Transporte y Logística 									
Igualmente, para los valores en dólares publicados por Ecopetrol se tomará el promedio de la tasa representativa del mercado (TRM) (promedio de la semana anterior), solo con los dos primeros decimales sin aproximación, sumando estos dos resultados para efectos de establecer el valor del galón en pesos colombianos.									
Nota 1: Para el IP (INGRESO AL PRODUCTOR) importado, en cualquier caso, se tomará el número entero y los 5 (cinco) primeros decimales registrados por Ecopetrol. Toda vez que este requisito es indispensable para obtener el precio de venta. 									
Nota 2: De acuerdo con el ultimo concepto emitido por la DIAN contenido dentro del comunicado Radicado No.1002022081650 del 24 de diciembre de 2018, el Precio de Venta estará conformado por el Ingreso al Productor (IP) o Precio de Venta de la Gasolina de Aviación tipo JET-A1 que el productor le vende al distribuidor mayorista, el Impuesto Nacional al Carbono (IC), el Margen de Comercialización (MC) y el Flete Mayorista (FM) si aplica.									
Nota 3:  La fórmula anteriormente enunciada sobre la base gravable de IVA hace referencia y aplica únicamente para los suministros a granel del distribuidor mayorista / comercializador Industrial y aplica para el combustible de origen nacional de la refinería de Barrancabermeja, nacional de Cartagena e Importado”. (nueva redacción)									
Nota 4: Para suministros al ala se mantendrá la fórmula así: INGRESO AL PRODUCTOR (IP) + IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) + MARGEN DE COMERCIALIZACION (MC) + IMPUESTO AL CARBONO (IC) + VALOR TRANSPORTE A TRAVES DE POLIDUCTO (TPP) + FLETE MAYORISTA (FM) si aplica.									
COMBUSTIBLE NACIONAL DE CARTAGENA (REFICAR): 									
El contratista durante la ejecución del contrato y para efectos de pago del suministro de combustible nacional REFICAR debe tomar para su cálculo los datos publicados por ECOPETROL, correspondientes a la semana en el cual se realizó la prestación del bien utilizando la siguiente formula: 									
INGRESO AL PRODUCTOR (IP) + MARGEN DE COMERCIALIZACION (MC) + IMPUESTO AL CARBONO (IC) + FLETE MAYORISTA (FM) + IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) + VALOR DE TRANSPORTE A TRAVES DE POLIDUCTO (TPP)   									
 “Igualmente, para los valores en dólares publicados por Ecopetrol se tomará el promedio de la tasa representativa del mercado (TRM) (promedio de la semana anterior de miércoles a martes), solo con los dos primeros decimales sin aproximación, para efectos de establecer el valor del galón en pesos colombianos”. 
								
Nota 1: La administración asume sólo el 50% del costo del flete terrestre de internación certificado por el mayorista, para el combustible nacional suministrado desde la refinería REFICAR hacia el centro del país.   									
COMBUSTIBLE PONDERADO: 									
El contratista durante la ejecución del contrato y para efectos de pago del suministro de combustible mezclado (Nacional, Nacional de Cartagena e Importado), debe tomar para su cálculo los datos publicados por ECOPETROL y CENIT correspondientes a la semana en el cual se realizó la prestación del bien utilizando la siguiente fórmula para cálculo del precio de venta del producto mezclado (nacional, nacional en Cartagena e Importado): 									
Precio Producto Mezclado: (PVPN %PN)+ (PVPNC%PNC) y (PVPN%PN) + (PV,IMP%IMP) Dónde: 									
PVPN = Precio de Venta de Producto Nacional. (IP+MC+IC+IVA+TPP) 									
PVPNC = Precio de Venta de Producto Nacional Cartagena (IP+MC+IC+FM+IVA+TPP) 									
PVIMP= Precio de Venta de Producto Importado (IP.IMP+MC+IC+FM+IVA+TPP)									
%PN = Porcentaje Producto Nacional que compone la mezcla de acuerdo al porcentaje emitido por el mayorista. 									
%PNC = Porcentaje Producto Cartagena o Importado que compone la mezcla de acuerdo al porcentaje emitido por el mayorista									
Nota 2: Toda vez que la Suma del %PN y %PNC debe ser igual al 100%. 									
En el caso de suministrar combustible JET A-1 Nacional de Cartagena (REFICAR) o IMPORTADO, el contratista junto con la factura debe anexar la certificación en la cual se exprese que el combustible fue transportado de Cartagena (REFICAR), esta certificación debe estar suscrita por el distribuidor mayorista, razón por la que el Departamento de Combustible devolverá la factura que no cumpla con este requisito. El valor final del flete para el producto Nacional de Cartagena (REFICAR) o IMPORTADO, deberá corresponder al certificado emitido por la mayorista. 									
El valor del galón en pesos colombianos se tomara con solo dos decimales sin aproximar, seguido de esto se sumara el margen fijo de comercialización y en el caso específico de adquirir producto Nacional de Cartagena (REFICAR)  o Importado se sumará el valor del flete (Certificado por la empresa mayorista), para así obtener el precio final por galón. 									
Se aclara que se mantienen las fórmulas que hasta la fecha se tienen previstas en el contrato, esto a fin de atender cualquier variación que se presente en la producción de combustible JET A-1 por parte de Ecopetrol, previendo incluso que se pueda presentar la necesidad de facturar combustible importado nuevamente de acuerdo a las variaciones normales que puedan afectar el mercado." 									
Nota 3: La administración asume sólo el 50% del costo del flete terrestre de internación certificado por el mayorista, para el combustible nacional suministrado desde la refinería REFICAR hacia el centro del país.  									
COMBUSTIBLE IMPORTADO. 									
El contratista durante la ejecución del contrato y para el pago de suministro del combustible importado debe tomar para su cálculo los datos publicados por ECOPETROL, correspondientes a la semana en el cual se realizó la prestación del bien que incluye el INGRESO AL PRODUCTOR IMPORTADO (IP), MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN (MC), IMPUESTO AL CARBONO (IC), FLETE MAYORISTA (FM), IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPORTADO (IVA), así como el VALOR DE TRANSPORTE A TRAVES DE POLIDUCTO. Igualmente, para los valores en dólares publicados por Ecopetrol se tomará el promedio de la tasa representativa del mercado (TRM) (promedio de la semana anterior), solo con los dos primeros decimales sin aproximación, para efectos de establecer el valor del galón en pesos colombianos.  									
Nota 1: La administración asume sólo el 50% del costo del flete terrestre de internación certificado por el mayorista, para el combustible Importado suministrado desde Cartagena hacia el centro del país.									
Nota 2: Para el IP (INGRESO AL PRODUCTOR) importado, en cualquier caso, se tomará el número entero y los 5 (cinco) primeros decimales registrados por Ecopetrol. Toda vez que este requisito es indispensable para obtener el precio de venta. 									
 									
Nota 3: El Departamento de combustibles de Aviación (supervisor del contrato) autoriza los suministros y puede rechazar las facturas que no cumplan con los requisitos mínimos que permitan certificar la recepción de combustibles de aviación. 									
Nota 4: La estructura de los precios de Ecopetrol se va actualizando semanalmente, y la administración verificará al momento de la facturación que se tenga en cuenta los valores según los lineamientos antes establecidos. 									
Nota 5: La estructura de precios se modificará de conformidad a las normas vigentes que durante la ejecución del contrato expida el congreso y/o el gobierno nacional.									
Nota 6: La facturación debe ser enviada al Departamento de combustibles de aviación de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 16:00. El contratista debe entregar en la oficina de registro de la División  de Aviación Asalto Aéreo: Factura original con su respectivo soporte anexo, copia No. 01 y copia No. 02 en tamaño carta papel bond. No se aceptan copias en papel químico (debido a que con el tiempo estas se deterioran y se pierde la información).  							



		
Nota 7: El contratista debe realizar la facturación independiente por fuerza y/ o empresa así: Ejército, Fuerza Aérea, Armada, Policía y empresas civiles. 									
Nota 8: El porcentaje de flete terrestre pactado no aplica para los puntos de suministro de la Costa Caribe ya que el suministro proviene de los poliductos de Barranquilla y Cartagena, aplicando el flete de internación sólo para los puntos de suministro del centro del país. 									
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	El contratista se obliga a prestar las facilidades a los Ejecutivos de los Batallones de Movilidad y Maniobra y el Ejecutivo del BASPA 25 para que efectúen revista mensual en donde se verifique el cumplimiento de los programas de mantenimiento realizado, así mismo los Ejecutivos y Segundos Comandantes actuaran como supervisores funcionales en los complejos de suministro de combustibles de aviación  de cada jurisdicción.
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El volumen de combustible pedido a cada punto dependerá de manera directa a la dinámica de las operaciones, y necesidad de la fuerza de acuerdo a las situaciones especiales de orden público en cada 
Jurisdicción, por lo que los consumos previstos en el presente estudio son proyectados. 
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	Previa autorización del supervisor del contrato se  podrán realizar tanqueos a aeronaves de la Policía Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, aeronaves de horas rentadas o aeronaves en cumplimiento de misiones institucionales, en  aeropuertos, helipuertos o puntos propios de tanqueo adjudicados. Lo anterior en cumplimiento a la Directiva Ministerial No. 022/2007 . 
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	Para efectos de que las facturas sean tramitadas para pago, El número del sello seco colocado en los vales de suministro, debe corresponder a la matrícula de la aeronave a la que se le realizo el tanqueo. 
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	Cuando la coloración del combustible de aviación cambie su tonalidad habitual, la empresa contratista debe enviar al supervisor del contrato con copia al Departamento de combustibles de Aviación el certificado emitido por el mayorista en donde se especifique los motivos que generaron estos cambios y si existe un cambio en las especificaciones técnicas del combustible que afecte la operación o si por el contrario es un cambio de apariencia que no afecta el rendimiento del combustible para el desarrollo de las operaciones. 
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	Los suministros objeto del presente proceso deberán ser entregados bajo las modalidades y tiempos establecidos. suministro en Carrotanque a granel en la cantidad requerida por el supervisor del contrato y la cual deberá ser suministrada por el contratista en un tiempo no mayor de 72 horas una vez efectuado el pedido y se podrá extender a 72 horas previa solicitud por parte del contratista, 
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	Para el caso específico de Los helipuertos, aeropuertos, y plantas en administración que se encuentren dentro de unidades militares están sujetos a la suscripción de un contrato de arrendamiento o comodato de acuerdo con la normatividad vigente emitida por la Comando de Ingenieros del Ejército, sin que ello implique obligaciones previamente adquiridas por la División de Aviación Asalto Aéreo y sin perjuicio de las obligaciones contractuales adquiridas por medio del presente. Este procedimiento debe ser coordinado directamente con la unidad militar en donde se encuentran ubicadas las instalaciones de tanqueo. 
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	 “Las empresas oferentes tendrán hasta un máximo 60 días calendario para realizar las entregas de las pruebas de hidrokit una vez sean realizadas la solicitud por parte del Departamento de Combustibles de Aviación – Supervisor del Contrato”.
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	El valor final de las facturas deberá ser redondeado a dos decimales.
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	En atención a la reforma tributaria ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 de acuerdo al artículo No. 175 que modificó el artículo No. 424 de estatuto tributario expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y aprobado por el congreso de la república; donde el numeral 14 cita textualmente …el combustible para aviación que se suministre para el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros y carga con origen y destino a los departamentos de Guainía, Amazonas, Vaupés , San Andrés Islas y Providencia, Arauca y Vichada” serán excluidos del impuesto y por siguiente su venta o importación no causa el impuesto sobre las ventas” 

De acuerdo el artículo en mención para los puntos de suministro de combustibles que operan dentro de estas jurisdicciones suministrando combustible de aviación, en las modalidades carrotanque a granel o al ala del avión, no les será liquidado el valor del galón la sumatoria del IVA para efecto de la elaboración de la lista de precios. 
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	Las empresas oferentes deberán registrar la información de consumos en los puntos que les sean adjudicados o entregados en administración en el sistema de información CICCA (CENTRO INTEGRADO DE COMANDO Y CONTROL DE LA AVIACIÓN) administrado por el Ejército nacional.

NOTA: el CICCA realizara acompañamiento al contratista para dar a conocer las características técnicas y de seguridad del sistema de información.
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	Para que los vales sean tramitados para pago deben traer el número de orden de vuelo escrito en forma legible.
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	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PLANTA Y SU ADMINISTRACIÓN PARA EL PUNTO DE TANQUEO DE TOLEMAIDA. 

El contratista debe Garantizar el mantenimiento y adecuación de la infraestructura de la planta necesaria para el suministro del combustible JET A-1 hasta el término de la duración del contrato. 

Para efectos de verificar el cumplimiento de dicho programa, se delegará la responsabilidad de la supervisión técnica en los  señores Ejecutivos y Segundos Comandantes de las unidades tácticas de aviación a cuya jurisdicción pertenezcan dichos aeropuertos,  helipuertos y plantas. Para tal efecto los Ejecutivos y segundos comandantes de los Batallones de Movilidad y maniobra podrán obrar como supervisores funcionales. El contratista deberá facilitar esta tarea permitiendo las visitas de inspección y enviando al Ejecutivo del Batallón trimestralmente copia de las certificaciones del mantenimiento y calibración de sus equipos, el original de dicha documentación debe permanecer actualizado en el aeropuerto o helipuerto respectivo.  

Asumir el 100% la operación de la planta (Principal y Echo: Spot de tanqueo), para lo cual debe ubicar permanentemente, durante 24 horas, los operadores necesarios e idóneos para el manejo de la planta y suministro de combustible. 

El Contratista deberá Garantizar El Suministro de combustible  Inmediato a las aeronaves que lo requieran, para lo cual debe garantizar el nivel de almacenamiento  suficiente y necesario. Disponer de dos (2) vehículos (Equipo Abastecedor) con capacidad mínima de 3.000 galones y máxima de 5.000 galones cada uno, para la operación de suministro al ala del avión en el campo aéreo General Gustavo Rojas Pinilla. 

Acreditar experiencia en el manejo de plantas para el suministro de combustible de aviación debidamente certificado vigente por el Ministerio de Minas y Energía y el manejo de equipos abastecedores para suministro de combustible de aviación al ala de la aeronave. 

El registro de la entrega del combustible a las aeronaves se debe hacer mediante el empleo de una máquina registradora “printers” suministrando el vale electrónico correspondiente. 

Nota: El comprobante de entrega debe tener el respectivo “printer” legible y visible, el cual registre la cantidad exacta de galones suministrados, la cual debe coincidir con la cantidad facturada. Para el caso de las plantas administradoras la empresa que preste el bien de entrega del producto debe diligenciar a diario el Formato ANEXO D13 (Planilla certificación consumo para las plantas de administración y helipuertos) Formato que será suministrado por el jefe DECOA al iniciar el contrato y se debe anexar a la facturación para que sea tramitada para pago sin excepción alguna, con la firma del oficial EJECUTIVO BASPA 25. 

El contratista debe enviar al Departamento de Combustibles el informe del mantenimiento realizado, así mismo deberá garantizar correcto funcionamiento y operatividad  de la planta garantizando el cumplimiento de las normas vigentes referenciadas así:   

Decreto No 1073 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de minas y Energía. 

Decreto Reglamentario 283 de 1990
NTC 4643 Manejo del turbo combustible para la aviación – Suministro”
NTC 4517 Manejo de turbo combustible de Aviación – Transporte”
NTC 4642 “Manejo de turbo combustible de Aviación - Almacenamiento”
NTC 5011 “Manejo de turbo combustible de Aviación – en contenedores  móviles”

Dicho informe debe enviarse trimestralmente al DECOA, adjuntando los certificados de calibración de todos los equipos de medición de acuerdo al patrón de medida debidamente certificado Las adecuaciones y modificaciones estructurales que se realicen a los sistemas de suministro de combustible correrán por cuenta y riesgo del contratista, quien se compromete a no realizar reclamación alguna sobre las mismas al término del contrato, ya que dichas modificaciones quedaran a cargo del Ejército Nacional- División de Aviación Asalto Aéreo. No obstante, las modificaciones a los sistemas de suministro de combustible se harán con concepto técnico de la compañía de combustibles y las adecuaciones con previo visto bueno del Comando de Ingenieros del Ejército. 
La empresa contratista deberá tener  el Certificado de calibración del patrón de medida estándar con el que realizara la calibración de los demás equipos. 
Deberá proveer las pruebas de calidad necesarias para  los puntos de tanqueo, helipuertos y aeropuertos, Shell Wáter o Hidrokit. 

El inspector debe tener en el punto toda la normatividad técnica de ley que certifique  los trabajos de mantenimiento e inspecciones realizadas.
 
La empresa contratista debe contar con un programa de mantenimiento que registre las revisiones y los procedimientos diarios, semanales, mensuales, semestrales y anuales se harán de acuerdo a lo establecido en la norma técnica de Transporte NTC 4517, almacenamiento NTC 4642 y suministro NTC 4643. Para lo cual debe elaborar el documento ordenado de registro de inspección, mantenimiento o revisión y ser enviado a supervisor del contrato para ser anexado a la carpeta matriz como antecedente y registro del cumplimiento de la norma exigida en el contrato y de esta manera dar trámite para la cancelación de la facturación correspondiente. 

La empresa contratista deberá llevar una compilación de la Documentación soporte que certifique que el cumplimiento a cabalidad del  programa de mantenimiento realizado  
El supervisor es libre de verificar el programa de mantenimiento efectuado a la planta en administración de manera conjunta con el Ejecutivo de cada Batallón de Movilidad y Maniobra o el ejecutivo del BASPA cuando corresponda, en caso de hallarse que no se esté aplicando el respectivo programa de mantenimiento se informara al ordenador del gasto mediante informe. 

Nota: El comprobante de entrega debe tener el respectivo “printer” legible y visible, el cual registre la cantidad exacta de galones suministrados, la cual debe coincidir con la cantidad facturada.


NOTA 1: Las plantas en administración están sujetas a la suscripción de un contrato de arrendamiento o comodato de acuerdo con la normatividad vigente emitida por la Comando de Ingenieros del Ejército, sin que ello implique obligaciones previamente adquiridas por la División de Aviación Asalto Aéreo y sin perjuicio de las obligaciones contractuales adquiridas por medio del presente. Este procedimiento debe ser coordinado directamente con la unidad militar en donde se encuentran ubicadas las instalaciones de la planta en administración. 
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_________________________________
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