ANEXO OFERTA ECONÓMICA 


	Ítem
	Descripción
	Método/fuente
	LQ
	Unidades
	Nro. muestras/ campañas
	Nro. estaciones/ puntos
muestreo
	VALOR ($)

	CALIDAD DE AIRE

	1
	PM-2.5 Muestreo (1) Análisis (3)
	U.S EPACFR Título 40, Parte 50,
Apéndice L. Bajo volumen
	
	µg/m3
	18
	3
	

	
2
	
PM-10 Muestreo (1) Análisis (1)
	USEPA e-CFR Titulo 40, Parte 50,
Apéndice J: Alto volumen.(filtro fibra de vidrio)
	
	µg/m3
	
18
	
3
	

	3
	Dióxido de azufre (SO2)
Muestreo y Análisis (1)
	USEPA e-CFR Titulo 40, Parte 50,
Apéndice A-2: Pararrosanilina.
	
	µg/m3
	18
	3
	

	

4
	
Dióxido de nitrógeno (NO2) Equipo automático (3)
	U.S. EPA CFR Título 40, Capítulo 1, Subcapitulo F, Parte 50, Apéndice
F.Quimioluminiscencia Fase Gaseosa.
(Medición directa)
	
	µg/m3
	

18
	

3
	

	
5
	
Monóxido de carbono (CO) (1)
	USEPA e-CFR Titulo 40, Parte 50,
Apéndice C: Fotometría Infrarroja No Dispersiva. (Medición directa)
	
	µg/m3
	
18
	
3
	

	

6
	

Ozono (1)
	US-EPA CFR Título 40, Parte 50, Apéndice D. Principio de Medición y Procedimiento de Calibración para la Determinación de Ozono en la atmósfera.
	
	µg/m3
	

18
	

3
	

	7
	Modelo de dispersión de contaminantes (tres escenarios)
	AERMOD
	
	
	1
	1
	

	8
	Datos meteorológicos
	NA
	
	
	1
	1
	

	9
	Informe aire
	NA
	
	
	1
	1
	

			SUBTOTAL: ($)
	

	



	Ítem
	Descripción
	Método/fuente
	LQ
	Unidades
	Nro. muestras/ campañas
	Nro. estaciones/ puntos
muestreo
	VALOR ($)

	RUIDO AMBIENTAL

	

1
	
Ruido ambiental (1)
(monitoreo de niveles de presión sonora) diurno y nocturno, día habil y festivo
	Método establecido en el Anexo 3, Capítulos II, III y IV de la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
	

	
dBA
	

4
	

6
	

	2
	Modelación tres escenarios y Mapa de curvas
isofónicas diurnas y nocturnas
	
Software Soundplan
	
	
	
1
	
1
	

	3
	Datos meteorológicos
	NA
	
	
	1
	1
	

	4
	Informe ruido
	Resolución 0627 de 2006
	
	
	1
	1
	

			SUBTOTAL: ($)
	




	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	METODO/FUENTE
	LQ
	UNIDADES
	NUMERO DE MUESTRAS /CAMPAÑAS
	NUMERO DE ESTACIONES/PUNTOS MUESTREO
	VALOR ($)

	
1
	Alcalinidad total (3)
	SM 2320 B
	6,04
	mg
Ca CO3/l
	1
	2
	

	
2
	Acidez total (3)
	SSM 2310 B
	5
	mg
Ca CO3/l
	1
	2
	

	3
	Color real AR (436nm, 525nm y 620 nm) (3)
	ISO7887-2011 Método B
	NA
	A m-1
	1
	2
	

	4
	DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxígeno) (3)
	SM 5210 B, ASTM D 888-12 METODO C
	5
	mg O2/l
	1
	2
	

	5
	DQO (3)
	SM 5220D
	5
	mg O2/l
	1
	2
	

	
6
	Dureza total (3)
	SM 2340C
	5
	mg
Ca CO3/l
	1
	2
	

	
7
	Dureza cálcica (3)
	SM 3500 Ca-B Ed.23 2017
	5
	mg
Ca CO3/l
	1
	2
	

	8
	Fenoles totales (3)
	SM 5530 B,C Modificado
	0,01
	mg fenol/l
	1
	2
	

	9
	Fósforo total (3)
	SM 4500-PB-E
	0,07
	mg P/l
	1
	2
	

	10
	Fósforo reactivo disuelto (ortofosfato) (3)
	SM 4500-P-E 2017
	0,07
	mg P-PO4/l
	1
	2
	

	
11
	Grasas y aceites (3)
	NTC 3362:2005-06-29, Numeral 4,
Método C
	
0,2
	
mg/l
	1
	2
	

	12
	Nitratos (3)
	SM 4500 NO3 D Ed.23 2017
	0,226
	mg NO3/l
	1
	2
	

	
13
	Nitrógeno total (3)
	Semi-micro Kjeldahl SM 4500-Norg C,
SM 4500 NH3 B,C
	
3
	
mg N/l
	1
	2
	

	14
	Sólidos totales (3)
	SM 2540B
	10
	mg/l
	1
	2
	

	15
	Sólidos suspendidos totales (3)
	SM 2540D
	10
	mg/l
	1
	2
	

	16
	Sólidos disueltos totales (3)
	SM 2540C
	10
	mg/l
	1
	2
	

	17
	Turbidez (3)
	SM 2130B 2017
	1
	NTU
	1
	2
	

	18
	Arsénico total (3)
	EPA 7062, SM 3114 C
	0,0025
	mg As/L
	1
	2
	

	19
	Bario total (3)
	SM 3030 E, SM 3111 D
	0,5
	mg Ba/l
	1
	2
	

	20
	Cadmio total (3)
	SM 3030 E, SM 3111 B
	0,01
	mg Cd/l
	1
	2
	

	21
	Cinc total (3)
	SM 3030 E, SM 3111 B
	0,05
	mg Zn/l
	1
	2
	

	22
	Cobre total (3)
	SM 3030 E SM 3113 B
	0,001
	mg Cu/L
	1
	2
	

	23
	Cromo total (3)
	SM 3030 E, SM 3111 B
	0,1
	mg Cr/l
	1
	2
	

	24
	Mercurio total (3)
	SM 3112 B Ed.23 2017
	0,001
	mg Hg/l
	1
	2
	

	25
	Níquel total (3)
	SM 3030 E, SM 3111 B
	0,2
	mg Ni/l
	1
	2
	

	26
	Plata total (3)
	SM 3030 E, SM 3111 B
	0,05
	mg Ag/l
	1
	2
	

	27
	Plomo total (3)
	SM 3030 E, SM 3111 B
	0,1
	mg Pb/l
	1
	2
	

	28
	Selenio total (3)
	EPA 7742 1994, SM 3114 C 2017
	0,0025
	mg Se/l
	1
	2
	

	
29
	Coliformes termotolerantes (3)
	SM 9223 B modificado
	1
	NMP/100
ml
	1
	2
	

	
30
	Coliformes totales (3)
	SM 9223 B
	1
	NMP/100
ml
	1
	2
	

	31
	Conductividad eléctrica (1)
	SM 2510B Ed.23 2017
	0,1
	µS/cm
	1
	2
	

	32
	Sólidos sedimentables (1)
	SM 2540F
	0,1
	ml/L-h
	1
	2
	

	33
	Oxígeno disuelto (1)
	SM 4500 O G
	0,05
	mg O2/l
	1
	2
	

	34
	pH (1)
	SM 4500-H+ B
	NA
	unidades
	1
	2
	

	35
	Temperatura agua (1)
	SM 2550 B
	0
	°C
	1
	2
	

	36
	Toma de muestras aguas superficiales
	Guía IDEAM
	0
	NA
	1
	2
	

	37
	Informe agua
	Cálculo
	0
	0
	1
	1
	

			SUBTOTAL: ($)
	

	TOTAL SIN IVA ($)
	

	TOTAL CON IVA ($)
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