	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS
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POLICÍA NACIONAL

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	



La Policía Nacional de Colombia- Policía Metropolitana de Villavicencio, tendrá como parámetro de evaluación técnica el diligenciamiento y presentación del presente anexo y cada uno de sus numerales por parte de los oferentes, en el cual se encuentran las especificaciones técnicas de los bienes a contratar, además de la descripción de los requisitos que los oferentes deberán cumplir y/o anexar en su propuesta.

Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente.

El proponente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación, debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple.

El proponente deberá presentar en el SECOP II, junto con la oferta la información y/o documentos que más adelante se relacionan, así:

NOTA: El oferente deberá verificar las fichas técnicas solicitadas por cada ítem, atendiendo que el supervisor del contrato exigirá la calidad de los elementos, y NO se aceptará desmejorar la calidad requerida. 

	Ítem
	Descripción
	Cumple
	No Cumple

	1
	SISTEMA DE VISUALIZACIÓN VIDEO WALL tamaño del monitor 55“ pulgadas, Tipo de sistema de visualización: Debe permitir configuración Video Wall, Numero de módulos  2*3 TOTAL 6 MÓDULOS , resolución Full HD 1920 x 1080p, Consumo eléctrico Menor a 300 W por modulo, vida útil 50000 horas, Separación máxima entre (2) dos módulos: (Gap) Igual o menor a 0.88 mm, Tecnología Panel LED Backligth o IPS, Pantalla Anti reflectiva de fábrica, tipo Diseñado para CCTV o Tipo industrial
	
	

	2
	El número de salidas de la matriz deberá ser igual o superior a la cantidad de módulos del sistema de visualización. El número de entradas será mínimo la cantidad de estaciones de trabajo.
	
	

	3
	Soporte de pantalla metálico fijo para sistema de video en configuración 2*3 (6 pantallas), incluye multitomas eléctricas con extensión de cable de 10 mts, 2 cables HDMI de 15 mts hibrido de fibra macho a macho y 2 cables HDMI de 15 mts.
	
	

	4
	Se debe realizar la adecuación necesaria del área asignada para el proceso de instalación y puesta en marcha, con el fin de dejar en las mejores condiciones estéticas, la cual debe realizarse de acuerdo a la estructura de mampostería existente y diseño, se espera que el área a intervenir o a trabajar no quede con daños, grietas o fisuras, en caso que durante la instalación se genere algún tipo de daño o imprevisto este deberá ser corregido y subsanado, Instalación Cableado eléctrico regulado, protecciones, cableado de video, control y datos, debe quedar instalado y funcionando, es importante que los cables no queden expuestos o visiblemente desordenados, incluye armado de soporte fijo para pantallas, instalación de pantallas en soporte, programación en modo video Wall de pantallas, calibración y ajuste de colores, programación de sistema de procesamiento de video.
	
	

	 5
	DECODER E/S: 2CH HDMI + 2CHDVI-I / 9CH HDMI CAPACIDAD HASTA 9CH@12MP O 48CH@1080P H.265+2 RJJ45
	
	




OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Totalidad Ítem
	El oferente deberá revisar la información de las especificaciones técnicas mínimas del componente del sistema de visualización Video Wall y expresar con el diligenciamiento del presente anexo, si cumple o no cumple con las especificaciones técnicas exigidas.
	
	

	1. 
	EXPERIENCIA PROPONENTE 

Con el fin de garantizar la calidad del suministro a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares o iguales al objeto del presente estudio previo, tal acreditación será avalada con la presentación de certificaciones de contratos y/o actas de liquidación cuyo objeto sea igual o similar al objeto del presente proceso y cuya suma sea igual o superior el cien por ciento (100%) del presupuesto asignado, con empresas públicas o privadas de origen nacional o extranjero. Nota: Para la acreditación de la experiencia en el presente proceso solo se tendrá en cuenta actas de liquidación o certificación contractual, en ambos casos estos deberán contener como mínimo la siguiente información:
· Nombre, dirección y/o teléfono del contratista.
· Nombre, dirección y/o teléfono al contratante.
· Objeto del contrato certificado.
· Número dé Contrato.
· Plazo de ejecución del contrato.
· Porcentaje de participación (para el caso de consorcios y uniones temporales).
· Valor del "contrato. Cuando la certificación no refiera el valor en SMMLV, se hará la respectiva conversión de acuerdo al valor histórico del SMMLV, tomando como valor contratado el inicial.

Este aspecto se verificará en el Anexo Especificaciones Técnicas Mínimas.
NOTA 1: La Policía Metropolitana de Villavicencio no aceptara auto certificaciones de los contratos ejecutados.
NOTA 2: La Policía Metropolitana de Villavicencio se reserva el derecho de la verificación de las certificaciones y actas de liquidación allegadas. 
	
	

	2. 
	EXPERIENCIA DEL PERSONAL

Se requiere que los proponentes que participen en el proceso, presenten en su oferta certificación en la que señalen que cuentan con personal técnico calificado en las diferentes especialidades requeridas (PRESENTAR DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA ACREDITACIÓN DEL PERFIL), dada la necesidad de inmediatez derivada de las actividades del servicio policial, de esta manera se pretende determinar un nivel de idoneidad mínimo que garantice la calidad de los trabajos de instalación  que se efectúen con los equipos.

El proponente deberá cumplir como requisito mínimo en la oferta, con el siguiente personal para el taller ofertado.

	TITULO ACADÉMICO
	PERFIL ACADÉMICO / ESTUDIOS O CERTIFICACIONES REQUERIDAS
	DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA ACREDITACIÓN DEL PERFIL 
	EXPERIENCIA GENERAL
	EXPERIENCIA ESPECIFICA
	CANTIDAD DE OPERARIOS 

	Ingeniero electricista y/o electrónico y/o Ingeniero telecomunicaciones.
	· Certificación no mayor a 3 años en RETIE 2013 y/o Diplomado NEC 2017 y/o 2020.
	· Tarjeta Profesional 
· Copia de cedula de ciudadanía 
· Copia de la certificación RETIE y/o NEC
	03 años de experiencia
	Dos (02) años de experiencia soportada mediante certificados que acredite experiencia especifica de personal que contenga los siguientes datos:

· Nombre o razón social del contratante o de quien certifica con dirección, teléfono y correo electrónico.
· Fecha de expedición de la certificación
· Objeto del contrato que se certifica.
· Cargo desempeñado.
· Duración del contrato que se certifica.
	UNO (1)

	Técnico y/o tecnólogo electricista
	· Certificado o Tarjeta profesional CONTE T3 y T6.

· Certificado en trabajo seguro en alturas.
	· Copia diploma y/o acta de grado expedido por una institución con registro calificado ante el ministerio de educación nacional.
· Copia cedula de ciudadanía 
· Copia certificado o tarjeta profesional CONTE (consejo nacional de electricistas)
· Copia certificado trabajo en alturas.
	3 años de 
experiencia
	Dos (02) años de experiencia soportada mediante certificados que acredite experiencia especifica de personal que contenga los siguientes datos:

· Nombre o razón social del contratante o de quien certifica con dirección, teléfono y correo electrónico.
· Fecha de expedición de la certificación
· Objeto del contrato que se certifica.
· Cargo desempeñado.
· Duración del contrato que se certifica.
	UNO (1)


.
	
	

	3. 
	CAPACIDAD OPERATIVA

El oferente debe certificar mediante documento escrito y firmado por si o su representante legal, que cuenta con los medios logísticos, talento humano elementos, capacidad suficiente recursos financieros necesarios" para el traslado e instalación de los bienes desde su lugar de fabricación o almacenamiento hasta las Instalaciones del Departamento de Policía Vaupés. Los costos que impliquen la contratación de funcionarios y medios logísticos serán responsabilidad única y exclusivamente del contratista
	
	

	4. 
	CALIDAD Y CAMBIO DE LOS ELEMENTOS - GARANTÍA

El oferente debe certificar mediante documento escrito y firmado por si o su representante legal, que suministrará todos los elementos originales, nuevos, genuinos, no remanufacturados, necesarios para el correcto funcionamiento de los bienes a adquirir. Así mismo deberá garantizar como mínimo tres (03) años la calidad para los bienes objeto del presente estudio previo, si es el caso, cambiarlo ya sea por que resulten defectuosos, de mala calidad, sufran daños durante su traslado u otros factores que alteren los productos de sus condiciones físicas normales, se realizará su cambio sin costo alguno para la Policía Nacional, en un término no superior a cinco (05) días calendario, debiendo recoger los elementos en el almacén intendencia de las Instalaciones del Departamento de Policía Vaupés y su cambio debe entregarse debidamente empacados de manera que se garantice la conservación y buen estado de los mismos y se facilite su posterior traslado a otras unidades.

La garantía que ofrece respecto de la calidad de los elementos suministrados, será contada a partir de la fecha de entrega de los mismos, la cual debe ser por defectos de fábrica y calidad de los bienes, no por vencimiento o desgaste normal de los mismos.

Esta garantía no es excluyente con aquellas que se relacionan con la póliza única de garantías.

	
	

	5. 
	CALIDAD DEL SERVICIO - INSTALACIÓN

El oferente debe certificar mediante documento escrito y firmado por si o su representante legal, donde certificara la calidad del servicio en cuanto a la correcta instalación y funcionamiento de las 6 pantallas en modo Video Wall en la sala de juntas del Departamento de Policía Vaupés, donde se encuentran instalados los equipos actualmente, así como la conexión de cada equipo hasta el módulo de procesamiento de señal y la integración con los accesorios como son los receptores de señal y emisores de audio teniendo en cuenta la instalación y adecuación de los circuitos eléctricos demás.

El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas de los equipos ofertados, las cuales deberán ser emitidas por el fabricante de los mismos, de igual forma debe anexar documento de garantía de soporte y disponibilidad del fabricante por mínimo 3 años.

Los costos indirectos a que haya lugar como pólizas, gastos administrativos en los que incurre al desarrollar el proceso de contratación y la ejecución del contrato, pues la Policía Metropolitana de Villavicencio no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato

El área en el cual se realizará la instalación mide 6.80 metros de ancho por 2.50 metros de alto.  
	
	

	6. 
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

[bookmark: _Hlk120437888]El oferente deberá presentar certificación firmada por el representante legal y por el profesional encargado de la implementación del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST o de la ARL, donde indique que ha dado cumplimiento de los nuevos estándares mínimos del SG-SST establecidos en la Resolución No. 0312 de 2019, en concordancia con el Decreto 1072 de 2015.

De igual manera que se compromete a tomar las medidas y acciones necesarias dirigidas a preservar, la vida e integridad de los empleados que realicen el traslado y entrega de los elementos, dando cumplimiento a las normas técnicas de seguridad industrial y salud ocupacional.

Así mismo, deberá diligenciar el FORMULARIO - COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y presentarlo junto con la oferta.
	
	

	7. 
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

[bookmark: _Hlk120437911]El oferente certifica por escrito, con la presentación de la oferta y el presente anexo firmado que adoptara todas las medidas y protocolos, dispuestos por el gobierno, para prevenir el riesgo de contagio frente al Coronavirus COVID-19, como lo es la dotación de elementos de protección, bioseguridad y demás (Tapabocas, Guantes, Alcohol al 70%, Gel Antibacterial, Traje de Bioseguridad, etc.) para el personal que realizará el traslado y entrega de los elementos.
	
	

	8. 
	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

[bookmark: _Hlk96961731]El oferente certifica por escrito, con la presentación de la oferta y el presente anexo firmado, que asume los siguientes compromisos:

· Cumplir con todos los requisitos legales ambientales vigentes concernientes con su actividad económica (Producción, distribución, Comercialización), de tal forma que se garantice durante la vigencia y ejecución del objeto del contrato, el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales con relación al ahorro y uso eficiente del agua y la energía, papel, materia prima, así como el manejo integral de residuos sólidos, establecidas por la Policía Nacional en el marco de la Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en las Instalaciones; que contribuyan al cumplimiento de la política ambiental y objetivos ambientales institucionales. De igual manera entregar los elementos en presentaciones de empacado y embalajes simples, cuya disposición final permita el reciclaje, transformación a otros productos y su fácil descomposición.

· Certificar por escrito que no se encuentra registrado como Infractor Ambiental, en el REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, o cualquiera que la modifique o derogue; para lo cual deberá anexar el pantallazo del aplicativo Vital de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.

· Certificación suscrita por el representante legal donde manifieste que cuenta con la documentación correspondiente para su funcionamiento y que cualquier infracción ambiental por omisión de los mismos, será asumida como responsabilidad exclusiva del oferente.

· Cumplir con lo preceptuado en la norma ISO 14001 “NORMA INTERNACIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL” (SGA).

De igual manera deberá presentar diligenciado y suscrito por el representante legal, el formulario Compromiso Sistema de Gestión Ambiental, dispuesto por la Policía Nacional Policía Metropolitana de Villavicencio.


	
	

	9. 
	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Confidencialidad e integridad de la información institucional: dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el futuro contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la Entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar.

En virtud del presente proceso contractual, el oferente seleccionado se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución de la futura aceptación de oferta; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo.

El oferente deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información para lo cual deberá diligenciar y entregar junto con la propuesta el Formulario Acuerdo de Confidencialidad.

En ese mismo sentido y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo primero del anexo No. 9 de la Resolución No. 08310 del 28 de diciembre de 2016 “por la cual se expide el manual del sistema de gestión de la seguridad de la información para la Policía Nacional”, el futuro contratista deberá diligenciar y entregar al grupo de contratos de la MEVIL, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación de oferta, el formato No. 1DT-FR-0016 DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTRATISTAS O TERCEROS.
	
	

	10. 
	El oferente certifica por escrito, con la presentación de la oferta y el presente anexo firmado, que se obliga a verificar las fichas técnicas solicitadas por cada ítem a contratar, al momento que se le requiera su suministro, atendiendo que el supervisor del contrato exigirá la calidad de los elementos de ferrería, eléctricos entre otros, y NO se aceptará desmejorar la calidad requerida o similares.
	
	

	11. 
	El oferente certifica por escrito, con la presentación de la oferta y el presente anexo firmado, que todos los gastos (administrativos, transporte, logística y demás) que sean ocasionados con la entrega de los elementos objetos de este proceso, serán asumidos por el contratista y no tendrá consto adicional al valor establecido en el contrato, estos serán asumidos en su totalidad por el contratista.
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Subintendente GERZON MONTERO ORTIZ
Responsable Estudios Previos Departamento de Policía Vaupés
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