FICHA TECNICA
“FORTALECEMIENTO A LAS ASOCIACIONES DE RECICLADORES COMO ESTRATEGIA DE ECONOMIA CIRCULAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

	ESPECIFICACIÓN
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA

	UNIDADES:
	6

	TIPO:
	MOTOCARGUERO

	CILINDRAJE:
	Mínimo 197cc

	MODELO:
	Nuevo, no inferior al año de entrega.

	MOTOR:
	4 Tiempos OHV monocilindríco

	COMBUSTIBLE:
	Gasolina

	SISTEMA DE ARRANQUE:
	Eléctrico y pedal

	POTENCIA:
	Mínimo 12 HP @ 7000 RPM

	CAPACIDAD DE CARGA:
	Mínimo de 400 kilogramos

	DISTANCIA ENTRE EJES:
	Máxima 2250 mm

	SISTEMA DE ARRANQUE:
	CDI

	SUSPENSIÓN:
	Delantera: Telescópica reforzada

	
	Trasera:  Ballestas de mínimo 5 hojas

	FRENOS:
	Delantero: Disco Hidráulico

	
	Trasero: Tambor Hidráulico

	PESO EN SECO
	Máximo 380 KG

	COLOR:
	Según disponibilidad del fabricante

	CONTROL DE EMISIONES:
	Que cumpla con lo requerido por el Ministerio del Medio Ambiente y desarrollo sostenible.

	TANQUE DE COMBUSTIBLE:
	Con capacidad de mínimo 3.5 Galones

	HERRAMIENTA:
	La suministrada por el fabricante de acuerdo con catálogo

	EQUIPO
	Un (1) casco de seguridad para motociclista certificado bajo una de estas 3 normas: ECE 2205, DOT ó NTC 4533. Verificación realizada mediante certificación de cumplimiento expedida por el fabricante al momento de la recepción de las motocicletas.

	
	Un (1)  impermeable para motociclista de tres piezas (chaqueta, pantalón y zapatones).

	
	Un (1)  Chalecos reflectivos tipo cerrado por motocicleta

	
	Un par de guantes reflectivos

	ORIGINAL DE FABRICA
	El motocarguero y sus componentes deben ser originales de fábrica, no se aceptan modificaciones, ensambles o adaptaciones por parte del concesionario o distribuidor.

	REQUERIMIENTOS ADICIONALES

	CARACTERÍSTICAS
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA

	FICHA TECNICA
	En todo caso el proponente deberá incluir la ficha técnica con la información detallada para la verificación.

	INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO POSTVENTA

	Se debe anexar certificación sobre los talleres autorizados que ofrezcan servicio técnico en caso de garantía para los motocargueros en Santander. La información debe incluir: Razón social, Ciudad, dirección y teléfono.

	
	Se debe anexar certificación expedida por el concesionario autorizado de la marca fabricante de los motocargueros, donde manifesté que cuenta con la infraestructura necesaria para la prestación del servicio técnico y la ejecución del programa detallado de actividades de mantenimiento preventivo.

El concesionario deberá estar ubicado en el área metropolitana de Bucaramanga.

	GARANTÍA TÉCNICA DEL VEHÍCULO
	El proponente deberá manifestar en su propuesta que otorga una garantía técnica para amparar los motocarros contra posibles defectos de fabricación, daños ocasionados por fallas en el diseño, o materiales, por un plazo mínimo de un (1) año o 20.000 kilometros lo que primero ocurra, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad


	MATERIAL DE CONSULTA
	Por cada moto un (1) manual de operación, mantenimiento y garantía.

	ASPECTOS REQUERIDOS PARA LA ENTREGA DE LAS MOTOCICLETAS

	Cada motocarguero debe ser entregado con el seguro obligatorio SOAT a nombre  de la entidad a la cual va destinada la motocicleta de acuerdo a las cantidades con vigencia de un año contado a partir de la entrega.

	Cada motocarguero deberá ser entregada con el pago de la matricula del registro especial oficial.

	La moto en el momento de la entrega debe estar en perfecto funcionamiento, accesorios, protectores completos  y debe estar provista de los dispositivos que para la fecha haya estipulado el Ministerio de Transporte y cumplir las últimas normas emitidas por autoridades encargadas  de controlar y preservar el medio ambiente.

	Las especificaciones técnicas suministradas por la firma oferente deben corresponder a las fichas técnicas originales del fabricante o del ensamblador.
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