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CONTINUACIÓN ADENDA NO. 1 DEL PROCESO PN DISAN SA 010 2023 QUE TIENE POR OBJETO LA ADQUISICIÓN DE COMPONENTE TECNOLÓGICO: EQUIPOS WORKSTATION, IMPRESORAS, LICENCIAMIENTO DE OFIMÁTICA, LICENCIAMIENTO TOAD Y LICENCIAMIENTO VISUAL STUDIO PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD Y SUS ESTABLECIMIENTOS.
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PN DISAN SA 010 2023

ADQUISICIÓN DE COMPONENTE TECNOLÓGICO: EQUIPOS WORKSTATION, IMPRESORAS, LICENCIAMIENTO DE OFIMÁTICA, LICENCIAMIENTO TOAD Y LICENCIAMIENTO VISUAL STUDIO PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD Y SUS ESTABLECIMIENTOS.
ADENDA No. 1
La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional en aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual indica que, mediante Adendas expedidas a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas, se podrá modificar el Pliego de Condiciones, modifica el LOTE 1 ADQUISICION DE WORKSTATION - LOTE 3. ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO TOAD FOR ORACLE - ÍTEM 10 y NUMERAL 1.2.3 CRITERIOS DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL - B. INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL – 2. RENTABILIDAD DEL ACTIVO, así:
ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	LOTE 1 ADQUISICION DE WORKSTATION

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1.
	Cantidad: 15
	
	

	1.1
	Marca: Especificar.
	
	

	1.2
	Modelo: Especificar.
	
	

	1.3
	Tecnología: Torre 
	
	

	1.4
	Año de fabricación: 2022
	
	

	1.5
	Color: Negro 
	 
	

	1.6
	Todos los componentes que se describen a continuación deben ser para equipos de cómputo tipo torre
	
	

	PROCESADOR

	1.7
	Marca: Especificar
	
	

	
	Modelo: Especificar
	
	

	
	Turbo Speed núcleo eficiente: Mínimo 4.1 GHZ.
	
	

	
	Turbo Speed núcleo Rendimiento: Mínimo 5.2 GHZ.
	
	

	
	Memoria Caché: Mínimo 30. MB
	
	

	
	Cantidad de núcleos: 16 (8+8)
	
	

	
	Cantidad de subprocesos: 24
	
	

	
	Litografía, tecnología de semi conducción del circuito integrado: rango entre 7 hasta 10 nm.
	
	

	
	Fecha de lanzamiento primer trimestre 2023 o Superior
	
	

	
	Expansión máxima de CPU: 1
	
	

	
	Indicar link del fabricante donde se pueda verificar el componente.
	
	

	
	Tipo: Corporativo y Modelo para ambiente empresarial. El procesador debe estar bloqueado para la opción de OVERCLOCKING. Debe ser verificable en la página web del fabricante del procesador.

Anexar certificación del fabricante del procesador ofertado donde se pueda verificar que es la última versión liberada, que el procesador es para ambiente corporativo y que cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas.
	
	

	1.8
	Chipset Corporativo WORKSTATION: especificar
	
	

	DISCO DURO

	1.9
	01 unidad de estado sólido SSD, 512 GB de capacidad hardware para Sistema Operativo y herramientas. PCIe Gen 4 x4 NVME. M.2
	
	

	
	01 disco duro SDD de mínimo 1TB, para datos y almacenamiento de archivos, PCIe Gen 4 x4 NVME. M.2
	
	

	MEMORIA RAM

	1.10
	Mínimo: DDR5 Total 64 GB (2x32GB), 4800 MHz.
	
	

	TARJETA GRÁFICA

	1.11
	Marca: Especificar
	
	

	
	Modelo: Especificar
	
	

	
	Núcleos de procesamiento: 2304       
	
	

	
	Memoria de la GPU: 8 GB GDDR6
	
	

	
	Interface de sistema: PCI Express 4.0 x16           
	
	

	
	Ancho de banda de memoria: 448 GB/s 
	
	

	
	Salidas Displayport o minidisplayport con adaptador para los monitores con cables de conexión a pantallas.
	
	

	FUENTE DE PODER

	1.12
	Marca: Especificar
	
	

	
	Modelo: Especificar
	
	

	
	Voltaje Estable 
	
	

	
	Fuente de Poder: el rango de la fuente de poder debe estar desde 450 watts hasta máximo 950 watts que soporte configuración requerida, eficiencia del 90% y que cumpla con certificación 80 plus.
	
	

	1.13
	Factor de forma: Torre


	
	

	MONITORES (misma marca del equipo).

	1.14
	Cantidad: dos (02) por cada equipo 
	
	

	
	Dos (02) pantallas LED IPS de mínimo 27” o superior.

Base de la pantalla: Debe permitir:

· Altura ajustable.

· Inclinación ajustable.

· Giro sobre el mismo eje de la base de la pantalla.

Resolución de la pantalla: 1920×1080.

Puertos de conexión: Display Port, HDMI, mínimo (01) USB TIPO C
Panel IPS 178°- Angulo de visión amplio que elimina el cambio de color en la pantalla, sin importar dónde y cómo se mire.

Incluye: Cable AC; cable USB; cables DisplayPort o HDMI.

NOTA 1: Se debe anexar el DataSheet de los monitores a ofertar donde se evidencien las características relacionadas y los puertos de conexión de acuerdo a los cables requeridos.

La salida de video de la tarjeta debe ser compatible con las entradas de video de los monitores, permitiendo conectar los dos (02) monitores de manera simultánea.

El contratista debe entregar los cables requeridos para las conexiones, en caso que la tarjeta de video tenga conector mDP se tiene que incluir el adaptador por monitor.
	
	

	1.15
	Mouse USB Óptico de dos (2) botones y scroll, de la misma marca del equipo.
	
	

	1.16
	Teclado USB en español de la misma marca del Fabricante del computador.
	
	

	PUERTOS

	1.17
	Puertos USB periféricos mínimo:

· Seis (06) puertos USB 3.2 o 5 Gbps, (01) Tipo C 10 Gbps

Los puertos deben ser de la última generación liberada en el mercado.
	
	

	1.18
	Salida de audio TRS 3,5mm para auriculares.
	
	

	1.19
	Entradas de Audio Línea estéreo y micrófono mono/estéreo, o en combo – TRS 3,5mm.
	
	

	DISPOSITIVO DE RED

	1.20
	Dispositivo de red 10/100/1000, RJ45. 
	
	

	1.21
	Dispositivo de sonido integrado, parlante interno.
	
	

	SISTEMA OPERATIVO

	1.22
	Licenciamiento para Windows 10 Pro OEM (Instalado en fabrica) de 64 bits última versión en español para ambiente corporativo PC de escritorio Workstation.

Desde la instalación y activación del sistema operativo por parte del fabricante, se debe poder actualizar a la versión de Windows 11, sin costo adicional.

Durante el tiempo de la garantía el contratista debe prestar todo el acompañamiento necesario para realizar las actualizaciones de los equipos, cuando se instalen nuevas versiones.
	
	

	OFIMÁTICA

	1.23
	Microsoft Office Home & Business última versión liberada en el mercado ESD (Electronic Software Distribution) edición de 64 bits.

El contratista deberá entregar cada equipo de ofimática instalado. Para el proceso de alistamiento e instalación de la ofimática en cada uno de los equipos de cómputo la Policía Nacional, entregara las cuentas de correo electrónico para la respectiva activación.

El contratista entregará la documentación al supervisor del contrato en donde se indique el serial, unidad policial de cada equipo, al cual se le instalo cada la licencia (llave del producto) con su respectivo número de identificación.
	
	

	1.24
	El oferente a través de la página del fabricante deberá garantizar un link que le permita que cada equipo debe tener software de administración con el objeto de dar el soporte para recuperación de datos, o para la restauración de la maquina a su estado original de fábrica. (El contratista debe indicar el link de acceso de la página del fabricante.)

El oferente entregar un video tutorial que sirva como guía y se evidencie, el paso a paso para realizar la restauración de la maquina a su estado original de fábrica empleado el link de acceso de la página del fabricante.
	
	

	1.25
	El oferente deberá anexar la certificación como distribuidor de la marca con representación en Colombia, o certificación de un distribuidor mayorista de la marca con representación en Colombia.

	
	

	1.26
	El oferente deberá anexar la certificación como de como mínimo tres años sobre soporte o garantía del software a adquirir 
	
	

	PATCH CORD Y PERIFERICOS

	1.27
	Suministro Patch Cord categoría 6ª de fábrica de mínimo 3 mts, UL listado y CSA.
	
	

	1.28
	Diadema USB 2.0 

auricular con micrófono y conectividad USB 2.0 

Sonido estéreo: 2.1 canales 

Compatible con equipos PC / Win7 / Win8 / Win10/Win11 

operación es Plug & Play no requiere controlador 

control de volumen y mute 

Cantidad: (01) una por cada equipo workstation
	
	

	1.29
	Cámara web de alta definición Full HD 1080P 

Pixeles: 2.0 Mega Pixeles. 

Micrófono integrado 

interfaz: USB V2.0 

Compatible con Vista / Win7 / Win8 / Win10/Win11 

Plug and play no requiere controlador  

Cantidad: (01) una por cada equipo workstation
	
	


	GENERALIDADES:
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	GARANTÍA
	 
	 

	2.1
	Garantía: tres (03) años de fabricante, a partir del recibido a satisfacción con cubrimiento de mano de obra, partes y en sitio.
	 
	 

	
	Nota: para computadores portátiles la garantía debe cubrir la batería, certificada por fabricante.
	
	

	2.2
	El oferente debe garantizar mediante una certificación, que es el distribuidor autorizado del fabricante en Colombia, y sus componentes, debe ofrecer una garantía mínima de tres (3) años, contada a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. (anexar certificación en la oferta).
	 
	 

	2.3
	El oferente debe garantizar el suministro de repuestos del hardware que conforma y componen los equipos de cómputo por un tiempo no menor a cinco (05) años. (Anexar certificación del fabricante en Colombia).
	 
	 

	2.4
	La garantía ofrecida por el fabricante deberá tener un control y seguimiento de los tickets generados para los soportes técnicos, donde se escale a los niveles adecuados para su solución y cierre.
	 
	 

	
	El contratista deberá entregar un usuario que permita acceder al sistema de información que soporta la mesa de ayuda o autoservicio (acceso vía web), con el objeto de realizar seguimiento a los casos reportados y tickets generados. El funcionario policial será asignado por el supervisor del contrato.

	
	

	CALIDAD DE LAS WORKSTATION (APLICAN DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA)

	2.5
	Si las workstation presenta dos (2) veces la misma falla en el hardware, el contratista debe cambiar el equipo por uno de características iguales o mejores, en un tiempo menor o igual a cinco (5) días hábiles contados a partir del momento en el que se registra la segunda (2ª) falla.
	 
	 

	2.6
	Si las Workstation |presenta tres (03) fallas en distintas partes en el Hardware, el contratista debe cambiar el equipo de cómputo por uno de características iguales.

	 
	 

	ASPECTOS INCLUIDOS EN LA GARANTÍA
	 
	 

	2.7
	En caso de presentarse fallas en las Workstation adquiridas, el contratista es responsable de realizar la reparación totalmente gratuita de los defectos del bien; así como, suministro e instalación oportuna de los repuestos. 
	 
	 

	2.8
	Es responsabilidad del contratista, asumir toda la logística necesaria para atender las fallas y reparaciones a que haya lugar en las Workstation.

	 
	 

	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
	 
	 

	2.9
	Las propuestas se harán en forma clara y en idioma español. Deberán presentar la carta de representación del fabricante o de distribuidor autorizado donde se indique su nombramiento por lo menos por el tiempo de ejecución del contrato, tiempo de garantías. 

	 
	 

	3.0
	La propuesta presentada, deberá ser firmada y avalada por un ingeniero electrónico o de sistemas o electricista o telecomunicaciones anexando tarjeta profesional. Como lo indica el ARTÍCULO 20 de la LEY 842 DE 2003 “PROPUESTAS Y CONTRATOS. Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería.”

	 
	 

	CERTIFICACIONES
	 
	 

	3.1
	El oferente debe anexar certificación que indique que los equipos ofrecidos son de un fabricante con representación en Colombia.
	 
	 

	3.2
	El oferente debe anexar certificación de distribuidor autorizado directamente por el fabricante.
	 
	 

	3.3
	El oferente debe anexar manifestación escrita sobre el tipo de garantía y soporte técnico que prestará el oferente. 

	 
	 

	3.4
	Los equipos deben cumplir como mínimo con certificación EPEAT nivel gold superior, será verificable en la página web: https://epeat.net/search-computers-and-displays.

	 
	 

	3.5
	Los equipos deben cumplir Energy Star certificación Versión 8.0 o superior (anexar URL de la certificación)

	 
	 

	3.6
	El oferente debe anexar certificación TCO CERTIFIED, debe ser verificable en la página: https://tcocertified.com/product-finder/”

	 
	 

	3.7
	El oferente debe anexar certificación que indique que los equipos ofrecidos cuentan con certificación en estándar militar MIL-STD-810H”

	 
	 

	SOPORTE TÉCNICO
	 
	 

	3.8
	Al inicio del contrato se establecerá el procedimiento de solicitud de la garantía y soporte técnico tanto para el hardware y ofimática ofertados.
	 
	 

	3.9
	Horario de atención para las actividades de soporte técnico debe ser de 08:00 a 18:00 horas los días hábiles.
	 
	 

	4.0
	El contratista deberá poner a disposición de la Dirección de sanidad, de manera permanente, los siguientes medios para el reporte de casos: 
	 
	 

	
	·          Mesa de servicio o autoservicio con acceso vía web. 
	
	

	
	·          Número telefónico. 
	
	

	
	·          Correo electrónico.
	
	

	4.1
	El contratista deberá garantizar soporte técnico vía telefónica e Internet, como primer nivel de atención.
	 
	 

	4.2
	Durante el periodo de garantía, el contratista se compromete a atender las llamadas de soporte técnico, en un tiempo máximo de cuatro (12) horas. Cuando se presenten fallas generales o particulares en las Workstation; el contratista deberá dar soporte en sitio con personal certificado y experimentado en un tiempo no mayor a doce (12) horas.
	 
	 

	4.3
	Durante el periodo de garantía, el contratista se comprometerá a reparar los equipos y dejarlos en perfecto estado de funcionamiento en un tiempo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

	 
	 

	
	
	
	
	

	REQUIRIMIENTOS AMBIENTALES
	 
	 
	

	4.4
	·     Informar si la empresa presenta sanciones vigentes de acuerdo al Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext), por lo cual, el oferente deberá anexar carta firmada por el representante legal de la misma donde manifieste que la empresa no cuenta con sanciones vigentes por incumplimiento de la legislación ambiental colombiana
	 
	 
	

	
	·     Cualquier infracción ambiental por violación de la normatividad vigente aplicable, o por omisión de permisos o licenciamiento ambiental que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y/o después de la actividad contractual, será asumida como responsabilidad del contratista.
	
	
	

	
	·     El oferente y futuro contratista deberá garantizar que los aparatos eléctricos y electrónicos cumplan con normas técnicas de eficiencia energética, que tengan un bajo consumo de energía y que cuenten con opciones de encendido, hibernación y apagado, evidenciable mediante declaración del fabricante o fichas técnicas de los productos. 
	
	
	

	
	·     El contratista deberá atender los requerimientos que se establezcan en el marco del Sistema de Gestión Ambiental de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, con motivo de la actividad contractual.

	
	
	

	SEGURIDAD DE INSTALACIONES
	 
	 
	

	4.5
	Durante el tiempo de garantía el contratista deberá cumplir con el protocolo de seguridad de instalaciones y normas internas de seguridad física en cada una de las unidades policiales en todo el territorio colombiano y Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional (resolución 08310 del 28/12/2016).

	 
	 
	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	 
	 
	

	4.6
	El OFERENTE deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.
	 
	 
	

	
	- El OFERENTE deberá entregar junto con la propuesta certificado no superior a tres meses emitido por las Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración “Aceptable” (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato
	
	
	

	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
	 
	 
	

	5.
	La verificación de la experiencia de los proponentes se realizará en el Registro Único de Proponentes conforme al Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, donde se verificarán los bienes solicitados en el presente proceso, de igual forma se debe certificar lo requerido en SMMLV, para el lote a ofertar; dicha verificación se hará por medio de la clasificación UNSPSC certificada en EXPERIENCIA del RUP, así:
	 
	 
	

	
	LOTE
	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	SMMLV
	
	
	

	
	 
	43211500
	Difusión de tecnologías de información y telecomunicaciones
	Equipo informático y accesorios
	Computadores
	 
	
	
	

	
	ADQUISICIÓN DE WORKSTATION
	
	
	
	
	181
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Si son contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, la DISAN tomará para la verificación, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de Unión Temporal, y luego sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado, Para lo anterior, deberá presentar el documento que acreditó la conformación del Consorcio o de la Unión Temporal, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato. 
	
	
	

	
	Lo anterior, debido a que se debe mencionar que una vez se obtenga los valores obtenidos teniendo como base el porcentaje de participación de cada uno de los unidos, estos se sumaran para obtener la condición del total del consorcio o Unión Temporal.

	
	
	

	PARA BIENES IMPORTADOS
	 
	 
	

	6.
	En caso de que sean bienes importados, el contratista presentará los manifiestos de importación al momento de realizar la entrega de los bienes adquiridos en el Almacén General de Intendencia de la Dirección de Sanidad.
	 
	 
	

	
	
	
	
	


	LOTE 3. ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO TOAD FOR ORACLE

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	Cantidad: 12

	
	

	2
	Producto: Toad

	
	

	3
	Edición: Toad Development Suite For Oracle

	
	

	4
	Versión: Última del mercado

	
	

	5
	Vigencia: Perpetua

	
	

	6
	Medios de instalación y Licencia: Descarga electrónica

	
	

	7
	Programa de Licenciamiento: Corporativa Gobierno – OLP

	
	

	8
	El oferente deberá anexar la certificación como distribuidor de la marca con representación en Colombia, o certificación de un distribuidor mayorista de la marca con representación en Colombia.

	
	

	9
	El oferente deberá anexar la certificación autenticidad y originalidad del software a adquirir

	
	

	10
	El oferente deberá anexar certificación donde se informe que brindará soporte del software/licencia durante mínimo un año a partir de su adquisición
	
	

	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	11
	La verificación de la experiencia de los proponentes se realizará en el Registro Único de Proponentes conforme al Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, donde se verificarán los bienes solicitados en el presente proceso, de igual forma se debe certificar lo requerido en SMMLV para el lote a ofertar; dicha verificación se hará por medio de cualquiera de las clasificaciones UNSPSC señaladas en el siguiente cuadro que certifiquen la EXPERIENCIA en el RUP, así:

lote

CLASIFICACIÓN UNSPSC

SEGMENTO

FAMILIA

CLASE

SMMlV

LICENCIAS TOAD PARA ORACLE

43231500

43232100
43232300

81112500
Difusión de tecnologías de información y telecomunicaciones

Servicios basados en tecnología, investigación y tecnología
Software

Servicios informáticos
Software funcional específico de la empresa.

Software de edición y creación de contenidos

Software de consulta y gestión de datos

Servicios 
51

Si son contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, la DISAN tomará para la verificación, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de Unión Temporal, y luego sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado, Para lo anterior, deberá presentar el documento que acreditó la conformación del Consorcio o de la Unión Temporal, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato. 

Lo anterior, debido a que se debe mencionar que una vez se obtenga los valores obtenidos teniendo como base el porcentaje de participación de cada uno de los unidos, estos se sumaran para obtener la condición del total del consorcio o Unión Temporal.
	
	


1.2.3. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL   

B.  Indicadores de capacidad organizacional

2. RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad Operacional / Activo Total, La rentabilidad del activo   del oferente para la presente contratación, se establece como la relación entre la Utilidad operacional sobre el activo total   cuyo resultado deberá ser igual o superior de >=0.04 la oferta que no cumpla con el presente indicador no continuará en el proceso.

Los demás aspectos que no fueron objeto de modificación en la presente adenda, quedarán de acuerdo en lo establecido en el pliego de condiciones definitivo publicado en la Plataforma del SECOP II.
Bogotá D.C., 
Brigadier general SANDRA PATRICIA PINZÓN CAMARGO 
Directora de Sanidad Policía Nacional

Proyectó: Patrullero: CAROLINA APONTE GARCÍA
Analista de Contratos DISAN – PONAL
Revisó Capitán YURY LORENA RAMIREZ ZUÑIGA

Jefe Grupo de Contratos DISAN – PONAL
Reviso: Teniente coronel MARÍA DE LOS ÁNGELES RADA MÉNDEZ 

Jefe Área Logística y financiera DISAN – PONAL 
Aprobó: Capitán NYDIA TERESA MONTAÑÉZ CÁRDENAS

Jefe de Asuntos Jurídicos DISAN – PONAL (E)
Calle 44 No. 50-51 Primer Piso.

Teléfonos: 5804400 Ext 7330

disan.gruco-01@policia.gov.co
www.policia.gov.co
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