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Nit. 804.002.166-1


FICHA TÉCNICA - DEFINITIVA
OBJETO: “COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE AUDIO Y AMPLIFICACION DE SONIDO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN -INDERBU, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO “FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATRATEGIAS DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista se compromete a realizar la entrega de los bienes que se describen a continuación y de acuerdo con las siguientes especificaciones: 


1. MEZCLADOR 20 CANALES

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CANTIDADES
	1

	Tipo
	Mezclador de 20 canales

	Entredas
	Maximo 16 de micro/20 line (12 mono + 4 estereos)
4 buses de grupo
1 bus estereo
4 envios Aux (incluyendo efectos)

	Preamplificadores
	Micro D-pre con circuito Darlington invertidos

	Compresores
	Mando unico

	Efectos
	Procesador SPX con 24 programas

	Funciones audio USB
	2 entradas/ 2 salidas a 24 bits/192 kHz

	Funciones con iPad
	(2 o posterior) mediante el kit “Camera Connection” o el adaptador Lightning a USB para cámaras de Apple

	Version de descarga
	Software cubase AI DAW

	Interruptor 
	atenuación (PAD) en las entradas mono

	Alimentacion
	Phantom +48 V

	Salidas
	XLR balanceadas

	Fuente de alimentacion
	Interna universal 

	Kit montaje
	RACK incluido
Chasis metalico
Soporte rodante de montaje
Rieles de plataforma mezcladora ajustables

	Dimensiones (ancho x alto x profundo)
	444 mm x 130 mm x 500 mm

	Peso neto
	7.1 kg




2. MEZCLADOR ANALOGA CON BLUETOOTH

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CANTIDADES
	1

	Tipo
	Mezcladora Analoga con Bluetoot

	Entredas
	Maximo 12 entradas Hibridas (XLR o Plug TRS 1/4)
Salidas principales en XLR, 
1 auxiliar de envio, 
1 auxiliar de retorno Estereo, 
salida RCA (REC)

	Ecualizador
	3 bandas por canal

	Ecualizador
	2 bandas para canal USB/ BLUETOOTH

	Modulo
	Reproductor MP3 con entrada USB,

	Canal Volumen
	Independiente para control de volumen USB/ BLUETOOTH

	Modulo Efecto
	(16 efectos predeterminados)

	Puerto 
	Inserto por canal

	Soporte:
	Rodamiento de montaje en rack y rieles de plataforma mezcladora ajustable.



3. CABINA ACTIVA DOBLE PARLANTE

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CANTIDADES
	4

	Tipo
	Cabina activa doble parlante 15” en madera

	Material
	Madera tipo baul contrachapado de 15 mm

	Parlante
	15” x 2

	Driver
	1.5”

	Potencia
	1500 W RMS

	Respuesta frecuencia
	(-3Db) 45 hz – 18 khz

	Amplificador
	Clase D, SPL maximo (1w °1M) 128 Db/ 134 Db (pico)

	Entrada señal
	Hibridas (XLR TRS) x 2

	Salida señal
	XLR x 2 1 XLR mezclada,

	Switch
	con 3 modos de EQ (musical – plano – low cutt),

	Switch selector
	entrada de linea o micrófono

	Dimensiones
	56 x 52 x 109 cm

	Peso
	60 kg



4. CABINA ACTIVA 15” DE 2 VIAS

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CANTIDADES
	3

	Tipo
	Cabina activas 15” de 2 vias, con bluetooth  y MP3

	Potencia
	300 W RMS en el parlante + 100 W RMS en el driver

	Material
	Plasticoen fibra ABS

	Frecuencia
	50 Hz – 18 kHz

	Amplificador
	Clase H, SPL (1M) 120dB (pico)

	Cargador
	Por medio de USB (Incluye cable USB)

	Incluye
	puerto para memoria USB, modulo BLUETOOTH compatible con cualquier Dispositivo, control remoto de mando, soportes para poner la cabina como monitor remoto




5. BASE O SOPORTE (TRIPODE)

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CANTIDADES
	2

	Tipo
	Base o soporte tripode de piso para cabina

	Material
	en aluminio y unión metálica resistente pero ligera para transportar a cualquier lugar,

	Seguridad
	pin de seguridad, mariposas para ajustar altura y abertura de los 3 pie,

	Altura
	1.78 metros máximo



6. MICROFONO

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CANTIDADES
	3

	Tipo
	Microfono de calidad profesional, ideal para discursos y presentaciones 

	Frecuencia
	70 Hz a 15 kHz

	Incluye
	Cable 4.5. mts (XLR –XLR), estuche protección



7. MICROFONO INALAMBRICO DE MANO

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CANTIDADES
	3

	Tipo
	Microfono inalambrico de mano, dinámicos-cardioides de mano

	Frecuencia
	Varible en UFH (640 – 690 Mhz)

	Pasos
	0, 25 Mhz

	Bateria
	AA o AAA (Incluidas)

	Material
	Plastico

	Indicador
	LED frecuenta nivel de bateria en microfono

	Antena
	Desmontable

	Incluye
	Estuche para proteccion



8. ESTABILIZADOR

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CANTIDADES
	2

	Tipo
	Estabilizador corriente

	Frecuencia
	3000 W

	Conexión
	SET 3x 14 AWG encauchetado

	Regleta
	30A

	alimentación
	110 VAC

	Incluye
	Caja almacenamiento



9. ESTABILIZADOR O MULTITOMA REGLETA CON SUPRESOR DE PICOS. 

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CANTIDADES
	4

	Tipo
	Voltaje de entreda120 AC

	Frecuencia
	50 – 60 Hz

	Corriente
	15

	Supresor de picos
	20 Julios

	Fusibles
	15 A

	Consumo
	1800 W

	Longitud
	Cable 1 metro

	Tomas
	6 



10. CABLE HDMI

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CANTIDADES
	2

	Tipo
	Cable HDMI

	Longitud
	3 metros

	Velocidad
	Alta con ethernet V 2,0

	Soporte
	3D – HD



11. CABLE PLUG 3.5 ESTEREO

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CANTIDADES
	3

	Tipo
	CABLE PLUG 3.5 ESTEREO

	Estereo
	2 Plug 1/4 monofónico

	Longitud
	3.6 metros



12. CABLE PLUG RCA

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CANTIDADES
	3

	Tipo
	CABLE PLUG RCA

	Estereo
	2 Plug RCA

	Longitud
	3.6 metros





13. CABLE PLUG RCA

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CANTIDADES
	3

	Tipo
	CABLE PLUG RCA

	Estereo
	2 Plug RCA

	Longitud
	1,8 metros



14. EXTENSION MICROFONO 6 M

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CANTIDADES
	2

	Tipo
	EXTENSION MICROFONO XLR

	Longitud
	6 metros

	Material
	Cable resistente al agua



15. EXTENSION MICROFONO 20 M

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CANTIDADES
	2

	Tipo
	EXTENSION MICROFONO XLR

	Longitud
	20 metros

	Material
	Cable resistente al agua



16. EXTENSION CORRIENTE 20 M

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CANTIDADES
	2

	Tipo
	EXTENSION CORRIENTE

	Longitud
	20 metros

	Material
	(Cable Encauchado 3 x 12  / Toma y clavija)



17. EXTENSION CORRIENTE 50 M

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CANTIDADES
	1

	Tipo
	EXTENSION CORRIENTE

	Longitud
	50 metros

	Material
	(Cable Encauchado 3 x 12  / Toma y clavija)



18. ADAPTADOR PROFESIONAL

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CANTIDADES
	3

	Tipo
	ADAPTADOR PROFESIONAL ALTA RESISTENIA

	Resistencia
	Doble molde de PVC

	Material
	Plug mono de 6,3 mm (184") / 2 RCA hembra



19. CONVERTIDOR PLUG

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CANTIDADES
	3

	Tipo
	CONVERTIDOR PLUG 1/4

	Material
	Plug 1/4 monofónico a Conector XLR hembra



20. KIT CARGADOR BATERIA (AA Y AAA)

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CANTIDADES
	2

	Tipo
	CARGADOR BATERIA AA Y AAA

	Material
	Incluye cargador

	
	2 baterias AA Y AAA 2100 mAh



21. KIT CARGADOR BATERIA 9v

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CANTIDADES
	2

	Tipo
	Cargador batería 9v

	Material
	Incluye cargador

	
	2 baterias 9v 170 mAh Nimh
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