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	SECRETARIA DE SALUD  DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR 
	

	
	OBJETO: 
PPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO), VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN OPERACIONAL A LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE BOLIVAR. 
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ANEXO No. EP 1

FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SA-SALUD-001-2023



1. ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

De acuerdo con la necesidad del Laboratorio Departamental de Salud Pública de Bolívar, se debe realizar el servicio de mantenimiento (preventivo y/o correctivo), verificación y calificación operacional a los equipos del laboratorio que se describen a continuación: 
1- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MICROPIPETA MONOCANAL VOLUMEN DE 5-50 UL, DESARME, LIMPIEZA, LAVADO Y LUBRICACIÓN. MARCA:
2- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MICROSCOPIO INCLUYE LIMPIEZA DE ELEMENTOS OPTICOS, RETIRO DE POLVO Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DEL AJUSTE DE LA PLATAFORMA MECANICA, COMPROBACIÓN DEL AJUSTE DEL MECANISMO DE ENFOQUE LUBRICACIÓN, RETRIRO DE PELICULA DE HONGOS. Marca visión.
3- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ANALIZADOR DE ORINA.
4- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO REFRACTOMETRO PORTABLE. VERIFICACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE HONGOS, POLVO Y REVISION DE PARTES ELECTRONICAS.  
5- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MICROCENTRÍFUGA- MICRO HEMATOCRITO; CENTRIFUGA DE 24 PUESTOS; CENTRIFUGA 6 PUESTOS   INCLUYE REVISIÓN DE CARCAZA, ROTOT Y BOMBA VERIFICANDO SU BUEN FUNCIONAMIENTO, REVISION DE ESCOBILLAS, RODAMIENTO, SISTEMA DE CIERRE, ALARMAS, FRENO Y BOBINADO DEL MOTOR, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE POLVO.
6- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL (PIANO)  
7- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO NEVERA VOLUMEN DE 292 LITROS INCLUYE LIMPIEZA INTERIOR DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE CONDENSADOR, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES DE CIERRE.  
8- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO TERMÓMETRO DIGITAL- TEMPERATURA AMBIENTAL. INCLUYE RETIRO DE POLVO Y HUMEDAD, VERIFICACIÓN DE LAS BATERIAS, VERIFICACIÓN DE PARTES ELECTRICAS.
9- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO SISTEMA VITEK 2 COMPACT - S/N VK2C8434 MARCA   BIOMEREUX. UPS SMART APC 2200VA 230V. ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE - VITEK2 V9.02 PC XPRO WIN 10. ACTUALIZACIÓN DENSICHEK - INCLUYE CAPACITACIÓN. LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS - OBSERVA HONEYWEL 1400G BCR. DISPENSADOR BRICKMAN. KIT HEAD CONTROL BOARD. ASSY, TX14 OPTICS.
10- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO SISTEMA VITEK 2 COMPACT - S/N VK2C8434 REFERENTE A LOS ACCESORIOS Y SISTEMA OPERATIVO    MARCA   BIOMEREUX.
11- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACIONAL OPERACIONAL A EQUIPO CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASEII A2, MODELO BSC-1100 II A2, CÓDIGO: VIR -27.
12- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MICROSCOPIO INCLUYE LIMPIEZA DE ELEMENTOS OPTICOS, RETIRO DE POLVO Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DEL AJUSTE DE LA PLATAFORMA MECANICA, COMPROBACIÓN DEL AJUSTE DEL MECANISMO DE ENFOQUE, LUBRICACIÓN, RETRIRO DE PELICULA DE HONGOS. Marca Nikon.
13- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ESTEREOMICROSCOPIO INCLUYE LIMPIEZA DE ELEMENTOS OPTICOS, RETIRO DE POLVO Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DEL AJUSTE DE LA PLATAFORMA MECANICA, REMPLAZO DE BOMBILLA, COMPROBACIÓN DEL AJUSTE DEL MECANISMO DE ENFOQUE, LUBRICACIÓN, RETRIRO DE PELICULA DE HONGOS.

3.1.1. ESPECIFICACIONES

	DESCRIPCIÓN
	SERVICIO
	CANTIDAD 

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MICROPIPETA MONOCANAL VOLUMEN DE 5-50 UL, DESARME, LIMPIEZA, LAVADO Y LUBRICACIÓN. MARCA: 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	1

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MICROSCOPIO INCLUYE LIMPIEZA DE ELEMENTOS OPTICOS, RETIRO DE POLVO Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DEL AJUSTE DE LA PLATAFORMA MECANICA, COMPROBACIÓN DEL AJUSTE DEL MECANISMO DE ENFOQUE LUBRICACIÓN, RETRIRO DE PELICULA DE HONGOS. Marca visión.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	1

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ANALIZADOR DE ORINA.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	1

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO REFRACTOMETRO PORTABLE. VERIFICACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE HONGOS, POLVO Y REVISION DE PARTES ELECTRONICAS.  
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	1

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A  EQUIPO MICROCENTRÍFUGA- MICRO HEMATOCRITO; CENTRIFUGA DE 24 PUESTOS; CENTRIFUGA 6 PUESTOS   INCLUYE REVISIÓN DE CARCAZA, ROTOT Y BOMBA VERIFICANDO SU BUEN FUNCIONAMIENTO, REVISION DE ESCOBILLAS, RODAMIENTO, SISTEMA DE CIERRE, ALARMAS, FRENO Y BOBINADO DEL MOTOR, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE POLVO .
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	1

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL (PIANO)  
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	1

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO NEVERA VOLUMEN DE 292 LITROS INCLUYE LIMPIEZA INTERIOR DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE CONDENSADOR, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES DE CIERRE.  
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	1

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO TERMÓMETRO DIGITAL- TEMPERATURA AMBIENTAL. INCLUYE RETIRO DE POLVO Y HUMEDAD, VERIFICACIÓN DE LAS BATERIAS, VERIFICACIÓN DE PARTES ELECTRICAS. 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	1

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO SISTEMA VITEK 2 COMPACT - S/N VK2C8434 MARCA   BIOMEREUX. UPS SMART APC 2200VA 230V. ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE - VITEK2 V9.02 PC XPRO WIN 10. ACTUALIZACIÓN DENSICHEK - INCLUYE CAPACITACIÓN. LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS - OBSERVA HONEYWEL 1400G BCR. DISPENSADOR BRICKMAN. KIT HEAD CONTROL BOARD. ASSY, TX14 OPTICS.
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	1

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO SISTEMA VITEK 2 COMPACT - S/N VK2C8434 REFERENTE A LOS ACCESORIOS Y SISTEMA OPERATIVO    MARCA   BIOMEREUX
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	1

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACIONAL OPERACIONAL A EQUIPO CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASEII A2, MODELO BSC-1100 II A2 , CÓDIGO: VIR -27 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACIONAL OPERACIONAL
	1

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MICROSCOPIO INCLUYE LIMPIEZA DE ELEMENTOS OPTICOS, RETIRO DE POLVO Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DEL AJUSTE DE LA PLATAFORMA MECANICA, COMPROBACIÓN DEL AJUSTE DEL MECANISMO DE ENFOQUE, LUBRICACIÓN, RETRIRO DE PELICULA DE HONGOS. Marca Nikon .
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	1

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ESTEREOMICROSCOPIO INCLUYE LIMPIEZA DE ELEMENTOS OPTICOS, RETIRO DE POLVO Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DEL AJUSTE DE LA PLATAFORMA MECANICA, REMPLAZO DE BOMBILA , COMPROBACIÓN DEL AJUSTE DEL MECANISMO DE ENFOQUE, LUBRICACIÓN, RETRIRO DE PELICULA DE HONGOS. 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	2






De ustedes atentamente, 
NOMBRE DEL PROPONENTE. DIRECCION:
CIUDAD:
TELEFONO:
FAX:
CORREO ELECTRÓNICO:
NIT:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:  	
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