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1. [bookmark: _Toc16259481]ANALISIS DEL SECTOR

En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. La importancia de realizar este análisis ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la contratación pública, siguiendo las indicaciones dadas por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente mediante instructivo publicado en el SECOP,   la Secretaria de Deporte, Recreacion y Actividad Física hace el siguiente análisis del sector:


2. [bookmark: _Toc16259482]INTRODUCCIÓN.



en concordancia a las obligaciones  del departamento pactadas en los convenios suscritos,  la Secretaria de Deporte, Recreacion y Actividad Física, 	Adelanta el presente proceso de selección abreviada de menor cuantía – obra, conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015, Decreto 019 de 2012 y demás normas aplicables o que las modifiquen, adicionen o complementen, a fin de seleccionar el contratista idóneo para la ejecución de los proyectos objeto de cada uno de los convenios; proceso de selección cuyo presupuesto oficial,  corresponder al presupuesto presentado por los municipios,   en sus proyectos y avalados por El Departamento de Caldas, con el propósito de satisfacer la necesidad común de construir sistema de iluminación en cada uno de los escenarios deportivos de los municipios mencionados en la TABLA - RELACIÓN DE PROYECTOS Y CONVENIOS  SUSCRITOS.

	MUNICIPIO 
	PROYECTO 
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO  
	APORTES GOBERNACION 
	APORTE ALCALDIA 
	RADICADO DEL CONVENIO 

	SUPIA 
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE LUMINARIAS PARA EL ESTADIO  MUNICIPAL DE FUTBOL FRANCISCO AYALA VALENCIA- SUPIA CALDAS
	240.622.137
	200.622.137
	40.000.000
	18062019-1061

	VITERBO 
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LUMINARIAS DE LA CANCHA  MARTIN MUÑOZ SANTA, UBICADO EN EL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE VITERBO – CALDAS
	                 143.397.717 

	123.397.717
	20.000.000
	18062019-1063

	MANZANARES 
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LUMINARIAS DEL ESTADIO ÁLVARO REY DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS
	147.348.327
	112.348.327
	35.000.000
	18062019-1062



3. [bookmark: _Toc16259483]ASPECTOS GENERALES

El sector eléctrico Colombiano está constituido por todas las empresas que a nivel nacional se dedican a las distintas actividades relacionadas con la generación, distribución, transporte y comercialización de la energía eléctrica tanto dentro como fuera de Colombia, así como de aquellas compañías dedicadas a la fabricación y comercialización de bienes o suministros, o prestación de servicios conexos a la energía.

El sector eléctrico Colombiano está integrado por empresas heterogéneas, de capital público y privado, catalogadas desde pequeñas y medianas hasta grandes según el monto de sus activos, ubicadas en distintas áreas geográficas del territorio colombiano, que componen un sector dinámico, del cual dependen sin excepción alguna las demás actividades económicas en Colombia, o también, porque no, de varias empresas o regiones fuera de Colombia.

Este sector entonces es integrado por las empresas generadoras, transportadoras, distribuidoras y comercializadoras de la energía, así como las compañías encargadas del suministro de bienes conexos, tales como cables y conductores; piezas eléctricas y carcasas, tubería metálica y PVC; productos intermedios destinados a formar parte de un sistema
completo como son: transformadores, motores, generadores, baterías y acumuladores, equipos de iluminación, equipos de protección y control y los productos finales de la cadena constituidos por la maquinaria y equipos para suplir las necesidades domésticas, comerciales e industriales directamente relacionados con el consumo de la energía eléctrica; otros bienes suministrados son tableros eléctricos, tableros de control, torres de energía o sus componentes, y demás suministros; también hacen parte las empresas prestadoras de servicios conexos.
 
La energía eléctrica es la fuerza vital de la sociedad porque gracias a ella se encienden los electrodomésticos, se puede enfriar los alimentos, se obtiene calefacción y se puede iluminar tanto el hogar como las calles. La energía eléctrica consumida se mide en kilovatios-hora (kWh) y el proveedor de energía cobra una tarifa por cada kWh consumido.

El uso racional de energía en alumbrado público se hace utilizando luminarias de potencias adecuadas y en cantidades suficientes para lograr niveles de iluminación óptimos. También se regula y se hace Uso Racional de Energía cuando se mantienen las instalaciones del alumbrado público en buen estado, se vela por su seguridad y sobre todo cuando se realizan actividades de limpieza a las luminarias para evitar que la capa de suciedad haga ineficiente el uso de la energía.

Por tal motivo las propiedades eléctricas de los materiales en muchas ocasiones son tan importantes como sus propiedades mecánicas. Hay que tener en cuenta que todos los tipos de respuestas eléctricas son importantes para determinadas aplicaciones. Así, la transferencia de energía eléctrica a grandes distancias precisa de materiales con una alta conductividad para evitar pérdidas por calentamiento. Con el mismo objetivo, se precisan también materiales que sean perfectamente aislantes para evitar cortocircuitos y procesos de arco entre los conductores. Pero también los compuestos con conductividades intermedias son de gran importancia tecnológica, basta recordar que toda la moderna tecnología electrónica depende
del silicio y otros semiconductores.
 
Una de las características más importantes de un material sólido es su capacidad para transmitir la corriente eléctrica, esto es su conductividad eléctrica. Una corriente eléctrica no es sino un movimiento de partículas cargadas producido por un campo eléctrico aplicado. En la mayoría de los materiales esas partículas que se mueven son los electrones, que dan lugar a una conductividad electrónica. Sin embargo, en otros sistemas es el movimiento de los iones el que transmite la corriente, y se habla de conductividad iónica. La conductividad de un material depende de numerosos factores: tipo de enlace, defectos de red, microestructuras, velocidad de difusión (en conductores iónicos), etc. Por este motivo, la conductividad es probablemente la magnitud física que presenta un mayor intervalo de variación.

Probablemente, la importancia de los materiales en nuestra cultura es mayor de lo que habitualmente se cree. Prácticamente cada segmento de nuestra vida cotidiana está influido en mayor o menor grado por los materiales, como por ejemplo transporte, vivienda, vestimenta, comunicación, recreación y alimentación. Se han desarrollado decenas de miles de materiales distintos con características muy especiales para satisfacer las necesidades de nuestra moderna y compleja sociedad; se trata de metales, plásticos, vidrios y fibras. El progreso de muchas tecnologías, que aumentan la confortabilidad de nuestra existencia, va asociado a la disponibilidad de materiales adecuados. El avance en la comprensión de un tipo de material suele ser el precursor del progreso de una tecnología.

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EN INGENIERÍA

Los materiales se clasifican en 5 grupos: metales, cerámicos, polímeros, semiconductores y materiales compuestos. Cada uno de estos grupos de materiales posee características distintas.

Metales: Los metales y sus aleaciones generalmente tienen como característica una buena conductividad eléctrica y térmica, una resistencia relativamente alta, una alta rigidez, ductilidad o confortabilidad y resistencia al impacto. Son particularmente útiles en aplicaciones estructurales o de carga. Aunque en ocasiones se utilizan metales puros, las combinaciones de metales conocidas como aleaciones proporcionan mejoría en alguna propiedad particularmente deseable o permiten una mejor combinación de propiedades.

Cerámicos: Los cerámicos son fuertes y duros, aunque hay muy frágiles o quebradizos. Las nuevas técnicas de procesamiento han conseguido que los cerámicos sean lo suficientemente resistentes a la fractura para que puedan ser utilizados en aplicaciones de carga, como los impulsores en los motores de turbina. Algunos materiales cerámicos pueden soportar temperaturas extremadamente altas sin perder su solidez. Son los denominados materiales refractarios. Generalmente tienen baja conductividad térmica por lo que son empleados como
aislantes.

Materiales compuestos: Los materiales compuestos se forman a partir de dos o más materiales, produciendo propiedades que no se encuentran en ninguno de los materiales de manera individual. Con materiales compuestos podemos producir materiales ligeros, fuertes, dúctiles, resistentes a altas temperaturas, o bien, podemos producir herramientas de corte dura y a la vez resistente al impacto.

Clasificación de los productos eléctricos de acuerdo al NTC2050 (Código Eléctrico Colombiano):
 
· Cordones y cables flexibles
· Alambres de aparatos
· Aparatos de alumbrado, portabombillas, bombillas y tomacorrientes
· Artefactos eléctricos
· Equipos eléctricos fijos para calefacción de ambiente.
· Equipos eléctricos fijos exteriores para deshielo y fusión de la nieve.
· Equipos eléctricos fijos de calentamiento para tuberías y recipientes
· Motores, circuitos motores y controladores
· Equipos de aire acondicionado y refrigeración
· Generadores
· Transformadores y bóvedas para transformadores
· Condensadores
· Resistencias y reactancias
· Baterías de acumuladores

Todo parte del punto en el que el ahorro energético impulsa también el ahorro económico:
aportar a la conservación del medio ambiente también produce buenas consecuencias en el recibo de energía.

Norma RETILAP

Dentro del seguimiento que se realiza a la buena distribución, comercialización y uso de bombillos y sistemas de iluminación, así como la protección al usuario, el Ministerio de Minas y Energía elaboró el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público, a partir de la resolución 181331 de 2009 y teniendo vigencia desde abril de 2010. Esta normatividad tiene aplicación en instalaciones nuevas, ampliaciones, remodelaciones públicas y privadas e incluye incandescentes -por ahora-, CFL y los bombillos LED -salvo los que tienen potencia menor a 10 vatios-.

El objetivo de la RETILAP es el propender por la seguridad de las personas utilizando niveles de calidad lumínica requerida en la actividad visual, preservación de medio ambiente, no crear obstáculos en el comercio y la libre empresa en esta área, establecer requisitos de los productos de Norma Retilap iluminación, entre otros. Es necesario que los productos que sean vendidos en ferreterías cuenten con el certificado de conformidad con el Retilap y que sus fabricantes y distribuidores suministren información de las condiciones y operaciones de los bombillos. 

Además, se debe tener en cuenta que:

· El mal estado del material aislante, debido a la antigüedad del conductor, puede originar corrientes de fuga y hasta cortocircuitos, incrementando este peligro la presencia de humedad en el lugar de instalación.
· La compra de materiales inadecuados, sean de ocasión, reducidos, sin certificación, los que, generalmente, incumplen las normas de calidad y seguridad del producto, pueden poner en riesgo la instalación y a sus usuarios.La ausencia de mantenimiento preventivo de la instalación incrementa el riesgo por el simple
paso de los años.
· La vida útil de los conductores de una instalación eléctrica se da cuando llega a los 20 años. Por lo que deberá plantearse el reemplazo de dichos conductores y sus correspondientes protecciones, conjuntamente con el redimensionamiento integral de la instalación. 
· De la misma manera, es importante aprovechar el momento de las remodelaciones en la instalación, para inspeccionarla y determinar si su estado es el correcto para los artefactos eléctricos que se están usando y los que se proyecte utilizar en el futuro cercano.
· Se debe considerar, además que el uso de conductores eléctricos antiguos puede ocasionar un mayor consumo de energía eléctrica de la instalación (pérdida de energía en forma de calor) de manera que, su renovación, permitirá ahorrar dinero y disponer de una instalación segura y confiable.
Por tal motivo La seguridad de la instalación eléctrica depende de numerosos factores, incrementándose el peligro con la antigüedad de la instalación y el comportamiento del usuario en la utilización de la electricidad.
Los conductores eléctricos juegan un papel importante en la seguridad de la instalación eléctrica por su impacto en la presencia de accidentes eléctricos
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En el año 2015, el Producto Interno Bruto (PIB) creció en 3,1% con respecto al año 2014. Esta cifra se soporta en los mayores crecimientos que se presentaron en establecimientos financieros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas (4,3%), comercio, reparación, restaurantes y hoteles (4,1%) y construcción (3,9%).

5. [bookmark: _Toc16259485]ESTRUCTURA DEL SECTOR.


Es importante aclarar el rol que juegan cada uno de los tipos de actores principales en este sector como lo son los Consultores, fabricadores y distribuidoras de luminarias.

Los Consultores son aquellas empresas que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, juicio independiente y experiencia, para garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones en la realización de las obras de ingeniería eléctrica.

Por su parte, fabricadores son aquellas empresas que elaboran la mayor cantidad de luminarias y prestan un servicio de innovación en sus luminarias llevando así, un procedimiento eficiente en la fabricación.

Los distribuidores pueden ser la empresas medianas y grandes que se encargan de comercializar los productos fabricados, para lograr así un reconocimiento como distribuidor de un fabricante en específico o de varios fabricantes.


6. [bookmark: _Toc16259486]ASPECTOS MICROECÓNOMICOS

En la actualidad hay aproximada mente 12 empresas fabricantes de alto nivel y con grandes estándares de calidad de luminarias, también podemos decir que hay unos 300 distribuidores el cual representan los fabricantes a nivel nacional.


7. PRECIOS UNITARIOS – PRESUPUESTO OFICIAL


Por parte de la Secretaria de Infraestructura Departamental, se realizó la revisión y ajuste de los presupuestos presentados por los municipios de Supia, Viterbo y Manzanares, en los respectivos proyectos,  tras la  comparación de precios de los componentes del proyecto y  la base de precios unitarios de la región usada por la Secretaria de Infraestructura, se determinó un   presupuesto de QUINIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($ 530.217.743) AU incluido, el cual guarda consonancia con los precios actuales del mercado:  

PRESUPUESTO OFICIAL

	CAPITULO 1-PRESUPUESTO  ILUMINACION Y REDES POLIDEPORTIVO - VITERBO CALDAS

	 
	ACTIVIDADES
	UNIDAD
	CANTIDAD
	 VR. UNITARIO 
	 VR. TOTAL 

	1.1
	Tablero TG, Tablero General 0.9x1.2, con puerta y chapa, espacio para la instalacion de 3 medidores bifasicos trifilares y control temporizado para AP, De doble celda, de medida y de proteccion.
	UND
	1
	                       1.950.409,93 
	             1.950.409,93 

	1.2
	Tablero bifasico trifilar de 8 circuitos con puerta y chapa, de 50x50 con riel para Tablero SE, incluye protecciones de acuerdo con diagrama Unifilar
	UND
	1
	                       1.391.774,96 
	             1.391.774,96 

	1.3
	Control Temporizado para Alumbrado Público
	UND
	1
	                       1.252.001,25 
	             1.252.001,25 

	1.5
	Canalización ducto conduit PVC 2ø3" DB en tierra para acometida tablero SE más red Alumbrado publico.
	ML
	16
	                            38.024,88 
	                608.398,08 

	1.6
	Canalización ducto conduit PVC 1ø3" DB en tierra para acometida tablero SE.
	ML
	29
	                            25.143,19 
	                729.152,51 

	1.7
	Ducto conduit PVC 2ø2" liviana, enterrado a profundidad de  0.80 m para alumbrado publico.
	ML
	132,7
	                            16.782,93 
	             2.227.094,81 

	1.8
	Canalización ducto conduit PVC 1ø 3/4" en tierra. Para alimentación de tomas y alumbrado publico.
	ML
	202,2
	                            11.332,59 
	             2.291.449,69 

	1.9
	Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 2.500 psi, tapa reforzada en concreto de 3.000 psi
	UND
	8
	                          252.991,20 
	             2.023.929,60 

	1.10
	Caja de inspección de 1,00 x 1,00 x 1,00 m en concreto de 2.500 psi, tapa reforzada en concreto de 3.000 psi
	UND
	1
	                          419.074,22 
	                419.074,22 

	1.11
	Acometida desde TG al Tablero SE (sin ducto) 2xNo.4(F)+1xNo.4(N)+1xNo.4(T).
	ML
	45
	                            35.459,43 
	             1.595.674,35 

	1.12
	Acometida desde TG a camara de 1.0x1.0 en el parque para alumbrado publico (sin ducto) 2xNo.6(F)+1xNo.6(T).
	ML
	16
	                            20.936,81 
	                334.988,96 

	1.13
	Acometida alumbrado publico (sin ducto) 2xNo.8(F)+1xNo.8(T).
	ML
	153,7
	                            15.143,39 
	             2.327.539,04 

	1.14
	Acometida alumbrado publico desde camara 0.6x0.6 hasta base del poste (sin ducto) encauchetado 3x14.
	ML
	110,2
	                              6.086,73 
	                670.757,64 

	1.15
	Acometida desde tablero SE hasta cada Toma (sin ducto) 1xNo.14(F)+1xNo.14(N)+1xNo.14(T).
	ML
	92
	                              4.352,40 
	                400.420,80 

	1.16
	Acometida desde Red Chec al Tablero TG (sin ducto) 2xNo.2(F)+1xNo.2(N).
	ML
	4
	                            31.774,84 
	                127.099,36 

	1.17
	Bajante Galvanizado  ø2" x 3 ml con capacete galvanizado de 2". Bajante para acometida desde red Chec. 
	ML
	4
	                          171.759,62 
	                687.038,48 

	1.18
	Salida toma doble GFCI polo a tierra conduit PVC ø3/4", en parque
	UND
	4
	                          121.112,24 
	                484.448,96 

	1.19
	Medidor  electrónico monofásico trifilar Activa/Reactiva, 220/120V - 5/120A,  medición indirecta clase 0.5.  
	UND
	1
	                          968.400,00 
	                968.400,00 

	1.20
	Medidor Monofasico Trifilar 120/208 V, 15-20 Amp. 60/80/100 Amp. 60 Hz, clase de precision 1.
	UND
	2
	                          265.200,00 
	                530.400,00 

	1.21
	Transformadores de corriente de 5/150A tipo exterior y bloque de prueba
	UND
	1
	                          413.396,40 
	                413.396,40 

	1.22
	Aterrizaje tableros y final de circuito, Varillas de Cobre ø5/8"x2.4 m, conector y favigel de 25 kilos por pto.
	UND
	7
	                          475.529,27 
	             3.328.704,89 

	1.23
	Proyector led de 400w, angulo de apertura 60 grados, vida util 100000 horas, aluminio inyectado, vidrio templado de alta transmitancia, chip high power, dps 10kva, sensor de temperatura, 90 - 305v, temperatura de color 5000k, 160lm/w.
	UND
	32
	                       2.650.000,00 
	           84.800.000,00 

	 
	Certificacion RETIE
	GL
	1
	                       6.500.000,00 
	             6.500.000,00 

	 
	Certificacion RETILAP
	GL
	1
	                       6.500.000,00 
	             6.500.000,00 

	CAPITULO 2 -PRESUPUESTO  ILUMINACION Y REDES POLIDEPORTIVO - MANZANARES CALDAS

	 
	ACTIVIDADES
	UNIDAD
	CANTIDAD
	 VR. UNITARIO 
	 VR. TOTAL 

	2,1
	Suministro, tendida y tensionada de red trenzada de baja tensión 3Ø, 4 H en cable aluminio XLPE  ( 3 x 35 mm2 +  neutro AAAC )
	ML
	140
	                            19.872,92 
	                2.782.208,80 

	2,2
	Apertura de hueco para poste o templete
	UN
	4
	                            33.000,00 
	                   132.000,00 

	2,3
	Cimentación poste extrareforzado
	UN
	4
	                            74.865,60 
	                   299.462,40 

	2,4
	Suministro e instalación de  tubo PVC tipo pesado  2Φ 2", en canalización subterranea
	ML
	230
	                            22.072,80 
	                5.076.744,00 

	2,5
	Suministro e instalación de tendido de cable de Cobre aislado THW (3xNº 6 AWG + 1x6T), 
	ML
	230
	                            32.103,00 
	                7.383.690,00 

	2,6
	Suministro y construcción de caja de 80x80 de acuerdo a Norma Chec
	UN
	4
	                          359.915,64 
	                1.439.662,56 

	2,7
	Suministro e instalación de tablero de control de alumbrado  conformado por: Cobre metalico, CINCO (5) pulzadores dobles de prendido y apagado mas bloques auxiliares de contactos, CINCO (5) Contactores 25 A, incluye cableado, marquillas rele temporizador programable / fotocontrol, y minibreaker de protección.
	UN
	1
	                       4.501.122,00 
	                4.501.122,00 

	2,8
	Suministro e instalación de puesta a tierra en contrapesos  conformado por: tres (3) varillas de cobre maciza 5/8"x2,40m, soldaduras exotermicas, 32 metros cable de cobre desnudo N° 2 AWG, incluye bajante zuncahda a poste en tubo galvanizado 1/2" , 2,8 m3 de tierra negra para repocisión de terreno y placa base de concreto r=1,5m x E=0,08m 3000 PSI
	UN
	1
	                       1.577.520,00 
	                1.577.520,00 

	2,9
	Suministro e instalación de puesta a tierra para  cajas de protección y finales de ctos para alumbrado perimetral, apantallamiento.   conformada por: una (1) varilla de cobre maciza 5/8"x2,40m, soldaduras exotermicas, 12 metros cable de cobre desnudo N° 2 AWG,  mas quimico de tierra
	UN
	1
	                          537.408,25 
	                   537.408,25 

	2,10,
	Suministro e instalación de punta captora para protección ante descargas atmosféricas  incluye:  accesorios de anclaje
	UN
	4
	                          322.532,00 
	                1.290.128,00 

	2,11
	Suministro e instalación de bajante para apantallamiento en cable de aluminio desnudo nº 2, incluye c, incluye hebillas y cinta bandit.
	ML
	64
	                            34.779,00 
	                2.225.856,00 

	2,12
	Suministro e instalación de PROYECTORES  LED de 400W con vidrio templado antibandalico, incluye cable de cobre THW 3xN° 12 AWG.
	UN
	16
	                       3.750.984,70 
	              60.015.755,20 

	2,13
	Suministro e instalación de poste en acero galvanizado 16m Seccionado, incluye cruceta en acero galvanizado de 1,5mt, y construccion de pedestal en concreto.
	UN
	4
	                       6.338.580,73 
	              25.354.322,92 

	2,14
	Inspeccion y certificacion RETILAP 
	GL
	1
	                       2.500.000,00 
	                2.500.000,00 

	CAPITULO 3- PRESUPUESTO  ILUMINACION Y REDES CANCHA - SUPIA CALDAS

	ACTIVIDADES
	UNIDAD
	CANTIDAD
	 VR. UNITARIO 
	 VR. TOTAL 

	3,1
	Suministro e instalación de red de acometida y alimentador a T2 en cable de cobre 3#1/0+1#1/0(N) AWG- THWN. 
	ML
	32
	                          116.913,00 
	             3.741.216,00 

	3,2
	Suministro e instalación de cable de cobre 2#8 AWG- THWN para salida reflectores en mástil 1  
	ML
	34
	                            37.744,00 
	             1.283.296,00 

	3,3
	Suministro e instalación de cable de cobre 2#4 AWG- THWN para salida reflectores en mástil 2. 
	ML
	115
	                            51.397,00 
	             5.910.655,00 

	3,4
	Suministro e instalación de cable de cobre 2#4 AWG- THWN para salida reflectores en mástil 3  
	ML
	140
	                            51.397,00 
	             7.195.580,00 

	3,5
	Suministro e instalación de cable de cobre 2#2+1#2 (T) AWG- THWN para salida reflectores en mástil 4.  
	ML
	210
	                            44.570,00 
	             9.359.700,00 

	3,6
	Suministro e instalación de electrodo de puesta a tierra en cable de cobre desnudo #2  AWG para puesta a tierra de reflectores- Electrodos de 5/8"x2,40 m 
	ML
	4
	                          519.240,00 
	             2.076.960,00 

	3,7
	Suministro e instalación de mastil metálico galvanizado de 16 m de altura, incluye escalerilla, canastilla para instalación de reflectores y kid de arranque.
	ML
	4
	                       4.550.225,00 
	           18.200.900,00 

	3,8
	Proyector led de 400w, angulo de apertura 60 grados, vida util 100000 horas, aluminio inyectado, vidrio templado de alta transmitancia, chip high power, dps 10kva, sensor de temperatura, 90 - 305v, temperatura de color 5000k, 160lm/w.
	UN
	20
	                       2.850.000,00 
	           57.000.000,00 

	3,9
	Proyector led de 400w, angulo de apertura 40 grados, vida util 100000 horas, aluminio inyectado, vidrio templado de alta transmitancia, chip high power, dps 10kva, sensor de temperatura, 90 - 305v, temperatura de color 5000k, 160lm/w.
	UN
	20
	                       2.850.000,00 
	           57.000.000,00 

	3,10,
	Suministro e instalación de tablero de distribución y de control con contactores y protecciones para encendido de reflectores en cancha auxiliar. Tablero 1 
	ML
	1
	                       9.825.000,00 
	             9.825.000,00 

	3,11
	Suministro e instalación de subtablero de 12 circuitos bifásico con puerta para iluminacion en graderias, iluminacion y tomacorrientes en cabina de radio . 
	ML
	1
	                       1.904.121,00 
	             1.904.121,00 

	3,12
	Suministro e instalación de cámaras de paso  0,60x0,60x0,80 m con ángulo y contra angulo de hierro de 2 1/2x2 1/2x1/4
	UN
	6
	                          329.881,00 
	             1.979.286,00 

	3,13
	Suministro e instalación de tubo galvanizado conduit IMC de 3"x3 m para bajante en poste de la acometida.
	UN
	1
	                          348.243,00 
	                348.243,00 

	3,14
	Suministro e instalación de tubo PVC TDP de 3" para acometida a T1 y alimentación a T2. Incluye excavación. Marca plastimec u otro de igual o superior calidad. 
	ML
	22
	                            62.340,00 
	             1.371.480,00 

	3,15
	Suministro e instalacion de tubo conduit EMT de 3/4" para conducción de iluminacion  en graderias. Marca conducolombia u otro de igual o superior calidad. 
	UN
	40
	                            34.938,00 
	             1.397.520,00 

	3,16
	Suministro e instalación de cables calibre #12 AWG- THWN para alimentación luminarias en graderias. 
	ML
	40
	                            27.260,00 
	             1.090.400,00 

	3,17
	Suministro e instalación de malla de puesta a tierra con  electrodos de puesta a tierra en cobre- cobre y cable de cobre desnudo #2  AWG para puesta a tierra de reflectores- electrodos de 5/8"x2,40 m 
	UN
	1
	                       1.141.975,00 
	             1.141.975,00 

	3,18
	Suministro e instalación de transformador Trifásico de 45 kVA /13,2 kV/0,220-0,127 Kv. Marca Magnetron, Siemens, Rymel u otro de igual o superior calidad. 
	UN
	1
	                       9.344.236,00 
	             9.344.236,00 

	3,19
	Suministro e instalación de poste de concreto de 12 m x750 kg (incluye templetes primario). 
	UN
	1
	                       1.946.635,00 
	             1.946.635,00 

	3,20,
	Suministro e instalación de unidad de medida en tablero de protecciones y control. Medida semidirecta Marca ISKRA u otro de igual o superior calidad. 
	UN
	1
	                       1.563.866,00 
	             1.563.866,00 

	3,21
	Dictamen de inspección de transformación y uso final de conformidad con el RETIE 2013 y matrícula ante el operador de red CHEC
	UN
	1
	                       6.500.000,00 
	             6.500.000,00 

	3,22
	Suministro e instalación de salidas para tomacorrientes en cabina de radio en tubería PVC de 3/4"  tipo A empotrada. 
	UN
	4
	                            49.338,00 
	                197.352,00 

	3,23
	Suministro e instalación de salidas para iluminación en cabina de radio en tubería EMT de 3/4"  sobrepuesta. Incluye luminaria LED de 2x17 W. 
	UN
	1
	                          140.027,00 
	                140.027,00 

	 TOTAL COSTO DIRECTO
	 
	 
	 
	  438.196.482,06 

	ADMINISTRACIÓN 
	 
	%
	                        16,00 
	    70.111.437,12 

	UTILIDAD
	
	%
	                          5,00 
	    21.909.824,10 

	PRESUPUESTO OFICIAL
	  530.217.743,28 








8. [bookmark: _Toc16259487]DEMANDA DEL SECTOR ECONÓMICO ELÉCTRICO DE LA ILUMINACIÓN EN COLOMBIA.


Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior Eficiencia y ahorro energético.

· [image: ]Mejora de la competitividad
· Modernización en los sistemas de gestión
· Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero
· Reducción de los costos ocasionados por el consumo eléctrico 
· Prevención y limitación de riesgos
· Prevención y limitación de riesgos.
· Protección a personas, flora, fauna, bienes y medio ambiente.




Características de las luminarias 
9. [bookmark: _Toc16259488]COMPARATIVO DE LOS TIPOS DE TECNOLOGIAS

La posición actual del sector eléctrico colombiano en materia económica se resume en que aportó aproximadamente el 2,7% del PIB nacional, genera aproximadamente 182.000 empleos entre directos e indirectos a nivel nacional, altamente calificada y que exporta más de US$382 Millones de dólares en Materiales eléctricos y servicios. En los últimos años el sector de energía eléctrica ha presentado un crecimiento real en promedio del 2.5% y con lo cual ha participado en los últimos años en el PIB nacional, Sector de la energía eléctrica colombiano, bienes y servicios conexos.


10. [bookmark: _Toc16259489]EMPRESAS DE ALTO NIVEL EN LUMINARIAS.


· SCHREDECOLOMBIA
· S.A. CELSA S.A.
· ROY ALPHA S.A.
· ELECTROGALVAN LTDA
·  AGROUP COLOMBIA 
· FEILO SYLVANIA
· LIC Latin America
· BAS VAN BAKEL
· LED ROADWAY LIGHTING EFEL 
· GRUPO ENERGÍA DELTA LTDA
· CARMANAH
· POLYBRITE

11. [bookmark: _Toc16259490]COMPARACION DE DIFERENTRES PROCESOS DEL SECOP

Se realiza un cuadro comparativo de los procesos que se han realizado  en las entidades públicas de la región mediante la plataforma de Colombia Compra Eficiente 


	
Número del proceso
	
Objeto
	
Valor
	
Fecha

	

SMC-001-2017
	
MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON SISTEMA LED   Y   OPTIMIZACIÓN   DE   KIT   DE   LÁMPARAS,   EN   LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN CAUCA, A TRAVÉS DEL                 SECTOR                 SERVICIOS                 PÚBLICOS DIFERENTES A APSB
	

$19.275.750
	

13 de enero de
2017

	SI-SASI-01-2017

	SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – FASE 1 COMUNA 2
	$1.181.943.911

	Enero de 2017


	


SAMC-05-2015

	CONTRATAR LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO ELÉCTRICO Y FOTOMÉTRICO, EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS LUMINARIAS LED, PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE IBAGUÉ

	


$5.163.750.676,

	

Julio de 2015




12. [bookmark: _Toc16259491]CONCLUSIONES


• 	El Sector eléctrico muestra un crecimiento debido al cambio de normatividad gubernamental por la salida de la RETILAP, reglamento técnico de iluminación de alumbrado público.
• 	El sector muestra en los últimos dos años un decrecimiento debido a la recesión económica, lo que implica la necesidad de buscar nuevas estrategias y/o de ampliar el portafolio de oferta de productos para suplir la disminución en las ventas. 
• 	El mercado muestra una capacidad de respuesta favorable a las necesidades similares a las del presente proceso de Selección.
     
      El presupuesto validado con las bases de precios de Infraestructura departamental guarda concordancia con la realidad del mercado. 




13. [bookmark: _Toc16259493]ANALISIS DE LA OFERTA

La ciudad de Manizales se encuentra ubicada geográficamente en el sector centro del país, cercana a ciudades como Pereira, Armenia, Cali, Ibagué, Medellín e incluso Bogotá, de manera que se facilita la participación en el proceso de selección a profesionales y empresas de dichas ciudades, tal como ha sucedido en diferentes procesos adelantados por la entidad en años anteriores.



Un buen indicador de la oferta que existe a nivel regional, Eje Cafetero, es la cantidad de profesionales o empresas que están afiliados a CAMACOL.

Igualmente, la ciudad de Manizales cuenta con una sede de la Universidad Nacional de Colombia en la cual se forman profesionales del sector en sus facultades de ingeniería eléctrica demás que realiza programas de especialización en diferentes ramas de la ingeniería, lo que nos permite pensar que se cuenta con profesionales que se encuentran en capacidad de desarrollar las actividades requeridas por la entidad.

14. [bookmark: _Toc16259494]ANALISIS DE LA DEMANDA


Con pluralidad de oferentes en los diferentes procesos adelantados por la entidad
para el suministro.

La modalidad de pago se efectuará en forma mensual, previa facturación del suministro de las cantidades ofertadas y acta parcial correspondiente.

Las garantías exigidas corresponden a las de ley: cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual, estabilidad y todo riesgo construcción.
15. [bookmark: _Toc16259495]ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.


El valor total aproximado del suministro será la suma de QUINIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($ 530.217.743) AU incluido Para el cálculo de 

16. [bookmark: _Toc16259496]ANEXOS 
Estudio previo 
Análisis del sector 
Presupuesto





Manizales, agosto  de 2019


RONAL FABIAN BONILLA RICARDO 	               ROBERTO ANGEL RESTREPO OSPINA
Secretario de Despacho 		                             Profesional  Especializado
Secretaría Deporte, Recreación y Actividad Física             Gobernación de Caldas 

[bookmark: _GoBack]




ANDREA CUARTAS GORDILLO  	                 
Profesional Universitaria                                          
Secretaría Deporte, Recreación y Actividad Física 
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