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OBJETO

ANEXO TECNICO
[image: ]El presente anexo técnico, tiene por objeto brindar y proporcionar la información necesaria para que el proponente cumpla con las exigencias técnicas establecidas para la elaboración de estudios, diseños, trámite de permisos, licencias requeridas del RESTAURANTE ESCOLAR, BATERIA DE BAÑOS Y SALA DE PROFESORES EN LA I.E.M.T.A POLICARPA SALAVARRIETA EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA.

DEFINICIONES

Paquete técnico: Conjunto de planos de los diseños arquitectónicos y diseños técnicos de ingenierías requeridos para la edificación en cumplimiento de los reglamentos y normativas en materia  de diseño  y  construcción  a  nivel  nacional  (plantas,  cortes,  fachadas,  detalles,  planos técnicos, especificaciones, entre otros), debidamente coordinados, para realizar la construcción, y puesta en funcionamiento del proyecto.

Proceso de Calidad: En el marco de la ISO 9001:2015, son un conjunto de actividades relacionadas entre sí o que interactúan, transformando elementos de entrada en elementos de salida, en estas actividades pueden intervenir partes tanto internas como externas y también hay que tener en cuenta los clientes, en este sentido es el mecanismo como una Institución realiza la gestión asociada con la calidad, con el fin de cumplir con los objetivos y los requisitos del usuario buscando la mejora continua.

DESCRIPCION GENERAL
Localización general














Ilustración 1 Localización general IEM POLICARPA SALAVARRIETA



Justificación
La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 2º, que uno de los fines del Estado es: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos  y  deberes  consagrados  en  la  Constitución;  facilitar la participación  de  todos  en  las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación”. Ahora bien, dentro de las facultades del Alcalde Municipal, está la de contratar la adquisición de los diferentes bienes y servicios requeridos para el adecuado funcionamiento de la entidad en cumplimiento  de  su  misión  Constitucional  y  Legal.  La  Alcaldía  Municipal  de  Facatativá,  debe
adelantar un proceso de licitatorio para la selección de un contratista que pueda realizar las obras civiles para el desarrollo del restaurante y baterías de baños en el I.E.M. Policarpa Salavarrieta, y así garantizar y mejorar las condiciones de seguridad de sus estudiantes, funcionarios y usuarios.

En la gestión administrativa “Facatativá Correcta un Propósito Común” rescatar la confianza de la población es una prioridad, producto de esto se consolida el contrato cuyo objeto es “CONTRATAR “LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y TRAMITOLOGIA DE AREA DE RESTAURANTE Y BATERIA DE BAÑOS EN LA I.E.M POLICARPA SALAVARRIETA  EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA” Con el fin de poder garantizar un espacio adecuado para el personal de labores en cocina, estudiantes y el personal de trabajo de la I.E.M. Policarpa Salavarrieta.

El cual el desarrollo de dicha edificación fomentara el buen desarrollo de proceso de ali mentos cumpliendo a cabalidad las normas de sanidad en espacios con manipulación de alimentos y suplir las necesidades básicas que se requieren en instituciones educativas de Jornada única. Por lo anterior, la Administración prioriza el proceso de contratación para que el IEM Policarpa Salavarrieta para que pueda poseer las  adecuadas instalaciones operativas, y así garantizar y mejorar las condiciones de infraestructuras para sus estudiantes, funcionarios y usuarios. La IEM Policarpa Salavarrieta, requiere realizar el proceso de contratación con una persona natural o jurídica legalmente constituida, que cuente con experiencia y con las habilidades aquí solicitadas, de acuerdo con los lineamientos aplicables.

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO E INFRAESTRUCTURAS


	
	Alcance de proyecto
	

	
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	AREA (m2)
	EQUIPOS DE DOTACIÓN
	

	
	1.1
	COCINA
	60
	•	3 mesones en acero inoxidable.
•   2 estufas de seis puestos.
•   Mesón de servido.
•   Campana extractora.
•   2 neveras
	

	
	1.2
	COMEDOR
	200
	•   Disposición de comedores
	

	
	1.3
	BATERIA DE BAÑOS
	50
	•	Divisiones en acero inoxidable
•   Baños femeninos
•   Baños masculinos
•   Baños PMR
•   Cuarto de aseo.
•   Baño administrativo
	

	
	1.4
	SALA DE PROFESORES
	190
	
	

	
	1.5
	ZONAS DURAS
	43.15
	
	

	
	1.6
	ZONAS BLANDAS
	20
	
	

	
	TOTAL, AREA CONSTRUIDA CUBIERTA
	500
	
	

	Nota: Las imágenes y los diseños son una aproximación a las necesidades requeridas para el proyecto, los diseños finales serán responsabilidad del contratista.



LISTADO DE DOCUMENTOS PARA LA ENTREGA DE CONSULTORIA
La información relacionada a continuación es la mínima exigida para la revisión y supervisión por parte de la interventoría, el consultor deberá presentar la cantidad de planos adicionales que considere necesarios para el proyecto, los planos se deben presentar en formato medio pliego, con la firma y matricula profesional vigente de los profesionales competentes para realizar los diseños, la revisión y aprobación, así mismo debe tener la aprobación de la entidad y de los supervisores a cargo, a continuación se listan los mínimos necesarios así:

Nota: Las escalas son recomendadas, estas se pueden mejorar en pro del mejor entendimiento del proyecto.


ESTUDIOS Y PERMISOS
•	Levantamiento Topográfico (Incluye carteras, memorias, registro fotográfico, informe de topografía)
•   Estudios de Suelos según NSR-10
•   Disponibilidad de servicios públicos. (Indicando punto de conexión) Solo si aplica de acuerdo al estudio realizado.
•   Licencia de construcción (Entrega por parte del contratista de los documentos a radicar ante la Secretaria de Urbanismo a fin de la consecución de la misma) Si se requieren ajustes en los documentos el contratista se compromete a realizar lo correspondiente a fin de corregirlos.
•   Programación general del proyecto.

PLANOS GENERALES
•   Índice General de planos
•   Localización General Esc 1:1000
•   Localización Especifica Esc 1:250

PROYECTO ARQUITECTÓNICO
•   Plantas arquitectónicas Esc 1:75
•   Fachadas Esc: 1:75
•   Planta de pisos Esc: 1:75
•   Planta de exteriores Esc 1:75
•   Detalle de baños Esc: 1:20
•   Detalle de ventanas Esc: 1.20
•   Detalle de puertas Esc: 1:20
•   Detalle de muebles Esc: 1:20
•   Detalles generales Esc: 1:10 - Esc: 1:20
•   Modelado 3D.
•   Imágenes render por lo menos 2 exteriores 3 interiores.
PLANOS ESTRUCTURALES
•   Notas Estructurales Esc 1:125
•   Planta de Ejes y Cimientos Esc 1:125
•   Plantas Generales Esc 1:200
•   Cortes de Cimentación Esc 1:125
•   Planta de placa de Contrapiso Esc 1:125
•   Plantas de cubiertas Esc 1:125
•   Cortes de cubiertas Esc 1:125
Despieces de elementos Estructurales
Despieces de cimentación
Plano de elementos no estructurales
Detalles generales y específicos Esc 1:10 - Esc 1:5
Detalles de cubiertas Esc 1:10 - Esc 1:5
Memoria de cálculo estructural. Memorial de responsabilidades.


PLANOS ELÉCTRICOS (acordes a lo establecido en el RETIE y RETILAP)

•   Plano general de Acometida Esc 1:150
•   Plano Diagrama Unifilar
•   Planos de potencia Esc 1:50
•   Planos de iluminación. Esc 1:50
•   Planos Tomacorrientes Esc 1:125
•   Planos Ventiladores y Aires acondicionados Esc 1:125
•   Memorias de cálculo.
•   Memoria de cálculo de iluminación.
Detalles generales y específicos Esc 1:10 - Esc 1:5.


PLANOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS Y DE AGUAS LLUVIAS
•   Plano general de acometida. Esc 1:150
•   Planos red de agua potable. Esc 1:50
•   Planos red de aguas lluvias. Esc 1:50
•   Planos detalles agua potable y aguas lluvias 1:50
•   Planos red de aguas residuales. Esc 1:50
•   Planos detalles de aguas residuales Esc 1:50
•   Planos detalles generales Esc 1:50
•   Plano de cuarto de bombas y detalle axonométrico de las bombas.
•   Memoria de Cálculo
•   Detalles generales y específicos Esc 1:10 - Esc 1:5 - Esc 1:2

PROGRAMACIÓN DE OBRA
•   Programación de diseño
Programación de obra

DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS
AREA DE COCINA

Objeto: Diseño, construcción y puesta en funcionamiento del espacio para área de cocina industrial que cumpla con las características estipuladas en la NTC4595.
Descripción:
El área de cocina se debe contemplar el desarrollo en un área de 60m2 que contemple área de lavado, área de cocción, shut de basura, área de almacenamiento, área de entrega, baño para personal y vestier. Además de realizar la dotación de cada uno de los espacios con mesones en acero inoxidables, estufas y estanterías.

AREA DE COMEDOR
Objeto: Diseño, construcción y puesta en funcionamiento del espacio para área de comedor que cumpla con las características estipuladas en la NTC4595.

Descripción:
El área de cocina se debe contemplar el desarrollo en un área de 200m2 que contemple un área libre para la disposición de mesas y comedores.

AREA DE BATERIA DE BAÑOS
Objeto: Diseño, construcción y puesta en funcionamiento del espacio para área de batería de baños que cumpla con las características estipuladas en la NTC4595.

Descripción:
El área de cocina se debe contemplar el desarrollo en un área de 51.27m2 que contemple un baño de personal, un baño PM.R. y batería de baños para cada género, además de un espacio multifuncional.

Demoliciones
Se requiera ejecutar demoliciones, para su ejecución se deberán realizar las siguientes actividades conjuntamente entre el CONTRATISTA, la INTERVENTORÍA, S.E.D, S.O.P:

•	Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique como mínimo: Descripción del elemento y de las razones para su demolición, así como del procedimiento que se adelantará, de tal manera que no se produzcan daños en las estructuras adyacentes.
•	Cantidad del material de demolición, destino o disposición final (se debe definir con cada municipio la disposición de los escombros, a la escombrera municipal o al lugar que se determine para ello).
•   Registro fotográfico del procedimiento desde su inicio hasta su finalización.
•	Acta de Autorización de la INTERVENTORÍA y SUPERVICION, en calidad de Fideicomitente de la CONTRATANTE para proceder con la demolición o el retiro, suscrita por las partes.
•	Las demás especificaciones sobre la demolición están contempladas en el anexo técnico y programa arquitectónico




ESQUEMA BÁSICO
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AREA DE SALA DE
PROFESORES































Ilustración 2 Planta primer piso


PLANTA ARQUITECTÓNICA
Nota: Las imágenes y los diseños son una aproximación a las necesidades requeridas para el proyecto, los diseños finales serán responsabilidad del contratista.

[image: ]

Ilustración 3 Planta de cubierta


PLANTA CUBIERTA

Nota: Las imágenes y los diseños son una aproximación a las necesidades requeridas para el proyecto, los diseños finales serán responsabilidad del contratista.


[image: ]
[image: ]Ilustración 4 Cortes arquitectónicos



Nota: Las imágenes y los diseños son una aproximación a las necesidades requeridas para el proyecto, los diseños finales serán responsabilidad del contratista.

CORTES

VISUALIZACIÓN ARQUITECTONICA
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Nota: Las imágenes y los diseños son una aproximación a las necesidades requeridas para el proyecto, los diseños finales serán responsabilidad del contratista.

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO

METODOLOGÍA DE CÁLCULO – PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)
ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

Para la determinación de este presupuesto, la entidad se basó en el modelo de análisis de costos en la base de datos desarrollada por la entidad en el estudio previo teniendo en cuenta “Listados de precios ICCU 2022”, en calidad de Fideicomitente de la CONTRATANTE, para sueldos y demás gastos que inciden en los contratos. El valor del presupuesto de la Etapa I, incluye sueldos del personal utilizado para la realización del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, copias, fotografías, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), implementación de protocolos de bioseguridad, tasas, contribuciones, y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración y ejecución del contrato, así como los gastos administrativos generados durante la ejecución del mismo.



PLANOS MODELO DE REFERENCIA
EL PRESENTE ANEXO CONTIENE LA INFORMACION DEL ESQUEMA BÁSICO.

TIEMPOS Y EJECUCIÓN DEL LLAVE EN MANO

El tiempo estimado para la ejecución del contrato será el que determine la entidad contratante, sin embargo, se recomiendan los siguientes tiempos: Tres meses para los diseños y permisos, cinco meses para la construcción y puesta en funcionamiento.

PERSONAL MÍNIMO Y DEDICACIONES MÍNIMAS

EL CONTRATISTA deberá suministrar y mantener para la ejecución del objeto contractual el personal mínimo requerido, o el que resulte pertinente durante la ejecución del contrato, y hasta la entrega del proyecto dentro del plazo establecido, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas profesionales y la experiencia general y específica exigida. Lo anterior, deberá ser aprobado por el interventor y/o supervisor según corresponda como fideicomitente de la CONTRATANTE. El Contratista deberá presentar al Interventor y/o supervisor, según corresponda, previo a la suscripción del acta de inicio o emisión de orden de inicio del contrato las hojas de vida y demás soportes correspondientes del personal requerido, que acrediten las calidades y la experiencia general y específica de este personal para el desarrollo del contrato. Lo anterior, deberá ser aprobado por el interventor y/o supervisor, según corresponda como fideicomitente de la CONTRATANTE. Así mismo el CONTRATISTA deberá mantener durante la ejecución del proyecto EL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO presentado, so pena de inicio de procedimiento de la aplicación de la cláusula penal de apremio establecida en el contrato por este concepto.
ETAPA I DEL CONTRATO – ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Para la ejecución de esta Etapa, el CONTRATISTA deberá garantizar el personal mínimo requerido para el desarrollo de la misma según lo descrito a continuación:

	PERSONAL  PROFESIONAL  MINIMO  REQUERIDO  PARA  EL  DESARROLLO  DE  CONTRATO  EN CONSULTORIA

	Cant
.
	Cargo
	Formación
Academica
	Experienci a general
	Requerimiento particular     de experiencia Especifica
	No.        De contratos maximo   a certificar experienci
a
especifica
	Dedicació
n   minima a cumplir (%)

	1
	Director    de
obra
	Ingeniero Civil
o Arquitecto
	6 Años
	Director        en
Contratos      de obra    para    la construcción  o ampliación   de edificaciones institucionales definidas  en  la presente convocatoria.
En    al    menos uno     de     los Contratos presentados  el área construida o         ampliada cubierta
deberá         ser igual o mayor a
200 m2.
	2
	30%





	1
	Arquitecto
Diseñador
	Arquitecto
	6 Años
	Experiencia profesional como Arquitecto
de   Diseños   o
Arquitecto
diseñador     en contratos      de construcción  o ampliación   de edificaciones institucionales definidas       en la        presente convocatoria.
En    al    menos
uno     de     los contratos presentados  el área   diseñada
cubierta
deberá         ser
igual o mayor a
281  m2.  En  al menos  uno  de los     contratos presentados, deberá
acreditar experiencia  en el    diseño    de una
edificación institucional destinada  para
una  institución educativa
	2
	20%





	1
	Especialist
a Eléctrico
	Especialist
a Eléctrico
	3 Años
	Experiencia
profesional   en
Diseño
eléctrico        en
contratos      de construcción  o ampliación   de edificaciones institucionales definidas  en  la presente convocatoria.
	2
	20%





Nota: El personal anteriormente descrito, deberá estar disponible durante la elaboración de los estudios y diseños. Durante el trámite de Licencias y Permisos, el Contratista deberá contar con el personal y disponibilidad necesaria para la obtención de los mismos. Los cuales están incluidos dentro del presupuesto estimado en la etapa I.

No obstante, la dedicación de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicación, el contratista deberá garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, así mismo, de requerirse un mayor número de perfiles.

El director de proyecto deberá estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato), en las reuniones citadas por LA SUPERVICION, en calidad de Fideicomitente de la CONTRATANTE, lo requiera.

Adicionalmente, al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA deberá contar con el siguiente:

Personal mínimo para la ejecución de los trabajos: Una comisión de topografía, integrada como mínimo con un (1) topógrafo profesional y un (1) auxiliar Cadenero junto con equipos de precisión debidamente calibrados: estación total, nivel de precisión, prismas, cintas métricas y plomadas, con una dedicación acorde con las necesidades del proyecto.
• Un dibujante con una dedicación acorde con las necesidades del proyecto.

• Una (1) secretaria, un (1) mensajero, un (1) asesor jurídico y un (1) contador con dedicaciones
Acordes con las necesidades del proyecto.
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