FORMULARIO 01: OFERTA ECONOMICA

	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA



Los elementos y/o suministros con sus respectivas especificaciones técnicas se encuentran descritos en las tablas subsiguientes:

	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 



	Vehículo
	Descripción
	Unidad de Medida
	Can
	Especificaciones Técnicas
	Marca
	Valor Unitario
	Valor Total

	RETROEXCAVADORA CASE 580 SUPER N
	LLANTA
	Unidad  
	2
	Llanta referencia 12 - 16,5 NHS R4 con neumático labrado tradicional, 12 lonas con capacidad de carga mínima de 2860 kilogramos con neumático
	
	
	

	
	LLANTA
	Unidad  
	2
	Llanta referencia 19,5 L - 24 labrado tradicional, 14 lonas con capacidad de carga mínima de 4120 kilogramos con neumático
	
	
	



	Vehículo
	Descripción
	Unidad de Medida
	Can
	Especificaciones Técnicas
	Marca
	Valor Unitario
	Valor Total

	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND
	LLANTA 
	Unidad  
	2
	Llanta sello - matic de tracción 12,5/80 - 18
	
	
	



	Vehículo
	Descripción
	Unidad de Medida
	Can
	Especificaciones Técnicas
	Marca
	Valor Unitario
	Valor Total

	MOTOCICLETAS HONDA 125
	LLANTA
	Unidad  
	1
	Llanta delantera referencia 90 - 90 - 19, 52 P de taco para trocha y asfalto con neumático
	
	
	

	
	LLANTA
	Unidad
	1
	Llanta trasera referencia 110 - 90 17. 60 P de taco para trocha y asfalto con neumático
	
	
	



	Vehículo
	Descripción
	Unidad de Medida
	Can
	Especificaciones Técnicas
	Marca
	Valor Unitario
	Valor Total

	MINICARGADOR CASE SR 220
	LLANTA
	Unidad  
	4
	Llanta referencia 12 - 16,5 NHS L 5 con neumático de 14 lonas con capacidad mínima de carga 3075 kilogramos, profundidad mínima de 50 m. m.
	
	
	



	Vehículo
	Descripción
	Unidad de Medida
	Can
	Especificaciones Técnicas
	Marca
	Valor Unitario
	Valor Total

	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 CAT MODELO 2015
	LLANTA
	Unidad  
	6
	Llanta referencia 1300 - 24, 14 lonas Tipo G - 2/L - 2 sello - matic para trabajo pesado con capacidad de carga de 3000 kilos, presión máxima 47 PSI y 54 PSI y profundidad de labrado 24 m. m. con neumático
	
	
	



	Vehículo
	Descripción
	Unidad de Medida
	Can
	Especificaciones Técnicas
	Marca
	Valor Unitario
	Valor Total

	VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 SBA 4 X 2 PLACA OKZ 730 MODELO 2017
	LLANTA MIXTA DIRECCIONAL
	Unidad  
	4
	Llanta mixta direccional referencia 295/80 R 22,5 18 lonas con índice de carga 152/1,48 código de velocidad k 110 Km/h para ser utilizada en terreno pavimento y destapado o rurales
	
	
	

	
	LLANTA MIXTA TRACCIÓN
	Unidad  
	8
	Llanta mixta de tracción referencia 295/80 R 22,5 18 lonas con índice de carga 154/1,51 código de velocidad k 110 Km/h resiste a cortes y a la retención de piedras para uso terreno pavimentado y destapado o rurales
	
	
	



	Vehículo
	Descripción
	Unidad de Medida
	Can
	Especificaciones Técnicas
	Marca
	Valor 
Unitario
	Valor Total

	VOLQUETA INTERNATIONAL DOBLE TROQUE PLACA OKZ 926 MODELO 2018
	LLANTA MIXTA DIRECCIONAL
	Unidad  
	4
	Llanta direccional 425/65 22,5 pulgadas, índice de carga 165, índice de velocidad k 110 km/h
	
	
	

	
	LLANTA MIXTA TRACCIÓN
	Unidad  
	16
	Llanta mixta de tracción referencia 315/80 R 22,5 16 lonas con índice de carga 154/1,51 código de velocidad k 110 Km/h para ser utilizada en terreno pavimento y destapado o rurales
	
	
	



	Vehículo
	Descripción
	Unidad de Medida
	Can
	Especificaciones Técnicas
	Marca
	Valor 
Unitario
	Valor 
Total

	Camioneta Mazda B26 DC3 4 X 4 2600 c. c.  modelo 2005 PLACA CMJ 296
	LLANTA
	Unidad 
	4
	Llanta referencia LT 245/75 - R16
	
	
	



	TOTAL PLANEACIÓN
	$                            




	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS



	Vehículo
	Descripción
	Unidad de medida
	Can
	Especificaciones Técnicas
	Marca
	Valor 
Unitario
	Valor 
Total

	COMPACTADORES
	LLANTAS DIRECCIONAL MIXTAS
	Unidad 
	4
	Llanta referencia: 295/80 R22,5 18 lonas con índice de carga 152/1.48, código de velocidad L (120 KM/H) para ser utilizada en terreno pavimento y destapado o rural
	
	
	

	
	LLANTAS DE   TRACCIÓN
	Unidad 
	16
	Llantas de tracción referencia 295/80 R22,5 18 lonas con índice de carga 152/1.48, código de velocidad L(120 KM/H) para ser utilizada en terreno pavimento o destapado rural
	
	
	



	TOTAL DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
	$                            






	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA - C. M. G. R. D.



	Vehículo
	Descripción
	Unidad de medida
	Can
	Especificaciones Técnicas
	Marca
	Valor Unitario
	Valor Total

	MOTOCICLETA SUZUKI GS 125 PLACA CTN 32C
	LLANTA DELANTERA
	Unidad 
	1
	Llanta referencia: 90 / 90 - 18 de taco para trocha y asfalto con neumático
	
	
	

	
	LLANTA TRASERA
	Unidad 
	1
	Llanta referencia: 110 / 90 - 19 de taco para trocha y asfalto con neumático
	
	
	



	Vehículo
	Descripción
	Unidad de medida
	Can
	Especificaciones Técnicas
	Marca
	Valor 
Unitario
	Valor Total

	CAMIONETA NISSAN NEW NP 300 FRONTIER 
2,5 L GRADO S MODELO 2016 OKZ 312
	LLANTA
	Unidad 
	4
	Llanta LT 265/70 - 17 para ser utilizada en terreno pavimento y destapado o rurales
	
	
	



	TOTAL C. M. G. R. D.
	$






	SECRETARÍA GENERAL – ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL



	Vehículo
	Descripción
	Unidad de medida
	Can
	Especificaciones Técnicas
	Marca
	Valor 
Unitario
	Valor Total

	CAMIONETA CHEVROLET LUV D - MAX PLACA OCJ 544
	LLANTA
	Unidad 
	8
	Llanta sello - matic referencia 245 - 75 R 16 Todoterreno
	
	
	



	Vehículo
	Descripción
	Unidad de medida
	Can
	Especificaciones Técnicas
	Marca
	Valor 
Unitario
	Valor Total

	CAMIONETA MITSUBISHI PLACA ODT 361 MODELO 2018
	LLANTA
	Unidad 
	4
	Llanta sello - matic referencia 265 - 70 R 16 Todoterreno
	
	
	



	Vehículo
	Descripción
	Unidad de medida
	Can
	Especificaciones Técnicas
	Marca
	Valor 
Unitario
	Valor Total

	TRACTOR NEW HOLLAND 
TL 90
	LLANTA DIRECCIONAL
	Unidad
	2
	Llanta 12,4 X 24 PR R - 2 tacón alto direccional
	
	
	

	
	LLANTA TRACCIÓN
	Unidad
	2
	Llanta 18,4 x 30 PR R -2 tacón alto tracción
	
	
	



	Vehículo
	Descripción
	Unidad de medida
	Can
	Especificaciones Técnicas
	Marca
	Valor 
Unitario
	Valor Total

	CAMIONETA TOYOTA 
PLACA OFK 550
AMBULANCIA
	LLANTA
	Unidad 
	8
	Llanta sello - matic referencia 245 - 75 R 16 Todoterreno
	
	
	





	Vehículo
	Descripción
	Unidad de medida
	Can
	Especificaciones Técnicas
	Marca
	Valor 
Unitario
	Valor Total

	CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACA ODT 233 MODELO 2018
	LLANTA
	Unidad 
	8
	Llanta sello - matic referencia 265 - 65 R 17 All Terrain
	
	
	



	TOTAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
	$




































FIRMA: PROPONENTE:  ________________________________________
