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ANEXO No. 3: ANEXO TÉCNICO
(Ciudad), (día) de (mes) de (año).
Señores

GRUPO DE CONTRATACIÓN - SECRETARÍA GENERAL

DEFENSORIA DEL PUEBLO

Bogotá D.C.

Referencia: SAB-SI-1-2023
El suscrito (Indicar el nombre de la persona natural que actué en nombre propio), de acuerdo con la (Señalar la modalidad de selección)  No. (Indicar el número y el año del proceso) que tiene por objeto “(Indicar el objeto del proceso)”, declaro bajo la gravedad de juramento, que cumplo con los requerimientos técnicos relacionados a continuación. Así mismo, adjunto junto con mi propuesta técnicas las fichas técnicas de todos los elementos requeridos dentro del presente proceso.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Se trata de la adquisición e instalación de bienes de características técnicas uniformes y de común utilización que cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

	I T

E M
	DENOMINACIÓ N DEL BIEN
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	FOTO DE REFERENCIA
	CANTIDAD

	1
	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA REF. 1
	ASIENTO
	ALTURA
	EL CILINDRO DEBE PERMITIR UN AJUSTE DE ALTURA ENTRE 40 CM A 52 CM
	[image: image1.jpg]altura graduable
de 40 a 52 CMS






	680

	
	
	
	PROFUNDIDAD
	AJUSTABLE ENTRE 38 Y 45 CM
	
	

	
	
	
	ANCHO
	MINIMO 45 CM
	
	

	
	
	
	RADIO DE

GIRO
	360 GRADOS
	
	

	
	
	
	DENSIDAD DE LA ESPUMA
	25-26 ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y/O 60 KG/M3, PARA ASIENTO DE ALTO TRAFICO, ALTA VIDA UTIL
	
	

	
	
	
	INCLINACION DEL ASIENTO
	0-3 GRADOS
	
	

	
	
	ESPALDAR
	ALTURA
	MINIMO 48-52 CM
	[image: image2.jpg]ESPALDAR

48 a 52 CMS

41 a 44 CMS parte baja

46 3 48 CMS parte alta




	

	
	
	
	ANCHO
	41 A 49 CM
	
	

	
	
	
	ANGULO
	90 A 105 GRADOS
	
	

	
	
	
	MATERIAL
	TRANSPIRABLE, EN MALLA NEGRA
	
	

	
	
	APOYO LUMBAR
	LONGITUD
	ENTRE 24 Y 30 CMS
	[image: image3.jpg]APOYO LUMBAR

11a15CMS

24a30CMS





	

	
	
	
	ALTO
	ENTRE 11 Y 15 CM
	
	

	
	
	
	AJUSTES
	REGULABLE EN ALTURA 4 CMS MIN Y PROFUNDIDAD 3 CMS MIN
	
	

	
	
	APOYABRAZ OS EN POLIPROPIL ENO
	AJUSTABLE EN ALTURA
	ENTRE 16 Y 27 CMS
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	LONGITUD
	MINIMO DE 22 CMS
	
	

	
	
	
	ANCHO
	MINIMO DE 5 CMS
	
	

	
	
	
	AJUSTES
	GIRO LATERAL   HACIA   DERECHA   E   IZQUIERDA   Y

PROFUNDIDAD ANTERIOR Y POSTERIOR
	
	

	
	
	BASE
	NUMERO DE

ASPAS
	5 (CINCO) EN METAL DE ALTA RESISTENCIA
	
	

	
	
	
	DIAMETRO
	SILLAS CON MECANISMO BASCULANTE O SINCRONIZADO, 70 CMS
	
	

	
	
	RODACHINE S
	DIAMETRO
	ENTRE 5 A 7.5 cm
	
	

	
	
	
	GIRO
	360 GRADOS
	
	

	
	
	
	RESISTENCIA
	MAYOR A 30 KILOS POR RODACHIN
	
	

	
	
	
	MATERIAL
	ELABORADO EN NYLON, DOBLE PISTA Y DE SUAVE RODAMIENTO
	
	

	2
	REF. 2 CON CABECERO
	
	ANCHO
	MINIMO 45 CM
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	10

	
	
	
	RADIO DE GIRO
	360 GRADOS
	
	

	
	
	
	DENSIDAD DE LA ESPUMA
	25-26 ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y/O 60 KG/M3, PARA ASIENTO DE ALTO TRAFICO, ALTA VIDA UTIL
	
	

	
	
	
	INCLINACION DEL

ASIENTO
	0-3 GRADOS
	
	

	
	
	ESPALDAR
	ALTURA
	MINIMO 38-40 CM
	
	

	
	
	
	ANCHO
	40 A 45 CM
	
	

	
	
	
	ANGULO
	90 A 105 GRADOS
	
	

	
	
	
	MATERIAL
	TRANSPIRABLE, EN MALLA NEGRA
	
	

	
	
	APOYO LUMBAR
	ALTURA PUNTO MEDIO
	REGULABLE ENTRE 15 A 25 CMS DESDE EL PUNTO DE APOYO DEL GLUTEO
	
	

	
	
	
	ANCHO
	30,5 CMS APROX
	
	

	
	
	
	AJUSTES
	EN ALTURA Y PROFUNDIDAD
	
	

	
	
	APOYABRAZOS EN POLIPROPILENO
	AJUSTABLE EN

ALTURA
	ENTRE 16 Y 27 CMS
	
	

	
	
	
	LONGITUD
	MINIMO DE 22 CMS
	
	

	
	
	
	ANCHO
	MINIMO DE 5 CMS
	
	

	
	
	
	AJUSTES
	GIRO LATERAL HACIA DERECHA E IZQUIERDA Y PROFUNDIDAD ANTERIOR Y POSTERIOR
	
	

	
	
	BASE
	NUMERO DE

ASPAS
	5 (CINCO) EN METAL DE ALTA RESISTENCIA
	
	

	
	
	
	DIAMETRO
	SILLAS
CON
MECANISMO
BASCULANTE
O

SINCRONIZADO, 70 CMS
	
	

	
	
	APOYACABEZAS
	AJUSTES
	REGULABLE EN PROFUNDIDAD Y ANGULO
	
	

	
	
	
	MATERIAL
	TAPIZADO EN TELA MICROPERFORADA TIPO MALLA
	
	

	
	
	RODACHINES
	DIAMETRO
	ENTRE 5 A 7.5 cm
	
	

	
	
	
	GIRO
	360 GRADOS
	
	

	
	
	
	RESISTENCIA
	MAYOR A 30 KILOS POR RODACHIN
	
	

	
	
	
	MATERIAL
	ELABORADO EN NYLON, DOBLE PISTA Y DE SUAVE

RODAMIENTO
	
	

	3
	SILLA FIJA INTERLOCUTORA EN PAÑO
	· ESPALDAR Y ASIENTO INDEPENDIENTE CON DOBLE CURVATURA.
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	93

	
	
	· ASIENTO Y ESPALDAR ELABORADOS EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD TAPIZADOS EN PAÑO COLOR AZUL (COLOR CORPORATIVO) 50 A 60 KG/M3.
	
	

	
	
	· ESTRUCTURA EN TUBO ELÍPTICO DE 1” Y RECUBIERTA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON DESLIZADORES DE NYLON PARA ADAPTARSE A LA SUPERFICIE DEL PISO.
	
	

	4
	ARCHIVADOR METALICO TIPO CAJONERA 2 X 1
	DIMENSIONES
	FRENTE:
37
CMS

ALTURA:
71
CMS

PROFUNDIDAD:
48
CMS CON 4 NIVELADORES DE ALTURA
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	5

	
	
	MATERIAL
	LAMINA COLL ROLLED CAL 16 Y 22
	
	

	
	
	CAJONES
	2 CAJONES SUPERIORES Y 1 GAVETA INFERIOR PARA ALMACENAMIENTO DE FOLDER COLGANTE, SISTEMA FULL EXTENSION CON CHAPA DE CIERRE GENERAL
	
	

	
	
	PINTURA
	TERMINADO
EN
PINTURA
EN
POLVO ELECTROSTATICA COLOR NEGRO
	
	


Fichas técnicas.

De acuerdo con lo exigido por el artículo 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015, se indicarán en el pliego de condiciones del presente proceso de contratación, las cuales se entienden incorporadas a este documento.

El proponente deberá entregar junto con su propuesta las fichas técnicas de cada uno de los bienes a suministrar, las cuales deben contener todas las características.

El Contratista deberá realizar la entrega e instalación de los muebles antes mencionados en el sitio indicado por el Supervisor del contrato.

El mobiliario se deberá entregar e instalar en las cantidades y direcciones descritas en el siguiente cuadro:

	LUGAR DE ENTREGA
	ARCHIVADOR METALICO TIPO 2*1 CAJONERA
	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA REF. 1
	SILLA ERGONOMICA REF. 2 CON CABECERO
	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO

	BOGOTA DC, CALLE 55 No. 10 - 32
	5
	9
	10
	7

	BOGOTA DC, CRA 9 No. 16 - 21
	
	32
	
	86

	REGIONAL AMAZONAS, CALLE 10 No. 5-56 BARRIO ONCE DE NOVIEMBRE / LETICIA, AMAZONAS
	
	4
	
	

	REGIONAL ANTIOQUIA, CARRERA 49 No.49-24 EDIFICIO BANCOMERCIO PISOS 3/4/5 Y 6 / MEDELLIN, ANTIOQUIA
	
	70
	
	

	REGIONAL ARAUCA, CALLE 21 No. 15-37 BARRIO CRISTO REY / ARAUCA, ARAUCA
	
	13
	
	

	REGIONAL ATLANTICO, CALLE 68B No.50-119 / BARRANQUILLA, ATLÁNTICO
	
	21
	
	

	REGIONAL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO / Calle 19 No.

12-03 Barrio Centenario / Caucasia, Antioquía
	
	10
	
	

	REGIONAL BOLIVAR, CALLE SANTA CLARA No.24-28 BARRIO MANGA / CARTAGENA, BOLIVAR
	
	8
	
	

	REGIONAL BOYACA, CALLE 21 No.10-70 / TUNJA, BOYACA
	
	25
	
	

	REGIONAL CALDAS, CARRERA 21 No.20-58 P.6 EDIFICIO BBVA / MANIZALES, CALDAS
	
	27
	
	

	REGIONAL CAQUETA, CARRERA 15 No.14-27 / FLORENCIA, CAQUETA.
	
	16
	
	

	REGIONAL CASANARE, CALLE 13 No.25-32 / YOPAL, CASANARE.
	
	14
	
	

	REGIONAL CAUCA, CARRERA 4 No. 0-55 / POPAYAN, CAUCA
	
	17
	
	

	REGIONAL CESAR, CALLE 13B BIS No.15-76 BARRIO ALFONSO LOPEZ / VALLEDUPAR, CESAR
	
	4
	
	

	REGIONAL CHOCO, CALLE 30 AVENIDA AEROPUERTO No. 10-235
	
	25
	
	

	REGIONAL CÓRDOBA, CALLE 22 No.8B-20 / MONTERIA, CORDOBA
	
	15
	
	

	REGIONAL GUAINIA, CALLE 20 No.9-82 / PUERTO INIRIDA, GUAINA
	
	4
	
	

	REGIONAL GUAJIRA, CARRERA 10 # 14 A - 21 BARRIO LIBERTADOR / RIOHACHA, GUAJIRA.
	
	11
	
	

	REGIONAL GUAVIARE, CALLE 7 No.24-127 BARRIO 20 DE JULIO / SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE
	
	10
	
	

	REGIONAL HUILA, CALLE 13 No.5-112/120 / NEIVA, HUILA
	
	17
	
	

	REGIONAL MAGDALENA MEDIO / CALLE 55 NO.18 A - 23/25, BARRANCABERMEJA, SANTANDER
	
	3
	
	

	REGIONAL MAGDALENA, CALLE 14 No.15-107 / SANTA MARTA, MAGDALENA
	
	24
	
	

	REGIONAL META, CARRERA 40 A No.33-17 BARRIO BARZAL ALTO / VILLAVICENCIO, META
	
	16
	
	

	REGIONAL NARINO, CALLE 21 No.29-54 BARRIO LA CUADRAS / PASTO, NARIÑO
	
	20
	
	

	REGIONAL NORTE DE SANTANDER, CALLE 16 No. 3- 03/07 BARRIO LA PLAYA / CUCUTA, NORTE DE SANTANDER
	
	29
	
	

	REGIONAL OCANA, CARRERA 14 No.11-56 LOCAL 101 BARRIO LA LUZ / OCANA, NORTE DE SANTANDER
	
	20
	
	

	REGIONAL PACÍFICO Calle 1 # 7 - 51 parte Alta Pueblo Nuevo Centro , Buenaventura, Valle.
	
	12
	
	

	REGIONAL PUTUMAYO, CARRERA 14 No.12-17 / MOCOA, PUTUMAYO
	
	13
	
	

	REGIONAL QUINDIO, CARRERA 13 No.14 NORTE-47 / ARMENIA, QUINDIO
	
	21
	
	

	REGIONAL RISARALDA, CALLE 25 No.7-48 P.11 Y 12

/ PEREIRA, RISARALDA
	
	16
	
	

	REGIONAL SAN ANDRES, DIAGONAL DE LA SAGRADA FAMILIA VIA SAN LUIS No.13-126 NORTH END/ SAN ANDRES
	
	6
	
	

	REGIONAL SANTANDER, CARRERA 22 No.28-07 BARRIO ALARCON / BUCARAMANGA, SANTANDER
	
	30
	
	

	REGIONAL SOACHA / carrera 9 N° 19 - 22 - Soacha Cundinamarca
	
	10
	
	

	REGIONAL SUR DE BOLIVAR / Calle 16F No. 10 A -04

Magangué / Bolivar
	
	10
	
	

	REGIONAL SUR DE CÓRDOBA Calle 16 con carrera 17 esquina Montelibano
	
	11
	
	

	REGIONAL TOLIMA, CALLE 20 No.7-48 / IBAGUE, TOLIMA.
	
	14
	
	

	REGIONAL TUMACO Calle Nueva Creación Casa 123 A Tumaco, Nariño.
	
	3
	
	

	REGIONAL URABA, CALLE 95 No.95A 06 BARRIO NUEVO APARTADO, ANTIOQUIA
	
	10
	
	

	REGIONAL VALLE DEL CAUCA, CARRERA 3 No.9- 47/63 BARRIO CENTRO / CALI, VALLE.
	
	50
	
	

	REGIONAL VAUPES, CARRERA 12 No.15-25 / MITO, VAUPES
	
	7
	
	

	REGIONAL VICHADA, CARRERA 11 No.24-71 / PUERTO CARRENO, VICHADA
	
	3
	
	

	TOTAL GENERAL
	5
	680
	10
	93


__________________________________________

Representante legal o apoderado

Nombre (s) en letra imprenta: 
……………………………………………………….

C.C. N° 


   
……………………………………………………….

Nota: en el caso que el oferente utilice otro formato al establecido por la Entidad, el mismo deberá contener como mínimo toda la información requerida en el presente Anexo. Asi mismo, El proponente deberá entregar junto con su propuesta las fichas técnicas de cada uno de los bienes a suministrar, las cuales deben contener todas las características.
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