Anexo 1.


Anexo Técnico.


1. Identificación del propietario del predio Lote Llano Grande - Troquero:


Departamento de Antioquia con NIT. 890.900.286-0.



2. Identificación del predio:


Corresponde en las señaladas en las matriculas inmobiliarias Número: 15596, 16890, 20747, 21278, 25232, 25233, según escritura pública número: Dos mil setecientos noventa y tres (2.793), con fecha del 12 de agosto de 2019, de la Notaria Segunda del circulo de Rionegro - Antioquia. 



3. Especificaciones Técnicas 
	

Para satisfacer la necesidad en el proceso contractual en el caso concreto, con relación a las obras que se pretenden realizar en la Escuela contra la Drogadicción son las de restauración, adecuación y mantenimiento general de sus instalaciones actuales donde se requiera la necesidad, estas obras no generan cambios en lo actual, ni aumenta el área existente, por lo que se denomina como “Mejoras Locativas”, teniendo en cuenta lo siguiente: 
1. Desmonte de cubierta en mal estado, consiste en bajar lo que queda de techo de tablilla y tejas de asbesto cemento, esta actividad se realizara solo donde se requiera la necesidad al interior de la edificación, esta actividad también comprende los cambios por elementos nuevos incluyendo las alfardas y cargueras en mal estado, ruanas, canoas y bajantes de aguas lluvias. 

1. La filtración de agua por las cubiertas generó un deterioro  general del estado de las pinturas produciendo su desprendimiento en paredes y cielo rasos, así como deterioro parcial de los revoques de fachada y sus terminados, se requiere raspado, reparación, estuco y pintura según la necesidad al interior de la edificación. 

1. La humedad y podría decirse también afectó el estado de puertas, vidrieras y ventanas, fabricadas en madera y vidrio, debe reemplazarse un  gran porcentaje esta situación es generalizada en los bloque de habitaciones, cabañas, auditorio, vivienda de trabajadores, bodegas, subestación eléctrica, zona húmeda. 

1. También debe cambiarse gran parte de la red eléctrica, por la falta de aparatos como tomas, suiches, tableros eléctricos, reparación y mantenimiento de la planta eléctrica. 

1. La Red de desagües debe repararse, pues se presentan charcos de aguas negras en la edificación de habitaciones, por lo tanto deberá limpiarse el tanque séptico, la trampa de grasas de la cocina y las cajas de empalme de la red. 

1. El vandalismo que ha sufrido la instalación, requiere el cambio de lavamanos, duchas, tinas, bañeras, sanitarios, tanques de almacenamiento de agua, llaves de control, lavaplatos, grifería en general, porciones de redes sanitarias, closets, superficies de cocinetas en habitaciones y cabañas, reposición de escaleras en madera, etc. 

1. Por la falta de mantenimiento todos los pisos deberán someterse a lavados a presión de agua, para su recuperación. 

1. El bloque de habitaciones posee dos domos que presentan grandes perforaciones, al igual que las lonas de los accesos de las edificaciones diferentes a habitaciones, se deberá realizar mantenimiento de sus estructuras metálicas, pintura y cabio de materiales en domo y marquesinas.

1. Se deben reparar los pisos en mal estado de gres y grano lavado, así como la cerámica de varias habitaciones, cabañas.




4. Precio Valor Unitario.

[bookmark: _GoBack]
A continuación, se relaciona la descripción técnica con cantidades aproximadas de cada una de las actividades a desarrollar dentro del proceso de Licitación Pública 10304 con relación a la restauración, adecuación y mantenimiento general en las instalaciones de la Escuela contra la Drogadicción:
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