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ANEXO No. 4 
OFERTA ECONÓMICA



	[bookmark: _Hlk138260959]ITEM
	ITEM GOBER.
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1. ADECUACION CUARTO PISO
	
	
	

	1.1
	APU 1
	DESMONTE DE DIVISIONES EN MADERA Y VIDRIO
	M2
	190,00
	
	

	1.2
	1.13.06
	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2
	M2
	487,17
	
	

	1.3
	1.04.17
	MURO EN DRY WALL 1/2`` DOBLE CARA
E =0.10 MTS
	M2
	493,87
	
	

	1.4
	APU 2
	SUMINISTRO E INSTALACIONDE PERFILERIA 4* 8 CAL 16 REFUERZO ESTRUCTURA- SOPORTE CIELO RASO EN DRYWALL
	UND
	146,00
	
	

	1.5
	1.01.50
	DESMONTE CIELO FALSO MADERA
	M2
	487,17
	
	

	1.6
	1.17.06
	VIDRIO 5 MM
	M2
	42,35
	
	

	3.8
	1.15.06
	PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO
PERFIL 1 1/2" X 1 1/2"
	M2
	28,25
	
	

	1.7
	1,07,28
	SALIDA LÁMPARA-TOMA / ECONÓMICA
	UND
	63,00
	
	

	1.8
	1,07,53
	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR
	UND
	17,00
	
	

	1.9
	1,07,57
	SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG THHN PVC 1/2.
	UND
	94,00
	
	

	1.10
	1.07.15
	SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG
HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA
	UND
	70,00
	
	

	1.11
	1.07.49
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 3/4".
	ML
	400,00
	
	

	1.12
	1.07.16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR
LED INCRUSTAR
	UND
	120,00
	
	

	1.13
	1.09.18
	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO
	M2
	764,45
	
	

	1.14
	1.09.13
	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS
	M2
	611,22
	
	

	2. ADECUACIÓN DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y PRESUPUESTO
	
	
	
	

	2.1
	1.04.17
	MURO EN DRY WALL 1/2`` DOBLE CARA
E =0.10 MTS
	M2
	50,00
	
	

	2.2
	1.09.13
	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS
	M2
	100,00
	
	

	2.3
	1,07,28
	SALIDA LÁMPARA-TOMA / ECONÓMICA
	UND
	20,00
	
	

	2.4
	APU 1
	DESMONTE DE DIVISIONES EN MADERA Y VIDRIO
	M2
	70,00
	
	

	3.5
	1.07.49
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 3/4".
	ML
	50,00
	
	

	2.5
	1.07.15
	SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG
HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA
	UND
	30,00
	
	

	3. ADECUACION ARCHIVO SÓTANO
	
	
	
	

	3.1
	1.04.37
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SUPERBOARD E= 8 MM
	M2
	92,00
	
	

	3.2
	APU 2
	SUMINISTRO E INSTALACIONDE PERFILERIA 4* 8 CAL 16 REFUERZO ESTRUCTURA- SOPORTE CIELO RASO EN DRYWALL
	UND
	38,00
	
	

	3.3
	1,07,57
	SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG THHN PVC 1/2.
	UND
	20,00
	
	

	3.4
	1.07.16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR LED INCRUSTAR
	UND
	20,00
	
	

	3.5
	1.07.49
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 3/4".
	ML
	200,00
	
	

	3.6
	1.09.18
	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO
	M2
	300
	
	

	3.7
	1.09.13
	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS
	M2
	135,66
	
	

	3.8
	1.15.06
	PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO
PERFIL 1 1/2" X 1 1/2"
	M2
	6,30
	
	

	3.9
	APU 3
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRODUCTO SIKA FILL 12 AÑOS PARA IMPERMEABILIZACION DE PISOS Y MUROS
	GL
	42,42
	
	

	3.10
	APU 4
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTIBA PLASTICA 0,60 X 0,60 MT
	UND
	120,00
	
	

	4. OFICINA DE LAS TICS Y GOBIERNO DIGITAL
	
	
	

	4.1
	1.07.15
	SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG
HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA
	UND
	26,00
	
	

	4.2
	1.22.15
	GABINETE RACK CERRADO
	UND
	1,00
	
	

	4.3
	1.22.28
	PATCH PANEL 24 PUERTOS
	UND
	1,00
	
	

	4.4
	APU 5
	SWITCH RED 24 PUERTOS
	UND
	1,00
	
	

	4.5
	APU 6
	ROUTER 3 ANTENAS
	UND
	1,00
	
	

	4.6
	1.22.34
	CABLE UTP CAT 6A TENDIDO
	ML
	560,00
	
	

	4.7
	1.07.03
	SALIDA DE VOZ Y DATOS
	UND
	24,00
	
	

	4.8
	1.22.33
	PATCH CORD 5 M Cat 6A
	UND
	24,00
	
	

	4.9
	APU 7
	JACK RJ-45 CAT 6
	UND
	24,00
	
	

	SUBTOTAL
	

	ADMINISTRACIÓN 23%
	

	IMPREVISTOS 2%
	

	UTILIDADES 5%
	

	TOTAL OBRA CIVIL
	




[bookmark: _Hlk140673466]Nota 1: El proponente no podrá ofertar valor superior al establecido para cada ítem, de conformidad con el análisis que soporta el valor estimado del contrato contenido en el presente estudio previo, so pena de rechazo de la oferta.
Nota 2: El Proponente deberá diligenciar el anexo 1, relativo a la propuesta económica que se encontrará cargado en SECOP II, en los documentos del proceso contractual. Adicionalmente deberá diligenciar en la plataforma del SECOP II el valor total de su oferta.
Nota 3:  El valor señalado en el anexo oferta económica debe coincidir con el ingresado en la plataforma SECOP II. Es decir, se le recuerda al oferente que debe diligenciar y cargar el Anexo No. 1 y adicionalmente deberá registrar en la plataforma del Secop II el valor total de su oferta.

Nota 4: Cada una de las sumas y multiplicaciones de la oferta económica no deben contener errores superiores por exceso o por defecto del cero punto uno (0.1%) por ciento del valor de cada operación, la entidad revisará cada una de las mencionadas operaciones y de encontrar errores aritméticos superiores al cero punto uno (0.1%) porciento, la oferta será rechazada. Si el valor corregido es inferior al cero punto uno (0.1%) por ciento, la adjudicación se efectuará por el valor corregido.

Nota 5: Todos los costos de transporte, cargue y descargue hasta los sitios indicados en el lugar de ejecución del contrato, correrán por cuenta del contratista y el Municipio asume que se encuentran incluidos dentro del valor total de la propuesta, razón por la cual no aceptará reclamaciones del Contratista por estos conceptos.


El valor de la oferta deberá señalarse en pesos colombianos; en todo caso, será igual al resultado de sumar los valores que componen la oferta y con los cuales quedan cubiertos todos los costos, utilidades, imprevistos, impuestos, tasas, contribuciones.

En caso de que el diligenciamiento del cuadro anterior presente errores aritméticos, estos serán corregidos por el Municipio y el valor corregido será de forzosa aceptación por parte del oferente y con este valor corregido se calificará la oferta.

Si la propuesta económica presentada por el contratista presenta diferencias en aspectos relativos a cantidades o especificaciones de los ítems a contratar, la oferta será rechazada.

El precio adjudicado deberá sostenerse durante la validez de la propuesta, la ejecución del contrato y sus adiciones si hay lugar a ello.


Cordialmente,



NOMBRE DEL PROPONENTE				:
NIT o C.C.							:
DIRECCIÓN							:
TELÉFONO							:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		            :
C.C.								:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			:
Atentamente,
FIRMA								:
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