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ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de especificaciones técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones solicitadas, las cuales serán verificadas por el comité evaluador aplicando el criterio de cumple o no cumple.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

PROPONENTE ___________________________________________________________

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento

REQUISITOS GENERALES 

a. Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente.

b. En la columna CUMPLE/ NO CUMPLE, se evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.


	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD MEDIDA
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	EQUIPOS DE SOLDADURA

	1
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, limpieza de pinza de masa y pinza porta electrodo, incluye cambio de tornillería oxidada, revisión parte eléctrica
	 Unidad
	 
	 

	2
	 Suministro de cable de poder incluye toma corriente macho
	 Metro
	 
	 

	3
	SERVICIO: cambio cable de poder 
	Unidad
	 
	 

	4
	Suministro botón de encendido y apagado
	Unidad
	 
	 

	5
	SERVICIO: cambio botón de encendido y apagado
	Unidad
	 
	 

	6
	suministro perilla de amperaje
	Unidad
	 
	 

	7
	SERVICIO: cambio perilla de amperaje
	Unidad
	 
	 

	8
	suministro cable porta electrodo
	Metro
	 
	 

	9
	SERVICIO: cambio cable porta electrodo
	Unidad
	 
	 

	10
	suministro cable de masa
	Metro
	 
	 

	11
	SERVICIO: cambio cable de masa
	Unidad
	 
	 

	12
	suministro pinza de masa
	unidad
	 
	 

	13
	SERVICIO: cambio pinza de masa
	Unidad
	 
	 

	14
	suministro pinza porta electrodo
	Unidad
	 
	 

	15
	SERVICIO: cambio pinza porta electrodo
	Unidad
	 
	 

	16
	suministro de tarjeta principal
	Unidad
	 
	 

	17
	SERVICIO: cambio de tarjeta principal
	Unidad
	 
	 

	COMPRESOR DE AIRE CAPACIDAD HASTA 200 LIBRAS

	18
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, verificación niveles de aceite, ajuste y calibración de válvulas, verificación manguera de salida de aire, limpieza del filtro, revisión del tanque para detectar fugas, calibración del automático, revisión de manómetros, drenado del tanque, revisión parte eléctrica
	Unidad
	 
	 

	19
	Suministro de manómetro de depósito
	Unidad
	 
	 

	20
	SERVICIO: cambio de manómetro de depósito
	Unidad
	 
	 

	21
	suministro manómetro de salida 
	Unidad
	 
	 

	22
	SERVICIO: cambio de manómetro de salida
	Unidad
	 
	 

	23
	suministro de presostato
	Unidad
	 
	 

	24
	SERVICIO: cambio de presostato
	Unidad
	 
	 

	25
	suministro manguera aire 1/4, de alta resistencia y duración, fácil manejo, alta calidad, incluye adaptadores de entrada y salida
	Metro
	 
	 

	26
	SERVICIO: cambio manguera de aire manguera aire 1/4, de alta resistencia y duración, fácil manejo, alta calidad, incluye adaptadores de entrada y salida
	Unidad
	 
	 

	27
	 Suministro de cable de poder incluye adaptador corriente macho
	Metro
	 
	 

	28
	SERVICIO: cambio cable de poder incluye adaptador corriente macho
	Unidad
	 
	 

	29
	suministro de llave de paso 
	Unidad
	 
	 

	30
	SERVICIO: cambio de llave de paso
	Unidad
	 
	 

	31
	suministro de motor 
	Unidad
	 
	 

	32
	SERVICIO: cambio de motor
	Unidad
	 
	 

	MOTOBOMBA HASTA 5 HP

	33
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, verificación niveles de aceite, ajuste y calibración de válvulas, limpieza del filtro, revisión parte eléctrica, limpieza de carburador, limpieza de exosto, lavado tanque combustible
	Unidad
	 
	 

	34
	suministro de filtro de aire 
	Unidad
	 
	 

	35
	SERVICIO: cambio filtro de aire 
	Unidad
	 
	 

	36
	suministro kit de carburador
	Unidad
	 
	 

	37
	SERVICIO: cambio kit de carburador
	Unidad
	 
	 

	38
	suministro arranque manual de encendido
	Unidad
	 
	 

	39
	SERVICIO: cambio arranque manual de encendido
	Unidad
	 
	 

	40
	suministro cordel arranque manual de encendido 
	Unidad
	 
	 

	41
	SERVICIO: cambio cordel arranque manual de encendido
	Unidad
	 
	 

	42
	suministro de bujía
	Unidad
	 
	 

	43
	SERVICIO: cambio de bujía
	Unidad
	 
	 

	44
	suministro de capuchón de bujía 
	Unidad
	 
	 

	45
	SERVICIO: cambio capuchón de bujía
	Unidad
	 
	 

	46
	suministro de pistón y anillos
	Unidad
	 
	 

	47
	SERVICIO: cambio de pistón y anillos
	Unidad
	 
	 

	48
	suministro kit de empaquetadura motor
	Unidad
	 
	 

	49
	SERVICIO: cambio kit de empaquetadura motor
	Unidad
	 
	 

	50
	suministro cilindro 
	Unidad
	 
	 

	51
	SERVICIO: cambio de cilindro
	Unidad
	 
	 

	52
	SERVICIO: rectificación de cilindro
	Unidad
	 
	 

	53
	suministro cigüeñal y biela
	Unidad
	 
	 

	54
	SERVICIO: cambio cigüeñal y biela
	Unidad
	 
	 

	55
	suministro de válvulas y empaques tapa de válvulas 
	Unidad
	 
	 

	56
	SERVICO: cambio válvulas y empaques tapa de válvulas 
	Unidad
	 
	 

	57
	suministro sellos mecánicos bomba
	Unidad
	 
	 

	58
	SERVICIO: cambio sellos mecánicos bomba
	Unidad
	 
	 

	59
	suministro bomba de agua
	Unidad
	 
	 

	60
	SERVICIO: cambio bomba de agua
	Unidad
	 
	 

	61
	suministro de silenciador
	Unidad
	 
	 

	62
	SERVICIO: cambio de silenciador
	Unidad
	 
	 

	63
	suministro de rodamientos
	Unidad
	 
	 

	64
	SERVICIO: cambio de rodamiento
	Unidad
	 
	 

	65
	suministro tapa tanque de combustible
	Unidad
	 
	 

	66
	SERVICIO: pintura del equipo, partes que aplique la actividad
	Unidad
	 
	 

	67
	suministro de motor completo
	Unidad
	 
	 

	68
	SERVICIO: suministro de motor completo
	Unidad
	 
	 

	GUADAÑADORA 2 TIEMPOS STIHL

	69
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, limpieza del filtro, revisión parte eléctrica, limpieza de carburador, limpieza de exosto, lavado tanque combustible, ajuste de zapatas
	Unidad
	 
	 

	70
	suministro de transmisión completa
	Unidad
	 
	 

	71
	SERVICIO: instalación de transmisión completa
	Unidad
	 
	 

	72
	suministro tubo de eje transmisión
	Unidad
	 
	 

	73
	SERVICIO: cambio tubo de eje transmisión
	Unidad
	 
	 

	74
	suministro eje de transmisión
	Unidad
	 
	 

	75
	SERVICIO: cambio de eje transmisión
	Unidad
	 
	 

	76
	suministro interruptor de encendido
	Unidad
	 
	 

	77
	SERVICIO: cambio interruptor de encendido
	Unidad
	 
	 

	78
	suministro tapa de silenciador
	Unidad
	 
	 

	79
	SERVICIO: cambio tapa de silenciador
	Unidad
	 
	 

	80
	suministro silenciador con tapa
	Unidad
	 
	 

	81
	SERVICIO: cambio silenciador con tapa
	Unidad
	 
	 

	82
	suministro tapa purificador de aire
	Unidad
	 
	 

	83
	SERVICIO: cambio tapa purificador de aire
	Unidad
	 
	 

	84
	suministro tapa depósito combustible
	Unidad
	 
	 

	85
	suministro depósito de combustible con tapa y flotador
	Unidad
	 
	 

	86
	SERVICIO: cambio depósito de combustible con tapa y flotador
	Unidad
	 
	 

	87
	suministro flotador depósito de combustible
	Unidad
	 
	 

	88
	SERVICIO: cambio flotador depósito de combustible
	Unidad
	 
	 

	89
	suministro de carburador 
	Unidad
	 
	 

	90
	SERVICIO: cambio de carburador
	Unidad
	 
	 

	91
	suministro de manillar con soporte
	Unidad
	 
	 

	92
	SERVICIO: cambio manillar con soporte
	Unidad
	 
	 

	93
	suministro de bujía
	Unidad
	 
	 

	94
	SERVICIO: cambio de bujía
	Unidad
	 
	 

	95
	suministro guaya de acelerador 
	Unidad
	 
	 

	96
	SERVICIO: cambio guaya acelerador
	Unidad
	 
	 

	97
	suministro de arranque
	Unidad
	 
	 

	98
	SERVICIO: cambio de arranque
	Unidad
	 
	 

	99
	suministro de cordón arranque
	Metro
	 
	 

	100
	SERVICIO: cambio cordón de arranque
	Metro
	 
	 

	101
	suministro de bobina
	Unidad
	 
	 

	102
	SERVICIO: cambio de bobina
	Unidad
	 
	 

	103
	suministro de embrague
	Unidad
	 
	 

	104
	SERVICIO: cambio de embrague
	Unidad
	 
	 

	105
	suministro mando de aceleración
	Unidad
	 
	 

	106
	SERVICIO: cambio mando de aceleración
	Unidad
	 
	 

	107
	suministro de punzón
	Unidad
	 
	 

	108
	suministro de flotador carburador
	Unidad
	 
	 

	109
	suministro manguera de combustible
	Unidad
	 
	 

	110
	SERVICIO: cambio manguera de combustible
	Unidad
	 
	 

	111
	suministro de pistón y anillos
	Kit
	 
	 

	112
	SERVICIO: cambio de pistón y anillos
	Unidad
	 
	 

	113
	suministro resorte arranque
	Unidad
	 
	 

	114
	SERVICIO: cambio resorte de arranque
	Unidad
	 
	 

	115
	suministro soporte guadañadora con tornillos
	Unidad
	 
	 

	116
	SERVICIO: cambio soporte guadañadora con tornillos
	Unidad
	 
	 

	117
	suministro capuchón bujía
	Unidad
	 
	 

	118
	SERVICIO: cambio capuchón de bujía
	Unidad
	 
	 

	119
	suministro empaquetadura motor
	KIT
	 
	 

	120
	suministro filtro de aire
	Unidad
	 
	 

	121
	suministro empaque silenciador 
	KIT
	 
	 

	122
	suministro de cilindro
	Unidad
	 
	 

	123
	SERVICIO: cambio de cilindro
	Unidad
	 
	 

	124
	SERVICIO: rectificación de cilindro
	Unidad
	 
	 

	125
	suministro de campana
	Unidad
	 
	 

	126
	SERVICIO: cambio campana
	Unidad
	 
	 

	127
	suministro tornillos D5X24
	Unidad
	 
	 

	128
	suministro kit empaques carburador
	Kit
	 
	 

	129
	SERVICIO: cambio Kit empaques carburador
	Unidad
	 
	 

	130
	suministro tuerca cuchilla
	Unidad
	 
	 

	131
	suministro resorte de zapatas
	Unidad
	 
	 

	132
	SERVICIO: cambio resorte de zapatas
	Unidad
	 
	 

	133
	suministro de patín
	Unidad
	 
	 

	134
	SERVICIO: cambio de patín
	Unidad
	 
	 

	135
	suministro arnés 
	Unidad
	 
	 

	136
	suministro tornillo grasera
	Unidad
	 
	 

	GUADAÑADORA DOS TIEMPOS EDO, SHIMDAIWA, MONTE, MITSUBISHI, BEAVER, SUKIYAMA

	137
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, limpieza del filtro, revisión parte eléctrica, limpieza de carburador, limpieza de exosto, lavado tanque combustible, ajuste de zapatas
	Unidad
	 
	 

	138
	suministro de transmisión completa
	Unidad
	 
	 

	139
	SERVICIO: instalación de transmisión completa
	Unidad
	 
	 

	140
	suministro tubo de eje transmisión
	Unidad
	 
	 

	141
	SERVICIO: cambio tubo de eje transmisión
	Unidad
	 
	 

	142
	suministro eje de transmisión
	Unidad
	 
	 

	143
	SERVICIO: cambio de eje transmisión
	Unidad
	 
	 

	144
	suministro interruptor de encendido
	Unidad
	 
	 

	145
	SERVICIO: cambio interruptor de encendido
	Unidad
	 
	 

	146
	suministro tapa de silenciador
	Unidad
	 
	 

	147
	SERVICIO: cambio tapa de silenciador
	Unidad
	 
	 

	148
	suministro silenciador con tapa
	Unidad
	 
	 

	149
	SERVICIO: cambio silenciador con tapa
	Unidad
	 
	 

	150
	suministro tapa purificador de aire
	Unidad
	 
	 

	151
	SERVICIO: cambio tapa purificador de aire
	Unidad
	 
	 

	152
	suministro tapa depósito combustible
	Unidad
	 
	 

	153
	suministro depósito de combustible con tapa y flotador
	Unidad
	 
	 

	154
	SERVICIO: cambio depósito de combustible con tapa y flotador
	Unidad
	 
	 

	155
	suministro flotador depósito de combustible
	Unidad
	 
	 

	156
	SERVICIO: cambio flotador depósito de combustible
	Unidad
	 
	 

	157
	suministro de carburador 
	Unidad
	 
	 

	158
	SERVICIO: cambio de carburador
	Unidad
	 
	 

	159
	suministro de manillar con soporte
	Unidad
	 
	 

	160
	SERVICIO: cambio manillar con soporte
	Unidad
	 
	 

	161
	suministro de bujía
	Unidad
	 
	 

	162
	SERVICIO: cambio de bujía
	Unidad
	 
	 

	163
	suministro guaya de acelerador 
	Unidad
	 
	 

	164
	SERVICIO: cambio guaya acelerador
	Unidad
	 
	 

	165
	suministro de arranque
	Unidad
	 
	 

	166
	SERVICIO: cambio de arranque
	Unidad
	 
	 

	167
	suministro de cordón arranque
	Metro
	 
	 

	168
	SERVICIO: cambio cordón de arranque
	Metro
	 
	 

	169
	suministro de bobina
	Unidad
	 
	 

	170
	SERVICIO: cambio de bobina
	Unidad
	 
	 

	171
	suministro de embrague
	Unidad
	 
	 

	172
	SERVICIO: cambio de embrague
	Unidad
	 
	 

	173
	suministro mando de aceleración
	Unidad
	 
	 

	174
	SERVICIO: cambio mando de aceleración
	Unidad
	 
	 

	175
	suministro de punzón
	Unidad
	 
	 

	176
	suministro de flotador carburador
	Unidad
	 
	 

	177
	suministro manguera de combustible
	Unidad
	 
	 

	178
	SERVICIO: cambio manguera de combustible
	Unidad
	 
	 

	179
	suministro de pistón y anillos
	Kit
	 
	 

	180
	SERVICIO: cambio de pistón y anillos
	Unidad
	 
	 

	181
	suministro resorte arranque
	Unidad
	 
	 

	182
	SERVICIO: cambio resorte de arranque
	Unidad
	 
	 

	183
	suministro soporte guadañadora con tornillos
	Unidad
	 
	 

	184
	SERVICIO: cambio soporte guadañadora con tornillos
	Unidad
	 
	 

	185
	suministro capuchón bujía
	Unidad
	 
	 

	186
	SERVICIO: cambio capuchón de bujía
	Unidad
	 
	 

	187
	suministro empaquetadura motor
	KIT
	 
	 

	188
	suministro filtro de aire
	Unidad
	 
	 

	189
	suministro empaque silenciador 
	KIT
	 
	 

	190
	suministro de cilindro
	Unidad
	 
	 

	191
	SERVICIO: cambio de cilindro
	Unidad
	 
	 

	192
	SERVICIO: rectificación de cilindro
	Unidad
	 
	 

	193
	suministro de campana
	Unidad
	 
	 

	194
	SERVICIO: cambio campana
	Unidad
	 
	 

	195
	suministro arnés 
	Unidad
	 
	 

	196
	suministro tornillo grasera
	Unidad
	 
	 

	MOTOSIERRA STIHL 

	197
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, limpieza del filtro, revisión parte eléctrica, limpieza de carburador, limpieza de exosto, lavado tanque combustible, ajuste tensor de cadena.
	Unidad
	 
	 

	198
	suministro de bujía
	Unidad
	 
	 

	199
	SERVICIO: cambio de bujía
	Unidad
	 
	 

	200
	suministro tapa de la caja del carburador
	Unidad
	 
	 

	201
	SERVICIO: cambio tapa de la caja del carburador
	Unidad
	 
	 

	202
	suministro capuchón bujía
	Unidad
	 
	 

	203
	SERVICIO: cambio capuchón de bujía
	Unidad
	 
	 

	204
	suministro válvula de descompresión
	Unidad
	 
	 

	205
	SERVICIO: cambio válvula de descompresión
	Unidad
	 
	 

	206
	suministro tornillos ajuste carburador 
	Unidad
	 
	 

	207
	suministro piñón de cadena
	Unidad
	 
	 

	208
	SERVICIO: cambio piñón de cadena
	Unidad
	 
	 

	209
	suministro freno de cadena
	Unidad
	 
	 

	210
	SERVICIO: cambio de freno de cadena 
	Unidad
	 
	 

	211
	suministro guardacadena
	Unidad
	 
	 

	212
	SERVICIO: cambio guardacadena
	Unidad
	 
	 

	213
	suministro tope de garras
	Unidad
	 
	 

	214
	SERVICIO: cambio tope de garras
	Unidad
	 
	 

	215
	suministro de espada
	Unidad
	 
	 

	216
	suministro de cadena
	Unidad
	 
	 

	217
	SERVICIO: cambio de cadena
	Unidad
	 
	 

	218
	suministro tapa depósito aceite
	Unidad
	 
	 

	219
	suministro tapa depósito combustible
	Unidad
	 
	 

	220
	suministro silenciador  
	Unidad
	 
	 

	221
	SERVICIO: cambio de silenciador
	Unidad
	 
	 

	222
	suministro protector salvamanos
	Unidad
	 
	 

	223
	SERVICIO: cambio de protector salvamanos
	Unidad
	 
	 

	224
	suministro empuñadura de arranque
	Unidad
	 
	 

	225
	SERVICIO: cambio empuñadura de arranque 
	Unidad
	 
	 

	226
	suministro palanca del mando unificado
	Unidad
	 
	 

	227
	SERVICIO: cambio palanca del mando unificado
	Unidad
	 
	 

	228
	suministro acelerador
	Unidad
	 
	 

	229
	SERVICIO: cambio de acelerador
	Unidad
	 
	 

	230
	suministro empuñadura trasera
	Unidad
	 
	 

	231
	SERVICIO: cambio empuñadura trasera
	Unidad
	 
	 

	232
	suministro de arranque
	Unidad
	 
	 

	233
	SERVICIO: cambio de arranque
	Unidad
	 
	 

	234
	suministro cordel arranque manual 
	Metro
	 
	 

	235
	SERVICIO: cambio de cordel de arranque
	Unidad
	 
	 

	236
	suministro resorte arranque
	Unidad
	 
	 

	237
	SERVICIO: cambio resorte de arranque
	Unidad
	 
	 

	238
	suministro carburador
	Unidad
	 
	 

	239
	SERVICIO: cambio de carburador
	Unidad
	 
	 

	240
	suministro punzón
	Unidad
	 
	 

	241
	suministro flotador depósito de combustible
	Unidad
	 
	 

	242
	suministro flotador carburador
	Unidad
	 
	 

	243
	suministro filtro de aire
	Unidad
	 
	 

	244
	SERVICIO: cambio filtro de aire 
	Unidad
	 
	 

	245
	suministro de bobina
	Unidad
	 
	 

	246
	SERVICIO: cambio de bobina
	Unidad
	 
	 

	247
	suministro bomba de aceite
	Unidad
	 
	 

	248
	SERVICIO: cambio bomba de aceite
	Unidad
	 
	 

	249
	suministro de turbina de refrigeración
	Unidad
	 
	 

	250
	SERVICIO: cambio turbina de refrigeración
	Unidad
	 
	 

	251
	suministro cebador 
	Unidad
	 
	 

	252
	SERVICIO: cambio de cebador
	Unidad
	 
	 

	253
	suministro de pistón y anillos
	kit
	 
	 

	254
	SERVICIO: cambio de pistón y anillos
	Unidad
	 
	 

	255
	suministro de cilindro
	Unidad
	 
	 

	256
	SERVICIO: cambio de cilindro
	Unidad
	 
	 

	257
	suministro de biela
	Unidad
	 
	 

	258
	SERVICIO: cambio de biela
	Unidad
	 
	 

	259
	suministro empaquetes motor
	kit
	 
	 

	260
	suministros retenedores
	kit
	 
	 

	261
	SERVICIO: cambio de retenedores
	Unidad
	 
	 

	262
	suministro balineras
	kit
	 
	 

	263
	SERVICIO: cambio de balineras
	Unidad
	 
	 

	264
	suministro resorte de zapatas
	Unidad
	 
	 

	265
	SERVICIO: cambio resorte de zapatas
	Unidad
	 
	 

	266
	suministro uñas de arranque
	Unidad
	 
	 

	267
	SERVICIO: cambio uñas de arranque
	Unidad
	 
	 

	268
	SERVICIO: rectificación de cilindro
	Unidad
	 
	 

	FUMIGADORA MANUAL DE ESPALDA DE 20LTS

	269
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, limpieza del filtro, lubricación de bomba, ajuste de arnés y lubricación de llave de paso
	Unidad
	 
	 

	270
	suministro tapa con sello hermético
	Unidad
	 
	 

	271
	suministro lanza rígida en fibra de vidrio 
	Unidad
	 
	 

	272
	SERVICIO: cambio lanza rígida en fibra de vidrio 
	Unidad
	 
	 

	273
	suministro de chasis 100% plástico
	Unidad
	 
	 

	274
	SERVICIO: cambio de chasis 100% plástico
	Unidad
	 
	 

	275
	suministro de arnés de transporte
	Unidad
	 
	 

	276
	SERVICIO: cambio de arnés de transporte
	Unidad
	 
	 

	277
	suministro manguera PVC probada a 120 psi
	Unidad
	 
	 

	278
	SERVICIO: cambio manguera PVC probada a 120 psi
	Unidad
	 
	 

	279
	suministro de tanque plástico de 20 litros
	Unidad
	 
	 

	280
	SERVICIO: cambio de tanque plástico de 20 litros
	Unidad
	 
	 

	281
	suministro bomba tipo pistón
	Unidad
	 
	 

	282
	SERVICIO: cambio bomba tipo pistón
	Unidad
	 
	 

	283
	suministro de boquilla graduable
	Unidad
	 
	 

	284
	suministro palanca para accionar
	Unidad
	 
	 

	285
	SERVICIO: cambio palanca para accionar
	Unidad
	 
	 

	286
	suministro abrazadero metálica de 1/2
	Unidad
	 
	 

	287
	suministro filtro llave presión
	Unidad
	 
	 

	288
	suministro filtro tanque
	Unidad
	 
	 

	289
	suministro llave de presión con filtro
	Unidad
	 
	 

	FUMIGADORA DE ESPALDA DOS TIEMPOS

	290
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, limpieza del filtro, revisión parte eléctrica, limpieza de carburador, limpieza de exosto, lavado tanque combustible, ajuste de zapatas, cambio de aceite, calibración de válvulas
	Unidad
	 
	 

	291
	suministro de tanque plástico   
	Unidad
	 
	 

	292
	SERVICIO: cambio de tanque plástico   
	Unidad
	 
	 

	293
	suministro de arnés de transporte
	Unidad
	 
	 

	294
	SERVICIO: cambio de arnés de transporte
	Unidad
	 
	 

	295
	suministro tapa con sello hermético
	Unidad
	 
	 

	296
	suministro lanza metálica
	Unidad
	 
	 

	297
	SERVICIO: cambio de lanza metálica
	Unidad
	 
	 

	298
	suministro de manguera 
	Metro
	 
	 

	299
	SERVICIO: cambio de manguera
	Unidad
	 
	 

	300
	suministro interruptor de encendido
	Unidad
	 
	 

	301
	SERVICIO: cambio de interruptor de encendido
	Unidad
	 
	 

	302
	suministro acelerador
	Unidad
	 
	 

	303
	SERVICIO: cambio de acelerador
	Unidad
	 
	 

	304
	suministro tapa depósito de combustible
	Unidad
	 
	 

	305
	suministro tapa depósito de aceite
	Unidad
	 
	 

	306
	suministro válvula de paso
	Unidad
	 
	 

	307
	SERVICIO: cambio válvula de paso
	Unidad
	 
	 

	308
	suministro de abrazadera metálica de 1/2"
	Unidad
	 
	 

	309
	suministro de bujía 
	Unidad
	 
	 

	310
	SERVICIO: cambio de bujía 
	Unidad
	 
	 

	311
	suministro de capuchón de bujía 
	Unidad
	 
	 

	312
	SERVICIO: cambio de capuchón de bujía 
	Unidad
	 
	 

	313
	suministro de bobina
	Unidad
	 
	 

	314
	SERVICIO: cambio de bobina
	Unidad
	 
	 

	315
	suministro de filtro de aire
	Unidad
	 
	 

	316
	SERVICIO: cambio de filtro de aire
	Unidad
	 
	 

	317
	suministro tapa filtro de aire
	Unidad
	 
	 

	318
	SERVICIO: cambio tapa filtro de aire
	Unidad
	 
	 

	319
	suministro carburador
	Unidad
	 
	 

	320
	SERVICIO: cambio de carburador
	Unidad
	 
	 

	321
	suministro de punzón
	Unidad
	 
	 

	322
	suministro de flotador carburador
	Unidad
	 
	 

	323
	suministro de pistón y anillos
	Unidad
	 
	 

	324
	SERVICIO: cambio de pistón y anillos
	Unidad
	 
	 

	325
	suministro de cilindro
	Unidad
	 
	 

	326
	SERVICIO: cambio de cilindro
	Unidad
	 
	 

	327
	SERVICIO: rectificación de cilindro
	Unidad
	 
	 

	328
	suministro kit empaques de motor
	Unidad
	 
	 

	329
	suministro empaque carburador
	Unidad
	 
	 

	330
	suministro silenciador
	Unidad
	 
	 

	331
	SERVICIO: cambio silenciador
	Unidad
	 
	 

	332
	suministro tapa silenciador
	Unidad
	 
	 

	333
	SERVICIO: cambio tapa silenciador
	Unidad
	 
	 

	PLANTA ELÉCTRICA DE 5 KVA HASTA 7,5 KVA

	334
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, limpieza del filtro, revisión parte eléctrica, limpieza de carburador, limpieza de exosto, lavado tanque combustible, cambio de aceite, calibración de válvulas
	Unidad
	 
	 

	335
	suministro tanque combustible
	Unidad
	 
	 

	336
	SERVICIO: cambio tanque combustible
	Unidad
	 
	 

	337
	suministro de tapa tanque combustible
	Unidad
	 
	 

	338
	suministro llave de paso combustible
	Unidad
	 
	 

	339
	SERVICIO: cambio lave de paso combustible
	Unidad
	 
	 

	340
	suministro manguera combustible
	Unidad
	 
	 

	341
	suministro manguera combustible
	Unidad
	 
	 

	342
	SERVICIO: cambio manguera combustible
	Unidad
	 
	 

	343
	suministro de carburador
	Unidad
	 
	 

	344
	SERVICIO: cambio de carburador
	Unidad
	 
	 

	345
	suministro de bobina
	Unidad
	 
	 

	346
	SERVICIO: cambio de bobina
	Unidad
	 
	 

	347
	suministro de capacitor
	Unidad
	 
	 

	348
	SERVICIO: cambio de capacitor
	Unidad
	 
	 

	349
	suministro de interruptor de encendido
	Unidad
	 
	 

	350
	SERVICIO: cambio de interruptor de encendido
	Unidad
	 
	 

	351
	suministro arranque eléctrico
	Unidad
	 
	 

	352
	SERVICIO: cambio arranque eléctrico
	Unidad
	 
	 

	353
	suministro batería 12v libre de mantenimiento
	Unidad
	 
	 

	354
	SERVICIO: cambio batería 12v libre de mantenimiento
	Unidad
	 
	 

	355
	suministro de bujía
	Unidad
	 
	 

	356
	SERVICIO: cambio de bujía
	Unidad
	 
	 

	357
	suministro capuchón bujía
	Unidad
	 
	 

	358
	SERVICIO: cambio capuchón bujía
	Unidad
	 
	 

	359
	suministro de arranque manual 
	Unidad
	 
	 

	360
	SERVICIO: cambio de arranque manual 
	Unidad
	 
	 

	361
	suministro de cordón arranque
	Metro
	 
	 

	362
	SERVICIO: cambio de cordón arranque
	Unidad
	 
	 

	363
	suministro de resorte de arranque
	Unidad
	 
	 

	364
	SERVICIO: cambio de resorte de arranque
	Unidad
	 
	 

	365
	suministro de filtro de aire 
	Unidad
	 
	 

	366
	SERVICIO: cambio suministro de filtro de aire 
	Unidad
	 
	 

	367
	suministro filtro tanque combustible
	Unidad
	 
	 

	368
	SERVICIO: revisión sistema eléctrico
	Unidad
	 
	 

	369
	suministro de pistón y anillos
	kit
	 
	 

	370
	SERVICIO: cambio de pistón y anillos
	Unidad
	 
	 

	371
	suministro de biela
	Unidad
	 
	 

	372
	SERVICIO: cambio de biela
	Unidad
	 
	 

	373
	suministro de válvulas y empaques tapa de válvulas 
	Unidad
	 
	 

	374
	SERVICIO: cambio de válvulas y empaques tapa de válvulas 
	Unidad
	 
	 

	375
	suministro de silenciador
	Unidad
	 
	 

	376
	SERVICIO: cambio de silenciador
	Unidad
	 
	 

	377
	suministro AVR
	Unidad
	 
	 

	378
	SERVICIO: cambio AVR
	Unidad
	 
	 

	379
	suministro de motor completo
	Unidad
	 
	 

	380
	SERVICIO: cambio de motor completo
	Unidad
	 
	 

	PLANTA ELÉCTRICA 2,5 KVA HASTA 4,5 KVA

	381
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, limpieza del filtro, revisión parte eléctrica, limpieza de carburador, limpieza de exosto, lavado tanque combustible, cambio de aceite, calibración de válvulas
	Unidad
	 
	 

	382
	suministro tanque combustible
	Unidad
	 
	 

	383
	SERVICIO: cambio tanque combustible
	Unidad
	 
	 

	384
	suministro de tapa tanque combustible
	Unidad
	 
	 

	385
	suministro llave de paso combustible
	Unidad
	 
	 

	386
	SERVICIO: cambio llave de paso combustible
	Unidad
	 
	 

	387
	suministro manguera combustible
	Unidad
	 
	 

	388
	SERVICIO: cambio manguera combustible
	Unidad
	 
	 

	389
	suministro de carburador
	Unidad
	 
	 

	390
	SERVICIO: cambio de carburador
	Unidad
	 
	 

	391
	suministro de bobina
	Unidad
	 
	 

	392
	SERVICIO: cambio de bobina
	Unidad
	 
	 

	393
	suministro de capacitor
	Unidad
	 
	 

	394
	SERVICIO: cambio de capacitor
	Unidad
	 
	 

	395
	suministro de interruptor de encendido
	Unidad
	 
	 

	396
	SERVICIO: cambio de interruptor de encendido
	Unidad
	 
	 

	397
	suministro de bujía
	Unidad
	 
	 

	398
	SERVICIO: cambio de bujía
	Unidad
	 
	 

	399
	suministro capuchón bujía
	Unidad
	 
	 

	400
	SERVICIO: cambio capuchón bujía
	Unidad
	 
	 

	401
	suministro de arranque manual 
	Unidad
	 
	 

	402
	SERVICIO: cambio de arranque manual 
	Unidad
	 
	 

	403
	suministro de cordón arranque
	Metro
	 
	 

	404
	SERVICIO: cambio de cordón arranque
	Unidad
	 
	 

	405
	suministro de resorte de arranque
	Unidad
	 
	 

	406
	SERVICIO: cambio de resorte de arranque
	Unidad
	 
	 

	407
	suministro de filtro de aire 
	Unidad
	 
	 

	408
	SERVICIO: cambio de filtro de aire 
	Unidad
	 
	 

	409
	suministro filtro tanque combustible
	Unidad
	 
	 

	410
	SERVICIO: revisión sistema eléctrico
	Unidad
	 
	 

	411
	suministro de pistón y anillos
	kit
	 
	 

	412
	SERVICIO: cambio de pistón y anillos
	Unidad
	 
	 

	413
	suministro de biela
	Unidad
	 
	 

	414
	SERVICIO: cambio de biela
	Unidad
	 
	 

	415
	suministro de válvulas y empaques tapa de válvulas 
	Unidad
	 
	 

	416
	SERVICIO: cambio de válvulas y empaques tapa de válvulas 
	Unidad
	 
	 

	417
	suministro de silenciador
	Unidad
	 
	 

	418
	SERVICIO: cambio de silenciador
	Unidad
	 
	 

	419
	suministro AVR
	Unidad
	 
	 

	420
	SERVICIO: cambio AVR
	Unidad
	 
	 

	421
	suministro de motor completo
	Unidad
	 
	 

	422
	SERVICIO: cambio de motor completo
	Unidad
	 
	 

	ELECTROBOMBA MONOFASICA CAPACIDAD 0,5 A 1 HP

	423
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, revisión de rodamientos y adaptadores de PVC
	Unidad
	 
	 

	424
	suministro de balineras
	Unidad
	 
	 

	425
	SERVICIO: cambio de balineras
	Unidad
	 
	 

	426
	suministro de capacitor
	Unidad
	 
	 

	427
	SERVICIO: cambio de capacitor
	Unidad
	 
	 

	428
	suministro cable de poder encauchetado 3x12
	Metro
	 
	 

	429
	SERVICIO: cambio de cable de poder encauchetado 3x12
	Unidad
	 
	 

	430
	suministro de carcasa
	Unidad
	 
	 

	431
	SERVICIO: cambio de carcasa
	Unidad
	 
	 

	432
	suministro de eje
	Unidad
	 
	 

	433
	SERVICIO: cambio de eje
	Unidad
	 
	 

	434
	suministro sello mecánico
	Unidad
	 
	 

	435
	SERVICIO: cambio de sello mecánico
	Unidad
	 
	 

	436
	suministro de impulsor
	Unidad
	 
	 

	437
	SERVICIO: cambio de impulsor
	Unidad
	 
	 

	438
	suministro válvula de piso sencilla
	Unidad
	 
	 

	439
	suministro válvula de piso doble succión
	Unidad
	 
	 

	440
	suministro adaptador de corriente macho
	Unidad
	 
	 

	441
	suministro de adaptador macho de PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	442
	suministro de adaptador hembra de PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	443
	suministro de tapón liso PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	444
	suministro de tapón con rosca PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	445
	suministro de codo PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	446
	suministro de unión PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	447
	suministro de T PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	448
	suministro enlace PVC de 1"
	Unidad
	 
	 

	449
	suministro llave de paso PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	450
	suministro de adaptador macho de PVC 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	451
	suministro de adaptador hembra de PVC 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	452
	suministro de tapón liso PVC 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	453
	suministro de tapón con rosca 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	454
	suministro de codo 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	455
	suministro de unión 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	456
	suministro de T PVC 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	457
	suministro llave de paso de 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	458
	suministro de adaptador macho de PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	459
	suministro de adaptador hembra de PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	460
	suministro de tapón liso PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	461
	suministro de tapón con rosca PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	462
	suministro de codo PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	463
	suministro de unión PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	464
	suministro de T PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	465
	suministro enlace PVC de 1/2"
	Unidad
	 
	 

	466
	suministro llave de paso PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	467
	SERVICIO: cambio de tubería y adaptadores de PVC hasta garantizar el servicio de agua en los tanques
	Unidad
	 
	 

	468
	suministro de flotador eléctrico
	Unidad
	 
	 

	469
	SERVICIO: cambio de embobinado
	Unidad
	 
	 

	470
	SERVICIO: verificación parte eléctrica, corrección de posibles fallas y puesta en funcionamiento
	Unidad
	 
	 

	ELECTROBOMBA MONOFASICA DE 1.5 HP HASTA 2 HP

	471
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, revisión de rodamientos y adaptadores de PVC
	Unidad
	 
	 

	472
	suministro de balineras
	Unidad
	 
	 

	473
	SERVICIO: cambio de balineras
	Unidad
	 
	 

	474
	suministro de capacitor
	Unidad
	 
	 

	475
	SERVICIO: cambio de capacitor
	Unidad
	 
	 

	476
	suministro cable de poder encauchetado 3x12
	Metro
	 
	 

	477
	SERVICIO: cambio de cable de poder encauchetado 3x12
	Unidad
	 
	 

	478
	suministro de carcasa
	Unidad
	 
	 

	479
	SERVICIO: cambio de carcasa
	Unidad
	 
	 

	480
	suministro de eje
	Unidad
	 
	 

	481
	SERVICIO: cambio de eje
	Unidad
	 
	 

	482
	suministro sello mecánico
	Unidad
	 
	 

	483
	SERVICIO: cambio de sello mecánico
	Unidad
	 
	 

	484
	suministro de impulsor
	Unidad
	 
	 

	485
	SERVICIO: cambio de impulsor
	Unidad
	 
	 

	486
	suministro válvula de piso sencilla
	Unidad
	 
	 

	487
	suministro válvula de piso doble succión
	Unidad
	 
	 

	488
	suministro adaptador de corriente macho
	Unidad
	 
	 

	489
	suministro de adaptador macho de PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	490
	suministro de adaptador hembra de PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	491
	suministro de tapón liso PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	492
	suministro de tapón con rosca PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	493
	suministro de codo PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	494
	suministro de unión PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	495
	suministro de T PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	496
	suministro enlace PVC de 1"
	Unidad
	 
	 

	497
	suministro llave de paso PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	498
	suministro de adaptador macho de PVC 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	499
	suministro de adaptador hembra de PVC 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	500
	suministro de tapón liso PVC 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	501
	suministro de tapón con rosca 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	502
	suministro de codo 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	503
	suministro de unión 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	504
	suministro de T PVC 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	505
	suministro llave de paso de 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	506
	suministro de adaptador macho de PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	507
	suministro de adaptador hembra de PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	508
	suministro de tapón liso PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	509
	suministro de tapón con rosca PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	510
	suministro de codo PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	511
	suministro de unión PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	512
	suministro de T PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	513
	suministro enlace PVC de 1/2"
	Unidad
	 
	 

	514
	suministro llave de paso PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	515
	SERVICIO: cambio de tubería y adaptadores de PVC hasta garantizar el servicio de agua en los tanques
	Unidad
	 
	 

	516
	suministro de flotador eléctrico
	Unidad
	 
	 

	517
	SERVICIO: cambio de embobinado
	Unidad
	 
	 

	518
	SERVICIO: verificación parte eléctrica, corrección de posibles fallas y puesta en funcionamiento
	Unidad
	 
	 

	ELECTROBOMBA BARNÉS VERTICAL REF. ME516

	519
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, revisión de rodamientos y adaptadores de PVC
	Unidad
	 
	 

	520
	suministro de balineras
	Unidad
	 
	 

	521
	SERVICIO: cambio de balineras
	Unidad
	 
	 

	522
	suministro de capacitor
	Unidad
	 
	 

	523
	SERVICIO: cambio de capacitor
	Unidad
	 
	 

	524
	suministro cable de poder encauchetado 3x12
	Metro
	 
	 

	525
	SERVICIO: cambio de cable de poder encauchetado 3x12
	Unidad
	 
	 

	526
	suministro de carcasa
	Unidad
	 
	 

	527
	SERVICIO: cambio de carcasa
	Unidad
	 
	 

	528
	suministro de eje
	Unidad
	 
	 

	529
	SERVICIO: cambio de eje
	Unidad
	 
	 

	530
	suministro sello mecánico
	Unidad
	 
	 

	531
	SERVICIO: cambio de sello mecánico
	Unidad
	 
	 

	532
	suministro de impulsor
	Unidad
	 
	 

	533
	SERVICIO: cambio de impulsor
	Unidad
	 
	 

	534
	suministro válvula de piso sencilla
	Unidad
	 
	 

	535
	suministro válvula de piso doble succión
	Unidad
	 
	 

	536
	suministro adaptador de corriente macho
	Unidad
	 
	 

	537
	suministro de adaptador macho de PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	538
	suministro de adaptador hembra de PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	539
	suministro de tapón liso PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	540
	suministro de tapón con rosca PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	541
	suministro de codo PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	542
	suministro de unión PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	543
	suministro de T PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	544
	suministro enlace PVC de 1"
	Unidad
	 
	 

	545
	suministro llave de paso PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	546
	suministro de adaptador macho de PVC 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	547
	suministro de adaptador hembra de PVC 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	548
	suministro de tapón liso PVC 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	549
	suministro de tapón con rosca 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	550
	suministro de codo 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	551
	suministro de unión 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	552
	suministro de T PVC 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	553
	suministro llave de paso de 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	554
	suministro de adaptador macho de PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	555
	suministro de adaptador hembra de PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	556
	suministro de tapón liso PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	557
	suministro de tapón con rosca PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	558
	suministro de codo PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	559
	suministro de unión PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	560
	suministro de T PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	561
	suministro enlace PVC de 1/2"
	Unidad
	 
	 

	562
	suministro llave de paso PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	563
	SERVICIO: cambio de tubería y adaptadores de PVC hasta garantizar el servicio de agua en los tanques
	Unidad
	 
	 

	564
	suministro de flotador eléctrico
	Unidad
	 
	 

	565
	SERVICIO: cambio de embobinado
	Unidad
	 
	 

	566
	SERVICIO: verificación parte eléctrica, corrección de posibles fallas y puesta en funcionamiento
	Unidad
	 
	 

	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

	567
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza y desinfección de los tanques, verificación de adaptadores de PVC, suministro de minerales necesario para el tratamiento del agua potable
	Unidad
	 
	 

	568
	suministro de adaptador macho de PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	569
	suministro de adaptador hembra de PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	570
	suministro de tapón liso PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	571
	suministro de tapón con rosca PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	572
	suministro de codo PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	573
	suministro de unión PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	574
	suministro de T PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	575
	suministro enlace PVC de 1"
	Unidad
	 
	 

	576
	suministro llave de paso PVC 1"
	Unidad
	 
	 

	577
	suministro de adaptador macho de PVC 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	578
	suministro de adaptador hembra de PVC 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	579
	suministro de tapón liso PVC 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	580
	suministro de tapón con rosca 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	581
	suministro de codo 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	582
	suministro de unión 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	583
	suministro de T PVC 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	584
	suministro llave de paso de 1 1/2"
	Unidad
	 
	 

	585
	suministro de adaptador macho de PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	586
	suministro de adaptador hembra de PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	587
	suministro de tapón liso PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	588
	suministro de tapón con rosca PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	589
	suministro de codo PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	590
	suministro de unión PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	591
	suministro de T PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	592
	suministro enlace PVC de 1/2"
	Unidad
	 
	 

	593
	suministro llave de paso PVC 1/2"
	Unidad
	 
	 

	594
	SERVICIO: cambio de tubería y adaptadores de PVC hasta garantizar el servicio de agua en los tanques y tubería de las instalaciones
	Unidad
	 
	 

	PULIDORA Y ESMERILADORA DE BANCO

	595
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, revisión de escobillas e inducido
	Unidad
	 
	 

	596
	 Suministro de cable de poder incluye toma corriente macho
	 Metro
	 
	 

	597
	SERVICIO: cambio cable de poder 
	Unidad
	 
	 

	598
	Suministro de escobillas 
	Unidad
	 
	 

	599
	SERVICIO: cambio de escobillas 
	Unidad
	 
	 

	600
	Suministro de inducido 
	Unidad
	 
	 

	601
	SERVICIO: cambio de inducido
	Unidad
	 
	 

	602
	suministro de gatillo 
	Unidad
	 
	 

	603
	SERVICIO: cambio de gatillo
	Unidad
	 
	 

	604
	suministro llave para pulidora
	Unidad
	 
	 

	605
	suministro disco de corte metal pulidora 9 pulgadas
	Unidad
	 
	 

	606
	suministro disco de corte pared pulidora 9 pulgadas
	Unidad
	 
	 

	607
	suministro disco de corte madera pulidora 9 pulgadas
	Unidad
	 
	 

	608
	suministro disco para pulir pulidora 9 pulgadas
	Unidad
	 
	 

	609
	suministro disco corte continuo pulidora 9 pulgadas
	Unidad
	 
	 

	610
	suministro grata pulidora 9 pulgadas
	Unidad
	 
	 

	611
	suministro disco de corte metal pulidora 4 pulgadas
	Unidad
	 
	 

	612
	suministro disco de corte pared pulidora 4 pulgadas
	Unidad
	 
	 

	613
	suministro disco de corte madera pulidora 4 pulgadas
	Unidad
	 
	 

	614
	suministro disco para pulir pulidora 4 pulgadas
	Unidad
	 
	 

	615
	suministro disco corte continuo pulidora 4 pulgadas
	Unidad
	 
	 

	616
	suministro grata pulidora 4 pulgadas
	Unidad
	 
	 

	617
	suministro interruptor de encendido
	Unidad
	 
	 

	618
	SERVICIO: cambio interruptor de encendido
	Unidad
	 
	 

	619
	suministro de disco esmeril para esmeriladora de banco
	Unidad
	 
	 

	620
	suministro de disco grata para esmeriladora de banco
	Unidad
	 
	 

	HIDROLAVADORA A GASOLINA O DIESEL

	621
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, limpieza del filtro, revisión parte eléctrica, limpieza de carburador, limpieza de exosto, lavado tanque combustible, calibración de válvulas
	Unidad
	 
	 

	622
	Suministro de juego de boquillas de acople rápido compuesto por cinco unidades
	Kit 
	 
	 

	623
	Suministro de cabezote completo capacidad 3600 PSI
	Unidad
	 
	 

	624
	SERVICIO: cambio de cabezote de capacidad de 2700 - 3600 PSI
	Unidad
	 
	 

	625
	Suministro de cabezote completo capacidad 2700 PSI
	Unidad
	 
	 

	626
	Suministro lanza completa capacidad 3600 PSI
	Unidad
	 
	 

	627
	Suministro lanza completa capacidad 2700 PSI
	Unidad
	 
	 

	628
	suministro de manguera de presión 
	Metro
	 
	 

	629
	suministro tanque combustible
	Unidad
	 
	 

	630
	SERVICIO: cambio tanque combustible
	Unidad
	 
	 

	631
	suministro de tapa tanque combustible
	Unidad
	 
	 

	632
	suministro llave de paso combustible
	Unidad
	 
	 

	633
	SERVICIO: cambio lave de paso combustible
	Unidad
	 
	 

	634
	suministro manguera combustible
	Unidad
	 
	 

	635
	SERVICIO: cambio manguera combustible
	Unidad
	 
	 

	636
	suministro de carburador
	Unidad
	 
	 

	637
	SERVICIO: cambio de carburador
	Unidad
	 
	 

	638
	suministro de bobina
	Unidad
	 
	 

	639
	SERVICIO: cambio de bobina
	Unidad
	 
	 

	640
	suministro de capacitor
	Unidad
	 
	 

	641
	SERVICIO: cambio de capacitor
	Unidad
	 
	 

	642
	suministro de interruptor de encendido
	Unidad
	 
	 

	643
	SERVICIO: cambio de interruptor de encendido
	Unidad
	 
	 

	644
	suministro de bujía
	Unidad
	 
	 

	645
	SERVICIO: cambio de bujía
	Unidad
	 
	 

	646
	suministro capuchón bujía
	Unidad
	 
	 

	647
	SERVICIO: cambio capuchón bujía
	Unidad
	 
	 

	648
	suministro de arranque manual 
	Unidad
	 
	 

	649
	SERVICIO: cambio de arranque manual 
	Unidad
	 
	 

	650
	suministro de cordón arranque
	Unidad
	 
	 

	651
	SERVICIO: cambio de cordón arranque
	Unidad
	 
	 

	652
	suministro de resorte de arranque
	Unidad
	 
	 

	653
	SERVICIO: cambio de resorte de arranque
	Unidad
	 
	 

	654
	suministro de filtro de aire 
	Unidad
	 
	 

	655
	SERVICIO: cambio de filtro de aire 
	Unidad
	 
	 

	656
	suministro filtro tanque combustible
	Unidad
	 
	 

	657
	SERVICIO: revisión sistema eléctrico
	Unidad
	 
	 

	658
	suministro de pistón y anillos
	Kit 
	 
	 

	659
	SERVICIO: cambio de pistón y anillos
	Unidad
	 
	 

	660
	suministro de biela
	Unidad
	 
	 

	661
	SERVICIO: cambio de biela
	Unidad
	 
	 

	662
	suministro de válvulas y empaques tapa de válvulas 
	Unidad
	 
	 

	663
	SERVICIO: cambio de válvulas y empaques tapa de válvulas 
	Unidad
	 
	 

	664
	suministro de silenciador
	Unidad
	 
	 

	665
	SERVICIO: cambio de silenciador
	Unidad
	 
	 

	666
	suministro AVR
	Unidad
	 
	 

	667
	SERVICIO: cambio AVR
	Unidad
	 
	 

	668
	suministro aceite 20w50
	1/4 Galón
	 
	 

	669
	suministro aceite 15w40
	1/4 Galón
	 
	 

	670
	suministro de motor completo
	Unidad
	 
	 

	671
	SERVICIO: cambio de motor completo
	Unidad
	 
	 

	HIDROLAVADORAS ELECTRICAS

	672
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería
	Unidad
	 
	 

	673
	suministro de lanza 
	Unidad
	 
	 

	674
	suministro de manguera de presión 
	Metro
	 
	 

	675
	suministro filtro de agua
	Unidad
	 
	 

	676
	suministro de interruptor de encendido
	Unidad
	 
	 

	677
	SERVICIO: cambio de interruptor de encendido
	Unidad
	 
	 

	678
	suministro de bomba de compresión de agua
	Unidad
	 
	 

	679
	SERVICIO: cambio de bomba de compresión de agua
	Unidad
	 
	 

	680
	suministro de pistón 
	Unidad
	 
	 

	681
	SERVICIO: cambio de pistón
	Unidad
	 
	 

	682
	suministro de acoples rápidos
	Unidad
	 
	 

	683
	suministro de culata 
	Unidad
	 
	 

	684
	SERVICIO: cambio de culata 
	Unidad
	 
	 

	685
	suministro de codos 
	Unidad
	 
	 

	686
	SERVICIO: cambio de codos
	Unidad
	 
	 

	687
	suministro de válvula
	Unidad
	 
	 

	688
	SERVICIO: cambio de válvula
	Unidad
	 
	 

	TALADROS

	689
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería
	Unidad
	 
	 

	690
	suministro mandril 1/2 pulgada con llave
	Unidad
	 
	 

	691
	SERVICIO: cambio mandril 1/2 pulgada con llave
	Unidad
	 
	 

	692
	suministro llave para taladro 
	Unidad
	 
	 

	693
	suministro selector de impacto
	Unidad
	 
	 

	694
	SERVICIO: cambio selector de impacto
	Unidad
	 
	 

	695
	suministro control de velocidad
	Unidad
	 
	 

	696
	SERVICIO: cambio control de velocidad
	Unidad
	 
	 

	697
	suministro de cable de poder con clavija
	Unidad
	 
	 

	698
	SERVICIO: cambio cable de poder con clavija
	Unidad
	 
	 

	699
	suministro de escobillas
	Unidad
	 
	 

	700
	SERVICIO: cambio de escobillas
	Unidad
	 
	 

	701
	suministro de inducido
	Unidad
	 
	 

	702
	SERVICIO: cambio de inducido
	Unidad
	 
	 

	EXTINTORES MULTIPORPOSITOS DE 5, 10, 20, 30 Y 150 LIBRAS

	703
	Mantenimiento y recarga de extintor multipropósito de 5 libras, consiste en cambio de polvo químico seco, cambio de empaquetadura, cambio de anillo de verificación, cambio de etiquetas, presuración del mismo, de igual forma de ser necesario se realizará cambio de manómetro, cambio manguera, pintura, suministro de soporte e instalación en punto establecido por la entidad, cumpliendo con lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 2885
	Unidad
	 
	 

	704
	Mantenimiento y recarga de extintor multipropósito de 10 libras, consiste en cambio de polvo químico seco, cambio de empaquetadura, cambio de anillo de verificación, cambio de etiquetas, presuracion del mismo, de igual forma de ser necesario se realizará cambio de manómetro, cambio manguera, pintura, suministro de soporte e instalación en punto establecido por la entidad, cumpliendo con lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 2885
	Unidad
	 
	 

	705
	Mantenimiento y recarga de extintor multipropósito de 20 libras, consiste en cambio de polvo químico seco, cambio de empaquetadura, cambio de anillo de verificación, cambio de etiquetas, presuracion del mismo, de igual forma de ser necesario se realizará cambio de manómetro, cambio manguera, pintura, suministro de soporte e instalación en punto establecido por la entidad, cumpliendo con lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 2885
	Unidad
	 
	 

	706
	Mantenimiento y recarga de extintor multipropósito de 30 libras, consiste en cambio de polvo químico seco, cambio de empaquetadura, cambio de anillo de verificación, cambio de etiquetas, presuracion del mismo, de igual forma de ser necesario se realizará cambio de manómetro, cambio manguera, pintura, suministro de soporte e instalación en punto establecido por la entidad, cumpliendo con lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 2885
	Unidad
	 
	 

	707
	Mantenimiento y recarga de extintor multipropósito tipo satélite de 150 libras, consiste en cambio de polvo químico seco, cambio de empaquetadura, cambio de anillo de verificación, cambio de etiquetas, apresuración del mismo, de igual forma de ser necesario se realizará cambio de manómetro, cambio manguera, pintura, suministro de soporte e instalación en punto establecido por la entidad, cumpliendo con lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 2885
	Unidad
	 
	 

	EXTINTORES DE CO2 10 LIBRAS

	708
	Mantenimiento preventivo extintor consiste en pesado de cilindro, verificación de presión, lavado exterior de cilindro, etiquetado y rotulado, limpieza y verificación de manguera
	Unidad
	 
	 

	709
	Recarga de extintor de CO2 de 10 libras consistente en cambio de empaques y presurización con CO2, se realizará cambio de manguera, pintura, suministro de soporte e instalación en punto establecido por la entidad, cumpliendo con lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 2885
	Unidad
	 
	 

	TERMOHIGROMETRO DIGITAL

	710
	Mantenimiento preventivo consistente en limpieza general del equipo, ajuste de tornillos y partes; verificación carga de batería.
	Unidad
	 
	 

	711
	Calibración bajo la norma NTC ISO/IEC 17025, debiendo entregar estampilla de calibración, certificado de calibración de laboratorio acreditado por la ONAC, estampilla de calibración. En caso de no superar los estándares de funcionamiento normales emitir concepto para realizar procedimiento de baja el cual debe ser firmado por funcionario idóneo. 
	Unidad
	 
	 

	MEDIDOR LÁSER DIGITAL

	712
	Mantenimiento preventivo consistente en limpieza general del equipo, ajuste de tornillos y partes; verificación carga de batería.
	Unidad
	 
	 

	713
	Calibración bajo la norma NTC ISO/IEC 17025, debiendo entregar estampilla de calibración, certificado de calibración de laboratorio acreditado por la ONAC, estampilla de calibración. En caso de no superar los estándares de funcionamiento normales emitir concepto para realizar procedimiento de baja el cual debe ser firmado por funcionario idóneo. 
	Unidad
	 
	 

	CALIBRADOR PIE DE REY

	714
	Mantenimiento preventivo consistente en limpieza general del equipo, ajuste de tornillos y partes; verificación carga de batería.
	Unidad
	 
	 

	715
	Calibración bajo la norma NTC ISO/IEC 17025, debiendo entregar estampilla de calibración, certificado de calibración de laboratorio acreditado por la ONAC, estampilla de calibración. En caso de no superar los estándares de funcionamiento normales emitir concepto para realizar procedimiento de baja el cual debe ser firmado por funcionario idóneo. 
	Unidad
	 
	 

	GRAMERA DIGITAL CON CAPACIDAD DE 60 GRAMOS

	716
	Mantenimiento preventivo consistente en limpieza general del equipo, ajuste de tornillos y partes; verificación carga de batería.
	Unidad
	 
	 

	717
	Calibración bajo la norma NTC ISO/IEC 17025, debiendo entregar estampilla de calibración, certificado de calibración de laboratorio acreditado por la ONAC, estampilla de calibración. En caso de no superar los estándares de funcionamiento normales emitir concepto para realizar procedimiento de baja el cual debe ser firmado por funcionario idóneo. 
	Unidad
	 
	 

	BALANZA DIGITAL CON CAPACIDAD DE 5000 GRAMOS

	718
	Mantenimiento preventivo consistente en limpieza general del equipo, ajuste de tornillos y partes; verificación carga de batería.
	Unidad
	 
	 

	719
	Calibración bajo la norma NTC ISO/IEC 17025, debiendo entregar estampilla de calibración, certificado de calibración de laboratorio acreditado por la ONAC, estampilla de calibración. En caso de no superar los estándares de funcionamiento normales emitir concepto para realizar procedimiento de baja el cual debe ser firmado por funcionario idóneo. 
	Unidad
	 
	 

	BALANZA DIGITAL CON CAPACIDAD DE 40 KILOGRAMOS

	720
	Mantenimiento preventivo consistente en limpieza general del equipo, ajuste de tornillos y partes; verificación carga de batería.
	Unidad
	 
	 

	721
	Calibración bajo la norma NTC ISO/IEC 17025, debiendo entregar estampilla de calibración, certificado de calibración de laboratorio acreditado por la ONAC, estampilla de calibración. En caso de no superar los estándares de funcionamiento normales emitir concepto para realizar procedimiento de baja el cual debe ser firmado por funcionario idóneo. 
	Unidad
	 
	 

	DESHUMIFICADOR MARCA BIONAIRE

	722
	Mantenimiento preventivo consistente en limpieza general del equipo, ajuste de tornillos y partes, cambio de filtros
	Unidad
	 
	 

	723
	Calibración bajo la norma NTC ISO/IEC 17025, debiendo entregar estampilla de calibración, certificado de calibración de laboratorio acreditado por la ONAC, estampilla de calibración. En caso de no superar los estándares de funcionamiento normales emitir concepto para realizar procedimiento de baja el cual debe ser firmado por funcionario idóneo. 
	Unidad
	 
	 

	PLANTA ELÉCTRICA DE 10 KVA HASTA 50 KVA

	724
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, limpieza del filtro, revisión parte eléctrica, limpieza de inyección, limpieza de exosto, calibración de válvulas
	Unidad
	 
	 

	725
	suministro de filtro combustible
	Unidad
	 
	 

	726
	SERVICIO: cambio de filtro combustible
	Unidad
	 
	 

	727
	suministro de filtro aceite
	Unidad
	 
	 

	728
	SERVICIO: cambio de filtro aceite
	Unidad
	 
	 

	PLANTA ELÉCTRICA DE 60 KVA HASTA 150 KVA

	729
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, limpieza del filtro, revisión parte eléctrica, limpieza de inyección, limpieza de exosto, calibración de válvulas
	Unidad
	 
	 

	730
	suministro de filtro combustible
	Unidad
	 
	 

	731
	SERVICIO: cambio de filtro combustible
	Unidad
	 
	 

	732
	suministro de filtro aceite
	Unidad
	 
	 

	733
	SERVICIO: cambio de filtro aceite
	Unidad
	 
	 

	734
	Mando motorizado 110-230V AC / 110-250V DC
	Unidad
	 
	 

	735
	SERVICIO: CAMBIO Mando motorizado 110-230V AC / 110-250V DC
	Unidad
	 
	 

	LUBRICANTES

	736
	suministro aceite 20W50
	Galón
	 
	 

	737
	suministro aceite 20W50
	1/4 de Galón
	 
	 

	738
	suministro aceite 2T
	1/4 de Galón
	 
	 

	739
	suministro aceite 15w40
	Galón
	 
	 

	740
	suministro aceite 15w40
	Galón
	 
	 

	741
	suministro de liquido refrigerante 
	Galón
	 
	 

	ACCESORIOS

	742
	suministro de cuchilla
	Unidad
	 
	 

	743
	suministro yoyo
	Unidad
	 
	 

	744
	suministro hilo redondo para corte de 3.3 mm x 400 metros
	Rollo
	 
	 

	745
	suministro de grasa
	Libra
	 
	 

	746
	suministro de careta de protección personal en malla 
	Unidad
	 
	 

	747
	suministro de gafas de protección personal 
	Unidad
	 
	 

	748
	suministro de protección extremidades inferiores
	Unidad
	 
	 

	749
	suministro de delantal para guadañar
	Unidad
	 
	 



ANEXO No. 1.1
OTRAS CONDICIONES TECNICAS
	ITEM
	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	CAPACIDAD OPERATIVA: el oferente deberá presentar certificación firmada por el representante legal de la empresa, donde se indique que cuenta con un establecimiento comercial de su propiedad en el municipio de San José del Guaviare, registrado ante la cámara de comercio del municipio y que cuenta con los medios logísticos, tecnológicos, personal idóneo y equipos necesarios para las prestaciones del servicio dentro de los términos previstos en el proceso; debiendo anexar a la certificación fotografías de la fachada y parte interna del mismo, junto con la dirección y teléfono, información que se verificara por el comité evaluador mediante visita técnica. 
	
	

	2
	[bookmark: _Hlk63168467]CALIDAD DEL MANTENIMIENTO: el oferente deberá presentar certificación firmada por el representante legal de la empresa donde manifieste que ofrecerá una garantía mínima por el mantenimiento preventivo de tres (03) meses, mantenimiento correctivo de seis (06) meses y de un (01) año a los repuestos utilizados en el mantenimiento, contados a partir de la fecha del mantenimiento; si durante el tiempo de la garantía los equipos que se les realizo el mantenimiento o cambio de piezas presentan falencias en su normal funcionamiento, como consecuencia de la falta de calidad de los repuestos instalados o la falta de idoneidad de la persona que realizó el trabajo, el contratista asumirá la garantía sin generar ningún sobrecosto para la entidad, dando respuesta en un término no superior a 24 horas.
	
	

	3
	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: con el fin de garantizar la calidad de los bienes a contratar, el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los elementos, y evitar demoras en la entrega, devoluciones por especificaciones técnicas, entregas parciales, desgaste administrativo en efectuar ampliación del plazo de ejecución, realizar proceso de incumplimiento y obtener perjuicios por falta de los bienes, se requiere que el oferente y futuro contratista acredite su experiencia en contratos realizados y liquidados, cuyo objeto sea igual o similar al objeto del presente proceso, cuyo valor total sea igual o superior al 50% del presupuesto asignado para el proceso actual. Por lo anterior el oferente debe presentar:

OPCION 1: mínimo un (1) contrato con alguna Entidad Estatal y/o Mixta, cuyo valor sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%), del valor del estimado del presente proceso.

Documentos a presentar
· Enlace del proceso (link SECOP)
· Liquidación del contrato firmado por las partes y/o certificación expedida por la entidad contratante

OPCION 2: mínimo un (1) contrato con alguna Entidad Privada, cuyo valor sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%), del valor del estimado del presente proceso.

Documentos a presentar
· Contrato firmado por las dos partes
· Liquidación del contrato
· Factura de venta del contrato que cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo 617 del Estatuto Tributario y si se trata de factura electrónica esta deberá estar debidamente autorizada por la DIAN
· Certificación contractual que contenga mínimo la siguiente información:
· Nombre o razón social del contratante
· Nombre o razón social del contratista
· Objeto contratado
· Fecha de contrato
· Valor del contrato
· Manifestación clara que el contratista cumplió con el objeto contractual
Dirección y número telefónico del contratante
	
	

	4
	DISPONIBILIDAD: el oferente deberá presentar certificación firmada por el representante legal de la empresa donde manifieste la disponibilidad del establecimiento de lunes a sábado, de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas (incluyendo festivos) para efectuar los mantenimientos de los equipos.
	
	

	5
	CALIDAD DE LOS REPUESTOS: el oferente deberá presentar certificación firmada por el representante legal de la empresa donde se compromete a instalar repuestos nuevos y originales, no usados, no remanufacturados y/o repotenciados, con una garantía de un (01) año a partir de su instalación, en caso en que le repuesto presente fallas o resulte defectuoso, este será cambiado por uno nuevo en un tiempo no mayor de 24 horas después de haber informado la novedad y los costos en su totalidad serán asumidos por el contratista.
	
	

	6
	CONCEPTOS TÉCNICOS: Si durante el desarrollo de las actividades o al momento de realizar el diagnóstico de los equipos a intervenir se evidencia fallas irreparables o reparaciones que superen el valor del equipo, el oferente deberá informar de manera inmediata al supervisor del contrato entregando copia del concepto técnico del equipo según formato establecido por la Policía Nacional, lo anterior con el fin de realizar la respectiva baja del bien.
	
	

	7
	CONSTANCIA INDIVIDUAL: el oferente deberá presentar certificación firmada por el representante legal de la empresa donde se compromete a dejar constancia individual de la intervención a cada equipo mediante la elaboración  de una hoja de vida del equipo donde se relacione toda la información del elemento (número de serie, numero de inventario, dependencia, actividades realizadas estas se pueden relacionar con el código establecido en el contrato) documento que debe ser firmado por el contratista, técnico que realiza el mantenimiento y funcionario que recibe a satisfacción el servicio entregando copia al supervisor del contrato para soportar la respectiva cuenta de cobro e iniciar el trámite para realizar el pago.
	
	

	8
	VERIFICACIÓN DEL RUIA: el oferente contratista deberá presentar certificación firmada, junto con la oferta que no se encuentra registrado como Infractor Ambiental, en el REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, o cualquiera que la modifique o derogue; para lo cual deberá anexar a la certificación el pantallazo del aplicativo Vital de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.
	
	

	9
	CERTIFICADOS: el oferente deberá presentar certificación firmada por el representante legal de la empresa, mediante la cual se compromete a entregar copia del certificado de calibración de los equipos de medición y de igual forma el certificado del mantenimiento realizado.
	
	

	10
	GESTION AMBIENTAL: el oferente deberá diligenciar el formato anexo en la invitación “SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL”, el cual deberá ser presentado dentro de la propuesta para posterior verificación por parte del evaluador.
	
	

	11
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: el oferente deberá diligenciar el formato anexo a la invitación “SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, el cual deberá ser presentado dentro de la propuesta para posterior verificación por parte del evaluador.
	
	


Nombres y apellidos: _____________________________________________________
Documento de identificación: ____________________de ________________________
Razón social: ___________________________________
NIT No. : _______________________________________
Dirección: ______________________________________
Teléfono No.: __________________________________
Firma representante legal	 ______________________
[bookmark: _Hlk44777746]







ANEXO No. 3

OFERTA ECONÓMICOS

El valor estimado para el presente proceso de contratación, es la suma de TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($ 33.000.000) incluido el valor del IVA; distribuidos de la siguiente forma

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD MEDIDA
	CANT
	VALOR ESTIMADO

	
	
	
	
	
	

	EQUIPOS DE SOLDADURA
	

	1
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, limpieza de pinza de masa y pinza porta electrodo, incluye cambio de tornillería oxidada, revisión parte eléctrica
	 Unidad
	1
	130.000
	

	2
	 Suministro de cable de poder incluye toma corriente macho
	 Metro
	 
	22.100
	

	3
	SERVICIO: cambio cable de poder 
	Unidad
	1
	10.000
	

	4
	Suministro botón de encendido y apagado
	Unidad
	1
	25.000
	

	5
	SERVICIO: cambio botón de encendido y apagado
	Unidad
	1
	7.000
	

	6
	suministro perilla de amperaje
	Unidad
	1
	20.000
	

	7
	SERVICIO: cambio perilla de amperaje
	Unidad
	1
	5.000
	

	8
	suministro cable porta electrodo
	Metro
	1
	35.000
	

	9
	SERVICIO: cambio cable porta electrodo
	Unidad
	1
	5.000
	

	10
	suministro cable de masa
	Metro
	1
	35.000
	

	11
	SERVICIO: cambio cable de masa
	Unidad
	1
	5.000
	

	12
	suministro pinza de masa
	unidad
	1
	27.000
	

	13
	SERVICIO: cambio pinza de masa
	Unidad
	1
	5.000
	

	14
	suministro pinza porta electrodo
	Unidad
	1
	30.000
	

	15
	SERVICIO: cambio pinza porta electrodo
	Unidad
	1
	50.000
	

	16
	suministro de tarjeta principal
	Unidad
	1
	271.000
	

	17
	SERVICIO: cambio de tarjeta principal
	Unidad
	1
	30.000
	

	COMPRESOR DE AIRE CAPACIDAD HASTA 200 LIBRAS
	

	18
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, verificación niveles de aceite, ajuste y calibración de válvulas, verificación manguera de salida de aire, limpieza del filtro, revisión del tanque para detectar fugas, calibración del automático, revisión de manómetros, drenado del tanque, revisión parte eléctrica
	Unidad
	1
	110.000
	

	19
	Suministro de manómetro de depósito
	Unidad
	1
	50.000
	

	20
	SERVICIO: cambio de manómetro de depósito
	Unidad
	1
	10.000
	

	21
	suministro manómetro de salida 
	Unidad
	1
	50.000
	

	22
	SERVICIO: cambio de manómetro de salida
	Unidad
	1
	10.000
	

	23
	suministro de presostato
	Unidad
	1
	90.000
	

	24
	SERVICIO: cambio de presostato
	Unidad
	1
	15.000
	

	25
	suministro manguera aire 1/4, de alta resistencia y duración, fácil manejo, alta calidad, incluye adaptadores de entrada y salida
	Metro
	1
	12.000
	

	26
	SERVICIO: cambio manguera de aire manguera aire 1/4, de alta resistencia y duración, fácil manejo, alta calidad, incluye adaptadores de entrada y salida
	Unidad
	1
	5.000
	

	27
	 Suministro de cable de poder incluyeadaptador corriente macho
	Metro
	1
	22.100
	

	28
	SERVICIO: cambio cable de poder incluye adaptador corriente macho
	Unidad
	1
	10.000
	

	29
	suministro de llave de paso 
	Unidad
	1
	36.000
	

	30
	SERVICIO: cambio de llave de paso
	Unidad
	1
	8.000
	

	31
	suministro de motor 
	Unidad
	1
	870.000
	

	32
	SERVICIO: cambio de motor
	Unidad
	1
	80.000
	

	MOTOBOMBA HASTA 5 HP
	

	33
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, verificación niveles de aceite, ajuste y calibración de válvulas, limpieza del filtro, revisión parte eléctrica, limpieza de carburador, limpieza de exosto, lavado tanque combustible
	Unidad
	1
	120.000
	

	34
	suministro de filtro de aire 
	Unidad
	1
	35.000
	

	35
	SERVICIO: cambio filtro de aire 
	Unidad
	1
	5.000
	

	36
	suministro kit de carburador
	Unidad
	1
	92.000
	

	37
	SERVICIO: cambio kit de carburador
	Unidad
	1
	35.000
	

	38
	suministro arranque manual de encendido
	Unidad
	1
	130.000
	

	39
	SERVICIO: cambio arranque manual de encendido
	Unidad
	1
	20.000
	

	40
	suministro cordel arranque manual de encendido 
	Unidad
	1
	6.000
	

	41
	SERVICIO: cambio cordel arranque manual de encendido
	Unidad
	1
	3.000
	

	42
	suministro de bujía
	Unidad
	1
	18.000
	

	43
	SERVICIO: cambio de bujía
	Unidad
	1
	2.000
	

	44
	suministro de capuchón de bujía 
	Unidad
	1
	17.000
	

	45
	SERVICIO: cambio capuchón de bujía
	Unidad
	1
	2.000
	

	46
	suministro de pistón y anillos
	Unidad
	1
	130.000
	

	47
	SERVICIO: cambio de pistón y anillos
	Unidad
	1
	60.000
	

	48
	suministro kit de empaquetadura motor
	Unidad
	1
	52.000
	

	49
	SERVICIO: cambio kit de empaquetadura motor
	Unidad
	1
	25.000
	

	50
	suministro cilindro 
	Unidad
	1
	350.000
	

	51
	SERVICIO: cambio de cilindro
	Unidad
	1
	50.000
	

	52
	SERVICIO: rectificación de cilindro
	Unidad
	1
	60.000
	

	53
	suministro cigüeñal y biela
	Unidad
	1
	350.000
	

	54
	SERVICIO: cambio cigüeñal y biela
	Unidad
	1
	69.950
	

	55
	suministro de válvulas y empaques tapa de válvulas 
	Unidad
	1
	120.000
	

	56
	SERVICO: cambio válvulas y empaques tapa de válvulas 
	Unidad
	1
	63.000
	

	57
	suministro sellos mecánicos bomba
	Unidad
	1
	69.000
	

	58
	SERVICIO: cambio sellos mecánicos bomba
	Unidad
	1
	45.000
	

	59
	suministro bomba de agua
	Unidad
	1
	350.000
	

	60
	SERVICIO: cambio bomba de agua
	Unidad
	1
	65.000
	

	61
	suministro de silenciador
	Unidad
	1
	95.000
	

	62
	SERVICIO: cambio de silenciador
	Unidad
	1
	35.000
	

	63
	suministro de rodamientos
	Unidad
	1
	85.000
	

	64
	SERVICIO: cambio de rodamiento
	Unidad
	1
	35.000
	

	65
	suministro tapa tanque de combustible
	Unidad
	1
	20.000
	

	66
	SERVICIO: pintura del equipo, partes que aplique la actividad
	Unidad
	1
	98.000
	

	67
	suministro de motor completo
	Unidad
	1
	780.000
	

	68
	SERVICIO: suministro de motor completo
	Unidad
	1
	104.000
	

	GUADAÑADORA 2 TIEMPOS STIHL
	

	69
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, limpieza del filtro, revisión parte eléctrica, limpieza de carburador, limpieza de exosto, lavado tanque combustible, ajuste de zapatas
	Unidad
	1
	110.000
	

	70
	suministro de transmisión completa
	Unidad
	1
	430.000
	

	71
	SERVICIO: instalación de transmisión completa
	Unidad
	1
	35.000
	

	72
	suministro tubo de eje transmisión
	Unidad
	1
	300.000
	

	73
	SERVICIO: cambio tubo de eje transmisión
	Unidad
	1
	35.000
	

	74
	suministro eje de transmisión
	Unidad
	1
	250.000
	

	75
	SERVICIO: cambio de eje transmisión
	Unidad
	1
	38.000
	

	76
	suministro interruptor de encendido
	Unidad
	1
	40.000
	

	77
	SERVICIO: cambio interruptor de encendido
	Unidad
	1
	15.000
	

	78
	suministro tapa de silenciador
	Unidad
	1
	80.000
	

	79
	SERVICIO: cambio tapa de silenciador
	Unidad
	1
	27.000
	

	80
	suministro silenciador con tapa
	Unidad
	1
	155.000
	

	81
	SERVICIO: cambio silenciador con tapa
	Unidad
	1
	45.000
	

	82
	suministro tapa purificador de aire
	Unidad
	1
	40.000
	

	83
	SERVICIO: cambio tapa purificador de aire
	Unidad
	1
	10.000
	

	84
	suministro tapa depósito combustible
	Unidad
	1
	9.800
	

	85
	suministro depósito de combustible con tapa y flotador
	Unidad
	1
	120.000
	

	86
	SERVICIO: cambio depósito de combustible con tapa y flotador
	Unidad
	1
	25.000
	

	87
	suministro flotador depósito de combustible
	Unidad
	1
	35.000
	

	88
	SERVICIO: cambio flotador depósito de combustible
	Unidad
	1
	20.000
	

	89
	suministro de carburador 
	Unidad
	1
	350.000
	

	90
	SERVICIO: cambio de carburador
	Unidad
	1
	45.000
	

	91
	suministro de manillar con soporte
	Unidad
	1
	125.000
	

	92
	SERVICIO: cambio manillar con soporte
	Unidad
	1
	35.000
	

	93
	suministro de bujía
	Unidad
	1
	18.000
	

	94
	SERVICIO: cambio de bujía
	Unidad
	1
	2.000
	

	95
	suministro guaya de acelerador 
	Unidad
	1
	75.000
	

	96
	SERVICIO: cambio guaya acelerador
	Unidad
	1
	25.000
	

	97
	suministro de arranque
	Unidad
	1
	123.000
	

	98
	SERVICIO: cambio de arranque
	Unidad
	1
	35.000
	

	99
	suministro de cordón arranque
	Metro
	1
	4.000
	

	100
	SERVICIO: cambio cordón de arranque
	Metro
	1
	14.000
	

	101
	suministro de bobina
	Unidad
	1
	250.000
	

	102
	SERVICIO: cambio de bobina
	Unidad
	1
	55.000
	

	103
	suministro de embrague
	Unidad
	1
	225.000
	

	104
	SERVICIO: cambio de embrague
	Unidad
	1
	48.000
	

	105
	suministro mando de aceleración
	Unidad
	1
	75.000
	

	106
	SERVICIO: cambio mando de aceleración
	Unidad
	1
	25.000
	

	107
	suministro de punzón
	Unidad
	1
	42.000
	

	108
	suministro de flotador carburador
	Unidad
	1
	35.000
	

	109
	suministro manguera de combustible
	Unidad
	1
	20.000
	

	110
	SERVICIO: cambio manguera de combustible
	Unidad
	1
	5.000
	

	111
	suministro de pistón y anillos
	Kit
	1
	250.000
	

	112
	SERVICIO: cambio de pistón y anillos
	Unidad
	1
	52.000
	

	113
	suministro resorte arranque
	Unidad
	1
	35.000
	

	114
	SERVICIO: cambio resorte de arranque
	Unidad
	1
	5.000
	

	115
	suministro soporte guadañadora con tornillos
	Unidad
	1
	85.000
	

	116
	SERVICIO: cambio soporte guadañadora con tornillos
	Unidad
	1
	15.000
	

	117
	suministro capuchón bujía
	Unidad
	1
	9.800
	

	118
	SERVICIO: cambio capuchón de bujía
	Unidad
	1
	17.000
	

	119
	suministro empaquetadura motor
	KIT
	1
	2.000
	

	120
	suministro filtro de aire
	Unidad
	1
	75.000
	

	121
	suministro empaque silenciador 
	KIT
	1
	70.000
	

	122
	suministro de cilindro
	Unidad
	1
	350.000
	

	123
	SERVICIO: cambio de cilindro
	Unidad
	1
	55.000
	

	124
	SERVICIO: rectificación de cilindro
	Unidad
	1
	56.000
	

	125
	suministro de campana
	Unidad
	1
	230.000
	

	126
	SERVICIO: cambio campana
	Unidad
	1
	40.000
	

	127
	suministro tornillos D5X24
	Unidad
	1
	6.000
	

	128
	suministro kit empaques carburador
	Kit
	1
	95.000
	

	129
	SERVICIO: cambio Kit empaques carburador
	Unidad
	1
	25.000
	

	130
	suministro tuerca cuchilla
	Unidad
	1
	26.000
	

	131
	suministro resorte de zapatas
	Unidad
	1
	2.000
	

	132
	SERVICIO: cambio resorte de zapatas
	Unidad
	1
	0
	

	133
	suministro de patín
	Unidad
	1
	26.000
	

	134
	SERVICIO: cambio de patín
	Unidad
	1
	5.000
	

	135
	suministro arnés 
	Unidad
	1
	195.000
	

	136
	suministro tornillo grasera
	Unidad
	1
	7.000
	

	GUADAÑADORA DOS TIEMPOS EDO, SHIMDAIWA, MONTE, MITSUBISHI, BEAVER, SUKIYAMA
	

	137
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, limpieza del filtro, revisión parte eléctrica, limpieza de carburador, limpieza de exosto, lavado tanque combustible, ajuste de zapatas
	Unidad
	1
	85.000
	

	138
	suministro de transmisión completa
	Unidad
	1
	280.000
	

	139
	SERVICIO: instalación de transmisión completa
	Unidad
	1
	33.000
	

	140
	suministro tubo de eje transmisión
	Unidad
	1
	200.000
	

	141
	SERVICIO: cambio tubo de eje transmisión
	Unidad
	1
	30.000
	

	142
	suministro eje de transmisión
	Unidad
	1
	190.000
	

	143
	SERVICIO: cambio de eje transmisión
	Unidad
	1
	27.000
	

	144
	suministro interruptor de encendido
	Unidad
	1
	35.000
	

	145
	SERVICIO: cambio interruptor de encendido
	Unidad
	1
	15.000
	

	146
	suministro tapa de silenciador
	Unidad
	1
	55.000
	

	147
	SERVICIO: cambio tapa de silenciador
	Unidad
	1
	25.000
	

	148
	suministro silenciador con tapa
	Unidad
	1
	125.000
	

	149
	SERVICIO: cambio silenciador con tapa
	Unidad
	1
	35.000
	

	150
	suministro tapa purificador de aire
	Unidad
	1
	38.000
	

	151
	SERVICIO: cambio tapa purificador de aire
	Unidad
	1
	10.000
	

	152
	suministro tapa depósito combustible
	Unidad
	1
	9.000
	

	153
	suministro depósito de combustible con tapa y flotador
	Unidad
	1
	87.000
	

	154
	SERVICIO: cambio depósito de combustible con tapa y flotador
	Unidad
	1
	25.000
	

	155
	suministro flotador depósito de combustible
	Unidad
	1
	27.000
	

	156
	SERVICIO: cambio flotador depósito de combustible
	Unidad
	1
	20.000
	

	157
	suministro de carburador 
	Unidad
	1
	220.000
	

	158
	SERVICIO: cambio de carburador
	Unidad
	1
	40.000
	

	159
	suministro de manillar con soporte
	Unidad
	1
	100.000
	

	160
	SERVICIO: cambio manillar con soporte
	Unidad
	1
	35.000
	

	161
	suministro de bujía
	Unidad
	1
	18.000
	

	162
	SERVICIO: cambio de bujía
	Unidad
	1
	2.000
	

	163
	suministro guaya de acelerador 
	Unidad
	1
	60.000
	

	164
	SERVICIO: cambio guaya acelerador
	Unidad
	1
	20.000
	

	165
	suministro de arranque
	Unidad
	1
	95.000
	

	166
	SERVICIO: cambio de arranque
	Unidad
	1
	30.000
	

	167
	suministro de cordón arranque
	Metro
	1
	4.000
	

	168
	SERVICIO: cambio cordón de arranque
	Metro
	1
	14.000
	

	169
	suministro de bobina
	Unidad
	1
	180.000
	

	170
	SERVICIO: cambio de bobina
	Unidad
	1
	45.000
	

	171
	suministro de embrague
	Unidad
	1
	195.000
	

	172
	SERVICIO: cambio de embrague
	Unidad
	1
	45.000
	

	173
	suministro mando de aceleración
	Unidad
	1
	65.000
	

	174
	SERVICIO: cambio mando de aceleración
	Unidad
	1
	25.000
	

	175
	suministro de punzón
	Unidad
	1
	40.000
	

	176
	suministro de flotador carburador
	Unidad
	1
	30.000
	

	177
	suministro manguera de combustible
	Unidad
	1
	20.000
	

	178
	SERVICIO: cambio manguera de combustible
	Unidad
	1
	5.000
	

	179
	suministro de pistón y anillos
	Kit
	1
	160.000
	

	180
	SERVICIO: cambio de pistón y anillos
	Unidad
	1
	50.000
	

	181
	suministro resorte arranque
	Unidad
	1
	25.000
	

	182
	SERVICIO: cambio resorte de arranque
	Unidad
	1
	5.000
	

	183
	suministro soporte guadañadora con tornillos
	Unidad
	1
	65.000
	

	184
	SERVICIO: cambio soporte guadañadora con tornillos
	Unidad
	1
	15.000
	

	185
	suministro capuchón bujía
	Unidad
	1
	17.000
	

	186
	SERVICIO: cambio capuchón de bujía
	Unidad
	1
	2.000
	

	187
	suministro empaquetadura motor
	KIT
	1
	54.000
	

	188
	suministro filtro de aire
	Unidad
	1
	32.000
	

	189
	suministro empaque silenciador 
	KIT
	1
	13.000
	

	190
	suministro de cilindro
	Unidad
	1
	250.000
	

	191
	SERVICIO: cambio de cilindro
	Unidad
	1
	55.000
	

	192
	SERVICIO: rectificación de cilindro
	Unidad
	1
	56.000
	

	193
	suministro de campana
	Unidad
	1
	175.000
	

	194
	SERVICIO: cambio campana
	Unidad
	1
	40.000
	

	195
	suministro arnés 
	Unidad
	1
	100.000
	

	196
	suministro tornillo grasera
	Unidad
	1
	6.000
	

	MOTOSIERRA STIHL 
	

	197
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, limpieza del filtro, revisión parte eléctrica, limpieza de carburador, limpieza de exosto, lavado tanque combustible, ajuste tensor de cadena.
	Unidad
	1
	80.000
	

	198
	suministro de bujía
	Unidad
	1
	18.000
	

	199
	SERVICIO: cambio de bujía
	Unidad
	1
	2.000
	

	200
	suministro tapa de la caja del carburador
	Unidad
	1
	73.000
	

	201
	SERVICIO: cambio tapa de la caja del carburador
	Unidad
	1
	10.000
	

	202
	suministro capuchón bujía
	Unidad
	1
	17.000
	

	203
	SERVICIO: cambio capuchón de bujía
	Unidad
	1
	2.000
	

	204
	suministro válvula de descompresión
	Unidad
	1
	47.000
	

	205
	SERVICIO: cambio válvula de descompresión
	Unidad
	1
	49.000
	

	206
	suministro tornillos ajuste carburador 
	Unidad
	1
	15.000
	

	207
	suministro piñón de cadena
	Unidad
	1
	41.000
	

	208
	SERVICIO: cambio piñón de cadena
	Unidad
	1
	15.000
	

	209
	suministro freno de cadena
	Unidad
	1
	130.000
	

	210
	SERVICIO: cambio de freno de cadena 
	Unidad
	1
	35.000
	

	211
	suministro guardacadena
	Unidad
	1
	45.000
	

	212
	SERVICIO: cambio guardacadena
	Unidad
	1
	10.000
	

	213
	suministro tope de garras
	Unidad
	1
	50.000
	

	214
	SERVICIO: cambio tope de garras
	Unidad
	1
	15.000
	

	215
	suministro de espada
	Unidad
	1
	700.000
	

	216
	suministro de cadena
	Unidad
	1
	130.000
	

	217
	SERVICIO: cambio de cadena
	Unidad
	1
	25.000
	

	218
	suministro tapa depósito aceite
	Unidad
	1
	45.000
	

	219
	suministro tapa depósito combustible
	Unidad
	1
	49.000
	

	220
	suministro silenciador  
	Unidad
	1
	115.000
	

	221
	SERVICIO: cambio de silenciador
	Unidad
	1
	15.000
	

	222
	suministro protector salvamanos
	Unidad
	1
	130.000
	

	223
	SERVICIO: cambio de protector salvamanos
	Unidad
	1
	25.000
	

	224
	suministro empuñadura de arranque
	Unidad
	1
	25.000
	

	225
	SERVICIO: cambio empuñadura de arranque 
	Unidad
	1
	8.000
	

	226
	suministro palanca del mando unificado
	Unidad
	1
	35.000
	

	227
	SERVICIO: cambio palanca del mando unificado
	Unidad
	1
	5.000
	

	228
	suministro acelerador
	Unidad
	1
	35.000
	

	229
	SERVICIO: cambio de acelerador
	Unidad
	1
	5.000
	

	230
	suministro empuñadura trasera
	Unidad
	1
	260.000
	

	231
	SERVICIO: cambio empuñadura trasera
	Unidad
	1
	35.000
	

	232
	suministro de arranque
	Unidad
	1
	195.000
	

	233
	SERVICIO: cambio de arranque
	Unidad
	1
	30.000
	

	234
	suministro cordel arranque manual 
	Metro
	1
	4.000
	

	235
	SERVICIO: cambio de cordel de arranque
	Unidad
	1
	14.000
	

	236
	suministro resorte arranque
	Unidad
	1
	32.000
	

	237
	SERVICIO: cambio resorte de arranque
	Unidad
	1
	5.000
	

	238
	suministro carburador
	Unidad
	1
	200.000
	

	239
	SERVICIO: cambio de carburador
	Unidad
	1
	35.000
	

	240
	suministro punzón
	Unidad
	1
	35.000
	

	241
	suministro flotador depósito de combustible
	Unidad
	1
	37.000
	

	242
	suministro flotador carburador
	Unidad
	1
	30.000
	

	243
	suministro filtro de aire
	Unidad
	1
	30.000
	

	244
	SERVICIO: cambio filtro de aire 
	Unidad
	1
	2.000
	

	245
	suministro de bobina
	Unidad
	1
	290.000
	

	246
	SERVICIO: cambio de bobina
	Unidad
	1
	30.000
	

	247
	suministro bomba de aceite
	Unidad
	1
	145.000
	

	248
	SERVICIO: cambio bomba de aceite
	Unidad
	1
	38.000
	

	249
	suministro de turbina de refrigeración
	Unidad
	1
	65.000
	

	250
	SERVICIO: cambio turbina de refrigeración
	Unidad
	1
	25.000
	

	251
	suministro cebador 
	Unidad
	1
	25.000
	

	252
	SERVICIO: cambio de cebador
	Unidad
	1
	7.000
	

	253
	suministro de pistón y anillos
	kit
	1
	190.000
	

	254
	SERVICIO: cambio de pistón y anillos
	Unidad
	1
	50.000
	

	255
	suministro de cilindro
	Unidad
	1
	250.000
	

	256
	SERVICIO: cambio de cilindro
	Unidad
	1
	55.000
	

	257
	suministro de biela
	Unidad
	1
	290.000
	

	258
	SERVICIO: cambio de biela
	Unidad
	1
	35.000
	

	259
	suministro empaquetes motor
	kit
	1
	54.000
	

	260
	suministros retenedores
	kit
	1
	100.000
	

	261
	SERVICIO: cambio de retenedores
	Unidad
	1
	25.000
	

	262
	suministro balineras
	kit
	1
	130.000
	

	263
	SERVICIO: cambio de balineras
	Unidad
	1
	40.000
	

	264
	suministro resorte de zapatas
	Unidad
	1
	32.000
	

	265
	SERVICIO: cambio resorte de zapatas
	Unidad
	1
	25.000
	

	266
	suministro uñas de arranque
	Unidad
	1
	12.000
	

	267
	SERVICIO: cambio uñas de arranque
	Unidad
	1
	7.000
	

	268
	SERVICIO: rectificación de cilindro
	Unidad
	1
	55.000
	

	FUMIGADORA MANUAL DE ESPALDA DE 20LTS
	

	269
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, limpieza del filtro, lubricación de bomba, ajuste de arnés y lubricación de llave de paso
	Unidad
	1
	50.000
	

	270
	suministro tapa con sello hermético
	Unidad
	1
	27.000
	

	271
	suministro lanza rígida en fibra de vidrio 
	Unidad
	1
	45.000
	

	272
	SERVICIO: cambio lanza rígida en fibra de vidrio 
	Unidad
	1
	5.000
	

	273
	suministro de chasis 100% plástico
	Unidad
	1
	120.000
	

	274
	SERVICIO: cambio de chasis 100% plástico
	Unidad
	1
	25.000
	

	275
	suministro de arnés de transporte
	Unidad
	1
	45.000
	

	276
	SERVICIO: cambio de arnés de transporte
	Unidad
	1
	10.000
	

	277
	suministro manguera PVC probada a 120 psi
	Unidad
	1
	35.000
	

	278
	SERVICIO: cambio manguera PVC probada a 120 psi
	Unidad
	1
	5.000
	

	279
	suministro de tanque plástico de 20 litros
	Unidad
	1
	90.000
	

	280
	SERVICIO: cambio de tanque plástico de 20 litros
	Unidad
	1
	15.000
	

	281
	suministro bomba tipo pistón
	Unidad
	1
	45.000
	

	282
	SERVICIO: cambio bomba tipo pistón
	Unidad
	1
	12.000
	

	283
	suministro de boquilla graduable
	Unidad
	1
	15.000
	

	284
	suministro palanca para accionar
	Unidad
	1
	25.000
	

	285
	SERVICIO: cambio palanca para accionar
	Unidad
	1
	5.000
	

	286
	suministro abrazadero metálica de 1/2
	Unidad
	1
	5.000
	

	287
	suministro filtro llave presión
	Unidad
	1
	18.000
	

	288
	suministro filtro tanque
	Unidad
	1
	15.000
	

	289
	suministro llave de presión con filtro
	Unidad
	1
	35.000
	

	FUMIGADORA DE ESPALDA DOS TIEMPOS
	

	290
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, limpieza del filtro, revisión parte eléctrica, limpieza de carburador, limpieza de exosto, lavado tanque combustible, ajuste de zapatas, cambio de aceite, calibración de válvulas
	Unidad
	1
	85.000
	

	291
	suministro de tanque plástico   
	Unidad
	1
	210.000
	

	292
	SERVICIO: cambio de tanque plástico   
	Unidad
	1
	42.000
	

	293
	suministro de arnés de transporte
	Unidad
	1
	45.000
	

	294
	SERVICIO: cambio de arnés de transporte
	Unidad
	1
	10.000
	

	295
	suministro tapa con sello hermético
	Unidad
	1
	27.000
	

	296
	suministro lanza metálica
	Unidad
	1
	65.000
	

	297
	SERVICIO: cambio de lanza metálica
	Unidad
	1
	5.000
	

	298
	suministro de manguera 
	Metro
	1
	15.000
	

	299
	SERVICIO: cambio de manguera
	Unidad
	1
	10.000
	

	300
	suministro interruptor de encendido
	Unidad
	1
	48.000
	

	301
	SERVICIO: cambio de interruptor de encendido
	Unidad
	1
	12.000
	

	302
	suministro acelerador
	Unidad
	1
	20.000
	

	303
	SERVICIO: cambio de acelerador
	Unidad
	1
	8.000
	

	304
	suministro tapa depósito de combustible
	Unidad
	1
	12.000
	

	305
	suministro tapa depósito de aceite
	Unidad
	1
	12.000
	

	306
	suministro válvula de paso
	Unidad
	1
	35.000
	

	307
	SERVICIO: cambio válvula de paso
	Unidad
	1
	12.000
	

	308
	suministro de abrazadera metálica de 1/2"
	Unidad
	1
	5.000
	

	309
	suministro de bujía 
	Unidad
	1
	18.000
	

	310
	SERVICIO: cambio de bujía 
	Unidad
	1
	2.000
	

	311
	suministro de capuchón de bujía 
	Unidad
	1
	17.000
	

	312
	SERVICIO: cambio de capuchón de bujía 
	Unidad
	1
	2.000
	

	313
	suministro de bobina
	Unidad
	1
	250.000
	

	314
	SERVICIO: cambio de bobina
	Unidad
	1
	35.000
	

	315
	suministro de filtro de aire
	Unidad
	1
	30.000
	

	316
	SERVICIO: cambio de filtro de aire
	Unidad
	1
	2.000
	

	317
	suministro tapa filtro de aire
	Unidad
	1
	38.000
	

	318
	SERVICIO: cambio tapa filtro de aire
	Unidad
	1
	5.000
	

	319
	suministro carburador
	Unidad
	1
	200.000
	

	320
	SERVICIO: cambio de carburador
	Unidad
	1
	35.000
	

	321
	suministro de punzón
	Unidad
	1
	35.000
	

	322
	suministro de flotador carburador
	Unidad
	1
	30.000
	

	323
	suministro de pistón y anillos
	Unidad
	1
	190.000
	

	324
	SERVICIO: cambio de pistón y anillos
	Unidad
	1
	50.000
	

	325
	suministro de cilindro
	Unidad
	1
	250.000
	

	326
	SERVICIO: cambio de cilindro
	Unidad
	1
	55.000
	

	327
	SERVICIO: rectificación de cilindro
	Unidad
	1
	55.000
	

	328
	suministro kit empaques de motor
	Unidad
	1
	54.000
	

	329
	suministro empaque carburador
	Unidad
	1
	45.000
	

	330
	suministro silenciador
	Unidad
	1
	120.000
	

	331
	SERVICIO: cambio silenciador
	Unidad
	1
	25.000
	

	332
	suministro tapa silenciador
	Unidad
	1
	36.000
	

	333
	SERVICIO: cambio tapa silenciador
	Unidad
	1
	12.000
	

	PLANTA ELÉCTRICA DE 5 KVA HASTA 7,5 KVA
	

	334
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, limpieza del filtro, revisión parte eléctrica, limpieza de carburador, limpieza de exosto, lavado tanque combustible, cambio de aceite, calibración de válvulas
	Unidad
	1
	160.000
	

	335
	suministro tanque combustible
	Unidad
	1
	290.000
	

	336
	SERVICIO: cambio tanque combustible
	Unidad
	1
	30.000
	

	337
	suministro de tapa tanque combustible
	Unidad
	1
	45.000
	

	338
	suministro llave de paso combustible
	Unidad
	1
	60.000
	

	339
	SERVICIO: cambio lave de paso combustible
	Unidad
	1
	20.000
	

	340
	suministro manguera combustible
	Unidad
	1
	20.000
	

	341
	suministro manguera combustible
	Unidad
	1
	20.000
	

	342
	SERVICIO: cambio manguera combustible
	Unidad
	1
	5.000
	

	343
	suministro de carburador
	Unidad
	1
	250.000
	

	344
	SERVICIO: cambio de carburador
	Unidad
	1
	35.000
	

	345
	suministro de bobina
	Unidad
	1
	260.000
	

	346
	SERVICIO: cambio de bobina
	Unidad
	1
	42.000
	

	347
	suministro de capacitor
	Unidad
	1
	63.000
	

	348
	SERVICIO: cambio de capacitor
	Unidad
	1
	23.000
	

	349
	suministro de interruptor de encendido
	Unidad
	1
	48.000
	

	350
	SERVICIO: cambio de interruptor de encendido
	Unidad
	1
	12.000
	

	351
	suministro arranque eléctrico
	Unidad
	1
	320.000
	

	352
	SERVICIO: cambio arranque eléctrico
	Unidad
	1
	35.000
	

	353
	suministro batería 12v libre de mantenimiento
	Unidad
	1
	280.000
	

	354
	SERVICIO: cambio batería 12v libre de mantenimiento
	Unidad
	1
	25.000
	

	355
	suministro de bujía
	Unidad
	1
	18.000
	

	356
	SERVICIO: cambio de bujía
	Unidad
	1
	2.000
	

	357
	suministro capuchón bujía
	Unidad
	1
	17.000
	

	358
	SERVICIO: cambio capuchón bujía
	Unidad
	1
	2.000
	

	359
	suministro de arranque manual 
	Unidad
	1
	250.000
	

	360
	SERVICIO: cambio de arranque manual 
	Unidad
	1
	20.000
	

	361
	suministro de cordón arranque
	Metro
	1
	4.000
	

	362
	SERVICIO: cambio de cordón arranque
	Unidad
	1
	14.000
	

	363
	suministro de resorte de arranque
	Unidad
	1
	42.000
	

	364
	SERVICIO: cambio de resorte de arranque
	Unidad
	1
	28.000
	

	365
	suministro de filtro de aire 
	Unidad
	1
	42.000
	

	366
	SERVICIO: cambio suministro de filtro de aire 
	Unidad
	1
	7.000
	

	367
	suministro filtro tanque combustible
	Unidad
	1
	15.000
	

	368
	SERVICIO: revisión sistema eléctrico
	Unidad
	1
	150.000
	

	369
	suministro de pistón y anillos
	kit
	1
	250.000
	

	370
	SERVICIO: cambio de pistón y anillos
	Unidad
	1
	50.000
	

	371
	suministro de biela
	Unidad
	1
	290.000
	

	372
	SERVICIO: cambio de biela
	Unidad
	1
	35.000
	

	373
	suministro de válvulas y empaques tapa de válvulas 
	Unidad
	1
	260.000
	

	374
	SERVICIO: cambio de válvulas y empaques tapa de válvulas 
	Unidad
	1
	80.000
	

	375
	suministro de silenciador
	Unidad
	1
	150.000
	

	376
	SERVICIO: cambio de silenciador
	Unidad
	1
	45.000
	

	377
	suministro AVR
	Unidad
	1
	320.000
	

	378
	SERVICIO: cambio AVR
	Unidad
	1
	85.000
	

	379
	suministro de motor completo
	Unidad
	1
	1.400.000
	

	380
	SERVICIO: cambio de motor completo
	Unidad
	1
	150.000
	

	PLANTA ELÉCTRICA 2,5 KVA HASTA 4,5 KVA
	

	381
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, limpieza del filtro, revisión parte eléctrica, limpieza de carburador, limpieza de exosto, lavado tanque combustible, cambio de aceite, calibración de válvulas
	Unidad
	1
	140.000
	

	382
	suministro tanque combustible
	Unidad
	1
	220.000
	

	383
	SERVICIO: cambio tanque combustible
	Unidad
	1
	30.000
	

	384
	suministro de tapa tanque combustible
	Unidad
	1
	45.000
	

	385
	suministro llave de paso combustible
	Unidad
	1
	60.000
	

	386
	SERVICIO: cambio llave de paso combustible
	Unidad
	1
	20.000
	

	387
	suministro manguera combustible
	Unidad
	1
	20.000
	

	388
	SERVICIO: cambio manguera combustible
	Unidad
	1
	5.000
	

	389
	suministro de carburador
	Unidad
	1
	250.000
	

	390
	SERVICIO: cambio de carburador
	Unidad
	1
	35.000
	

	391
	suministro de bobina
	Unidad
	1
	170.000
	

	392
	SERVICIO: cambio de bobina
	Unidad
	1
	58.000
	

	393
	suministro de capacitor
	Unidad
	1
	60.000
	

	394
	SERVICIO: cambio de capacitor
	Unidad
	1
	20.000
	

	395
	suministro de interruptor de encendido
	Unidad
	1
	48.000
	

	396
	SERVICIO: cambio de interruptor de encendido
	Unidad
	1
	12.000
	

	397
	suministro de bujía
	Unidad
	1
	18.000
	

	398
	SERVICIO: cambio de bujía
	Unidad
	1
	2.000
	

	399
	suministro capuchón bujía
	Unidad
	1
	17.000
	

	400
	SERVICIO: cambio capuchón bujía
	Unidad
	1
	2.000
	

	401
	suministro de arranque manual 
	Unidad
	1
	220.000
	

	402
	SERVICIO: cambio de arranque manual 
	Unidad
	1
	20.000
	

	403
	suministro de cordón arranque
	Metro
	1
	4.000
	

	404
	SERVICIO: cambio de cordón arranque
	Unidad
	1
	14.000
	

	405
	suministro de resorte de arranque
	Unidad
	1
	42.000
	

	406
	SERVICIO: cambio de resorte de arranque
	Unidad
	1
	28.000
	

	407
	suministro de filtro de aire 
	Unidad
	1
	35.000
	

	408
	SERVICIO: cambio de filtro de aire 
	Unidad
	1
	7.000
	

	409
	suministro filtro tanque combustible
	Unidad
	1
	15.000
	

	410
	SERVICIO: revisión sistema eléctrico
	Unidad
	1
	150.000
	

	411
	suministro de pistón y anillos
	kit
	1
	220.000
	

	412
	SERVICIO: cambio de pistón y anillos
	Unidad
	1
	50.000
	

	413
	suministro de biela
	Unidad
	1
	270.000
	

	414
	SERVICIO: cambio de biela
	Unidad
	1
	32.000
	

	415
	suministro de válvulas y empaques tapa de válvulas 
	Unidad
	1
	220.000
	

	416
	SERVICIO: cambio de válvulas y empaques tapa de válvulas 
	Unidad
	1
	80.000
	

	417
	suministro de silenciador
	Unidad
	1
	150.000
	

	418
	SERVICIO: cambio de silenciador
	Unidad
	1
	45.000
	

	419
	suministro AVR
	Unidad
	1
	140.000
	

	420
	SERVICIO: cambio AVR
	Unidad
	1
	55.000
	

	421
	suministro de motor completo
	Unidad
	1
	1.100.000
	

	422
	SERVICIO: cambio de motor completo
	Unidad
	1
	130.000
	

	ELECTROBOMBA MONOFASICA CAPACIDAD 0,5 A 1 HP
	

	423
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, revisión de rodamientos y adaptadores de PVC
	Unidad
	1
	63.000
	

	424
	suministro de balineras
	Unidad
	1
	64.000
	

	425
	SERVICIO: cambio de balineras
	Unidad
	1
	42.000
	

	426
	suministro de capacitor
	Unidad
	1
	35.000
	

	427
	SERVICIO: cambio de capacitor
	Unidad
	1
	35.000
	

	428
	suministro cable de poder encauchetado 3x12
	Metro
	1
	28.000
	

	429
	SERVICIO: cambio de cable de poder encauchetado 3x12
	Unidad
	1
	28.000
	

	430
	suministro de carcasa
	Unidad
	1
	84.000
	

	431
	SERVICIO: cambio de carcasa
	Unidad
	1
	21.000
	

	432
	suministro de eje
	Unidad
	1
	52.000
	

	433
	SERVICIO: cambio de eje
	Unidad
	1
	42.000
	

	434
	suministro sello mecánico
	Unidad
	1
	42.000
	

	435
	SERVICIO: cambio de sello mecánico
	Unidad
	1
	42.000
	

	436
	suministro de impulsor
	Unidad
	1
	56.000
	

	437
	SERVICIO: cambio de impulsor
	Unidad
	1
	49.000
	

	438
	suministro válvula de piso sencilla
	Unidad
	1
	84.000
	

	439
	suministro válvula de piso doble succión
	Unidad
	1
	168.000
	

	440
	suministro adaptador de corriente macho
	Unidad
	1
	21.000
	

	441
	suministro de adaptador macho de PVC 1"
	Unidad
	1
	1.000
	

	442
	suministro de adaptador hembra de PVC 1"
	Unidad
	1
	1.000
	

	443
	suministro de tapón liso PVC 1"
	Unidad
	1
	1.000
	

	444
	suministro de tapón con rosca PVC 1"
	Unidad
	1
	1.000
	

	445
	suministro de codo PVC 1"
	Unidad
	1
	1.000
	

	446
	suministro de unión PVC 1"
	Unidad
	1
	1.000
	

	447
	suministro de T PVC 1"
	Unidad
	1
	2.000
	

	448
	suministro enlace PVC de 1"
	Unidad
	1
	7.000
	

	449
	suministro llave de paso PVC 1"
	Unidad
	1
	13.000
	

	450
	suministro de adaptador macho de PVC 1 1/2"
	Unidad
	1
	2.000
	

	451
	suministro de adaptador hembra de PVC 1 1/2"
	Unidad
	1
	2.000
	

	452
	suministro de tapón liso PVC 1 1/2"
	Unidad
	1
	2.000
	

	453
	suministro de tapón con rosca 1 1/2"
	Unidad
	1
	2.000
	

	454
	suministro de codo 1 1/2"
	Unidad
	1
	2.000
	

	455
	suministro de unión 1 1/2"
	Unidad
	1
	2.000
	

	456
	suministro de T PVC 1 1/2"
	Unidad
	1
	3.000
	

	457
	suministro llave de paso de 1 1/2"
	Unidad
	1
	17.000
	

	458
	suministro de adaptador macho de PVC 1/2"
	Unidad
	1
	1.000
	

	459
	suministro de adaptador hembra de PVC 1/2"
	Unidad
	1
	1.000
	

	460
	suministro de tapón liso PVC 1/2"
	Unidad
	1
	1.000
	

	461
	suministro de tapón con rosca PVC 1/2"
	Unidad
	1
	1.000
	

	462
	suministro de codo PVC 1/2"
	Unidad
	1
	1.000
	

	463
	suministro de unión PVC 1/2"
	Unidad
	1
	1.000
	

	464
	suministro de T PVC 1/2"
	Unidad
	1
	1.000
	

	465
	suministro enlace PVC de 1/2"
	Unidad
	1
	5.000
	

	466
	suministro llave de paso PVC 1/2"
	Unidad
	1
	6.000
	

	467
	SERVICIO: cambio de tubería y adaptadores de PVC hasta garantizar el servicio de agua en los tanques
	Unidad
	1
	100.000
	

	468
	suministro de flotador eléctrico
	Unidad
	1
	63.000
	

	469
	SERVICIO: cambio de embobinado
	Unidad
	1
	210.000
	

	470
	SERVICIO: verificación parte eléctrica, corrección de posibles fallas y puesta en funcionamiento
	Unidad
	1
	90.000
	

	ELECTROBOMBA MONOFASICA DE 1.5 HP HASTA 2 HP
	

	471
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, revisión de rodamientos y adaptadores de PVC
	Unidad
	1
	130.000
	

	472
	suministro de balineras
	Unidad
	1
	64.000
	

	473
	SERVICIO: cambio de balineras
	Unidad
	1
	42.000
	

	474
	suministro de capacitor
	Unidad
	1
	35.000
	

	475
	SERVICIO: cambio de capacitor
	Unidad
	1
	35.000
	

	476
	suministro cable de poder encauchetado 3x12
	Metro
	1
	28.000
	

	477
	SERVICIO: cambio de cable de poder encauchetado 3x12
	Unidad
	1
	28.000
	

	478
	suministro de carcasa
	Unidad
	1
	84.000
	

	479
	SERVICIO: cambio de carcasa
	Unidad
	1
	21.000
	

	480
	suministro de eje
	Unidad
	1
	52.000
	

	481
	SERVICIO: cambio de eje
	Unidad
	1
	42.000
	

	482
	suministro sello mecánico
	Unidad
	1
	42.000
	

	483
	SERVICIO: cambio de sello mecánico
	Unidad
	1
	42.000
	

	484
	suministro de impulsor
	Unidad
	1
	56.000
	

	485
	SERVICIO: cambio de impulsor
	Unidad
	1
	49.000
	

	486
	suministro válvula de piso sencilla
	Unidad
	1
	84.000
	

	487
	suministro válvula de piso doble succión
	Unidad
	1
	168.000
	

	488
	suministro adaptador de corriente macho
	Unidad
	1
	21.000
	

	489
	suministro de adaptador macho de PVC 1"
	Unidad
	1
	1.000
	

	490
	suministro de adaptador hembra de PVC 1"
	Unidad
	1
	1.000
	

	491
	suministro de tapón liso PVC 1"
	Unidad
	1
	1.000
	

	492
	suministro de tapón con rosca PVC 1"
	Unidad
	1
	1.000
	

	493
	suministro de codo PVC 1"
	Unidad
	1
	1.000
	

	494
	suministro de unión PVC 1"
	Unidad
	1
	1.000
	

	495
	suministro de T PVC 1"
	Unidad
	1
	2.000
	

	496
	suministro enlace PVC de 1"
	Unidad
	1
	1.000
	

	497
	suministro llave de paso PVC 1"
	Unidad
	1
	13.000
	

	498
	suministro de adaptador macho de PVC 1 1/2"
	Unidad
	1
	2.000
	

	499
	suministro de adaptador hembra de PVC 1 1/2"
	Unidad
	1
	2.000
	

	500
	suministro de tapón liso PVC 1 1/2"
	Unidad
	1
	2.000
	

	501
	suministro de tapón con rosca 1 1/2"
	Unidad
	1
	2.000
	

	502
	suministro de codo 1 1/2"
	Unidad
	1
	2.000
	

	503
	suministro de unión 1 1/2"
	Unidad
	1
	2.000
	

	504
	suministro de T PVC 1 1/2"
	Unidad
	1
	3.000
	

	505
	suministro llave de paso de 1 1/2"
	Unidad
	1
	17.000
	

	506
	suministro de adaptador macho de PVC 1/2"
	Unidad
	1
	1.000
	

	507
	suministro de adaptador hembra de PVC 1/2"
	Unidad
	1
	1.000
	

	508
	suministro de tapón liso PVC 1/2"
	Unidad
	1
	1.000
	

	509
	suministro de tapón con rosca PVC 1/2"
	Unidad
	1
	1.000
	

	510
	suministro de codo PVC 1/2"
	Unidad
	1
	1.000
	

	511
	suministro de unión PVC 1/2"
	Unidad
	1
	1.000
	

	512
	suministro de T PVC 1/2"
	Unidad
	1
	1.000
	

	513
	suministro enlace PVC de 1/2"
	Unidad
	1
	5.000
	

	514
	suministro llave de paso PVC 1/2"
	Unidad
	1
	6.000
	

	515
	SERVICIO: cambio de tubería y adaptadores de PVC hasta garantizar el servicio de agua en los tanques
	Unidad
	1
	100.000
	

	516
	suministro de flotador eléctrico
	Unidad
	1
	63.000
	

	517
	SERVICIO: cambio de embobinado
	Unidad
	1
	210.000
	

	518
	SERVICIO: verificación parte eléctrica, corrección de posibles fallas y puesta en funcionamiento
	Unidad
	1
	126.000
	

	ELECTROBOMBA BARNÉS VERTICAL REF. ME516
	

	519
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, revisión de rodamientos y adaptadores de PVC
	Unidad
	1
	230.000
	

	520
	suministro de balineras
	Unidad
	1
	84.000
	

	521
	SERVICIO: cambio de balineras
	Unidad
	1
	42.000
	

	522
	suministro de capacitor
	Unidad
	1
	63.000
	

	523
	SERVICIO: cambio de capacitor
	Unidad
	1
	42.000
	

	524
	suministro cable de poder encauchetado 3x12
	Metro
	1
	34.000
	

	525
	SERVICIO: cambio de cable de poder encauchetado 3x12
	Unidad
	1
	28.000
	

	526
	suministro de carcasa
	Unidad
	1
	84.000
	

	527
	SERVICIO: cambio de carcasa
	Unidad
	1
	49.000
	

	528
	suministro de eje
	Unidad
	1
	84.000
	

	529
	SERVICIO: cambio de eje
	Unidad
	1
	42.000
	

	530
	suministro sello mecánico
	Unidad
	1
	49.000
	

	531
	SERVICIO: cambio de sello mecánico
	Unidad
	1
	42.000
	

	532
	suministro de impulsor
	Unidad
	1
	56.000
	

	533
	SERVICIO: cambio de impulsor
	Unidad
	1
	49.000
	

	534
	suministro válvula de piso sencilla
	Unidad
	1
	84.000
	

	535
	suministro válvula de piso doble succión
	Unidad
	1
	168.000
	

	536
	suministro adaptador de corriente macho
	Unidad
	1
	21.000
	

	537
	suministro de adaptador macho de PVC 1"
	Unidad
	1
	1.000
	

	538
	suministro de adaptador hembra de PVC 1"
	Unidad
	1
	1.000
	

	539
	suministro de tapón liso PVC 1"
	Unidad
	1
	1.000
	

	540
	suministro de tapón con rosca PVC 1"
	Unidad
	1
	1.000
	

	541
	suministro de codo PVC 1"
	Unidad
	1
	1.000
	

	542
	suministro de unión PVC 1"
	Unidad
	1
	1.000
	

	543
	suministro de T PVC 1"
	Unidad
	1
	2.000
	

	544
	suministro enlace PVC de 1"
	Unidad
	1
	7.000
	

	545
	suministro llave de paso PVC 1"
	Unidad
	1
	13.000
	

	546
	suministro de adaptador macho de PVC 1 1/2"
	Unidad
	1
	2.000
	

	547
	suministro de adaptador hembra de PVC 1 1/2"
	Unidad
	1
	2.000
	

	548
	suministro de tapón liso PVC 1 1/2"
	Unidad
	1
	2.000
	

	549
	suministro de tapón con rosca 1 1/2"
	Unidad
	1
	2.000
	

	550
	suministro de codo 1 1/2"
	Unidad
	1
	2.000
	

	551
	suministro de unión 1 1/2"
	Unidad
	1
	2.000
	

	552
	suministro de T PVC 1 1/2"
	Unidad
	1
	3.000
	

	553
	suministro llave de paso de 1 1/2"
	Unidad
	1
	17.000
	

	554
	suministro de adaptador macho de PVC 1/2"
	Unidad
	1
	1.000
	

	555
	suministro de adaptador hembra de PVC 1/2"
	Unidad
	1
	1.000
	

	556
	suministro de tapón liso PVC 1/2"
	Unidad
	1
	1.000
	

	557
	suministro de tapón con rosca PVC 1/2"
	Unidad
	1
	1.000
	

	558
	suministro de codo PVC 1/2"
	Unidad
	1
	1.000
	

	559
	suministro de unión PVC 1/2"
	Unidad
	1
	1.000
	

	560
	suministro de T PVC 1/2"
	Unidad
	1
	1.000
	

	561
	suministro enlace PVC de 1/2"
	Unidad
	1
	5.000
	

	562
	suministro llave de paso PVC 1/2"
	Unidad
	1
	6.000
	

	563
	SERVICIO: cambio de tubería y adaptadores de PVC hasta garantizar el servicio de agua en los tanques
	Unidad
	1
	100.000
	

	564
	suministro de flotador eléctrico
	Unidad
	1
	53.000
	

	565
	SERVICIO: cambio de embobinado
	Unidad
	1
	210.000
	

	566
	SERVICIO: verificación parte eléctrica, corrección de posibles fallas y puesta en funcionamiento
	Unidad
	1
	126.000
	

	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
	

	567
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza y desinfección de los tanques, verificación de adaptadores de PVC, suministro de minerales necesario para el tratamiento del agua potable
	Unidad
	1
	284.000
	

	568
	suministro de adaptador macho de PVC 1"
	Unidad
	1
	1.000
	

	569
	suministro de adaptador hembra de PVC 1"
	Unidad
	1
	1.000
	

	570
	suministro de tapón liso PVC 1"
	Unidad
	1
	1.000
	

	571
	suministro de tapón con rosca PVC 1"
	Unidad
	1
	1.000
	

	572
	suministro de codo PVC 1"
	Unidad
	1
	1.000
	

	573
	suministro de unión PVC 1"
	Unidad
	1
	1.000
	

	574
	suministro de T PVC 1"
	Unidad
	1
	2.000
	

	575
	suministro enlace PVC de 1"
	Unidad
	1
	7.000
	

	576
	suministro llave de paso PVC 1"
	Unidad
	1
	13.000
	

	577
	suministro de adaptador macho de PVC 1 1/2"
	Unidad
	1
	2.000
	

	578
	suministro de adaptador hembra de PVC 1 1/2"
	Unidad
	1
	2.000
	

	579
	suministro de tapón liso PVC 1 1/2"
	Unidad
	1
	2.000
	

	580
	suministro de tapón con rosca 1 1/2"
	Unidad
	1
	2.000
	

	581
	suministro de codo 1 1/2"
	Unidad
	1
	2.000
	

	582
	suministro de unión 1 1/2"
	Unidad
	1
	2.000
	

	583
	suministro de T PVC 1 1/2"
	Unidad
	1
	3.000
	

	584
	suministro llave de paso de 1 1/2"
	Unidad
	1
	17.000
	

	585
	suministro de adaptador macho de PVC 1/2"
	Unidad
	1
	1.000
	

	586
	suministro de adaptador hembra de PVC 1/2"
	Unidad
	1
	1.000
	

	587
	suministro de tapón liso PVC 1/2"
	Unidad
	1
	1.000
	

	588
	suministro de tapón con rosca PVC 1/2"
	Unidad
	1
	1.000
	

	589
	suministro de codo PVC 1/2"
	Unidad
	1
	1.000
	

	590
	suministro de unión PVC 1/2"
	Unidad
	1
	1.000
	

	591
	suministro de T PVC 1/2"
	Unidad
	1
	1.000
	

	592
	suministro enlace PVC de 1/2"
	Unidad
	1
	5.000
	

	593
	suministro llave de paso PVC 1/2"
	Unidad
	1
	6.000
	

	594
	SERVICIO: cambio de tubería y adaptadores de PVC hasta garantizar el servicio de agua en los tanques y tubería de las instalaciones
	Unidad
	1
	120.000
	

	PULIDORA Y ESMERILADORA DE BANCO
	

	595
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, revisión de escobillas e inducido
	Unidad
	1
	44.000
	

	596
	 Suministro de cable de poder incluye toma corriente macho
	 Metro
	1
	21.000
	

	597
	SERVICIO: cambio cable de poder 
	Unidad
	1
	12.000
	

	598
	Suministro de escobillas 
	Unidad
	1
	54.000
	

	599
	SERVICIO: cambio de escobillas 
	Unidad
	1
	16.000
	

	600
	Suministro de inducido 
	Unidad
	1
	131.000
	

	601
	SERVICIO: cambio de inducido
	Unidad
	1
	38.000
	

	602
	suministro de gatillo 
	Unidad
	1
	76.000
	

	603
	SERVICIO: cambio de gatillo
	Unidad
	1
	22.000
	

	604
	suministro llave para pulidora
	Unidad
	1
	22.000
	

	605
	suministro disco de corte metal pulidora 9 pulgadas
	Unidad
	1
	13.000
	

	606
	suministro disco de corte pared pulidora 9 pulgadas
	Unidad
	1
	13.000
	

	607
	suministro disco de corte madera pulidora 9 pulgadas
	Unidad
	1
	13.000
	

	608
	suministro disco para pulir pulidora 9 pulgadas
	Unidad
	1
	13.000
	

	609
	suministro disco corte continuo pulidora 9 pulgadas
	Unidad
	1
	13.000
	

	610
	suministro grata pulidora 9 pulgadas
	Unidad
	1
	54.000
	

	611
	suministro disco de corte metal pulidora 4 pulgadas
	Unidad
	1
	10.000
	

	612
	suministro disco de corte pared pulidora 4 pulgadas
	Unidad
	1
	10.000
	

	613
	suministro disco de corte madera pulidora 4 pulgadas
	Unidad
	1
	10.000
	

	614
	suministro disco para pulir pulidora 4 pulgadas
	Unidad
	1
	10.000
	

	615
	suministro disco corte continuo pulidora 4 pulgadas
	Unidad
	1
	10.000
	

	616
	suministro grata pulidora 4 pulgadas
	Unidad
	1
	54.000
	

	617
	suministro interruptor de encendido
	Unidad
	1
	33.000
	

	618
	SERVICIO: cambio interruptor de encendido
	Unidad
	1
	13.000
	

	619
	suministro de disco esmeril para esmeriladora de banco
	Unidad
	1
	54.000
	

	620
	suministro de disco grata para esmeriladora de banco
	Unidad
	1
	54.000
	

	HIDROLAVADORA A GASOLINA O DIESEL
	

	621
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, limpieza del filtro, revisión parte eléctrica, limpieza de carburador, limpieza de exosto, lavado tanque combustible, calibración de válvulas
	Unidad
	1
	124.000
	

	622
	Suministro de juego de boquillas de acople rápido compuesto por cinco unidades
	Kit 
	1
	761.000
	

	623
	Suministro de cabezote completo capacidad 3600 PSI
	Unidad
	1
	1.849.000
	

	624
	SERVICIO: cambio de cabezote de capacidad de 2700 - 3600 PSI
	Unidad
	1
	1.631.000
	

	625
	Suministro de cabezote completo capacidad 2700 PSI
	Unidad
	1
	163.000
	

	626
	Suministro lanza completa capacidad 3600 PSI
	Unidad
	1
	326.000
	

	627
	Suministro lanza completa capacidad 2700 PSI
	Unidad
	1
	272.000
	

	628
	suministro de manguera de presión 
	Metro
	1
	4.000
	

	629
	suministro tanque combustible
	Unidad
	1
	294.000
	

	630
	SERVICIO: cambio tanque combustible
	Unidad
	1
	63.000
	

	631
	suministro de tapa tanque combustible
	Unidad
	1
	63.000
	

	632
	suministro llave de paso combustible
	Unidad
	1
	49.000
	

	633
	SERVICIO: cambio lave de paso combustible
	Unidad
	1
	42.000
	

	634
	suministro manguera combustible
	Unidad
	1
	28.000
	

	635
	SERVICIO: cambio manguera combustible
	Unidad
	1
	28.000
	

	636
	suministro de carburador
	Unidad
	1
	322.000
	

	637
	SERVICIO: cambio de carburador
	Unidad
	1
	105.000
	

	638
	suministro de bobina
	Unidad
	1
	294.000
	

	639
	SERVICIO: cambio de bobina
	Unidad
	1
	84.000
	

	640
	suministro de capacitor
	Unidad
	1
	77.000
	

	641
	SERVICIO: cambio de capacitor
	Unidad
	1
	49.000
	

	642
	suministro de interruptor de encendido
	Unidad
	1
	70.000
	

	643
	SERVICIO: cambio de interruptor de encendido
	Unidad
	1
	49.000
	

	644
	suministro de bujía
	Unidad
	1
	10.000
	

	645
	SERVICIO: cambio de bujía
	Unidad
	1
	9.000
	

	646
	suministro capuchón bujía
	Unidad
	1
	12.000
	

	647
	SERVICIO: cambio capuchón bujía
	Unidad
	1
	28.000
	

	648
	suministro de arranque manual 
	Unidad
	1
	126.000
	

	649
	SERVICIO: cambio de arranque manual 
	Unidad
	1
	63.000
	

	650
	suministro de cordón arranque
	Unidad
	1
	10.000
	

	651
	SERVICIO: cambio de cordón arranque
	Unidad
	1
	28.000
	

	652
	suministro de resorte de arranque
	Unidad
	1
	45.000
	

	653
	SERVICIO: cambio de resorte de arranque
	Unidad
	1
	42.000
	

	654
	suministro de filtro de aire 
	Unidad
	1
	60.000
	

	655
	SERVICIO: cambio de filtro de aire 
	Unidad
	1
	49.000
	

	656
	suministro filtro tanque combustible
	Unidad
	1
	31.000
	

	657
	SERVICIO: revisión sistema eléctrico
	Unidad
	1
	182.000
	

	658
	suministro de pistón y anillos
	Kit 
	1
	294.000
	

	659
	SERVICIO: cambio de pistón y anillos
	Unidad
	1
	84.000
	

	660
	suministro de biela
	Unidad
	1
	203.000
	

	661
	SERVICIO: cambio de biela
	Unidad
	1
	84.000
	

	662
	suministro de válvulas y empaques tapa de válvulas 
	Unidad
	1
	109.000
	

	663
	SERVICIO: cambio de válvulas y empaques tapa de válvulas 
	Unidad
	1
	70.000
	

	664
	suministro de silenciador
	Unidad
	1
	78.000
	

	665
	SERVICIO: cambio de silenciador
	Unidad
	1
	63.000
	

	666
	suministro AVR
	Unidad
	1
	197.000
	

	667
	SERVICIO: cambio AVR
	Unidad
	1
	70.000
	

	668
	suministro aceite 20w50
	1/4 Galón
	1
	30.000
	

	669
	suministro aceite 15w40
	1/4 Galón
	1
	31.000
	

	670
	suministro de motor completo
	Unidad
	1
	1.414.000
	

	671
	SERVICIO: cambio de motor completo
	Unidad
	1
	163.000
	

	HIDROLAVADORAS ELECTRICAS
	

	672
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería
	Unidad
	1
	98.000
	

	673
	suministro de lanza 
	Unidad
	1
	98.000
	

	674
	suministro de manguera de presión 
	Metro
	1
	4.000
	

	675
	suministro filtro de agua
	Unidad
	1
	76.000
	

	676
	suministro de interruptor de encendido
	Unidad
	1
	98.000
	

	677
	SERVICIO: cambio de interruptor de encendido
	Unidad
	1
	33.000
	

	678
	suministro de bomba de compresión de agua
	Unidad
	1
	325.000
	

	679
	SERVICIO: cambio de bomba de compresión de agua
	Unidad
	1
	65.000
	

	680
	suministro de pistón 
	Unidad
	1
	87.000
	

	681
	SERVICIO: cambio de pistón
	Unidad
	1
	22.000
	

	682
	suministro de acoples rápidos
	Unidad
	1
	22.000
	

	683
	suministro de culata 
	Unidad
	1
	131.000
	

	684
	SERVICIO: cambio de culata 
	Unidad
	1
	33.000
	

	685
	suministro de codos 
	Unidad
	1
	54.000
	

	686
	SERVICIO: cambio de codos
	Unidad
	1
	16.000
	

	687
	suministro de válvula
	Unidad
	1
	152.000
	

	688
	SERVICIO: cambio de válvula
	Unidad
	1
	33.000
	

	TALADROS
	

	689
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería
	Unidad
	1
	44.000
	

	690
	suministro mandril 1/2 pulgada con llave
	Unidad
	1
	60.000
	

	691
	SERVICIO: cambio mandril 1/2 pulgada con llave
	Unidad
	1
	5.000
	

	692
	suministro llave para taladro 
	Unidad
	1
	15.000
	

	693
	suministro selector de impacto
	Unidad
	1
	35.000
	

	694
	SERVICIO: cambio selector de impacto
	Unidad
	1
	15.000
	

	695
	suministro control de velocidad
	Unidad
	1
	65.000
	

	696
	SERVICIO: cambio control de velocidad
	Unidad
	1
	20.000
	

	697
	suministro de cable de poder con clavija
	Unidad
	1
	35.000
	

	698
	SERVICIO: cambio cable de poder con clavija
	Unidad
	1
	5.000
	

	699
	suministro de escobillas
	Unidad
	1
	35.000
	

	700
	SERVICIO: cambio de escobillas
	Unidad
	1
	10.000
	

	701
	suministro de inducido
	Unidad
	1
	180.000
	

	702
	SERVICIO: cambio de inducido
	Unidad
	1
	25.000
	

	EXTINTORES MULTIPORPOSITOS DE 5, 10, 20, 30 Y 150 LIBRAS
	

	703
	Mantenimiento y recarga de extintor multipropósito de 5 libras, consiste en cambio de polvo químico seco, cambio de empaquetadura, cambio de anillo de verificación, cambio de etiquetas, presuración del mismo, de igual forma de ser necesario se realizará cambio de manómetro, cambio manguera, pintura, suministro de soporte e instalación en punto establecido por la entidad, cumpliendo con lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 2885
	Unidad
	1
	36.000
	

	704
	Mantenimiento y recarga de extintor multipropósito de 10 libras, consiste en cambio de polvo químico seco, cambio de empaquetadura, cambio de anillo de verificación, cambio de etiquetas, presuracion del mismo, de igual forma de ser necesario se realizará cambio de manómetro, cambio manguera, pintura, suministro de soporte e instalación en punto establecido por la entidad, cumpliendo con lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 2885
	Unidad
	1
	47.000
	

	705
	Mantenimiento y recarga de extintor multipropósito de 20 libras, consiste en cambio de polvo químico seco, cambio de empaquetadura, cambio de anillo de verificación, cambio de etiquetas, presuracion del mismo, de igual forma de ser necesario se realizará cambio de manómetro, cambio manguera, pintura, suministro de soporte e instalación en punto establecido por la entidad, cumpliendo con lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 2885
	Unidad
	1
	63.000
	

	706
	Mantenimiento y recarga de extintor multipropósito de 30 libras, consiste en cambio de polvo químico seco, cambio de empaquetadura, cambio de anillo de verificación, cambio de etiquetas, presuracion del mismo, de igual forma de ser necesario se realizará cambio de manómetro, cambio manguera, pintura, suministro de soporte e instalación en punto establecido por la entidad, cumpliendo con lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 2885
	Unidad
	1
	73.000
	

	707
	Mantenimiento y recarga de extintor multipropósito tipo satélite de 150 libras, consiste en cambio de polvo químico seco, cambio de empaquetadura, cambio de anillo de verificación, cambio de etiquetas, apresuración del mismo, de igual forma de ser necesario se realizará cambio de manómetro, cambio manguera, pintura, suministro de soporte e instalación en punto establecido por la entidad, cumpliendo con lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 2885
	Unidad
	1
	290.000
	

	EXTINTORES DE CO2 10 LIBRAS
	

	708
	Mantenimiento preventivo extintor consiste en pesado de cilindro, verificación de presión, lavado exterior de cilindro, etiquetado y rotulado, limpieza y verificación de manguera
	Unidad
	1
	37.000
	

	709
	Recarga de extintor de CO2 de 10 libras consistente en cambio de empaques y presurización con CO2, se realizará cambio de manguera, pintura, suministro de soporte e instalación en punto establecido por la entidad, cumpliendo con lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 2885
	Unidad
	1
	170.000
	

	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	

	710
	Mantenimiento preventivo consistente en limpieza general del equipo, ajuste de tornillos y partes; verificación carga de batería.
	Unidad
	1
	200.000
	

	711
	Calibración bajo la norma NTC ISO/IEC 17025, debiendo entregar estampilla de calibración, certificado de calibración de laboratorio acreditado por la ONAC, estampilla de calibración. En caso de no superar los estándares de funcionamiento normales emitir concepto para realizar procedimiento de baja el cual debe ser firmado por funcionario idóneo. 
	Unidad
	1
	410.000
	

	MEDIDOR LÁSER DIGITAL
	

	712
	Mantenimiento preventivo consistente en limpieza general del equipo, ajuste de tornillos y partes; verificación carga de batería.
	Unidad
	1
	185.000
	

	713
	Calibración bajo la norma NTC ISO/IEC 17025, debiendo entregar estampilla de calibración, certificado de calibración de laboratorio acreditado por la ONAC, estampilla de calibración. En caso de no superar los estándares de funcionamiento normales emitir concepto para realizar procedimiento de baja el cual debe ser firmado por funcionario idóneo. 
	Unidad
	1
	410.000
	

	CALIBRADOR PIE DE REY
	

	714
	Mantenimiento preventivo consistente en limpieza general del equipo, ajuste de tornillos y partes; verificación carga de batería.
	Unidad
	1
	122.000
	

	715
	Calibración bajo la norma NTC ISO/IEC 17025, debiendo entregar estampilla de calibración, certificado de calibración de laboratorio acreditado por la ONAC, estampilla de calibración. En caso de no superar los estándares de funcionamiento normales emitir concepto para realizar procedimiento de baja el cual debe ser firmado por funcionario idóneo. 
	Unidad
	1
	371.000
	

	GRAMERA DIGITAL CON CAPACIDAD DE 60 GRAMOS
	

	716
	Mantenimiento preventivo consistente en limpieza general del equipo, ajuste de tornillos y partes; verificación carga de batería.
	Unidad
	1
	185.000
	

	717
	Calibración bajo la norma NTC ISO/IEC 17025, debiendo entregar estampilla de calibración, certificado de calibración de laboratorio acreditado por la ONAC, estampilla de calibración. En caso de no superar los estándares de funcionamiento normales emitir concepto para realizar procedimiento de baja el cual debe ser firmado por funcionario idóneo. 
	Unidad
	1
	410.000
	

	BALANZA DIGITAL CON CAPACIDAD DE 5000 GRAMOS
	

	718
	Mantenimiento preventivo consistente en limpieza general del equipo, ajuste de tornillos y partes; verificación carga de batería.
	Unidad
	1
	190.000
	

	719
	Calibración bajo la norma NTC ISO/IEC 17025, debiendo entregar estampilla de calibración, certificado de calibración de laboratorio acreditado por la ONAC, estampilla de calibración. En caso de no superar los estándares de funcionamiento normales emitir concepto para realizar procedimiento de baja el cual debe ser firmado por funcionario idóneo. 
	Unidad
	1
	410.000
	

	BALANZA DIGITAL CON CAPACIDAD DE 40 KILOGRAMOS
	

	720
	Mantenimiento preventivo consistente en limpieza general del equipo, ajuste de tornillos y partes; verificación carga de batería.
	Unidad
	1
	220.000
	

	721
	Calibración bajo la norma NTC ISO/IEC 17025, debiendo entregar estampilla de calibración, certificado de calibración de laboratorio acreditado por la ONAC, estampilla de calibración. En caso de no superar los estándares de funcionamiento normales emitir concepto para realizar procedimiento de baja el cual debe ser firmado por funcionario idóneo. 
	Unidad
	1
	450.000
	

	DESHUMIFICADOR MARCA BIONAIRE
	

	722
	Mantenimiento preventivo consistente en limpieza general del equipo, ajuste de tornillos y partes, cambio de filtros
	Unidad
	1
	220.000
	

	723
	Calibración bajo la norma NTC ISO/IEC 17025, debiendo entregar estampilla de calibración, certificado de calibración de laboratorio acreditado por la ONAC, estampilla de calibración. En caso de no superar los estándares de funcionamiento normales emitir concepto para realizar procedimiento de baja el cual debe ser firmado por funcionario idóneo. 
	Unidad
	1
	450.000
	

	PLANTA ELÉCTRICA DE 10 KVA HASTA 50 KVA
	

	724
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, limpieza del filtro, revisión parte eléctrica, limpieza de inyección, limpieza de exosto, calibración de válvulas
	Unidad
	1
	385.000
	

	725
	suministro de filtro combustible
	Unidad
	1
	95.450
	

	726
	SERVICIO: cambio de filtro combustible
	Unidad
	1
	48.460
	

	727
	suministro de filtro aceite
	Unidad
	1
	85.600
	

	728
	SERVICIO: cambio de filtro aceite
	Unidad
	1
	46.260
	

	PLANTA ELÉCTRICA DE 60 KVA HASTA 150 KVA
	

	729
	Mantenimiento preventivo consiste en limpieza total del equipo, ajuste de tornillería, limpieza del filtro, revisión parte eléctrica, limpieza de inyección, limpieza de exosto, calibración de válvulas
	Unidad
	1
	500.000
	

	730
	suministro de filtro combustible
	Unidad
	1
	120.000
	

	731
	SERVICIO: cambio de filtro combustible
	Unidad
	1
	60.000
	

	732
	suministro de filtro aceite
	Unidad
	1
	110.000
	

	733
	SERVICIO: cambio de filtro aceite
	Unidad
	1
	55.000
	

	734
	Mando motorizado 110-230V AC / 110-250V DC
	Unidad
	1
	2.900.000
	

	735
	SERVICIO: cambio Mando motorizado 110-230V AC / 110-250V DC
	Unidad
	1
	200.000
	

	LUBRICANTES
	

	736
	suministro aceite 20W50
	Galón
	1
	200.000
	

	737
	suministro aceite 20W50
	1/4 de Galón
	1
	45.000
	

	738
	suministro aceite 2T
	1/4 de Galón
	1
	45.000
	

	739
	suministro aceite 15w40
	Galón
	1
	200.000
	

	740
	suministro aceite 15w40
	Galón
	1
	45.000
	

	741
	suministro de liquido refrigerante 
	Galón
	1
	45.000
	

	ACCESORIOS
	

	742
	suministro de cuchilla
	Unidad
	1
	30.000
	

	743
	suministro yoyo
	Unidad
	1
	82.000
	

	744
	suministro hilo redondo para corte de 3.3 mm x 400 metros
	Rollo
	1
	320.000
	

	745
	suministro de grasa
	Libra
	1
	25.000
	

	746
	suministro de careta de protección personal en malla 
	Unidad
	1
	52.000
	

	747
	suministro de gafas de protección personal 
	Unidad
	1
	8.000
	

	748
	suministro de protección extremidades inferiores
	Unidad
	1
	130.000
	

	749
	suministro de delantal para guadañar
	Unidad
	1
	60.000
	



	ITEM
	DESCRIPCIÓN 
	PORCENTAJE DE DESCUENTO %

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS DE BOMBEO, MAQUINARIA AGRÍCOLA, COMPRESORES DE AIRE, EQUIPOS DE SOLDADURA, EXTINTORES, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EQUIPOS DE MEDICIÓN, RECARGA DE EXTINTORES Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE.
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ANEXO No. 4

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

En la definición de los parámetros de mecanismos de cobertura de los riesgos deberán efectuarse dentro de los términos definidos en el titulo 1 capítulo 2 sección 3 garantías – subsección 1 generalidades del Decreto 1082 de 2015.

VIGENCIA DEL CONTRATO: PLAZO DE EJECUCIÓN Y CUATRO (4) MESES MÁS. 

GARANTÍAS DEL PROCESO

ETAPA CONTRACTUAL    

	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACION DE LOS RIESGOS
	ESTIMACION DEL RIESGO
	ASIGNACION DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA

	Garantía única
	Riesgo jurídico
	Incumplimiento del contrato.
	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y sesenta (60) días calendario mas
	Ampara el riesgo de incumplimiento durante el plazo de ejecución y liquidación del contrato la estimación del riesgo cubre el 20% del valor del contrato como quiera que se pretende el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad en los mismos términos de la cláusula penal pecuniaria.

	Garantía única
	Riesgo operativo
	Calidad de los bienes.
	cincuenta por ciento (50%) del valor contratado
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y un año más
	Ampara el riesgo de mala calidad de los bienes durante el plazo de ejecución y un año más buscando resarcir el detrimento causado a la entidad por mala calidad o insuficiencia del producto entregado 



CLAUSULAS SANCIONATORIAS

	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACION DE LOS RIESGOS
	ESTIMACION DEL RIESGO
	ASIGNACION DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA

	Multa
	Riesgo jurídico
	La no constitución dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus modificatorios la póliza de garantía única 
	Multa cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos (0.2%) del valor del contrato
	Contratista
	La multa se aplicará por cada día de retardo y hasta por diez (10) días
	Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus modificatorios, a póliza de garantía única 

	Multa
	Riesgo jurídico
	Incumplimiento parcial
	Multas cuyo valor se liquidará con base en un cero punto cinco (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar
	Contratista
	La multa se aplicará por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario que se descontará del saldo que le adeude la entidad. esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado en el que se expresara las causas que dieron lugar a ella
	Ampara la mora o incumplimiento parcial de alguna obligación derivada del contrato por causas imputables al contratista

	Clausula penal pecuniario
	Riesgo jurídico
	Incumplimiento total declaratoria de caducidad
	Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato
	Contratista
	El veinte por ciento (20%) del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato
	Ampara el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista, se busca el pago parcial y definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad


	












FORMULARIO No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

San José del Guaviare - 

Señores
POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE
Ciudad.

Referencia:	 Presentación de propuesta para el Proceso de contratación PN DEGUV ______________ cuyo objeto es el ____________________________________
_______________________________________________________________”.

Yo (Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (en el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso de contratación No. PN DEGUV _________________, convocado por el Departamento de Policía Guaviare, cuyo objeto es “_________________________________________________________________ ________________________________________________________________________”, conforme a la información suministrada en los términos establecidos en la invitación que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en la invitación y en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales. 

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada una de las adendas hechos al mismo.
2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.
3. Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la Ley aplicable.
4. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.
5. El contratista se obliga a mantener indemne a la Policía Nacional de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones.
6. Que me obligo a suministrar a solicitud de la Policía Nacional – Departamento de Policía Guaviare cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.
7. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (dirección para notificaciones): Teléfono(s): Fax
8. Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).
9. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).
10. Que la vigencia de la presente oferta es de sesenta (60) días calendario contados a partir de la presentación de la misma.



Nombres y apellidos: _____________________________________________________
Documento de identificación: ____________________de ________________________
Razón social: ___________________________________
NIT No. : _______________________________________
Dirección: ______________________________________
Teléfono No.: ___________________________________



Firma representante legal	 _____________________________




FORMULARIO No. 2

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA

Ciudad_______________________                 Fecha ___________________

Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF. 

APERTURA ________                                         CANCELACIÓN_________

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

	Entidad o beneficiario 
	 

	Documento
	 

	Dirección 
	 

	Teléfono 
	 

	Departamento
	 

	Ciudad
	 

	Municipio
	 

	Denominación de la cuenta 
	 
	Corriente
	
	Ahorros
	 



Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el contratista deberá manifestar si está información la recibirá por correo electrónico, para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente:

· Si es a través de correo electrónico el contratista verificará que los recursos fueron recibidos y dará respuesta al correo electrónico de la Tesorería de la Entidad dentro del siguiente día hábil.

Correo electrónico:  		______________________________  SI (___)

Teléfono:			______________________________ SI (___)

II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA: 

	Entidad financiera
	 
	Código
	 

	Sucursal
	 
	Código
	 

	Dirección
	 
	Teléfono
	 

	Número de cuenta
	 
	Ciudad
	 



(Adjuntar certificación bancaria)


______________________________    
NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO


FORMULARIO No. 3

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN


Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: Compromiso anticorrupción del proceso de Mínima Cuantía , Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso
El (los) suscrito(s) a saber Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal .: domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral,  teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERO: que la POLICÍA NACIONAL - DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA, adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal. 
SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL - DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;
TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por los siguientes compromisos:
COMPROMISOS ASUMIDOS.
El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:
Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 
Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación. 
Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 
Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 
Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 
El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,
El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;
El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL-DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.
No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas,[footnoteRef:1] son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio. [1:  Decreto 2153 de 1992, Arts. 44 y 47.] 

El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales derivadas del presente proceso no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.
El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).
El proponente:








__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

NOTA: para el caso de ofertas conjuntas, suscribirán el presente documento todas los que conforman el consorcio o unión temporal a través del integrante, representante legal o apoderado.


FORMULARIO No. 4

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - PERSONA JURÍDICA

Señores 
POLICÍA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE
Ciudad.-

Referencia: PROCESO DE CONTRATACIÓN PN DEGUV _______________ CON OBJETO __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Fecha _____________________

Yo _________________________________, identificado con la cedula de ciudadanía No. _______________ expedida en _______________________ representante legal de la sociedad comercial _________________________________, con NIT Nº__________________________________, manifiesto bajo la gravedad de juramento: que hemos cumplido con las obligaciones de seguridad social y parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis últimos meses a la fecha de la firma de la presente certificación, por tanto nos encontramos a PAZ Y SALVO por conceptos de pago a las entidades promotoras de salud, fondo de pensiones y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA ICBF), según consta en las planillas de pago No. ___________________________________________________________, que se efectúa por medio de la entidad ____________ y nos comprometemos a cumplir con dicha obligación durante la vigencia del contrato cuyo objeto es _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

REPRESENTANTE LEGAL 

FIRMA ___________________________ 

NOMBRE: ________________________ 

CC Nº. ___________________________ 

CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL 

FIRMA ___________________________ 

NOMBRE: ________________________

CC Nº. ___________________________ 

Tarjeta Profesional Nº. _____________ 

(Anexar fotocopia de cedula de ciudadanía, tarjeta profesional, antecedentes de la junta central de contadores y planillas de pago últimos seis meses)

FORMULARIO No. 5

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL


Señores
POLICÍA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE
Ciudad.- 

Referencia: PROCESO DE CONTRATACIÓN PN DEGUV ______________ CON OBJETO ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fecha _____________________

Yo _________________________________, identificado con la cedula de ciudadanía No. _______________ expedida en _______________________ manifiesto que actualmente estoy vinculado al sistema general de salud y pensiones, y que he realizado el pago respectivo a las entidades promotoras de salud y fondo de pensiones durante los dos últimos meses a la fecha de la firma de la presente certificación, según planillas de pago No. ____________________, que se efectuó por medio de la entidad _______________, en caso de ser adjudicatario con el Departamento de Policía Guaviare, me obligo hacer los aportes de ley a dichos sistemas durante la vigencia del contrato cuyo objeto es ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________. Lo anterior en cumplimiento de artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 



Anexo: planillas de pago últimos dos meses



Nombres y apellidos: _____________________________________________________
Documento de identificación: ____________________de ________________________
Razón social: ___________________________________
NIT No. : _______________________________________
Dirección: ______________________________________
Teléfono No.: ___________________________________



Firma representante legal	 _____________________________



FORMULARIO No. 6

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Yo, ________________________________________________________ me comprometo a contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, de tal forma que el bien que suministrare cumple los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental.  

Declara mediante esta certificación que conozco la Legislación Colombiana sobre protección a la salud humana, los recursos naturales y el medio ambiente y me obligo a cumplirla, en especial los principios constitucionales, la Ley 1252 del 27/11/2008, Decreto 4741 del 30/12/2005, Resolución 372 del 26/02/2009, Resolución 1446 del 02/09/2005, Resolución 1488 del 02/09/2005, y otras que establezca el Ministerio del Medio Ambiente y las del Ministerio de Salud y demás normas concordantes y complementarias normatividad.

La aplicación de buenas prácticas ambientales y las normas ambientales. 

Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano y el deber del estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del Decreto Ley 2811 de 1974, por razón del volumen o de la cantidad de los residuos o desechos, se podrá imponer a quien los produce la obligación de recolectores, tratarlos o disponer de ellos, señalando los medios para cada caso. 

Qué así mismo, conforme lo dispone el numeral 14 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial tiene entre sus funciones definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y determinarlos criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambiental de las actividades económicas. 

Resolución 00090 de 15 de enero de 2018, Por la cual se actualiza el Manual de contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante resolución 03049 de 2014.

Por lo anterior cumpliré con toda la normatividad descrita anteriormente y seré el único responsable por el cumplimiento de las normas ambientales, de recursos naturales y salud humana.

Nombres y apellidos: _____________________________________________________
Documento de identificación: ____________________de ________________________
Razón social: ___________________________________
NIT No. : _______________________________________
Dirección: ______________________________________
Teléfono No.: ___________________________________

Firma representante legal	 _____________________________


FORMULARIO No. 7

CERTIFICADO DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD

Fecha

Señores
POLICÍA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE
San José del Guaviare 

Ref. PROCESO DE CONTRATACIÓN PN DEGUV _________________ CON OBJETO___________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Certificación bajo la gravedad de Juramento YO, ________________________________, mayor de edad, natural de _______________, Identificado con la cédula de ciudadanía No. _________, expedida en ________________, representante legal de _______________________________.

CERTIFICO:

Bajo la gravedad del juramento que se entiende con la mera presentación de este escrito, que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado Colombiano, al igual que la firma que represento de acuerdo al artículo 127 de la Constitución Nacional, artículo 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 del 2007 y demás normas aplicables para contratar con el Estado y por consiguiente con el Departamento de Policía Guaviare. 

En constancia de lo aquí aseguro, firmo esta certificación en la fecha arriba consignada.


Atentamente,


Nombres y apellidos: _____________________________________________________
Documento de identificación: ____________________de ________________________
Razón social: ___________________________________
NIT No. : _______________________________________
Dirección: ______________________________________
Teléfono No.: ___________________________________


Firma representante legal	 _____________________________




FORMULARIO No. 8


FORMATO ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS

El suscrito______________________________ con cédula de ciudadanía Nro. _____________ de ________________ representante legal de la empresa de razón social ______________________ NIT _________________ CERTIFICA que los activos y recursos que conforman el patrimonio de dicha empresa, así como cada uno de los socios y recursos que se destinarán para el desarrollo del proceso de contratación con la POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE provienen de actividades lícitas.





__________________________________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO

C.C__________________________________________ 



_______________________________________________
NOMBRE RAZÓN SOCIAL 
NIT._______________________________________




_____________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCIÓN: __________________________ Email._________________________

Teléfono Fijo: ______________________ Teléfono Móvil: ________________________












FORMULARIO No. 9
 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Mínima Cuantía , Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente).  domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opción correspondiente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de Elegir la modalidad de contratación, para la celebración de un contrato estatal para. Transcribir el objeto del proceso.

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.


Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la policía nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la policía nacional y/o sus designados.

3. Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.

4. Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.

5. Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policía Nacional.

6. Suscribir, con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

7. El proponente mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al proponente cuando lo solicite. 

8. Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

9. No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

11. No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la policía nacional.

12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policía Nacional.

13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.



El proponente:
  



__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
 






FORMULARIO No. 10
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ciudad, seleccionar la fecha.
Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Mínima Cuantía  Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso
El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
La Policía Nacional, mediante la Resolución 03843 del 09/09/2019, prevé en el Artículo 2º, lo relacionado con la “Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”, en lo siguiente:  
“La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

PERSONA JURÍDICA
Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a mi actividad económica, clase de riesgo y tamaño de la empresa, actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados al objeto del presente contrato. 

PERSONA NATURAL
Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a  la actividad económica y clase de riesgo  para la cual fui contratado, así mismo me comprometo a cumplir con las actividades y recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del objeto del presente contrato y de las instalaciones policiales en donde preste mis servicios. 
Nota: seleccionar,  según corresponda.
De igual manera en la ejecución del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecución, la persona natural o jurídica deberá: 

· Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad. 

· Participar en las actividades que la Policía Nacional desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales. 

· Cumplir con  el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.

· Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la Policía Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades. 

· Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada. 

· Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato. 

· Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada. 

· Entregar  los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.  

Las personas jurídicas  deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la  Resolución 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,   considerando lo siguiente: 
1. Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III

2. Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III.

3. Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente:




__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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