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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO 
ACEPTACIÓN DE OFERTA No. CO1.PCCNTR.5321473 DE 2023 
CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 

Y SUMISERVICIOS INTEGRALES SAS.
OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento puesta a punto de la infraestructura física del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario – Sena Regional Bolívar, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas.

 FORMA DE PAGO: 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera: 
	Pagos que se realizarán durante el contrato 
	Determine el porcentaje que cada pago representa frente al valor total del contrato
	Requisito para el pago 

	PAGO 1
	35%
	Cumplimiento del servicio a satisfacción, avalado por el supervisor del contrato, cuando se evidencie un 35 % del avance del objeto del contrato 

	PAGO 2
	35 % 
	Cumplimiento del servicio a satisfacción, avalado por el supervisor del contrato, cuando se evidencie un 70 % del avance del objeto del contrato

	PAGO 3
	30%
	Cumplimiento del servicio a satisfacción, avalado por el supervisor del contrato, cuando este ejecutado el 100 % del avance del objeto del contrato.


OBLIGACIONES: 
Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de   conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.

· Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA. 
· Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la solicitud de cotización los cuales hacen parte vinculante del contrato.

· El proveedor es responsable de la calidad de la prestación de los servicios ofertados y adjudicados.  El adjudicado, deberá   soportar y cubrir todos los riesgos derivados de la mala calidad del producto.
· Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.

· El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.

· Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar estar a paz y salvo actualizado cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

· De conformidad con el artículo 8 literal de la Ley 80 de 1993 si el proponente, sin justa causa, se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado quedará inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años.

· En el precio se encuentran incluidos todos los costos directos o indirectos derivados del contrato.

· Suscribir el acta de liquidación del contrato o las modificaciones conjuntamente si las hubiere con el supervisor o interventor de este.

· Conocer a cabalidad estudio previo, y anexos y el contrato para realizar la ejecución de este.
· Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto contractual.
Presentar factura de venta electrónica previamente validada por la DIAN en caso de que aplique de conformidad a si es sujeto obligado a expedir factura de venta y/o documento equivalente en atención a lo dispuesto en el estatuto tributario actual y la Resolución 000042 de 2020 de la DIAN.
Obligaciones del SENA

· Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA.

· Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato. 

· Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el objeto del presente contrato.

· Suscribir juntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato.
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El contratista deberá prestar los servicios requeridos en las instalaciones del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario – SENA (CINAFLUP) - Regional Bolívar, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del presente contrato será de cuatro (04) meses, contados a partir de la aprobación de la garantía única e inicio de ejecución en el Secop II, sin exceder el 30 de diciembre de 2023.
MULTAS: En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan que en caso de retardo previamente verificado por el o los supervisores en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato a cargo del CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, el CONTRATISTA pagará a favor del SENA multas equivalentes al uno (1%) del valor del contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el treinta por ciento (30%) del valor total del mismo, para tal efecto se dará aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato, pagará al SENA hasta el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se realice la reclamación de los perjuicios a que haya lugar, para tal efecto se dará aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la presentación de la propuesta y con la firma del contrato, que ni él, ni las personas que representa se halla incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, articulo 90 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. PARÁGRAFO PRIMERO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad por parte del CONTRATISTA, éste cederá el contrato previa autorización escrita del SENA a través de la supervisión y si ello no fuere posible el CONTRATISTA renunciará a su ejecución.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad, el CONTRATISTA deberá informar al SENA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su acontecimiento y podrá proponer un candidato, quien deberá manifestar por escrito que se encuentra dispuesto a continuar con la ejecución del contrato en las mismas condiciones pactadas con el primer Contratista. EL SENA se reserva la facultad de aceptar al candidato propuesto por el CONTRATISTA o en su defecto autorizar la cesión a favor de un tercero que reúna las condiciones para continuar con la ejecución del contrato. 

INDEMNIDAD DEL SENA: el CONTRATISTA, mantendrá indemne al SENA contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por EL CONTRATISTA o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra el SENA por asuntos, que según el contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al SENA y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.  EL SENA, a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que éstos ocasionen al SENA, sin que la responsabilidad de EL CONTRATISTA se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho de que el SENA en un momento haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral EL CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del SENA éste podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos que el SENA incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el CONTRATISTA, el SENA tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude EL CONTRATISTA.

GASTOS E IMPUESTOS: Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus modificaciones. 

SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción. 

CESIÓN Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA, no podrá ceder ni subcontratar el respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito del SENA pudiendo éste negar la autorización de la cesión o del subcontrato. 

DE LA INTERPRETACIÓN UNILATERAL, MODIFICACIÓN UNILATERAL, TERMINACIÓN UNILATERAL Y CADUCIDAD: Este contrato se rige por las cláusulas excepcionales de interpretación unilateral, modificación unilateral, terminación unilateral y caducidad, de que tratan los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993.
CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: a) Anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios al SENA. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. c) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. d) Unilateralmente por incumplimiento del contratista. PARÁGRAFO: La terminación anticipada del contrato se hará constar en acta suscrita por las partes. 

EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA actúa con plena autonomía técnica y administrativa, frente al SENA, se excluye cualquier vínculo de tipo laboral entre el SENA y EL CONTRATISTA o el personal utilizado por éste para el desarrollo del objeto del contrato. En consecuencia, será de exclusiva responsabilidad del contratista el pago de salarios y prestaciones a que hubiera lugar respecto del personal mencionado. 

PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, éstos pertenecen a EL SENA de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982 modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, y el artículo 21 de la misma Ley, que establece el término de protección, sin perjuicio del respeto al derecho moral consagrado en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 concordante con el artículo 30 de la Ley 23 de 1982. EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados al SENA por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD: el CONTRATISTA se obliga a guardar estricta confidencialidad sobre toda la información sometida a reserva debidamente identificada como tal por EL SENA y conocida en virtud del desarrollo y ejecución del presente contrato. Esta obligación de confidencialidad se aplicará para todos los casos, salvo que la información confidencial sea requerida por autoridad competente. PARÁGRAFO. La presente cláusula de confidencialidad se mantendrá vigente mientras la información catalogada como tal conserve el carácter de reservada. En todo caso estará sujeta a la reglamentación sobre información confidencial de los artículos 260 a 266 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y lo previsto en el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, respecto de la información y documentos reservados, artículo 24 sustituido, y en las demás normas concordantes y complementarias que regulen la materia.

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación de este. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para todos los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: a) El estudio previo, pliego electrónico, adendas y los demás documentos previos expedidos por el SENA en desarrollo del proceso. b) La propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma. c) Las instrucciones escritas al CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos. d) Las actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes. 

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato, se entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes y para su legalización y ejecución requiere: 1) Registro Presupuestal. 2) Constitución de la garantía única en las condiciones señaladas en la cláusula octava del presente contrato por parte de EL CONTRATISTA y la aprobación de esta por parte del SENA. PARÁGRAFO: El inicio de la ejecución estará condicionado, además, a los requisitos de inicio contemplados en el pliego de condiciones y/o estudio previo.

SUSPENSIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser suspendido excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1 Por el mutuo acuerdo de las partes. 2. Por causas debidamente justificadas, previa solicitud del CONTRATISTA. PARÁGRAFO: En caso de suspensión el (la) CONTRATISTA se obliga a informar tal evento al Asegurador y a ampliar las garantías, proporcionalmente al término que dure la misma.

RÉGIMEN LEGAL: El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de contratación que le sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015. 

SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA la supervisión estará a cargo del Instructor del CINAFLUP- Jhon Byron Baena Cardenas, efectuará la supervisión de la ejecución del contrato, designada por la ordenadora del gasto, quien velará por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las actividades que se le encomienden al contratista, de conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría, Código GCCON-M-002.
Elaboró: Eliana Montes Navarro
Abogada de Contratacion del CINAFLUP
ANEXO

ESPECIFICACIONES TECNICAS
	ITEM
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANT

	
	
	
	

	1
	SISTEMA DE REFRIGERACION
	 
	 

	1.1
	Revisión, calibración de equipo condensadora y manejadora, mini Split. Mensualmente
	UN
	75

	1.2
	Suministro de Repuestos de Aires Acondicionados
	 
	 

	1.2.2
	Capacitor de marcha de 60 y 80 mfd a 440vol
	UN
	1

	1.2.3
	Gas refrigerante R-410a cilindro de 25 libras, peso 11,3 kg
	UN
	1

	1.2.4
	Gas refrigerante R-22  cilindro de 30 libras, peso 13600 kg
	UN
	1

	1.2.5
	Tiras de rubatex de 3/4" (Aislamiento termico)
	UN
	1

	1.2.6
	Tiras de rubatex de 5/8" (Aislamiento termico)
	UN
	1

	1.2.7
	Tuberia pvc electrica de 3/4"
	UN
	3

	1.2.8
	Tuberia pvc agua de 3/4"
	UN
	2

	1.2.9
	Mangueras de teflon 
	UN
	1

	2
	EQUIPOS DE BOMBEO CONTRAINCENDIOS.
	 
	 

	2.1
	Pruebas y mantenimiento general equipo de presión (certificada por cuerpo de bomberos). Mantenimiento general de los 9 Gabinetes Contraincendio que estan compuestos de Manguera, boquilla y valvua. El mantenimiento consiste en pintura, cambio de vidrios inexistentes y cambio de valvulas.
	UN
	1

	2.2
	Mantenimiento pozos eyectores 23 m3 y accesorios del sistema
	UN
	1

	2.3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA MOTOBOMBAS incluye bomba principal y bomba de cebado, Puesta  a punto. Revision, limpieza, ajuste, engrasado, suministro de rodamientos, estator, rotor, ajuste de borneras, revision de sellos mecanicons, impulsor turbina, ajuste y limpieza de borneras, mantenimiento de ventilador y  mantenimiento y limpieza de tablero de control (ajuste de los presostatos, sincronizacion del sistema de disparo de la bomba. Cambio de banco de condensadores bomba principal, montaje de nuevo banco de capacitores)  y demás elementos que garanticen el buen funcionamiento  de las motobombas .
	UN
	1

	3
	MANTENIMIENTO DE  BAÑOS
	 
	 

	3.1
	Demolicion de pisos
	m2
	16

	3.2
	Demolición de enchapes en paredes 
	m2
	50

	3.3
	Desmonte de sanitarios
	un
	2

	3.4
	Desmonte de orinales
	un
	2

	3.5
	Desmonte de divisiones de baños en acero inoxidable
	m2
	12

	3.6
	Desmonte de puertas en aluminio 
	un
	2

	3.7
	Suministro e instalacion de sanitarios baltica o similares incluye fluxometro y accesorios necesarios para su adecuada instalacion
	un
	2

	3.8
	Suministro e instalacion de orinales tipo institucional incluye fluxomtro y accesorios para su adecuada instalacion
	un
	6

	3.9
	Suministro e instalacion de tuberias 4", incluye regatas y excavaciones
	ml
	22

	3.10
	Suministro e instalacion de tuberia 2" incluye regatas y excavaciones
	ml
	18

	3.11
	Suministro e instalacion de conjunto (Registro y regadera) de ducha sencilla piana o similar incluye  accesorios para su instalacion
	un
	1

	3.12
	Suministro e instalacion de lavamanos de sobreponer incluye griferia tipo push, sifon y accesorios para su instalacion.
	un
	2

	3.13
	Suministro e Instalacion de rejilla de piso de 3" x 2" con valvula antiolor en acero inoxidable
	un
	2

	3.14
	Suministro e instalacion  ceramica para muro   de seccion 75cmsx30cms o 24,5 cm x 50 cm ;referencia pared boreal plana beige o similar , de primera calidad, previa aprobacion por la supervision del contrato
	m2
	50

	3.15
	Suministro e instalacion de piso ceramico antideslizante trafico 5 tipo corona o similar (incluir certificado de calidad) previa aprobacion por la supervision del contrato
	m2
	16

	3.16
	Suministro de pañete impermeabilizados
	m2
	50

	3.17
	Suministro e instalacion de plantilla en concreto 3000 psi E = 10 cm incluye malla electrosoldada
	m2
	16

	3.18
	Suministro e instalacion de mortero de nivelacion E = 4 cm
	m2
	16

	3.19
	Suministro e instalacion de espejo 4 mm tipo flotante
	m2
	6

	3.20
	Registro de 60x60x60
	un
	1

	3.21
	suminitro e instalacion de fluxometro sanitario tipo palanca
	un
	4

	3.22
	Meson en granito mineral de 60 cm de ancho 
	ml
	2

	3.23
	Reinstalacion de division de baños en acero 
	ml
	12

	3.24
	Suministrio e instalacion de puerta en aluminio 3"x1/2" adaptador y vidrio de 5mm 
	un
	2

	3.25
	Suministro e intalacion de grifros  push lavamanos
	un
	6

	3.26
	Suministro de tapas registro plastica 20x20cm
	un
	6

	3.27
	Revisión, prueba y sondeo de sifones y bajantes all con sonda electrica
	UN
	10

	3.28
	Reductor de 3" a 2" para motobomba
	UN
	1

	3.29
	Unidades de union lisa de 2"  hidraulica en pvc
	UN
	1

	3.30
	Valvulas  cheques de 2 pulgada Ref:125s 
	UN
	1

	3.31
	Cheques de 4 pulgadas sumergible de forndo Ref: 3" - 150 metalico 
	UN
	1

	3.32
	Te de 2 pulgadas hidraulica en pvc
	UN
	1

	3.33
	Uniones de 2 pulgadas lizas hidraulica en pvc
	UN
	1

	3.34
	Codos de 2 pulgadas  hidraulica en pvc
	UN
	1

	3.35
	Adapatadores macho de 2 pulgadas  hidraulica en pvc
	UN
	1

	3.36
	Reductores 3 x 2 pulgadas  hidraulica en pvc
	UN
	1

	3.37
	Reductor 2 x 1 pulgada  hidraulica en pvc
	UN
	1

	3.38
	Presostatos para agua squared de 30 - 85 psi 
	UN
	1

	3.39
	Tubo icontec NTC No.382  Res 0501  PVC agua potable de 2 pulgadas en pvc
	UN
	1

	3.40
	Codos de 2"- 1 calibrador de aire
	UN
	1

	4
	LAVADO DE TANQUES
	 
	 

	4.1
	Lavado y desinfeccion tanques subterráneos de agua potable (1 veces al año)
	M3
	45

	4.2
	Prueba de estanqueidad tanques subterraneos de agua potable.( 1 veces al año)
	M3
	45

	4.3
	Suministro e instalación de tapa para alberca de agua potable en fibra de vidrio de 1,04 M X 1.04 M y 2" de diámetro. 
	UN
	2

	4.4
	Suministro de bolla de 1"
	UN
	1

	4.5
	Suministro e instalacion de cheque de 3"  de pie o de fondo de bronce 
	UN
	1

	5
	MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASA
	 
	 

	5.1
	Mantenimiento de trampa de grasa  limpieza , succion y retiro de sedimentos
	m3
	4

	5.2
	Mantenimiento a tuberias trampa de grasa
	ml
	3
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