FORMULARIO 


 
PONDERACIÓN Y CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA


[bookmark: _GoBack]El proponente deberá presentar en documento independiente debidamente firmado por el representante legal o quien haga sus veces, donde relacione los ADICIONALES PONDERABLES requeridos, los cuales son FUERA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS y no tendrán costo alguno para la entidad, este ofrecimiento deberá ser entregado dentro del plazo previsto para la ejecución del contrato. 

	ITEM
	ESTANTE METALICO
	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CANTIDAD
	PUNTAJE 
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[image: E:\LOG BOOK  OSMARSA\varios salguero\PRESERVACIÓN FM38-700 Y 701\ESTANTES 2.jpg]
	Estantería metálica pesada Medidas requeridas 2.0 metros de alto * 2.50 metros de largo * 60 cm de ancho con 3 separadores a una distancia de 60 cm distribuidos en su altura y con superficie en madera lisa con una capacidad de 250 kilos en cada nivel para el almacenamiento de las cajas solicitadas en el plan de necesidades.

	


4


	


15



	





       2
	



[image: E:\LOG BOOK  OSMARSA\varios salguero\PRESERVACIÓN FM38-700 Y 701\ESTANTES 1.jpg]
	Estantería metálica pesada Medidas requeridas 2.0 metros de alto * 3.0 metros de largo * 60 cm de ancho con 3 separadores a una distancia de 60 cm distribuidos en su altura y con superficie en madera lisa con una capacidad de 250 kilos en cada nivel para el almacenamiento de las cajas solicitadas en el plan de necesidades.
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FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

image1.jpeg




image2.jpeg
e SN

\o




