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INVITACIÓN PÚBLICA
SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA


MINISTERIO DE CULTURA 



ANEXO TÉCNICO




SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA
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OBJETO:



Realizar el suministro y la instalación de películas para control solar en las ventanas del Museo Santa Clara en Bogotá que garanticen la preservación de sus colecciones.
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ABRIL 2016


ANEXO TECNICO


JUSTIFICACIÓN 

[bookmark: _GoBack]La política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación tiene como objetivos principales la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del mismo, con el propósito de que sirva como testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro.
Por la razón expuesta anteriormente, los programas de conservación preventiva son primordiales para la preservación de las colecciones que se albergan en museos. En la fase de identificación de problemas, se ha detectado que una de las mayores dificultades que ha tenido el Museo Santa Clara con respecto a la conservación de sus colecciones, es el control de la radiación UV y la radiación infrarroja que proviene de la luz solar que entra por las ventanas ubicadas en las fachadas del edificio donde está ubicado el museo. Para evitar el deterioro de las colecciones por las radiaciones provenientes de la luz solar, es importante que el Ministerio de Cultura suscriba un contrato de prestación de servicios para el suministro de películas para el control solar para llevar a cabo fines de conservación preventiva de las colecciones del Museo Santa Clara.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El contratista se compromete a cumplir con las condiciones de calidad, especificidad y cumplimiento ofrecidas en la propuesta presentada, la cual formará parte integral del Contrato.

Suministrar, entregar, dejar instalado, y en perfecto funcionamiento películas para control solar en ocho (8) ventanas del Museo Santa Clara, de acuerdo con los requisitos técnicos que se mencionan a continuación:

Máximo nivel de luz visible transmitida hasta 70%
Nivel mínimo de total de energía solar rechazada hasta 50%
Reducción de radiación infrarroja 97%
Reducción de radiación UV 99.9%
No deben alterar la visibilidad hacia el exterior o interior del edificio
Libre de metal

Las ventanas tienen las siguientes medidas:
 
Cinco (5) ventanas grandes miden 219 cm x 151 cm. Se debe tener en cuenta que estas ventanas están divididas en 24 rectángulos de vidrio enmarcados en madera que miden 39 cm x 30 cm.
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Una (1) ventana mediana mide 180 cm x 151 cm. Se debe tener en cuenta que la ventana está dividida en rectángulos de vidrio enmarcados en madera que miden 39 cm x 30 cm.
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Dos (2) ventanas pequeñas miden 1,65 cm x 1,51 cm. Se debe tener en cuenta que las ventanas están divididas en rectángulos de vidrio enmarcados en madera que miden 41 cm x 30 cm.
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Realizar el armado y desarmado del andamio certificado proporcionado por el Museo Santa Clara, puesto que las ventanas a las que se les instalará la película se encuentran entre 10 y 12 mt de altura.

Retirar la película para control solar existente, garantizando que la ventana no sufra ningún deterioro. En el caso de que se fisure o se rompa algún vidrio, se debe instalar un vidrio nuevo a costo y riesgo del instalador, haciendo la reposición e instalación del vidrio inmediatamente sufra el desperfecto.

Comprobar que cada uno de los componentes a instalar se encuentre en perfecto funcionamiento.

Entregar las películas para control solar con una garantía comercial de calidad mínimo de 5 años, contados a partir de la fecha de instalación y puesta en funcionamiento de los mismos.

Los elementos a suministrar deberán ser nuevos con materiales de primera calidad.

Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones exigidas, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la fecha de la comunicación del supervisor del contrato.

Realizar una visita técnica al sitio de la instalación con el fin de verificar su ubicación, acceso, áreas, y demás detalles requeridos para la instalación de las películas.

Cumplir con el término de reposición de los insumos que salgan defectuosos.

Las demás que se establezcan en el contrato y que se requieran a criterio del supervisor del contrato para la debida ejecución del mismo, teniendo en cuenta la naturaleza, el objeto, la propuesta presentada, y el anexo técnico, documentos que forman parte integral del contrato.
El equipo de trabajo propuesto por el contratista debe contar con Certificación para trabajo seguro en alturas como lo dicta el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas (Resolución 1409 de 2012) con vigencia no menor a 6 meses.
Previo a la legalización del contrato, todos los miembros del equipo de trabajo deberán asistir a una charla informativa para el trabajo con bienes culturales de mínimo dos horas, que impartirá el equipo de administración de colecciones de los Museos Colonial y Santa Clara.
Carrera 8 N° 8-55 Bogotá D.C. Colombia Conmutador: (57 1) 3424100. 
http://www.mincultura.gov.co 
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