ANEXO 1
[bookmark: _Hlk144298222]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DTAO-CSS-F-015-2023
[bookmark: _GoBack]
Suministro de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de radiocomunicaciones del PNN Los Nevados, que incluya mano de obra y repuestos originales.

DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIO

Los artículos que se requieren deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas básicas:

	Clasificación UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase
	Producto

	72103302
	72000000 
Servicios de Edificación, Construcción de
Instalaciones y Mantenimiento
	72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de
construcciones e instalaciones
	72103300 
Servicios de mantenimiento y reparación de
infraestructura
	72103302 Mantenimiento o soporte de equipo de
telecomunicaciones



DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIO
Los artículos que se requieren deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas básicas:

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ITEM O SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD DE ITEM O SERVICIOS

	1
	Mantenimiento correctivo consistente en el suministro e instalación de batería de litio de 7.4V para radio digital Motorola DEP 450
Modelo NNTN4497CR
Capacidad de evaluación mínima (mAh): 2250 mAh
Clasificación IP: IP54 (Protección contra polvo y contra agua pulverizada)
Velocidad de Carga: Carga Rápida
Garantía: 12 meses
	Unidad
	7

	2
	Mantenimiento correctivo consistente en el suministro e instalación de batería de litio de 7.4V para radio digital Motorola DGP 6150
Modelo PMNN4077C
Capacidad de evaluación mínima (mAh): 2200 mAh
Clasificación IP: IP54 (Protección contra polvo y contra agua pulverizada)
Velocidad de Carga: Carga Rápida
Garantía: 12 meses
	Unidad
	2



· El proponente deberá presentar el valor de cada uno de los ítems establecidos en el cuadro anterior, el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.
· La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio de mercado.
· El contratista deberá asumir los costos de transporte en que incurra para la entrega de los servicios a adquirir así como la instalación y puesta en funcionamiento de los mismos.
· El Parque Nacional Natural Los Nevados de La Dirección Territorial Andes Occidentales de Parques Nacionales Naturales de Colombia no aceptará ofertas parciales.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1 Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo que requieran los equipos de radiocomunicación objeto de esta contratación, en la sede técnico administrativa del Parque Nacional Natural Los Nevados, ubicada en la Calle 69 A No. 24 – 69 Barrio La Camelia – sector Palermo en Manizales, en horario de oficina comprendido de lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm - jornada continua.
2 El contratista debe garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes suministrados y cumpliendo con las características requeridas.
3 El contratista debe reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato se comunicará por escrito con el contratista manifestando la situación presentada y este (el contratista) en un término razonable efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad.
4 El contratista debe garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando que sean originales, nuevos y cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad.
5 EI proponente deberá suministrar los materiales nuevos, no remanufacturados, ni repotenciados de primera calidad. 
6 Parques Nacionales Naturales se reserva el derecho de solicitar ante el representante en Colombia de la casa fabricante de los bienes, la verificación de la calidad y originalidad de los productos entregados, para lo cual el contratista asume las responsabilidades, según los casos.
7 Entregar al Parque Nacional Natural Los Nevados los repuestos obsoletos que sean cambiados a los equipos objeto de mantenimiento.
8 Entrega de los equipos objeto de mantenimiento en perfecto estado de funcionamiento.
9 Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los servicios adquiridos.
10 Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
11 Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
12 Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente. 
13 Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.
14 Presentar ante a la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
15 Cargar en la plataforma Secop II los informes de ejecución del contrato y demás documentos que lo soportan.
16 Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato.

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo; 

Atentamente: 


Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:
