Formato No. 5
ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Bogotá D.C XX de mes de 2023

[bookmark: _GoBack]PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. SA 011 DE 2023 CUYO OBJETO ES “ADQUIRIR MATERIALES E INSUMOS CONSUMIBLES REQUERIDOS POR LOS LABORATORIOS Y TALLER DE MANUFACTURA DE LA SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA FÍSICA DEL INM"

Con la entrega de este formato debidamente suscrito por el representante legal y/o persona natural, el proponente acredita y acepta que CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento, aceptando lo exigido en este documento; de igual manera aportará la documentación adicional requerida. 

Por tanto, de resultar adjudicatario del presente proceso de selección entregaré los bienes objeto del contrato con sujeción a lo descrito en las especificaciones técnicas y conforme a las obligaciones establecidas.

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
[bookmark: _Hlk133871767]En desarrollo y ejecución del contrato, el oferente en caso de resultar adjudicatario deberá suministrar a la entidad los elementos descritos a continuación, en las calidades requeridas, entregándolos oportunamente de acuerdo con las cantidades establecidas por el supervisor del contrato, dejando soporte del recibo a satisfacción de los elementos para verificación y seguimiento.

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANT

	1
	Aceite ISO68-VACTRA N02 (Caneca de 5 Galones o 19 Litros)
	Unidad
	1

	2
	Adhesivo instantáneo de propósito general para pegar todo tipo de material con gran desempeño, rapidez y eficiencia. densidad 1.1 gr/ cm^3, Viscosidad 25-100mPas, Ester de Cianoacrilato.
	Envase x 5 g
	1

	3
	Aerosol pintura 300 ml, Pintura multisuperficie, brillo 70-90%, presentación 400 ml, rendimiento practico 1.5 m^2 /300ml; (Colores Negro mate, Negro brillante, blanco mate, blanco brillante, gris cromo, gris plata, gris humo)
	Unidad
	1

	4
	Aerosol pintura 300 ml, Pintura multisuperficie, brillo 70-90%, presentación 400 ml, rendimiento practico 1.5 m^2 /300ml; (Colores Rojo, azul intenso, marrón)
	Unidad
	1

	5
	Barra acero inoxidable 304 1 1/2¨ por 3 metros (con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	6
	Barra acero inoxidable 304 1/14¨ por 3 metros (con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	7
	Barra acero inoxidable 304 1/2¨ por 3 metros (con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	8
	Barra acero inoxidable 304 1¨ por 3 metros (con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	9
	Barra acero inoxidable 304 2 1/2¨ por 3 metros (con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	10
	Barra acero inoxidable 304 2¨ por 3 metros (con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	11
	Barra acero inoxidable 304 3/16¨ por 3 metros (con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	12
	Barra acero inoxidable 304 3/4¨ por 3 metros (con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	13
	Barra acero inoxidable 304 3/8¨ por 3 metros (con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	14
	Barra acero inoxidable 304 3¨ por 1 metro (con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	15
	Barra acero inoxidable 304 5/8¨ por 3 metros (con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	16
	Barra acero inoxidable 304 5¨ por 1 metro (con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	17
	Barra acero inoxidable 304 6¨ por 1 metro (con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	18
	Barra Duraluminio 100 mm por 3 metros (con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	19
	Barra Duraluminio 12,7 mm por 3 metros (con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	20
	Barra Duraluminio 15 mm por 3 metros (con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	21
	Barra Duraluminio 20 mm por 3 metros (con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	22
	Barra Duraluminio 25 mm por 3 metros (con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	23
	Barra Duraluminio 40 mm por 3 metros (con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	24
	Barra Duraluminio 50 mm por 3 metros (con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	25
	Barra Duraluminio 65 mm por 3 metros (con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	26
	Barra Duraluminio cuadrada 25 x 25 mm por 3 metros (con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	27
	Bayetilla blanca
	Metro
	1

	28
	Bayetilla roja
	Metro
	1

	29
	Broca de Centro # 1
	Unidad
	1

	30
	Broca de Centro # 2
	Unidad
	1

	31
	Broca de Centro # 3
	Unidad
	1

	32
	Broca de Centro # 4
	Unidad
	1

	33
	Broca diámetro 1 mm corta HSS
	Unidad
	1

	34
	Broca diámetro 1.1 mm corta HSS
	Unidad
	1

	35
	Broca diámetro 1.2 mm corta HSS
	Unidad
	1

	36
	Broca diámetro 1.3 mm corta HSS
	Unidad
	1

	37
	Broca diámetro 1.4 mm corta HSS
	Unidad
	1

	38
	Broca diámetro 1.5 mm corta HSS
	Unidad
	1

	39
	Broca diámetro 1.6 mm corta HSS
	Unidad
	1

	40
	Broca diámetro 1.7 mm corta HSS
	Unidad
	1

	41
	Broca diámetro 1.8 mm corta HSS
	Unidad
	1

	42
	Broca diámetro 1.9 mm corta HSS
	Unidad
	1

	43
	Broca diámetro 10 mm corta HSS
	Unidad
	1

	44
	Broca diámetro 10.5 mm corta HSS
	Unidad
	1

	45
	Broca diámetro 11 mm corta HSS
	Unidad
	1

	46
	Broca diámetro 11.5 mm corta HSS
	Unidad
	1

	47
	Broca diámetro 12 mm corta HSS
	Unidad
	1

	48
	Broca diámetro 12.5 mm corta HSS
	Unidad
	1

	49
	Broca diámetro 13 mm corta HSS
	Unidad
	1

	50
	Broca diámetro 13.5 mm corta HSS
	Unidad
	1

	51
	Broca diámetro 14 mm corta HSS
	Unidad
	1

	52
	Broca diámetro 15 mm corta HSS
	Unidad
	1

	53
	Broca diámetro 16 mm corta HSS
	Unidad
	1

	54
	Broca diámetro 17 mm corta HSS
	Unidad
	1

	55
	Broca diámetro 18 mm corta HSS
	Unidad
	1

	56
	Broca diámetro 2 mm corta HSS
	Unidad
	1

	57
	Broca diámetro 2.1 mm corta HSS
	Unidad
	1

	58
	Broca diámetro 2.2 mm corta HSS
	Unidad
	1

	59
	Broca diámetro 2.3 mm corta HSS
	Unidad
	1

	60
	Broca diámetro 2.4 mm corta HSS
	Unidad
	1

	61
	Broca diámetro 2.5 mm corta HSS
	Unidad
	1

	62
	Broca diámetro 2.6 mm corta HSS
	Unidad
	1

	63
	Broca diámetro 2.7 mm corta HSS
	Unidad
	1

	64
	Broca diámetro 2.8 mm corta HSS
	Unidad
	1

	65
	Broca diámetro 2.9 mm corta HSS
	Unidad
	1

	66
	Broca diámetro 20 mm con reducción a 12.5 mm HSS
	Unidad
	1

	67
	Broca diámetro 20 mm x 200mm broca cono morse
	Unidad
	1

	68
	Broca diámetro 22 mm con reducción a 12.5 mm HSS
	Unidad
	1

	69
	Broca diámetro 22 mm x 200mm broca cono morse
	Unidad
	1

	70
	Broca diámetro 24 mm con reducción a 12.5 mm HSS
	Unidad
	1

	71
	Broca diámetro 24 mm x 200mm broca cono morse
	Unidad
	1

	72
	Broca diámetro 25 mm con reducción a 12.5 mm HSS
	Unidad
	1

	73
	Broca diámetro 25 mm x 200mm broca cono morse
	Unidad
	1

	74
	Broca diámetro 26 mm con reducción a 12.5 mm HSS
	Unidad
	1

	75
	Broca diámetro 26 mm x 200mm broca cono morse
	Unidad
	1

	76
	Broca diámetro 3 mm corta HSS
	Unidad
	1

	77
	Broca diámetro 3.1 mm corta HSS
	Unidad
	1

	78
	Broca diámetro 3.2 mm corta HSS
	Unidad
	1

	79
	Broca diámetro 3.3 mm corta HSS
	Unidad
	1

	80
	Broca diámetro 3.4 mm corta HSS
	Unidad
	1

	81
	Broca diámetro 3.5 mm corta HSS
	Unidad
	1

	82
	Broca diámetro 3.6 mm corta HSS
	Unidad
	1

	83
	Broca diámetro 3.7 mm corta HSS
	Unidad
	1

	84
	Broca diámetro 3.8 mm corta HSS
	Unidad
	1

	85
	Broca diámetro 3.9 mm corta HSS
	Unidad
	1

	86
	Broca diámetro 4 mm corta HSS
	Unidad
	1

	87
	Broca diámetro 4.1 mm corta HSS
	Unidad
	1

	88
	Broca diámetro 4.2 mm corta HSS
	Unidad
	1

	89
	Broca diámetro 4.3 mm corta HSS
	Unidad
	1

	90
	Broca diámetro 4.4 mm corta HSS
	Unidad
	1

	91
	Broca diámetro 4.5 mm corta HSS
	Unidad
	1

	92
	Broca diámetro 4.6 mm corta HSS
	Unidad
	1

	93
	Broca diámetro 4.7 mm corta HSS
	Unidad
	1

	94
	Broca diámetro 4.8 mm corta HSS
	Unidad
	1

	95
	Broca diámetro 4.9 mm corta HSS
	Unidad
	1

	96
	Broca diámetro 5 mm corta HSS
	Unidad
	1

	97
	Broca diámetro 5.1 mm corta HSS
	Unidad
	1

	98
	Broca diámetro 5.2 mm corta HSS
	Unidad
	1

	99
	Broca diámetro 5.3mm corta HSS
	Unidad
	1

	100
	Broca diámetro 5.4 mm corta HSS
	Unidad
	1

	101
	Broca diámetro 5.5 mm corta HSS
	Unidad
	1

	102
	Broca diámetro 5.6 mm corta HSS
	Unidad
	1

	103
	Broca diámetro 5.7 mm corta HSS
	Unidad
	1

	104
	Broca diámetro 5.8 mm corta HSS
	Unidad
	1

	105
	Broca diámetro 5.9 mm corta HSS
	Unidad
	1

	106
	Broca diámetro 6 mm corta HSS
	Unidad
	1

	107
	Broca diámetro 6.1 mm corta HSS
	Unidad
	1

	108
	Broca diámetro 6.2 mm corta HSS
	Unidad
	1

	109
	Broca diámetro 6.3 mm corta HSS
	Unidad
	1

	110
	Broca diámetro 6.4 mm corta HSS
	Unidad
	1

	111
	Broca diámetro 6.5 mm corta HSS
	Unidad
	1

	112
	Broca diámetro 6.6 mm corta HSS
	Unidad
	1

	113
	Broca diámetro 6.7 mm corta HSS
	Unidad
	1

	114
	Broca diámetro 6.8 mm corta HSS
	Unidad
	1

	115
	Broca diámetro 6.9 mm corta HSS
	Unidad
	1

	116
	Broca diámetro 7 mm corta HSS
	Unidad
	1

	117
	Broca diámetro 7.1 mm corta HSS
	Unidad
	1

	118
	Broca diámetro 7.2 mm corta HSS
	Unidad
	1

	119
	Broca diámetro 7.3 mm corta HSS
	Unidad
	1

	120
	Broca diámetro 7.4 mm corta HSS
	Unidad
	1

	121
	Broca diámetro 7.5 mm corta HSS
	Unidad
	1

	122
	Broca diámetro 7.6 mm corta HSS
	Unidad
	1

	123
	Broca diámetro 7.7 mm corta HSS
	Unidad
	1

	124
	Broca diámetro 7.8 mm corta HSS
	Unidad
	1

	125
	Broca diámetro 7.9 mm corta HSS
	Unidad
	1

	126
	Broca diámetro 8 mm corta HSS
	Unidad
	1

	127
	Broca diámetro 8.1 mm corta HSS
	Unidad
	1

	128
	Broca diámetro 8.2 mm corta HSS
	Unidad
	1

	129
	Broca diámetro 8.3 mm corta HSS
	Unidad
	1

	130
	Broca diámetro 8.4 mm corta HSS
	Unidad
	1

	131
	Broca diámetro 8.5 mm corta HSS
	Unidad
	1

	132
	Broca diámetro 8.6 mm corta HSS
	Unidad
	1

	133
	Broca diámetro 8.7 mm corta HSS
	Unidad
	1

	134
	Broca diámetro 8.8 mm corta HSS
	Unidad
	1

	135
	Broca diámetro 8.9 mm corta HSS
	Unidad
	1

	136
	Broca diámetro 9 mm corta HSS
	Unidad
	1

	137
	Broca diámetro 9.1 mm corta HSS
	Unidad
	1

	138
	Broca diámetro 9.2 mm corta HSS
	Unidad
	1

	139
	Broca diámetro 9.3 mm corta HSS
	Unidad
	1

	140
	Broca diámetro 9.4 mm corta HSS
	Unidad
	1

	141
	Broca diámetro 9.5 mm corta HSS
	Unidad
	1

	142
	Broca diámetro 9.6 mm corta HSS
	Unidad
	1

	143
	Broca diámetro 9.7 mm corta HSS
	Unidad
	1

	144
	Broca diámetro 9.8 mm corta HSS
	Unidad
	1

	145
	Broca diámetro 9.9 mm corta HSS
	Unidad
	1

	146
	Buril interior punta Tungsteno de 1"
	Unidad
	1

	147
	Buril interior punta Tungsteno de 1/2"
	Unidad
	1

	148
	Buril interior punta Tungsteno de 1/4"
	Unidad
	1

	149
	Buril interior punta Tungsteno de 3/8"
	Unidad
	1

	150
	Buril punta Tungsteno de 1 Derecho
	Unidad
	1

	151
	Buril punta Tungsteno de 1 Izquierdo
	Unidad
	1

	152
	Buril punta Tungsteno de 1 ROSCA
	Unidad
	1

	153
	Buril punta Tungsteno de 1/2 Derecho
	Unidad
	1

	154
	Buril punta Tungsteno de 1/2 Izquierdo
	Unidad
	1

	155
	Buril punta Tungsteno de 3/4 Derecho
	Unidad
	1

	156
	Buril punta Tungsteno de 3/4 Izquierdo
	Unidad
	1

	157
	Buril punta Tungsteno de 3/4 ROSCA
	Unidad
	1

	158
	Buril punta Tungsteno de 3/8 Derecho
	Unidad
	1

	159
	Buril punta Tungsteno de 3/8 Izquierdo
	Unidad
	1

	160
	Buril punta Tungsteno de 3/8 ROSCA
	Unidad
	1

	161
	Brocha Cerda Mona Profesional de 2" Mango de Madera 1Cm Grosor Por 3Cm de Espesor
	Unidad
	1

	162
	Caja de inserto ranurado SH300 ECM100 X10 UND
	Caja
	1

	163
	Caja de inserto roscado exterior 3ERAG60 VKX X10 UND
	Caja
	1

	164
	Caja de inserto roscado interior 3IR AG60 VKX  X10 UND
	Caja
	1

	165
	Caja de inserto torneado acabado VMNG160408 MC6015 X 10UND
	Caja
	1

	166
	Caja de inserto torneado desbaste WNMG080408 MC6015 X 10UND
	Caja
	1

	167
	Caja de inserto torneado interior TCMT110204 MC6015  X10 UND
	Caja
	1

	168
	Cinta Teflón, Resistencia a la tracción: 8 N/mm^2.
Elongación: >50 %.
Elemento volátiles:< 0,5 %.
Temperatura máxima: +370 °C.
Temperatura mínima: -190 °C.
Resistencia a la presión: 150-200 kg/cm^2.
Pureza: Mínimo 99,5 %.
Color: Blanco.
	Unidad
	1

	169
	Cintas bimetálicas para sierra sin fin de 5/8” de ancho X 0,025”  de espesor X 3260 mm de largo, Soldada
	Unidad
	1

	170
	Cloruro de metileno, En un recipiente  con sello de seguridad para fugas y etiqueta de seguridad en español
	Galón
	1

	171
	Disco de corte pulidora de   1/16" X 4"Ø
	Unidad
	1

	172
	Disolvente de Pintura-Thinner, densidad 3.17 – 3.27kg/gal , rata de evaporación teórica 1.9 ,  Dilución de pinturas
	Galón
	1

	173
	Endurecedor para masilla poliéster, Tubo por 110 g, peróxido de benzoilo al 50% en forma de pasta cremosa suave de color rojo
	Unidad
	1

	174
	Escuadra magnética para soldadura
	Unidad
	1

	175
	Espátula 3", Herramienta de lámina plana ancha de plástico sin agarradera o mango similar, fina y flexible y se utiliza para limpiar, alisar, rascar, emboquillar, entre otras. Con forma rectangular.
	Unidad
	1

	176
	Horno para soldadura electrostática 10 kg, tipo botella
	Unidad
	1

	177
	Inserto de Carburo Wnmg080404  caja x10und
	Caja 
	1

	178
	Juego de churruscos, Industriales x 6 unidades
	Juego
	1

	179
	Juego de machos y terrajas Derecho con volvedor en mm 3-24 mm
	Juego
	1

	180
	Juego de machos y terrajas Derecho con volvedor en pulgadas 1/8" a 1" HSS NC
	Juego
	1

	181
	Juego de machos y terrajas izquierda con volvedor en pulgadas (machos 3 pz (1/4",5/16", 3/8",1/2",5/8",3/4",1" UNC) Terrajas (1/4", 5/16",3/8",3/4",1") volvedor para terraja exterior (1",1-1/2",,2") volvedor machos hasta 1/2", volvedor p/machos hasta 1"
	Juego
	1

	182
	Juego de machos y terrajas izquierda con volvedor macho x3 pz (5x8h,6x1h, 8x1.25h,10x1.5h,14x2.16h, 16x2.2h,20x2.5h) y un macho de 12x1.75#3 terrajas:(5,6,8,10,12,14,16,20mm UNC). Volvedor para terraja exterior(1", 1-1/2",2"),volvedor p/macho hasta 1/2", Volvedor p/machos hasta 1"
	Juego
	1

	183
	Juegos de tornillo 3/8"x1",1/2"x1”, M3 x 25 mm M4x 25 mm, M5x 25mm, M8x 25mm, M10x 25 mm, M12x 25 mm con sus respectivas tuerca y arandela. Cabeza Bristol. 50 und Por cada medida
	Juego
	1

	184
	Lamina de madera aglomerada con formica blanca mate espesor 18mm 2,15 x 2,44 metros
	Unidad
	1

	185
	Lamina HR de 2,5 mm 1 x 1 metro (con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	186
	Lamina Teflón 1 1/2" de 1,2 x 1,2 metros
	Unidad
	1

	187
	Lamina Teflón 1" de 1,2 x 1,2 metros
	Unidad
	1

	188
	Lamina transparente acrílico 10mm de 1,5 x 1,8 metros
	Unidad
	1

	189
	Lamina transparente acrílico 12mm de 1,5 x 1,8 metros
	Unidad
	1

	190
	Lamina transparente acrílico 4 mm de 1,5 x 1,8 metros
	Unidad
	1

	191
	Lamina transparente acrílico 6 mm de 1,5 x 1,8 metros
	Unidad
	1

	192
	Lamina transparente acrílico 8 mm de 1,5 x 1,8 metros
	Unidad
	1

	193
	Laminas Aluminio de  T= 6 mm de 1,22 x 2,44 metros (Con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	194
	Laminas Aluminio de  T= 8 mm de 1,22 x 2,44 metros (Con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	195
	Laminas Aluminio de T= 10 mm de 1,22 x 2,44 metros (Con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	196
	Laminas Aluminio de T=12 mm 1,22 x 2,44 metros (Con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	197
	Laminas Duraluminio de T= 16 mm de 1 x 1 metro (con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	198
	Laminas Duraluminio de T= 25 mm de 1 x 1 metro (con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	199
	Laminas Duraluminio de T= 40 mm 0,6 x 0,6 metros (con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	200
	Lijas por octavo 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 600, 800, 1000, 1200
	Unidad
	1

	201
	Madecanto blanco 22mm ancho en rollo por 120 metros
	Unidad
	1

	202
	Masilla epóxica, En forma de dos barras , resina y endurecedor
	Caja
	1

	203
	Nylacast PA6 Redondo Negro de 1 1/2" por 1 metro
	Unidad
	1

	204
	Nylacast PA6 Redondo Negro de 1" por 1 metro
	Unidad
	1

	205
	Nylacast PA6 Redondo Negro de 1/2" por 1 metro
	Unidad
	1

	206
	Nylacast PA6 Redondo Negro de 2 1/2" por 1 metro
	Unidad
	1

	207
	Nylacast PA6 Redondo Negro de 2" por 1 metro
	Unidad
	1

	208
	Nylacast PA6 Redondo Negro de 3" por 1 metro
	Unidad
	1

	209
	Pasta diamantada jeringa de 5 Gr en color verde, naranja o azul
	Unidad
	1

	210
	adhesivo con base en policloropreno, disolvente, alifáticos y aromáticos, con excelente fuerza adhesiva, para pegar cueros, carnazas, cartón, espuma, unión de superficies
	Galón
	1

	211
	Pintura esmalte 3 en 1, Brillo 70-85%, viscosidad 80-90 Ku, densidad 3.65-4.30 kg/Gal; blanco brillante x 3,75 L
	Unidad
	1

	212
	Pintura esmalte 3 en 1, Brillo 70-85%, viscosidad 80-90 Ku, densidad 3.65-4.30 kg/Gal; blanco mate x 3,75 L
	Unidad
	1

	213
	Pintura esmalte 3 en 1, Brillo 70-85%, viscosidad 80-90 Ku, densidad 3.65-4.30 kg/Gal; Negro brillante x 3,75 L
	Unidad
	1

	214
	Pintura esmalte 3 en 1, Brillo 70-85%, viscosidad 80-90 Ku, densidad 3.65-4.30 kg/Gal; Negro mate x 3,75 L
	Unidad
	1

	215
	Porta inserto Mwlnr2020k08
	Unidad
	1

	216
	Refrigerante Semisintetico JVW por 5 galones o 19 litros
	Unidad
	1

	217
	Sellante Especializado Conexiones, Sellante para roscas. Compuesto Sellante (Anaeróbico). Trabaroscas
	Unidad x 36 ml
	1

	218
	Sierra cinta bimetálica para segueta sin fin soldada de 27x0,9x3280mm con paso de 5 dientes por pulgada
	Unidad
	1

	219
	Sierra cinta bimetálica para segueta sin fin soldada de 27x0,9x3280mm con paso de 7 dientes por pulgada
	Unidad
	1

	220
	Silicona,  Tubo, transparente, antihongo, uso general x 280 ml, densidad (DIN 53479-9): 0.98 kg/L.
Formación de piel: 25 minutos.
Velocidad de curado: 1.5 mm/24 horas.
Capacidad de movimiento: 20 % (ISO 11600).
Escurrimiento (DIN EN 27390): <2 mm.
Temperatura de servicio: -40 °C a + 150 °C.
	Unidad
	1

	221
	Soldadura E-6013
	Unidad
	1

	222
	Thinner extrafino, densidad 3.3 – 3.4kg/gal , rata de evaporación teórica 2.28,  Dilución y limpieza de equipos de aplicación de pinturas
	Galón
	1

	223
	Tornillo Autoperforante Madera / Drywall  de 1 1/2", 1" ,1/2" 50 und de cada medida
	Unidad
	1

	224
	Tubo Estructural Cuadrado de 25X25X2 mm por 6 metros (con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1

	225
	Tubo Estructural Cuadrado de 40X40X2 mm por 6 metros (con certificado de calidad según especificaciones)
	Unidad
	1



Nota: En caso de que la Entidad llegue a requerir otro tipo de insumo o consumible que no esté relacionado en el anterior cuadro, el proponente adjudicatario previa cotización y aprobación del supervisor deberá suministrarlo.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLMIENTO:
El oferente deberá además de las anteriores especificaciones, cumplir las siguientes condiciones de manera obligatoria y aportar los documentos que se requieran junto con su propuesta so pena de no cumplir con las especificaciones técnicas exigidas.
	Ítem
	Descripción

	1
	El proponente deberá garantizar que en caso de resultar adjudicatario presentará la garantía por defectos de fabricación de los elementos e insumos por el término de un (1) año contado a partir de la fecha en la que se reciba a satisfacción. Durante el periodo de vigencia de la garantía por defectos de fabricación el contratista realizará todos los cambios necesarios hasta que el supervisor del contrato reciba a satisfacción. El proponente adjudicatario presentará la documentación de la garantía al momento de la entrega de los elementos e insumos.

	2
	El proponente deberá entregar en caso de resultar adjudicatario, la ficha técnica de los insumos para los que aplique.

	3
	El proponente deberá entregar en caso de resultar adjudicatario, certificado de calidad de los ítems para los que aplique al momento de entregar los insumos y consumibles de acuerdo a las especificaciones técnicas, el cual deberá contener como mínimo:
· Fecha de fabricación del material
· Datos del proveedor e importador si estos requieren
· El N° Heat o N° de Colada debe coincidir con el que se encuentra marcado en el material a entregar
· Propiedades mecánicas
· Grado
· Firma y/o sello del departamento de calidad del proveedor o fabricante

	4
	El proponente debe garantizar que los insumos y consumibles no tendrán una fecha de fabricación mayor a cinco (5) años contados a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción.

	5
	El proponente debe garantizar que para los consumibles que contengan fecha de vencimiento esta será como mínimo de dos años contados a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción.
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