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SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA 


OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EL MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD, EDUCACIÓN AMBIENTAL, PMAM QUEBRADA BARBILLAS Y CUENCA RÍO LAS CEIBAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM.

Clasificación UNSPSC
El objeto a contratar se enmarca dentro del siguiente código del clasificador de bienes y servicios.
	CÓDIGO
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE

	123521
	12- Material Químico incluyendo Bioquímicos y Materiales de Gas
	35-Compuestos y mezclas
	21- Derivados organicos

	241126
	24- Maquinaria, Accesorios y Suministros para Manejo, Acondicionamiento y Almacenamiento de Materiales
	11- Recipientes y almacenamiento
	26- Contenedores para liquidos

	261117
	26- Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía
	11- Baterías y generadores y transmisión de energía cinética
	17- Baterías, pilas y accesorios

	391210
	39- Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación
	12- Equipos, suministros y componentes eléctricos
	10- Equipamiento para distribución y conversión de alimentación

	391211
	39- Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación
	12- Equipos, suministros y componentes eléctricos
	11- Centros de control y distribución y accesorios

	391214
	39- Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación
	12- Equipos, suministros y componentes eléctricos
	14-Lengüetas de conexión, conectadores y terminales

	391317
	39- Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación
	13-  Dispositivos y accesorios y suministros de manejo de cable eléctrico
	17- Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos

	411026
	41- Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas
	10- Equipo de laboratorio y científico
	26-Equipo y accesorios para laboratorio animal

	411116
	41- Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas
	11-Instrumentos de medida, observación y ensayo
	16- Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia

	411117
	41- Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas
	11-Instrumentos de medida, observación y ensayo
	17- Instrumentos y accesorios de visión y observación

	411224
	41- Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas
	12- Suministros y accesorios de laboratorio
	24- Instrumentos de Laboratorio

	421720
	42- Equipo Médico, Accesorios y Suministros
	17- Productos para los servicios médicos de urgencias y campo
	20- Productos para los servicios médicos de urgencias y campo

	432020
	43- Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones
	20-  Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones
	20- Dispositivos de almacenamiento extraíbles

	441217
	44- Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros
	12- Suministros de Oficina
	17- Instrumentos de escritura

	451115
	45- Equipos y Suministros para Impresión, Fotografía y Audiovisuales
	11-Equipos de audio y video para presentación y composición
	15- Atriles, sistemas de sonido y accesorios

	451116
	45- Equipos y Suministros para Impresión, Fotografía y Audiovisuales
	11-Equipos de audio y video para presentación y composición
	16- Proyectores y suministros

	451117
	45- Equipos y Suministros para Impresión, Fotografía y Audiovisuales
	11-Equipos de audio y video para presentación y composición
	17- Equipo de composición y presentación de sonido, hardware y controladores

	451215
	45- Equipos y Suministros para Impresión, Fotografía y Audiovisuales
	12-  Equipo de vídeo, filmación o fotografía
	15- Cámaras

	521520
	52-  Artículos Domésticos, Suministros y Productos Electrónicos de Consumo
	15- Utensilios de cocina domésticos
	20- Platos, utensilios para servir y recipientes para almacenar

	521615
	52-  Artículos Domésticos, Suministros y Productos Electrónicos de Consumo
	16- Electrónica de consumo
	15- Micrófonos

	521616
	52-  Artículos Domésticos, Suministros y Productos Electrónicos de Consumo
	16- Electrónica de consumo
	16- Accesorios de equipo audiovisual

	541115
	54- Productos para Relojería, Joyería y Piedras Preciosas
	11- Relojes
	15- Relojes de pulseras y bolsillo

	551015
	55- Publicaciones Impresas, Publicaciones Electronicas y Accesorios
	10- Medios impresos
	15- Publicaciones impresas

	601042
	60- Instrumentos Musicales, Juegos, Juguetes, Artes, Artesanías y Equipo educativo, Materiales, Accesorios y Suministros
	10- Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros
	42- Pruebas del agua, conservación y ecología

	601410
	60- Instrumentos Musicales, Juegos, Juguetes, Artes, Artesanías y Equipo educativo, Materiales, Accesorios y Suministros
	14- Juguetes y juegos
	10- Juguetes



CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
	Descripción
	Unidad de 
Medida

	
	

	Binoculares Techo/Roof. Impermeables y resistentes al agua. Multicapa.
Objetivo 8x 42. Sistema optico HD multicapa, vidrio de prisma BAK-4. 
	Unidad

	Binoculares 10X42mm Gran angular de 10 aumentos, binoculares objetivo de 50 milímetros. Sistema de prisma Roof- Bak 4. Impermeable y antiniebla
	Unidad  

	Cabina de sonido con tripode y microfono con las siguientes caracteristicas:  15 Pulgadas. -Driver: 1 Pulgada.
-Potencia: 6000 Watts PMPO / 600 Watts.
-Amplificador: Clase AB. -Ecualizador: Grafico 5 bandas. -Batería: 12 Voltios 7 Amperios, Indicador de batería. -Entrada de energía: 110 Voltios / 12 Voltios. -Entrada para micrófono: 2 Volumen independiente, 1 XLR - 1 Plug 1/4".
-Sistema de grabación: USB.
-Entrada de línea: RCA. -Salida de línea: RCA (solamente puede conectar cabinas activas). -Salida de potencia (8 ohms): Speakon (solamente puede conectar una cabina de 1 parlante). -Dispositivos de reproducción: USB / SD (búsqueda por carpetas), Bluetooth, Radio FM. -Conexión inalámbrica: Sistema TWS (permite conectar 2 cabinas activas inalámbricamente a un mismo dispositivo Bluetooth).
	Unidad

	Cajas Directas Activas Para Instrumentos De Alta 
	Unidad

	Cabina activas de 15" 350w 129dB Bluetooth / Mp3
	Unidad

	Cables Para Cabina Activa Xlr De 6 Metros 
	Unidad

	Líneas Anti Ruido De Tr A Tr De Plu A Plu Grande De 10 Metros
	Unidad

	Extensión De Corriente Tipo Industrial Encauchetada De 30 Metros 
	Unidad

	Cámara con  estuche de transporte, una batería recargable Enduro, soportes adhesivos curvos, una hebilla de montaje, un tornillo y un cable USB-C.
Sube automáticamente tu contenido a la nube y recibe un vídeo de momentos destacados mientras la cargas.
Vídeo cinematográfico a 5,3K60 + 2,7K240 con fotos de 24,7 megapíxeles del vídeo.
Fotos de alta resolución de 27 megapíxeles.
Estabilización de vídeo HyperSmooth 5.0 
Sumergible hasta 10 m y resistente.
	Unidad

	Cámara fotográfica con zoom óptico de 83 aumentos (equivalente a 2000 mm) con cuerpo robusto. Rango de distancia focal de 24–2000 mm, Con Dynamic Fine Zoom de 166 aumentos amplía digitalmente el límite máximo de zoom hasta los 4000 mm. visor electrónico OLED de 1 cm (0,39 pulg.) y 2 359 k puntos. 16pmx, captura de imágenes RAW (NRW).
Tipo: Cámara digital compacta, Píxeles efectivos: 16 millones (es posible que el procesamiento de las imágenes reduzca el número de píxeles efectivos). Sensor de imagen: CMOS de tipo 1/2,3 de pulgada; Píxeles totales: aprox. 16,79 millones
Objetivo / Lente: con zoom óptico de 83 aumentos Distancia focal: De 4,3 a 357 mm (ángulo de visión equivalente al de un objetivo de 24 a 2000 mm en formato de 35 mm [135]).
	Unidad

	Cámara fotográfica digital compacta de alto zoom. Zoom óptico de 65x con una excelente capacidad de control.
Capture videos de 4k para obtener resultados cinematográficos.
Captura imágenes claras y estables, incluso con poca luz.
Realizar tomas de 10.0 fps, ideal para los sujetos en movimiento.
Visor electrónico de alta resolución integrado.
	Unidad  

	Consola digital 32 canales
16 entradas de micrófono / línea XLR
8 retornos Stereo FX
25 autobuses
6 buses de matriz con inserto
6 grupos de silencio
8 grupos DCA
8 salidas XLR
6 entradas AUX a través de jack de 6,3 mm (opcional 2 a través de RCA)
6 salidas AUX a través del jack de 6,3 mm (opcional 2 a través de RCA)
Conector de auriculares ajustable
Interfaz de audio USB 32 x 32
Entrada de micrófono talkback (XLR)
Ecualizador totalmente paramétrico de 4 bandas en cada canal
Demoras ajustables en todos los canales.
Bastidor de efectos virtuales con 8 ranuras FX
Grabador USB estéreo incorporado
Control remoto a través de Ethernet
Pantalla TFT de 5 "
Compatible con el Sistema de Monitoreo Personal Behringer P-16
Formato: 19 "/ 3U
Dimensiones: 132 x 483 x 287 mm.
Peso: 6.5 kg
	Unidad

	Cronómetro digital deportivo Ficha Técnica:
Rango de tiempo: 9 horas, 59 minutos, 59,99 segundos
Funciones de medida: Reloj, Cronometro, alarma y calendario.
Resistencia al agua: No
Dimensiones del cronometro: 5.5 cm x 6.5 cm x 1.6 cm
Tipo botón de batería AG13 / AG10 (INCLUIDA)
	Unidad  

	Detector de murcielagos para android (usb-c). Frecuencia de muestreo 256k o 384k muestras por segundo a 16 bits. Frecuencia maxima de grabación 192khz. Carcasa de policarbonato resistente con bocina acústica integrada. 
	Unidad

	Regulador, Estabilizador De Energia De 1000 Wats 
	Unidad

	CAMARA TRAMPA MINIMO  20 megapixel.
Videos Full HD (1920x1080), con sonido, con longitud entre 1-60 seg. Video dinámico desde 1 seg hasta 2 minutos.
Velocidad de disparo de tan solo 0,2 segundos.
Luz por infrarrojos covencionales, (los leds se colorean).
Intensidad de iluminación potente, de hasta 30 metros. Potencia regulable (bajo/medio/alto) Campo de detección de 30 metros. Regulable (bajo/medio/alto/auto). Pantalla de programación (1.5¨). No es posible visualizar las fotos en esta pantalla. Intervalo de tiempo de espera programable, entre 1 segundo y 60 minutos. Admite tarjetas de memoria SD hasta 32 GB (no incluidas) Se puede definir que la cámara esté operativa 24 horas, solo dia o solo noche. Multidisparo de 3 fotos. Modo foto, video o híbrido (foto y video simultáneos) En las fotos puede marcar hora, fecha, temperatura, fase lunar, presión barométrica y código de cámara. Time lapse. También puede hacer time lapse durante la noche. Sistema para incluir coordenadas geográficas en las fotos, que permite ubicarlas mediante google maps.   Baterías de tipo AA (no incluidas).
	Unidad

	CAMARA TRAMPA MINIMO 16 megapixel. Videos Full HD (1920x1080), con sonido, con longitud entre 1-60 seg. Video dinámico desde 1 seg hasta 2 minutos. Velocidad de disparo de tan solo 0,2 segundos. Luz por infrarrojos covencionales, (los leds se colorean). Intensidad de iluminación potente, de hasta 30 metros. Potencia regulable (bajo/medio/alto) Campo de detección de 30 metros. Regulable (bajo/medio/alto/auto). Pantalla de programación (1.5¨). No es posible visualizar las fotos en esta pantalla. Intervalo de tiempo de espera programable, entre 1 segundo y 60 minutos. Admite tarjetas de memoria SD hasta 32 GB (no incluidas) Se puede definir que la cámara esté operativa 24 horas, solo dia o solo noche. Multidisparo de 3 fotos. Modo foto, video o híbrido (foto y video simultáneos)
	Unidad

	CAMARA TRAMPA MINIMO 24 megapixel. Videos Full HD 1920x1080 a 30 fps, con sonido. Video hasta 1 minuto. Velocidad de disparo de 0,3 segundos con tasa de recuperación de 1 segundo. visión nocturna de 36 LED de bajo brillo/rango 100`. Alcance de flash 24,3 metros. Sensor PIR (bajo/medio/alto) Pantalla de programación (1.5¨). No es posible visualizar las fotos en esta pantalla. Escaneo de campo 2x. Admite tarjetas de memoria SD hasta 32 GB (no incluidas). Modo foto, video o híbrido (foto y video simultáneos)
	Unidad

	Set x6 Frascos de plástico con tapas de rosca 16 oz boca ancha. Tamaño Alto 23.9cm Largo 16.3cm Ancho 15.2cm. 
	Unidad  

	Gafas de Realidad Virtual con las siguientes caracteristicas:64GB Peso del artículo 1.8 libras Plataforma Oculus Sistema operativo Oculus Consola de juegos de dispositivos  Compatibles Tamaño de pantalla 5.46 Tecnología de conectividad HDMI Tipo de pantalla LCD
	Unidad

	GPS Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): 5,4 x 10,3 x 3,3 cm Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): 3,6 x 4,3 cm Resolución de pantalla (Ancho/Alto): 128 x 160 píxeles Tipo de pantalla: Transflectiva Monocromática Precisión en campo de 2 a 5 metros, con baterías Batería: 2 baterías AA (No incluidas) Duración de la batería: 25 horas (uso normal) Resistente al agua: Sí IPX7 Flotante: No Receptor de alta sensibilidad: Sí Guarda hasta 1.000 Waypoints y 50 Rutas Receptor GPS Y GLONAS; memoria interna entre 6MB y 8MB
	Unidad

	GPS Pantalla monocroma de 2.2” fácil de leer en cualquier situación de iluminación
- A prueba de agua con estándar IPX7
- Autonomía de la batería de 25 horas con 2 baterías AA
- Geocaching sin papeles
- Satélites GPS y GLONASS para adquirir la posición de forma más rápida
- Memoria interna de 6 MB
	Unidad

	Guía ilustrada de la avifauna colombiana actualizada, Autor: Fernando Ayerbe Quiñones / WCS Colombia
Tamaño: 21 x 14 x 3 cm
Idioma: español
Páginas: 459
ISBN: 978-628-7526-13-6
TERCERA EDICIÓN
	Unidad

	Alcohol al 90% galon x 4 litros
	Unidad  

	Atriles Para Partituras  Color: Negro
Material: hierro
Soporte Alturas:
Min 50 cm -Max 140 cm
Incluye estuche
	Unidad

	Bandeja plástica de 35.5 X 47 cm - blanca 
	Unidad  

	Bandeja Cubeta de hielo con capacidad de 16 hielos en dos hileras de 8, las cavidades tiene forma rectangular, color Blanco. Material Plastico
	Unidad  

	Baterias AA de minimo 3000 MaH Recargable X 4 Pack + Cargador Pila
	Pack 

	Bateria De Vuelo Inteligente Para Drone. 
Capacidad de la batería: 3500 mAh
Duración: 34 m
Drones compatibles: Mavic Air 2,Mavic Air 2S
Con indicador LED: Sí
Tipo de batería: Ion de litio
Voltaje de la batería: 12V
Largo x Ancho x Altura: 7.5 cm x 6.5 cm x 10.5 cm
Es inflamable: Sí
	 

	Botiquin tipo C
	Unidad

	Kit De Prueba De Agua Potable 14 En 1  - 150 Tiras 
	Kit

	Test Kit de Fosfato 50 pruebas: Método: Colorimétrico
Rango: 0-5 mg/L (ppm)
Menor Incremento: 1 mg/L (ppm)
Método químico: Ácido ascórbico
Número de pruebas: 50
Peso: 160 g
El kit de pruebas viene con vaso de precipitados plástico de 20 mL, cubo de comparación de color y 50 paquetes de reactivo de fosfato.
	Kit

	Kit Determinación De La Concentración De Oxígeno Disuelto - 40 pruebas. El kit incluye: 4 pipetas de plástico, 3 recipientes de reacción, 3 botellas de recolección, 1 tubo de medición, 2 tituladores, 30 ml de reactivo de cloruro de manganeso, 30 ml de reactivo de yoduro alcalino, 30 ml de ácido sulfúrico al 50%, 60 ml de tiosulfato de sodio y una solución indicadora de almidón. El kit contiene materiales suficientes para realizar 40 pruebas.
	Unidad  

	Medidor digital de conductividad al agua. termómetro digital integrado. Incluye estuche.
 EC Rango: 0-9990 mS (S / cm)
Temperatura Rango: 0 – 80 grados Celsius
Resolución: 0-999: 1 ms, desde 1000 hasta 9990: 10 microsiemens (indicado por el icono de “x10”)
Resolución de la temperatura: 0.1 grados centígrados (Celsius solamente)
Precisión: + / – 2%
	Unidad  

	Lupa Led Visera - 5 Lentes
	Unidad  

	Megáfono de mano con lector de memorias USB y SD, de 25 Watts. Reproduce audio en formato MP3 para que puedas utilizarlo en situaciones en las que se repite el mismo mensaje, dar instrucciones, poner música y más. También puedes usarlo como megáfono normal o activar su alarma en cualquier emergencia o simulacro. Tiene botones de control para el reproductor, control de volumen independiente al del micrófono, selector de función y LEDs indicadores de reproducción.
	Unidad 

	Memoria TIPO SD (no se aceptan MicroSD con adaptador) SDHC/SDXC Mínimo 16 GBS Memoria, y vel min 80 Mb/Seg: con capacidad de almacenamiento de mínimo 16 GB que posibilite un rango de transferencia con velocidad mínimo De 80 Mb/Seg
	Unida

	Decametro Cinta metrica 50 m: Cinta métrica de fibra de vidrio. Diseño de mango plegable retráctil. 
Carcasa de plástico ABS de alta resistencia, impermeable al agua, anticaída, anti impacto, refuerzo duradero.
	Unidad  

	Micrófonos Dinámicos Alámbricos: PESO 1 kg, DIMENSIONES 26 × 12 × 8 cm, TIPO Dinámico (bobina móvil), PATRÓN POLAR Cardioide, RESPUESTA DE FRECUENCIA 
40 a 15, 000 Hz, IMPEDANCIA DE SALIDA 310 Ω, SENSIBILIDAD  a 1 kHz, voltaje con circuito abierto –56, 0 dBV/Pa (1, 6 mV), CONECTOR  Conector de audio de tres clavijas profesional (tipo XLR), macho PESO 280 g
	Unidad

	Micrófonos  Inalámbricos De mano, Tipos de micrófono Dinámico, Patrones polares Cardioide, Sensibilidad -54.5 dB, Impedancia 300 Ω, Frecuencia mínima - Frecuencia máxima 50 Hz - 15000 Hz
	Unidad

	Micrófonos Boom Micrófono supercardioide con condensador. La espuma negra incluida funciona como filtro de viento. Brazo caña de aluminio de hasta 2.40m. Cable extensor audio hasta 3m.
Compatible con cámaras réflex digital (dslr), sin espejo (mirrorless), de video.
	Unidad

	Micrófono Para Sonidos Graves Respuesta en frecuencia optimizada para bombo e instrumentos graves.
Adaptador de soporte dinámico y con sistema de fijación y conector XLR que simplifica su instalación, especialmente dentro del bombo.
Rendimiento con calidad de estudio, incluso a niveles de presión sonora extremadamente altos.
Patrón supercardioide para una alta ganancia antes de la realimentación y un mayor rechazo de ruidos no deseados.
Rejilla de acero templado que resiste golpes y maltrato.
Avanzado sistema antigolpes neumático que minimiza la transmisión de ruidos mecánicos y vibraciones.
Imán de neodimio para una gran relación señal-ruido.
Gestiona eficazmente las distintas impedancias de carga.
	Unidad

	Microscopio Digital Portátil 1200x Pantalla 7¨
Tipo: tipo de fuente de alimentación
Enchufe: Conector estadounidense
Pixel: 12 megapíxeles
Pantalla: pantalla LCD de 7 pulgadas
Ampliación: 1-1200 * Sistema de amplificación continua.
Distancia entre objetos: de 10 mm a + (las diferentes distancias corresponden a diferentes múltiplos)
	Unidad  

	Monitores Activas para retorno Monitor de estudio de 2 vías y campo cercano, con woofer de cono de 8 pulgadas y tweeter de cúpula de 1 pulgada
Respuesta de frecuencia de 38Hz - 30kHz.
Sistema biamplificado con 75W LF más 45W HF para una amplificación de alto rendimiento de 120W
Controles de respuesta ROOM CONTROL y HIGH TRIM
Entradas de jack telefónico XLR y TRS que aceptan señales balanceadas y no balanceadas
	Unidad

	Monitor Auricular De Estudio  *Auriculares de estudio y DJ
*Dinámicos
*Cerrados
*Drivers de 40mm con imanes Rare Earth y bobinas de voz con filamento de aluminio revestido de cobre
*Almohadillas giratorias 90º
*Respuesta en frecuencia: 15 - 24000Hz
*Potencia máxima de entrada: 1600mW @ 1kHz
*Impedancia de 35 Ohmios
*SPL: 97dB
*Cables desmontables
*Cable en espiral de 1,2m
*Cable recto de 3m
*Incluye adaptador de 6,3mm y bolsa
*Peso sin cable: 241g
*Peso con cable: 300g
*Color: Negro
	Unidad

	Multitoma industrial para mínimo 7 Canales 
	Unidad

	Pantalla Gigante para proyección: Modelo Tipo 904 - Pantalla LED P4 OUTDOOR Q Series Medida diagonal de la pantalla 0.7 in Formato de la pantalla: 1:1 Pantalla compatible: Novastar Software, 220V/110V
	Unidad

	Piañas Para Micrófonos Soporte de micrófono grande en ABS ( radio Min-Max: 30 - 35 mm ) .
	Unidad

	Pimpones de colores x 10 unidades
	Unidad  

	Set de2  pinzas de laboratorio en acero (plana y de codo), punta redonda de goma. 
Material: acero inoxidable+PVC
 Tamaño: 15 cm 
Contenido: 2 pinzas 
	Unidad  

	Radio bidireccional alcance de hasta hasta 68 kilometros, Baterías recargables, Base de carga incluida, Botón de volumen, Botón de alerta de emergencia,22 canales para comunicaciones, 38 códigos de privacidad, Hasta 18 horas de duración de la batería, Silenciamiento automático, VOX. Color Negro, Garantía 12 meses. País de Origen China. Largo 17.6 cm. Rango de Frecuencia 462.55 - 467.71 MHz. Cantidad de canales: 22
	Unidad

	Red Surber: Malla: entramado de mono-filamentos de poliéster, con abertura de ojo de malla de 150 micras. Marco: conformado por dos marcos, cuadrados, plegadizos, cada uno conformado por doble platina en aluminio de 1”X1/8”, con el propósito de facilitar su utilización y almacenamiento, así como para proteger la malla de desgastes al momento de realizar los muestreos. El primer marco funciona como base y proporciona soporte de la trampa, del segundo marco se sujeta la red de captura.
Dimensiones: dos marcos cuadrados de 30 cm de lado y manga cónica de 75 cm de profundidad, con tela sintética y bordes reforzados en reata de dos pulgadas.
	Unidad  

	Set Rotuladores: Marcadores  Permanentes X4 Unidades Punta Fina Colores surtidos de secado rápido, para marcar sobre casi cualquier superficie, minimo plástico, cartón, vidrio, madera, piedra, metal y papel.
	Unidad  

	Totem publicitario o monolito: Pantalla Tactil Totem Publicitario Touch Tablero Digital
TAMAÑO: 50 PULGADAS
FORMATO: 9:16
DIMEMSIONES: 2MTS ALTO X 75CM ANCHO X 50CM FONDO(BASE)
S.O: WINDOWS 10
MEMORIA INTERNA: 32GB EXPANDIBLE A 128GB
MEMORIA RAM: 2GB DDR3
WIFI: INCORPORADO 2.4GHZ
PROCESADOR: INTEL ATOM QUAD CORE 1.65GHZ
PUERTOS USB: 2 PUERTOS
VOLTAJE DE OPERACIÓN: 110V 60HZ
ARRANQUE AUTOMÁTICO DE PUBLICIDAD
	Unidad

	"CÁMARA FOTOGRAFICA 4K SENSOR CMOS APS-C de 32,5 megapíxeles efectivos SENSIBILIDAD 100 a 25.600 ISO (ampliable a 51.200) PROCESADOR DIGIC 8 VISOR Óptico con pentaprisma; ampliación 0,95x aprox. y cobertura 100% aprox. SOPORTE DE ALMACENAMIENTO Tarjetas SD, SDHC y SDXC (UHS-II) FORMATOS DE ARCHIVO FOTO/ VÍDEO JPEG (EXIF 2.31), RAW y CRAW / MP4 SISTEMA AF TTL-CT-SIR con un sensor CMOS (visor óptico)/ sistema AF Dual Pixel CMOS. 45 puntos AF DISPARO CONTINUO 10 fps (aprox.) MONITOR TFT Clear View II de 3 pulgadas (1040K puntos) de ángulo variable CALIDAD DE VÍDEO MÁXIMA 4K: 3840 x 2160 (29,97; 25 fps)  CONECTIVIDAD WiFi 2,4 GHz 802.11b/g/n y Bluetooth 4.1 DIMENSIONES 140,7 x 104,8 x 76,8 mm PESO 701 gramos (sin batería ni tarjeta de memoria)"

	Unidad

	LENTE Sigma 18-35 F/1.8 Art DC HSM Para Canon

	Unidad
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