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FORMATO No. 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Ciudad y fecha


Objeto: “CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO RECARGA Y COMPRA DE EXTINTORES INCLUYENDO EL SUMINISTRO MANÓMETROS,GANCHOS DE SOPORTE, JUEGO DE EMPAQUES, MANGUERAS, AMARRES DE MANGUERAS Y SEÑALIZACION, PROPIOS DEL INM.”

Con la entrega de este formato debidamente suscrito por el representante legal y/o persona natural, el proponente acredita y acepta que CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento y con las especificaciones adicionales de obligatorio cumplimiento, aceptando así lo exigido por la entidad en este documento y aportando los documentos adicionales. 

Por tanto, de resultar adjudicatario del presente proceso de selección efectuará la prestación del servicio objeto del contrato con sujeción a lo descrito en las especificaciones técnicas y conforme a las obligaciones establecidas en el proceso. 


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

Los requisitos y condiciones técnicas exigidas por la entidad para la contratación requerida son las siguientes:

	[bookmark: RANGE!B1:E15]ITEM
	ITEM

	ITEM

	ITEM

	1
	Recarga, Revisión y mantenimiento de extintores polvo químico seco presurizado con nitrógeno tipo ABC multipropósito x 5 libras
	
UND
	
2

	
	
	
	

	2
	Recarga, Revisión y mantenimiento de extintores polvo químico seco presurizado con nitrógeno tipo ABC multipropósito x 10 libras.
	UND
	9

	3
	Recarga, Revisión y mantenimiento de extintores polvo químico seco presurizado con nitrógeno tipo ABC multipropósito x 20 libras.
	UND
	5

	4
	Recarga, Revisión y mantenimiento de extintores polvo químico seco tipo BC x 10 libras
	UND
	7

	5
	Recarga, revisión y mantenimiento de extintores de agua tipo A x2.5 Galones
	UND
	7

	6
	Recarga, Revisión y mantenimiento de extintores de agente limpio x40.000 gr
	UND
	2

	7
	Recarga, Revisión y mantenimiento de extintores CO2 tipo BC x 15 libras.
	UND
	10

	8
	Adquisición e instalación de manguera con cono de descarga fabricada en material dieléctrico, para extintor de 15 libras CO2.
	UND
	1

	9
	Adquisición de Extintores de polvo químico seco presurizado con nitrógeno tipo ABC multipropósito x 10 libras.
	UND
	14

	10
	Adquisición de extintores de CO2 tipo BC x 10 libras
	UND
	7

	11
	Adquisición de señalización foto luminiscente para extintor (por tipo de extintor entregado y enviado a mantenimiento)
A. Polvo químico seco presurizado con nitrógeno tipo ABC de 10 libras x 23 señales
B. polvo químico seco presurizado con nitrógeno tipo ABC de 20 libras x 5 señales
C. Polvo químico seco tipo BC de 10 libras x 7 señales
D. Extintor de agua a presión tipo A de 2.5 galones x 7 señales
E. Extintor tipo satélite de agente limpio/solkaflam de 40000 GR x 2 Señales
F. Extintor de CO2 tipo BC de 15 libras x 10 señales extintor de co2 tipo BC de 10 libras x 7 señales
	UND
	61

	12
	Adquisición de soporte De Metal - Ganchos De Pared
	UND
	61

	
	
	
	



ITEM 1 Recarga, Revisión y mantenimiento de extintores polvo químico seco presurizado con nitrógeno tipo ABC multipropósito x 5 libras UND 2.

ITEM 2 Recarga, Revisión y mantenimiento de extintores polvo químico seco presurizado con nitrógeno tipo ABC multipropósito x 10 libras UND 9.

ITEM 3 Recarga, Revisión y mantenimiento de extintores polvo químico seco presurizado con nitrógeno tipo ABC multipropósito x 20 libras UND 5.

ITEM 4 Recarga, Revisión y mantenimiento de extintores polvo químico seco tipo BC x 10 libras UND 7.

ITEM 5 Recarga, revisión y mantenimiento de extintores de agua tipo A x2.5 Galones UND 7.

ITEM 6 Recarga, Revisión y mantenimiento de extintores de agente limpio x40.000 gr UND 2.

ITEM 7 Recarga, Revisión y mantenimiento de extintores CO2 tipo BC x 15 libras. UND 10.

ITEM 8 Adquisición e instalación de manguera con cono de descarga fabricada en material dieléctrico, para extintor de 15 libras CO2 UND 1.

ITEM 9 Adquisición de Extintores de polvo químico seco presurizado con nitrógeno tipo ABC multipropósito x 10 libras UND 14.

ITEM 10 Adquisición de extintores de CO2 tipo BC x 10 libras UND 07.
ITEM 11 Adquisición de señalización foto luminiscente para extintor (por tipo de extintor entregado y enviado a mantenimiento) UND 61 
A.  Polvo químico seco presurizado con nitrógeno tipo ABC de 10 libras x 23 señales
B. polvo químico seco presurizado con nitrógeno tipo ABC de 20 libras x 5 señales
C. Polvo químico seco tipo BC de 10 libras x 7 señales
D. Extintor de agua a presión tipo A de 2.5 galones x 7 señales
E. Extintor tipo satélite de agente limpio/solkaflam de 40000 GR x 2 Señales
F. Extintor de CO2 tipo BC de 15 libras x 10 señales extintor de co2 tipo BC de 10 libras x 7 señales.

ITEM 12 Adquisición de soporte De Metal - Ganchos De Pared UND 61 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

El proponente aportará la documentación requerida con su oferta y cumplirá en ejecución del contrato con las obligaciones establecidas en la materia. 

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN

	1
	El Proponente deberá anexar certificación emitida por la ARL a la que se encuentre afiliado, donde conste la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a los lineamientos del Decreto 1072 de 2015 y los estándares mínimos establecidos por la resolución 0312 de 2019, indicando el porcentaje de cumplimiento del SG-SST el cual no podrá ser inferior al 65%.

En caso de que la ARL no haga entrega de la certificación, podrá aportar una certificación con la misma información emitida por un Profesional o en Seguridad y Salud en el Trabajo o Profesional con posgrado en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con lo definido por la Resolución 754 de 2021. Adjuntar licencia en salud ocupacional y curso de las 50 horas del SG-SST del profesional en SST (Vigentes).

	2
	El proponente deberá garantizar mediante certificación escrita que realiza las afiliaciones y aportes correspondientes al sistema general de seguridad social de todos sus trabajadores en el nivel de riesgo correspondiente a las actividades propias del objeto de la invitación pública. Una vez adjudicado el contrato se solicitarán las planillas de pago o resumen de pago respectivo, las cuales serán verificadas para garantizar el cumplimiento y aseguramiento de acuerdo con las actividades a desarrollar.

	3
	El proponente deberá presentar una (1) Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos y controles respectivos actualizados, donde se evidencie las actividades de trabajo en espacios confinados y trabajo en alturas. El documento debe ser legible.

	4
	El proponente deberá presentar la Matriz donde se definan los elementos de protección personal aplicables para el desarrollo de las actividades en espacios confinados, trabajo en alturas y trabajo en espacios confinados con concentración de gases por sustancias químicas o descomposición de materia orgánica. El documento debe ser legible.

	5
	El proponente deberá presentar plan en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias cuando sus colaboradores desarrollen actividades objeto del pliego en las instalaciones del INM, el cual deberá incluir y procedimiento o plan de rescate en espacios confinados.





ESPECIFICACIONES AMBIENTALES:

El Proponente deberá entregar junto con la oferta:

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN

	1
	El oferente no debe  registrar infracciones o sanciones en el Registro Único de Infractores Ambiental RUIA para lo cual debe anexar y entregar junto con su oferta el pantallazo del aplicativo Vital de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA (http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext) que podrá ser verificado por la entidad.

	2
	El proponente debe entregar junto con su oferta el(los) procedimiento(s) de manejo integral de residuos generados en las actividades de mantenimiento y suministro de extintores en el(los) que se contemplen tanto residuos ordinarios como peligrosos o especiales y el cumplimiento de las normas aplicables en materia ambiental para dichos residuos.

	3
	Entrega junto con la oferta en medio magnética, las hojas de seguridad en español de los insumos químicos adquiridos de acuerdo a los parámetros establecidos en el Decreto 1496 de 2018 “Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química”.

	4
	El oferente debe presentar una certificación firmada por el representante legal, donde se compromete a:

· Reportar cualquier emergencia ambiental, fuga, aspecto ambiental, acto o condición subestándar identificado que pueda generar un impacto ambiental negativo.
· Asegurar que el embalaje de los insumos y/o partes de repuesto, sean o tengan una porción, componente, cualidades, características o atributos, reciclables, de materiales reciclados, o biodegradables.
· Entregar al supervisor copia de los permisos y/o licencias vigentes expedidas por la autoridad ambiental competente de cada uno de los terceros que realizan actividades de gestión de residuos peligrosos y especiales contratados para el transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos en caso que se generen durante las actividades contratadas.
· Asegurar la gestión integral de los residuos peligrosos o especiales que se generen en las actividades contratadas así como de los elementos usados en el mantenimiento que estén impregnados de los mismos, en cumplimiento a la normatividad colombiana entre otras a la Ley  1252 de 2008, Decreto 4741 de 2005 y Resolución 1188 de 2003 y entregar al supervisor los certificados de disposición final correspondientes.





Proponente: ---------------------------------------------------------------------
Nit. No. -------------------------------
Dirección ----------------------------------------------------------------------
Teléfono -------------------------  	Fax---------------------------
Correo electrónico de la persona que atiende la presente contratación -------------------------
Nombre del Representante Legal:-----------------------------------------
Dirección ----------------------------------------------------------------------Teléfono ------------------------
Firma del Representante Legal --------------------------- 
Correo electrónico____________________
Documento de Identificación --------------------------------------------------
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