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FICHA TÉCNICA PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. CDAV-20190174-MC

[bookmark: _Hlk522714567]OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA UPS PARA EL CDAV LTDA.

El objeto por contratar comprende el suministro de los siguientes bienes: 

REQUERIMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE: 


	ITEM
	ESPECIFICACIONES
	CANT.
	PRODUCTO OFRECIDO POR EL PROPONENTE

	1
	UPS 10 KVA Trifásica ON-LINE, doble conversión de línea, +/- 15%, autonomía 20min a full carga. Banco de baterías interno a 10 min y externo a 10 min. UPS para rack
	1
	

	2
	Tablero eléctrico control para salida de UPS 10 KVA incluye transferencia manual. Incluye platinas de cobre, breker, borneras y demás elementos para su correcto funcionamiento. En medidas 60*60*20 con certificación RETIE
	1
	

	3
	Cableado eléctrico necesario para instalación de entrada y salida de UPS, en cable encauchetado 5*10
	N/A
	

	4
	Mano de obra necesaria para instalación y puesta en marcha de UPS
	N/A
	



CLASIFICACIÓN UNSPSC

Se identifica el suministro requerido, bajo los códigos en el tercer nivel del Clasificador de Bienes y Servicios -UNSPSC- que se muestran a continuación:


	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	NOMBRE

	39000000
	39120000
	39121000
	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación






[bookmark: _GoBack]Yo,________________________________________, en mi condición de  Representante  Legal  de_________________________________________,  declaro  y  acepto  conocer  íntegramente  el  contenido  de  todas  y  cada una de las especificaciones técnicas así como de los lineamientos expresados en dichas condiciones TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS detalladas  en la invitación que rige el proceso de MÍNIMA CUANTÍA No. CDAV-20190174-MC.

De igual manera, manifiesto haber efectuado en forma personal, un análisis detallado, minucioso y exhaustivo de las especificaciones técnicas contenidas en el en la respectiva FICHA TÉCNICA y los requisitos expresados en los respectivos pliegos de condiciones, lo que indica expresamente, que bajo ningún motivo me exonero de la responsabilidad que me acude a su cumplimiento.

Con la suscripción de la presente, en forma voluntaria e irrevocable, ACEPTO las especificaciones técnicas mínimas requeridas planteadas por el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., en la FICHA TÉCNICA y especificaciones técnicas establecidas y demás que puedan surgir a partir de las diferentes adendas generadas en desarrollo del proceso; en consecuencia, ME COMPROMETO A DARLES ESTRICTO CUMPLIMIENTO.


(Firma proponente o Representante Legal)
(Nombre del proponente o Representante Legal)
(Cédula de Ciudadanía o NIT)
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

NOTA: En la columna denominada PRODUCTO OFRECIDO POR EL PROPONENTE, el oferente deberá indicar el bien en su calidad marca y tipo, para llevar a cabo la verificación técnica por parte de la entidad, de no diligenciarse esta información se procederá con el rechazo de la oferta por no cumplir los requisitos técnicos mínimos exigidos.
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