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FORMATO No. 4

Aceptación y Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas 
exigidas en el Anexo No. 1 – LOTE 3

Ciudad y fecha: 

Señores 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 
UAE-DIAN 

REFERENCIA: Proceso: IMC-00-033-2023

Objeto: “Compraventa de herramientas, instrumentos de medida, elementos y dispositivos para los laboratorios de la Subdirección del Laboratorio Aduanero” LOTE 3 - DISPOSITIVOS PARA LABORATORIO


Respetados señores: 

En mi calidad de proponente declaro: 

Que conozco, he leído, y entendido los requerimientos técnicos mínimos contenidos en el Anexo No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, así como lo establecido en el estudio previo, invitación pública y demás anexos que conforman que hacen parte del proceso relacionados con el objeto contractual y me comprometo a cumplir con todos los requisitos en ellos exigidos relacionados con el Lote 3.

A continuación, se relaciona la marca, referencia y link o nombre y página del documento técnico donde se puede verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de los ítems del Lote 3:


	Ítem 
	Dispositivo 
	 Especificaciones
	Marca ofertada
	Referencia ofertada
	Link o documento técnico para verificación de cumplimiento de especificaciones (indicar nombre y página)

	3.3.1
	Agitadores tipo Vortex
	· Velocidad hasta 3000 rpm o superior
· De funcionamiento con opciones por contacto (touch, táctil o sensor) y por manos libres o continuo
· Taza de agitación para un solo tubo
· Soporte para varios microtubos de 1,5 o 2 ml
· Soporte vertical para varios tubos de 15 ml
· Condiciones de suministro eléctrico: Circuito normal monofásico, tensión nominal 120 V, frecuencia 60 Hz
· Cables, adaptadores y todos los elementos necesarios para conexión al suministro eléctrico a las condiciones eléctricas de Colombia
	 
	 
	 

	3.3.2
	Desecador de gabinete
	· Material: plástico con puertas transparentes
· Dimensiones exteriores mínimas:  Ancho 30 cm x Alto 50 cm x Fondo 32 cm 
· Orientación vertical (con bandejas adecuadas para esta orientación)
· Estantes: mínimo 2  
· Bandejas desecantes: mínimo 1 
· Higrómetro incorporado o como accesorio
· No eléctrico
Que incluya material secante amigable con el medio ambiente, que se pueda reactivar y en cantidad suficiente para su puesta en funcionamiento
	 
	 
	 



	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE
	

	CÉDULA
	

	FIRMA

	

	EMPRESA
	

	NIT
	

	DIRECCIÓN
	

	CIUDAD
	

	TELEFONOS
	

	CORREO ELECTRONICO
	



Subdirección del Laboratorio Aduanero 
Calle 65 Bis No. 88-81/91/97 | 6017428973 - 3103158107 
Código postal 111711 
www.dian.gov.co 

image1.jpeg
L& vioa DIAN




