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FORMULARIO No. 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS 
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA DOS (2) ELECTROBOMBAS PARA AGUA POTABLE WARNING UBICADA EN LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN CARLOS LLERAS RESTREPO DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA.
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DESCRIPCIÓN:

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS:

1.1. Mantenimiento Electro bomba

El proponente seleccionado debe garantizar el mantenimiento general preventivo de las siguientes electrobombas a todo costo, incluyendo cambio de piezas y suministros:

	CARACTERÍSTICAS DE LA ELECTRO BOMBA

	Número de electro bombas 
	2

	Marca 
	WARNING

	Capacidad 
	1.5 HP



· El Mantenimiento general preventivo a todo costo incluyendo cambio de piezas y suministro de los elementos necesarios.
· Se prestará el servicio de mantenimiento preventivo para el equipo antes relacionado, previo acuerdo entre el contratista y el supervisor del contrato del mantenimiento general para la ejecución del mismo.
· La prestación del servicio de mantenimiento preventivo es necesario para la totalidad de las electrobombas de suministro de agua potable, red eléctrica para las mismas y flujo de agua, objeto del contrato.
· El Mantenimiento de los equipos, deberá realizarse dentro de las instalaciones de la Escuela de capacitación CARLOS LLERAS RESTREPO, para lo cual, el supervisor del contrato acompañará a los técnicos del contratista para supervisar el mantenimiento. Si el contratista requiere retirar algún repuesto del equipo de las instalaciones de la entidad para su mantenimiento, deberá solicitarlo por escrito al supervisor del contrato indicando las razones de fuerza mayor por las que hace el requerimiento, para que el supervisor del contrato pueda evaluar el caso de considerarlo justificado y autorice la salida de la parte afectada.
· El contratista previa aprobación por parte del supervisor del contrato deberá suministrar todos los repuestos y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del equipo, los cuales deberán ser nuevos, originales y libres de imperfecciones.
· Luego de realizado el mantenimiento, el técnico de la firma contratista deberá emitir una orden de servicio en la que describirá de manera precisa y detallada, los trabajos preventivos realizados.
· El servicio del mantenimiento preventivo será prestado en horas hábiles de 08:00 am a 05:00 p.m., en las fechas acordadas al inicio de contrato. En caso de que por fuerza mayor se haga necesario modificar la fecha programada, la parte interesada notificará a la otra por lo menos de dos (2) días antes del hecho y la visita de mantenimiento preventivo se podrá reprogramar, como máximo, dentro de la semana siguiente en el horario convenido de lunes a viernes.
· Los objetivos del mantenimiento se alcanzan por medio de un programa de actividades básicas donde se realizan limpieza general, revisión, evaluación y mejoramiento de desempeño, eliminación de ruidos ajenos al funcionamiento habitual.
1.1.1. ELEMENTOS CONSUMIBLES  
El servicio de mantenimiento incluirá el suministro de los repuestos, insumos y elementos necesarios originales, según cantidad, características y especificación técnica relacionada con los equipos: 
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS CONSUMIBLES 
· Mantenimiento preventivo  
· Mantenimiento de electro bombas agua potable  
· Drenado de agua anclaje de flotadores 
· Cambio de flotadores 
· Instalación de base en Angulo de 1,½”2 pintado con pintura epoxica, instalación de pernos con epoxico calibración, nivelación, adecuación de tuberías, cheque, hidroflow, regulación de presión y partes eléctricas, flujo de agua.

3. GARANTIA TÉCNICA 
Las garantías técnicas se encuentran reguladas por los artículos 7 y ss de la Ley 1480 de 2011 “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones”, y son incorporadas por la Defensa Civil Colombiana dentro de los procesos de contratación en ejercicio de las cláusulas excepcionales o cláusulas de privilegio  que se han considerado convenientes en los Estudios Previos y que buscan acudir directamente al contratista para que en un término perentorio, se obtenga la pronta solución a las novedades que se puedan presentar en la etapa poscontractual, sin necesidad de acudir a otras instancias y sin que se generen costos adicionales para la Entidad.

En atención a lo anterior, el Oferente deberá presentar garantía técnica mediante documento independiente certificando:

· Que el mantenimiento general de las electrobombas cuenta con una garantía que ampara la calidad de los repuestos y elementos a adquirir de conformidad con los requerimientos técnicos expresados en la invitación pública o solicitud de oferta.
· Que el mantenimiento general de las electrobombas cuenta con una garantía que ampara la especificación técnica del bien ofrecido.
· Que la garantía técnica será por un término no inferior a doce (12) meses, contados a partir del recibo a satisfacción del servicio con el suministro de los repuestos, insumos y elementos necesarios originales.
3.1.1. TERMINO DE RESPUESTA GARANTIA.
· El término de respuesta a la garantía técnica no debe ser superior a veinticuatro (24) horas, contados a partir del requerimiento hecho al contratista por parte del ordenador del gasto de la Defensa Civil Colombiana, previo informe del supervisor, en el evento de que el bien presente algún defecto para ser remplazado por el contratista.
· Todos los costos que se produzcan en cumplimiento de la garantía técnica, estarán a cargo del contratista.
NOTA: Los términos de la garantía técnica y el tiempo de respuesta de la misma, deberán ser aportados en documento independiente debidamente suscrito por el oferente o el fabricante, según sea el caso
1. CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA: 


El proponente dentro de su propuesta debe anexar hasta tres (03) certificaciones que acrediten su experiencia en el objeto del contrato, ejecutadas con entidades públicas o privadas, en caso de soportar la experiencia en el sector privado SE DEBERÁN ADJUNTAR LAS CORRESPONDIENTES FACTURAS QUE ACOMPAÑEN LAS CERTIFICACIONES DEBIDAMENTE EXPEDIDAS DE CONFORMIDAD COMO LO INDICA LA DIAN. (No se aceptan auto certificaciones) y la sumatoria de las mismas debe ser igual o superior al 100% del presupuesto establecido.

Cada una de estas certificaciones debe corresponder a objetos iguales o similares al objeto del presente proceso, ejecutadas con entidades públicas o privadas, estas certificaciones deberán ser de los cinco (05) años, anteriores a la fecha del cierre (No se aceptan auto certificaciones). Las certificaciones deben especificar razón social, objeto, firma del representante legal o delegado de la firma que expide la certificación, fecha de inicio y terminación del mismo.




En mi calidad de representante legal de empresa (o en mi calidad de personal natural), me comprometo a cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas del PROCESO No. 99 DE 2023 –INVITACION PUBLICA – MÌNIMA CUANTIA.


REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO 
NOMBRE
IDENTIFICACION
TELEFONO
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