


ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO IPMC-DTCA-135-2023
[bookmark: OLE_LINK5]1. Contratar el suministro de equipos tecnológicos para fortalecer el ejercicio de la autoridad ambiental de las áreas protegidas de la Dirección Territorial Caribe de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
2. DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIO:
Los artículos que se requieren deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas básicas:
1. Requerimientos y Cantidades: la siguiente tabla, contiene el listado de los elementos requeridos por la Entidad:

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	Portátil 12th Gen. Intel® Core™ i5-1235U (10 Core, 12 MB Cache, 12 Threads, up to 4.40 GHz, vPro® Essentials)
M.2 512GB PCIe NVMe Class 35 Solid State 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz 4 Cell, 58 Wh, ExpressCharge™
Capable Intel Integrated Graphics Intel AX211 WiFi 6e 2x2
AX+ BT 5.2 Single Point Keyboard, Backlit, Spanish Windows 10 Pro (Windows 11 Pro license included), 
1x uSD 4.0 Memory card readerWedge Shaped Lock slot RJ45 2x USB Type C Thunderbolt™ 4.0 with 
Power Delivery & DisplayPort 2x USB 3.2 Gen (1 with Power share) 1x HDMI 2.0 3 Year Hardware Service with OnSite
Licencias Microsoft® Office LTSC Standard 2021.
	UN
	1

	2
	Proyector 3600 Lumens/ Resolución XGA 1024x768/
Contraste 16.000:1/ Duración Lampara 6.000 horas modo Normal, 
12.000 horas modo ECO / Conexiones: 2 VGA para dos PCS / 1 HDMI / 1 RJ45 / USB Tipo B / RS 232 /
Entrada y salida de Audio / Entrada de Video RCA /
Entrada de Audio RCA. Sonido: 5W /Incluye Control Remoto.
	UN
	1

	3
	Colector de datos GNSS – Compatibilidad con endoscopio profesional, Procesador: MediaTek Helio G95, Memoria
Interna 256 GB / Memoria RAM 8GB, Pantalla 6.8",
Cámara trasera cuádruple de 48MP, Impresionante
Batería de 13.200 mAh, Redes y Conectividad,
Navegación y posicionamiento, Admite múltiples 
sistemas de posicionamiento: GPS, GLONASS , Galileo, BEIDOU.
	UN
	1

	4
	Fundas Estuche Sumergible Impermeable Para Celular.
	UN
	1

	5
	Power Bank: Batería de Litio, Salida: USB-A (ínimo 2 puertos) / USB-C (ínimo 1 puerto), Entrada: USB-C (ínimo 1 puerto) / Micro-USB (mínimo 1 puerto), Capacidad de la Batería, 30.000 mAh, Conectividad Hasta 3 dispositivos.
	UN
	1

	6
	Cámara digital - Sensor: Sensor CMOS retroiluminado de
16MP - Lente: Lente NIKKOR 24-3000 mm (equivalente a 35 mm) 
- Zoom Digital: Zoom digital dinámico de 250x (equivalente a 6000 mm) - Estabilización de Imagen: Estabilización Óptica de Imagen Dual Detect - Pantalla: Pantalla LCD de 3.2&quot; con ángulo variable y 921k puntos - Visor Electrónico: Visor electrónico de 2.36m puntos - Video: Grabación de video 4K UHD a 30 o 25 fps -Conectividad: Wi-Fi y Bluetooth integrados - 
Modos de Disparo: Modos de disparo para diferentes 
escenarios, como atardeceres, fuegos artificiales y retratos - 
Control Remoto Opcional: Control remoto ML-L7
 para ajustar configuraciones desde el trípode.
	UN
	1

	7
	CCTV que incluye las siguientes cantidades:
2 - FUENTE DE PODER 12V 8AMP
1 - DISCO DURO 4TB WESTER DIGITAL SERIE PURPLE
1 - UPS 500V POWEST
1 - MULTITOMA 6 SALIDA
1 - DVR 16Ch 4K 4A+ALM16/4 5MP
2 - CABLE DIVISOR 1 ENTRADA HEMBRA 8 SALIDAS MACHO LARGO 0,5M
10 - CONECTOR BORNERA MACHO
10 - CONECTOR BORNERA HEMBRA
10 - VIDEO BALUN ULTRAHD HASTA 8MP
1 caja - CABLE UTP CAT5 305M UL COBRE DS-1LN6-UE-W HIKVISION
3 - CAMARA BALA 8MP 2.8MM
7 - CAMARA DOMO PLASTICA 5MP CVI/CVBS
10 CAJA DE DERIVACION GRIS 100x100x50 MM
	UN
	1

	8
	Tipo de Escáner: Alimentación vertical, escáner dúplex a color de una pasada
Sensor: Contact image sensor (CIS) color
Resolución Óptica: 600 dpi
Resolución Máxima: Interpolada 1200 dpi
Profundidad del Bit de Color: RGB: 30 bits de entrada / 24 bits de salida
Características del escáner: Carro fijo y documento en movimiento
Máxima Superficie de Digitalización: A 200 dpi: máx 215.9mm x 6096mm (8.5" x 240"); min 50.8mm x 50.8mm (2" x 2")
Peso del Papel: 27 a 413 g/m2
Fuente de Luz: LED RGB de 3 colores
Velocidad de Escaneo: Blanco y negro, color, escala de grises, 200 y 300dpi: 65 ppm/130 ipm
Sistemas de Operación:
Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8 /Windows® 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64-bit) SP1
Mac® OS X® 10.11.x / Mac® OS 10.14.x
	UN
	1

	9
	Disco duro portátil de 4 TB
	UN
	1



1. Invariabilidad de los precios: El proponente deberá mantener constante los precios ofertados durante la ejecución del contrato.

2. Lugar de la prestación o entrega: Calle 17 No. 4-06 Centro Histórico de Santa Marta.

3. Originalidad y calidad de los elementos: El proponente deberá suministrar los equipos o elementos  nuevos y de primera calidad. Los productos deben llegar sellados y en sus empaques originales; No de segunda, desconociendo así la procedencia de los mismos.

4. Designación de Interlocutor: Designar mediante oficio, una persona que sirva de interlocutor con el PNN Paramillo, indicando número de contacto.

5. Elementos no incluidos en el listado: En el evento en que el PNN Paramillo, requiera durante la ejecución del contrato el suministro de un elemento de papelería y útiles de oficina no previsto en el contrato y necesario para el normal funcionamiento de la Entidad, se reserva la facultad de cotizarlos y solicitar por intermedio del supervisor la entrega de los mismos.

6. Ambigüedad en las Especificaciones Técnicas: La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio de mercado.

7. Costos De Transporte: El contratista deberá asumir los costos de transporte en que incurra para la entrega de los productos a adquirir.

8. Control de suministros: El proponente seleccionado deberá suministrar elementos en las cantidades establecidas hasta agotar el presupuesto asignado y tanto el supervisor como el Proveedor deberán llevar un control de los suministros y periódicamente, se realizará la conciliación para el control del saldo.  El proveedor despachará previa autorización del supervisor o su delegado, y se realizará de acuerdo a los requerimientos y condiciones pactadas en la contratación. 

9. Remisiones y Facturas: Por cada entrega se debe extender y entregar remisión donde el supervisor del contrato o a quien éste delegue, autorice el pedido y  el Proveedor deberá emitir factura inmediatamente se realice el despacho de cada pedido está debe ser firmada por la persona que recibe y verifica el contenido del pedido.

10. Invariabilidad de los precios: El proponente deberá mantener constantes los precios ofertados durante la ejecución del contrato.

11. El proponente deberá cotizar el valor de cada uno de los ítems establecidos en el cuadro anterior, el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los elementos entregados en la sede administrativa de la Dirección Territorial Caribe. 
2. Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando que sean originales, nuevos y cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad, así como las normas establecidas para este tipo de artículos.
3. Asumir los costos de traslado y entrega de los elementos enmarcados en las especificaciones técnicas a la dirección Calle 17 No. 4-06 Centro Histórico de Santa Marta.
4. Si durante la ejecución del contrato se requiere un elemento igual o distinto a los establecidos como referencia en la invitación pública, la Dirección Territorial Caribe se reserva el derecho de incrementar o disminuir el número de elementos a adquirir cuando las necesidades así lo exijan, previa solicitud del supervisor, sin que requiera modificar previamente el contrato. Para lo anterior se deberá entregar cotización del elemento y una vez aprobada la misma se hará la entrega del mismo.
5. Mantener los precios unitarios ofrecidos en la propuesta durante el plazo de ejecución
6. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras presentadas en el presente pliego o términos de referencia.
7. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los elementos suministrados
8. Suministrar los elementos originales, nuevos, de primera calidad, no remanufacturados ni repotenciados.
9. Atender en forma oportuna y de acuerdo a cada solicitud los diferentes llamados que realice la Dirección Territorial Caribe..
10. Atender en debida forma los reclamos que presente la entidad en relación con la prestación del servicio y adoptará las medidas correctivas de manera inmediata.
11. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual
12. Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.
13. Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor del contrato el pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse en la plataforma transaccional SECOP II con el fin de efectuar el pago correspondiente
14. Presentar ante a la entidad y subir al SECOP II la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago
15. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual
16. Adicionar o prorrogar las garantías constituidas cuando la entidad lo requiera. 
17. Cumplir, en todo momento, con todos los protocolos de bioseguridad exigidos, especialmente, cuando se desarrollen labores de transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por la Dirección Territorial.
18. Aplicar la normatividad ambiental vigente para el manejo de sustancias y residuos que se deriven del cumplimiento de las actividades del objeto contractual.
19. Cumplir las demás obligaciones que se deriven de los presentes estudios previos y de la naturaleza del contrato.

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo; 

Atentamente: 

Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:



