[image: ]
ANEXO 1

1. [bookmark: _Hlk79573198][bookmark: _GoBack]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DTPA-IP-NACION-2023-050
Compra e instalación de equipos electrónicos para fortalecer los espacios implementados en el manejo efectivo de las áreas protegidas y la capacidad para mejorar la correlación con que permitan articular distintas visiones del territorio.

1.1 CLASIFICACIÓN UNSPSC

El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:
	Clasificación UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase
	Producto

	40101701
	Componentes y equipos para distribución y sistemas de acondicionamiento
	Calefacción, ventilación y circulación del aire 
	Enfriamiento
	Aires acondicionados

	40101609
	Componentes y equipos para distribución y sistemas de acondicionamiento
	Calefacción, ventilación y circulación del aire
	Circulación del aire, piezas y accesorios
	Ventiladores de techo

	40101604
	Componentes y equipos para distribución y sistemas de acondicionamiento
	Calefacción, ventilación y circulación del aire
	Circulación del aire, piezas y accesorios
	Ventiladores






1.2 DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIO

[bookmark: _Hlk135405629]El servicio que se requiere deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas básicas mencionadas a continuación de acuerdo al lote que se va a presentar:

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	
ITEM

	
DESCRIPCION DEL ITEM
	
CARACTERISTICAS DEL ITEM

	
CANTIDADES

	1
	Aires Acondicionados
	· Capacidad (Capacidad Btu/h, enfriamiento) 12.000 Btu/h.
· Inverter
· Fuente de alimentación (Φ/V/Hz) 1 / 220 ~/ 60.
· Mini Split
· EER (enfriamiento, W/W) 3.35.
· Clase de ahorro de energía para enfriamiento (grado) C
· Con Instalación, adecuación locativa y terminado con puesta de funcionamiento, incluido transporte a la Dirección Territorial Pacifico.
	5

	2
	Ventiladores de techo industrial
	· Ancho 142 cm.
· Numero de aspas: 3
· Flujo de aire: 6356 ft3/min
· Material aspas: Metal.
· Potencia máxima motor: 65 W.
· Número de velocidades: 5.
· Con Instalación y puesta de funcionamiento, incluido transporte a la Dirección Territorial Pacifico.
	

8




	3

	
Ventiladores de pared

	· Numero de velocidades: 3
· Numero de aspas:6.
· Potencia: 90W
· Rango aproximado de calefacción: 151 - 200 m2
· Pulgadas: 31
· Pared y pedestal.
· Con Instalación y puesta de funcionamiento, incluido transporte a la Dirección Territorial Pacifico.
	4



[bookmark: _Hlk140167596]Nota 1: El proponente deberá cotizar el valor unitario y total de los ítems indicados anteriormente y la suma de dichos valores será el valor total de la propuesta para efectos de indicar la más económica. 
Nota 2: El proponente deberá presentar ficha técnica de los elementos ofertados y cotizados junto con la propuesta económica.
Nota 3:  El valor de la propuesta debe incluir todos los costos que genere el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en el numeral 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y demás condiciones requeridas en el presente documento.
Nota 4: El proponente asumirá los gastos de transporte de los bienes hasta la ciudad de Santiago de Cali en las instalaciones de la sede administrativa de Parques Naturales Nacionales Dirección Territorial Pacifico ubicada en la Carrera 117 No. 16b – 00, Calle Vilache 09, Parcelación de Pance, Santiago de Cali, Colombia, además de ello deberá instalarlo y ponerlo en funcionamiento.
Nota 5: La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio de mercado.
Nota 6: Si el proponente no discrimina el Impuesto del Valor Agregado (IVA) y el objeto del contrato causa dicho impuesto, Parques Nacionales Naturales lo considerará INCLUIDO en el valor de la oferta y así lo aceptará el proponente. 

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

[bookmark: _heading=h.gjdgxs]El contratista se obliga a cumplir las siguientes actividades: 
[bookmark: _heading=h.1fob9te]Deberá entregar los bienes relacionados anteriormente con las cantidades requeridas en la sede administrativa de la Dirección Territorial Pacífico, ubicada en la Carrera 117 No. 16b–00, Calle Vilache 09, Parcelación de Pance, Santiago de Cali, Colombia. Dichas entregas deberán coordinarse con el supervisor del contrato, a fin de que algún representante de Parques Nacionales Naturales de Colombia los acompañe y levante las actas de entrega a satisfacción en los formatos definidos por la entidad.
El contratista debe asumir todos los costos de transporte en los que incurra para la entrega de los bienes en el punto requerido.
El contratista deberá instalar los elementos requeridos, con puesta en funcionamiento y las pruebas pertinentes.
[bookmark: _heading=h.2et92p0]Entregar los bienes dentro del plazo de ejecución establecido en el presente documento. 
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes suministrados, el cumplimiento de las características técnicas requeridas y las cantidades exactas solicitadas en cada uno de los ítems.
Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término razonable efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad. 
Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando que cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad. 
Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.
Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, a nombre de NACIÓN - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO NIT 805.003.737-3 adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago y copia del requerimiento efectuado por el supervisor y el respectivo soporte de la entrega. 
Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente. 
Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.
El contratista deberá mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato.
Acatar y cumplir las instrucciones que el supervisor le imparta en relación con el objeto contractual. 
Las demás obligaciones que se deriven de los presentes estudios previos y de la naturaleza del contrato.

NOTA: Las estipulaciones incluidas en el contrato, que se derive del proceso de selección son de obligatorio cumplimiento por parte del contratista, igualmente los plazos, condiciones y calidades de los bienes destinados para la ejecución del contrato. Situación que será verificada por el Supervisor del Contrato. En caso de que lo suministrado no cumpla con las condiciones establecidas, el supervisor del contrato podrá solicitar de inmediato que se suministre lo solicitado en aras de garantizar el cumplimiento del contrato de compraventa.
 

Atentamente: 


Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:
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