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[bookmark: _Toc145590837]DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

[bookmark: _Toc145590838]Objeto: 
ADQUISICIÓN DE VALES, PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN, EN SITIOS AUTORIZADOS. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5) Y PROYECTO 7903 (META 1)


[bookmark: _Toc145590839]Lugar de ejecución o entrega: 

El lugar de entrega de los vales será en el Almacén General ubicado en las instalaciones de la sede operativa de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento vial, ubicada en la Calle 22d #120 – 40, Predio La Elvira – Localidad Fontibón - Bogotá D.C., sujeta a previa coordinación del almacén y de la Supervisión o quien hace sus veces.

[bookmark: _Toc145590840]CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS –Códigos UNSPSC

	Clasificación UNSPSC.
	Segmento
	Familia
	Clase
	Producto

	76121600
	76
Servicios de limpieza, descontaminación y tratamiento de residuos
	12
Eliminación y Tratamiento de Desechos
	16
Disposición de desechos No Peligrosos
	00

	76121500
	76
Servicios de limpieza, descontaminación y tratamiento de residuos
	12
Eliminación y Tratamiento de Desechos
	15
Recolección y Disposición de Basuras
	00

	14121800
	14
Materiales y productos de papel
	12
Para uso industrial
	18
Papeles recubiertos
	
00



[bookmark: _Toc145590841]CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
La Entidad requiere contar con los vales de sitios autorizados por la autoridad ambiental con el fin de llevar a cabo la disposición final de residuos de excavación provenientes de las obras ejecutadas mediante las estrategias de intervención. 

Deberá contarse con talonarios de mínimo 25 vales (en papel químico que deje 4 copias). Cada uno deberá contener la siguiente información:

· Fecha de recolección en el frente de obra
· Fecha de ingreso al sitio de disposición final de RCD
· Cantidad de metros cúbicos a disponer
· CIV de donde provienen el material de excavación 
· Dirección de donde provienen los residuos de excavación 
· Firma del residente encargado de la intervención
· Firma autorizada de los sitios de disposición del material de RCD 
· Empresa generadora y NIT
· No. PIN UAERMV
· Placa vehículo
· PIN vehículo
· Conductor

El paquete de vales deberá tener capacidad para entregar 92.624 metros cúbicos de residuos de material de excavación, y deberán tener vigencia de 18 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, esto debido a la dinámica que se presenta en las obras ejecutadas por la entidad, lo que puede generar que los vales deban contar con mayor vigencia para ser utilizados por la entidad.

Cada vale deberá ser tamaño media carta, y deberá estar identificado con los logos de la Alcaldía y de la Entidad.

	LOGO ALCALDÍA: 
	LOGO DE LA ENTIDAD:
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El paquete de vales deberá tener capacidad para entregar 92.624 metros cúbicos de residuos de material de excavación y/o demolición, lo que equivale a 6.616 vales de 14 m3, los cuales deberán tener vigencia de 18 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, esto debido a la dinámica que se presenta en las obras ejecutadas por la entidad, lo que puede generar que los vales deban contar con mayor vigencia para ser utilizados por la entidad.


El contratista máximo tres (03) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato deberá:
· Aportar la muestra de los vales, la cual debe ser objeto de aprobación por parte de la supervisión del contrato.
· Realizar de manera conjunta con la UAERMV el cronograma de entrega (donde se programará las fechas de entregas y la fecha límite de entrega de acuerdo al plazo de ejecución), conforme a las necesidades de la entidad.
El contratista deberá garantizar que el(los) sitio(s) de disposición final de RCD a utilizar, entregarán una certificación mensual a la Entidad, de la cantidad de residuos de excavación recibidos durante la vigencia de los vales adquiridos. Esto en cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 12 de la Resolución 472 de 2017, Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (Residuos de Construcción y Demolición -RCD) y se dictan otras disposiciones emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible.

CERTIFICADO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
De igual manera se requiere que el(los) sitios(s) de disposición final de RCD cuente(n) con la capacidad de realizar disposición en una en una franja horaria diurna de mínimo nueve (09) horas de lunes a viernes y mínimo de cinco (05) horas los sábados, en temporada de lluvia y/o días de lluvia, y en cualquier situación que la UAERMV requiera realizar la disposición final de los residuos, para esto, el proponente deberá aportar carta de compromiso directamente suscrita por lo(s) sitios(s) certificada(s), donde se evidencie literalmente este compromiso, objeto de seguimiento durante el tiempo de vigencia, esto debido a las acciones de emergencia que atiende la entidad.
Adicionalmente el oferente deberá presentar la copia de la licencia ambiental del sitio de disposición final que otorga la autoridad ambiental competente que acredite que el (los) sitios(s) de disposición final de RCD a utilizar está(n) ubicada(s) en la Ciudad de Bogotá, el (los) mismo(s) debe(n) estar debidamente autorizada(s), con permiso vigente, otorgado por la secretaria Distrital de Ambiente o la entidad que aplique.
NOTA: Adicionalmente el proponente deberá tener en cuenta que NO SE ACEPTARÁ certificado de Plantas de Aprovechamiento de RCD.
3.2 COMPROMISO ENLACE TÉCNICO
[bookmark: _Hlk147231015]El proponente deberá suscribir un compromiso en el que indique que, en caso de ser adjudicatario del presente proceso y al suscribir acta de inicio entregará a la entidad nombre, perfil y soportes académicos y de experiencia del enlace técnico que dispondrá durante la vigencia de los vales, que son dieciocho (18) meses contados a partir del recibo a satisfacción de los mismos, para que sea el encargado de la comunicación directa entre el proveedor y la entidad, y quien sea el encargado de verificar los elementos objeto de disposición en el(los) sitios(s) de disposición final de RCD. 
Así mismo, es quien deberá tramitar y entregar el certificado mensual donde se evidencia la cantidad dispuesta en el sitio autorizado. 
Para cumplir con este requisito, el contratista deberá presentar el siguiente perfil profesional con los soportes académicos y de experiencia en la suscripción al acta de inicio:

	Requisito
	Enlace técnico

	Formación académica
	Profesional en ingeniera civil, ambiental o a fin con el núcleo básico. 

	Experiencia general
	Experiencia general mínima de 2 años.

	Experiencia especifica
	Experiencia específica mínimo de 6 meses en proyectos directamente relacionados con el objeto.



Este perfil se requiere puesto que es quien debe tener un conocimiento técnico que valide la información que sea entregada por el contratista a la entidad, y la entidad a la autoridad ambiental competente, quien además debe tener claro el conocimiento del objeto y las obligaciones del contrato a ejecutar.

[bookmark: _Toc145590842]CANTIDADES DE VALES REQUERIDOS: 
Se deberán entregar la siguiente cantidad de vales para la disposición final de materiales RCD’s en sitios autorizados por la autoridad ambiental competente: 
	No.
	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL ÍTEM
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Vales para disposición final de material proveniente de excavación en sitio autorizado. Viaje volqueta doble troque (14 m³)
	UND
	6.616




SUSCRITO CERTIFICA QUE:

Me comprometo a cumplir en su totalidad con lo descrito en la ficha técnica, asumiendo las obligaciones que este compromiso acarrea. 

FIRMA*: ____________________________________________________ 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: __________________________ 
*Este anexo debe ser suscrito por el representante legal del oferente.

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTIÓN de la UAERMV
	Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento Torre 1, Piso 3 – C.P. 111071
PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195 
Sede Operativa - Calle 22D No. 120-40
Página web: www.umv.gov.co

	
GTHU- S-FM-027
Página 6 de 6
	




image1.emf

image2.png
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.




image3.png
S
- UNIDAD DE

BOGOTI\ MANTENIMIENTO VIAL




image4.jpg
ALCALDIA MAYOR
DEBOGOTAD.C.
WOVILIDAD
it At Esoual 35
Remadiacon y arien merto Vi





