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ANEXO No.7
Proceso Selección Abreviada Subasta Inversa No. SASI-01 de 2023
LOTE No.1
El suscrito ______________________________________________, identificado con Cédula de Ciudadanía No. ____________________________________ en mi calidad de ______________________________________ de la empresa ____________________ con NIT. _________________________ declara bajo la gravedad de juramento que he leído, comprendido el contenido y conozco a plenitud y daré cumplimiento a las condiciones técnicas establecidas en numeral 3.1.4 Especificaciones del objeto contractual del anexo complementario de la invitación publica y demás documentos que hacen parte integral del proceso. Elaborados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva.
A continuación, se relacionan y especifican las características mínimas de las especificaciones técnicas de los equipos de aires acondicionados a tener en cuenta para la presente contratación:
	ITMS
	DENOMINACION
	DESCRIPCION TECNICA
	CANTIDAD
	MARCA
	MODELO

	1
	AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU
	Aire Acondicionado línea mini Split tipo pared, altura en expansión directa con control remoto, capacidad de 12000 BTU, refrigerante ecológico R410-A, con compresor Inverter, ahorro mínimo de  60% de energía, sistema purificador de aire, sistema de autolimpieza, ultra bajo nivel de ruido, auto control de humedad, protección de voltaje, display de consumo de energía, condensadora descarga horizontal, conexión eléctrica V-220, nivel de potencia de sonido máximo 57 db.  Dispositivos de seguridad:  Fusible, protección térmica para el motor del ventilador. 

Mas kit adicional de tubería de 10 metros aislante térmicos y cable de comunicación. 

Garantía 2 año.
	85
	
	

	2
	AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU
	Aire Acondicionado línea mini Split tipo pared, altura en expansión directa con control remoto, capacidad de 18000 BTU, refrigerante ecológico R410-A con compresor Inverter, ahorro mínimo del 60% de energía, sistema purificador de aire, sistema de autolimpieza, ultra bajo nivel de ruido , auto control de humedad, protección de voltaje, display de consumo de energía, condensadora descarga horizontal, Conexión eléctrica V-220.  Dispositivos de seguridad:  Fusible, Protección térmica para el motor del ventilador. 

Mas kit adicional de tubería de 10 metros aislante térmicos y cable de comunicación. 

Garantía 2 año.
	20
	
	

	3
	AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU
	Aires Acondicionado línea mini Split tipo pared, altura en expansión directa con control remoto, capacidad de 24000 BTU, refrigerante ecológico R410-A con compresor Inverter, ahorro mínimo del 60% de energía, sistema purificador de aire, sistema de autolimpieza, ultra bajo nivel de ruido, auto control de humerdad, protección de voltaje, display de consumo de energía, condensadora descarga horizontal, Conexión eléctrica V-220. 

Mas kit adicional de tubería de 10 metros aislante térmicos y cable de comunicación. 

Garantía 2 año.
	48
	
	

	4
	AIRE ACONDICIONADO DE 36000 o 40.000 BTU
	Aires Acondicionado piso techo, capacidad de 36.000 o 40.000 BTU, refrigerante ecológico R-410A, con compresor Inverter, operación silenciosa, nivel de ruido unidad interna (H/M/L) 45/ 43 / 41.  Fuente de Alimentación 220V / 01/ 50 / 60 Hz, función turbo, unidad condensadora descarga horizontal, control remoto inhalámbrico, amplio rango de operación hasta 54°C. Nivel de sonido 48 dB.

 Mas kit adicional de tubería de 10 metros aislante térmicos y cable de comunicación. 

Garantía 2 año.
	7
	
	


OTROS REQUISITOS A TENER ENCUENTA PARA INCLUIR EN LA PRESENTE CONTRATACION:

1. Los aires acondicionados, no requieren instalación, pero todos deben venir con su kit básico de elementos o componentes necesarios para la instalación y funcionamiento, más kit adicional de tubería de 10 metros.

2. Se debe tener en cuenta que la característica técnica principal de los aires acondicionados a comprar, es que sean ecológicos.
3. Los elementos deben ser entregados por el contratista en las bodegas asignadas al Area de Almacen en la ciudad de Neiva- Huila, en la carrera 4 No.6-99 mezanine primer piso, Oficina 107 del Palacio de Justicia Rodrigo Lara Bonilla de la ciudad de Neiva – Huila.
4. En caso de lograrse ahorro por cuenta del valor final ofertado en la subasta de cada lote, la Entidad podrá incrementar las cantidades de los ítems ajustados, hasta agotar el presupuesto total asignado, atendiendo la necesidad requerida mediante el oficio DESAJNEO23-3478 suscrito por el Coordinador del Área Administrativa de la DESAJ Neiva y con visto bueno de la ordenadora del gasto
El proponente debe aportar junto con este documento la ficha técnica del fabricante de cada equipo traducido en el idioma español.

Firma del representante
Legal o Persona Natural - Proponente: _______________________________________

Nombre:
____________________________________________________________

Documento de Identidad: _________________________________________________


Nombre de la Empresa______________________________________________________
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