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[bookmark: _Toc96427854][bookmark: _Toc152239896]ANEXO 4 – PACTO DE TRANSPARENCIA

El presente documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la carta de presentación de la propuesta el proponente se compromete a:
Cumplir estrictamente la Ley aplicable.
Interpretar de buena fe las normas aplicables a los procesos de contratación de manera que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.
No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos exigidos en el proceso de contratación.
Igualmente se acepta que, durante la evaluación de las propuestas del proceso de contratación, primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.
Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de contratación, así como realizar estudios y análisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a fin de contar con los elementos de juicio e información económica, comercial, jurídica y técnica relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar la propuesta. Lo anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita participar en el Proceso de Contratación y en caso de resultar adjudicatario me permita ejecutar todas las obligaciones contenidas en el Contrato, así como asumir los riesgos a mi cargo asociados a la ejecución de este.
No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con los encargados de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la información del proyecto y presentar la respectiva propuesta.
No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con otros Proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación.
Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el proceso de contratación y no hacerlo de manera oral por ningún medio, salvo que se realicen dentro de las audiencias públicas.
Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como frente a la entidad y abstenernos de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratación. Igualmente, las observaciones al proceso de contratación o a las propuestas de los otros interesados, serán presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la selección.
Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás proponentes y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sólidos, que razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupción por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos se dejarán a inmediata disposición de la Entidad para corroborar tales afirmaciones.
No utilizar en la etapa de verificación y evaluación de las propuestas, argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores o la dilación del Proceso de selección.
En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones de la entidad. En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en los términos de la Ley Aplicable.
En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirnos a asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente debatiremos asuntos relacionados con el proceso de contratación
Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier información utilizando solamente los procesos y canales previstos en el Proceso de Contratación.
No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a ningún funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la adjudicación o con ocasión de la misma, y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la Ley.
Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la propuesta y en la ejecución del contrato.
No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de Contratación ni durante la ejecución o liquidación del contrato.
No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de contratación estatal, bien sea en su adjudicación, supervisión o terminación.
La Entidad siempre se manifestará sobre las inquietudes relacionadas con el Proceso de selección por los canales definidos en los documentos del Proceso.
No contratar ni ofrecer dádivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio económico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a información privilegiada, relacionada con el Proceso de selección.
Dar conocimiento a la entidad, a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a las autoridades competentes en caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante el Proceso de Contratación o con cargo al Contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.
Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cualquier solicitud, ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa, recompensa, gratificación o atención social, efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o contratistas, a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del Proceso de selección, de manera previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intención de inducir o direccionar alguna decisión relacionada con la adjudicación.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




[bookmark: _Toc96427857][bookmark: _Toc152239897]FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA


Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
Calle 7 No.9-59, Urbanización Daniel Jordán 
MUNICIPIO LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER


REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación] 
Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS – NORTE DE SANTANDER”

Estimados señores:
[Nombre del representante legal del proponente] en mi calidad de representante legal de [Nombre del proponente] o [Nombre del proponente- persona natural] en adelante el “proponente”, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:
Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para suscribir el contrato si resulto adjudicatario del proceso de contratación de la referencia.
En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del proceso de contratación en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los documentos del proceso.
Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas, y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1.
Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el proceso de contratación.
Tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del proyecto, por lo que asumo la responsabilidad de su revisión con la presentación de esta oferta.
Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el pliego de condiciones.
La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el  Código  Penal  y  demás  normas concordantes.
Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley.
Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.
En caso de llegar a conocer que los integrantes del proponente plural, los socios de la persona jurídica que representó o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa procesal en que se encuentre el proceso de contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).
Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo estamos incursos en la situación descrita en el numeral 1del artículo 38 de la ley 1116 de 2006.
Conozco el Anexo denominado “pacto de transparencia” relacionado en el pliego de condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.
Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.
Al momento de la presentación de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos incursos en alguna de las causales de rechazo señaladas en el Documento Base.
Si se me adjudica el contrato me comprometo a constituir las garantías requeridas y a suscribir estas y aquel dentro de los términos señalados para ello.
La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los documentos del proceso aplicables al proponente y documentos de soporte presentados.
La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta y suscripción del contrato, en tanto además conozco el lugar donde se ejecutará el contrato, y en consecuencia, no presentaré reclamos con ocasión de pago de tales gastos.
Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de contratación, consultando el Sistema Electrónico Para la Contratación Pública; y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la entidad para que lo haga al correo electrónico indicado al final de este documento.
Declaro que: [Marque con una X la característica aplica al proponente]
	El proponente es:
	Persona natural 	
Persona jurídica nacional  	
Persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia 	 
Sucursal de sociedad extranjera  	
Unión temporal  	 
Consorcio  	
Otro 	

	Grupo empresarial:
	El proponente o alguno de los miembros del proponente plural pertenece a un grupo empresarial: 
sí_____
no ____
Nombre del grupo empresarial:  
En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de:
Matriz				 Subordinada		 Subsidiaria		 Filial  	 Otro (indicar cuál)  	

	




Composición de la persona jurídica:
	El proponente cotiza en bolsa: 
Si ___
No___     
Composición accionaria del proponente o de las personas jurídicas que integran el proponente plural (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas):
[Este cuadro se debe diligenciar por cada una de las sociedades que conforman el proponente.]

	
	
	Porcentaje participación
	NIT, Cédula o Documento de Identificación
	Nombre o Razón social del Accionista
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



La oferta contiene información reservada en los siguientes folios [Incluir los folios o el número de folios donde se encuentra la información reservada] de acuerdo con la Ley [Incluir la norma que le otorga el carácter de reservado]
Autorizo que la entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el proceso de contratación, bajo el entendido que la entidad debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.
Recibiré notificaciones del contrato en:
	Persona de contacto
	[Nombre] 

	Dirección y ciudad
	[Dirección de la compañía]

	Teléfono
	[Teléfono de la compañía]
	Celular
	[Teléfono de la compañía]

	Correo electrónico
	[Dirección de correo electrónico de la compañía]



Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el “Formulario 1 - Presupuesto oficial” en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

Nombre del proponente	 	                                                     
Nombre del representante legal  		
C. C. No.	 	de  	
Matrícula profesional No.		[anexar copia] 
Dirección de correo	 	
Correo electrónico  		 
Telefax	 	 
Ciudad	 	
_______________________________________
(Firma del proponente o de su representante legal)

[NOTA: Para diligenciar cuando el proponente o su representante legal no sea un Ingeniero]
“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es ingeniero matriculado, yo   		 [nombres y apellidos] ingeniero con matrícula profesional No.	y C. C. No. 	de	, avalo la presente propuesta”.
____________________________________
(Nombre y firma de quien avala la propuesta)

[bookmark: _bookmark95][bookmark: _Toc96427858][bookmark: _Toc152239898]Formato 2 – Conformación de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT)

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
Calle 7 No.9-59, Urbanización Daniel Jordán 
MUNICIPIO LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER


REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación] 
Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS – NORTE DE SANTANDER”

Estimados señores:
Los suscritos, [nombre del representante legal del integrante 1] y [nombre del representante legal del integrante 2] debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de [nombre o razón social del integrante 1] y [nombre o razón social del integrante 2], respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:
El consorcio está integrado por los siguientes miembros:
	Nombre del integrante
	Compromiso (%) (2)

	[Indicar	los	nombres	de	los integrantes del consorcio]
	[Indicar	el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes]

	
	


(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

El Consorcio se denomina CONSORCIO 		. El objeto del consorcio es	.
La duración del consorcio es	.
La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
El representante del consorcio es [indicar el nombre], identificado con C.	C. No. ____ de __________,quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
El representante suplente del consorcio es	[indicar el nombre], identificado	con C.C. No. 	  de ___, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. [Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente del consorcio.] El Señor[a]	[indicar el nombre del representante legal del consorcio] acepta su nombramiento  como  representante  legal  del  CONSORCIO  [Nombre  del Consorcio]
En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: [Nombre del integrante o nombre de todos los integrantes].
El Domicilio del consorcio es:
Dirección de correo          		                                                           
Dirección electrónica        		 
Teléfono       	
Telefax	 
Ciudad         	

En constancia, se firma en	, a los	días del mes de	diciembre de 2023.
[Nombre del proponente o representante legal	[Nombre	del	proponente	o representante legal
de cada uno de los integrantes]	de cada uno de los integrantes]

[Nombre y firma del representante		[Nombre y firma del representante del consorcio]	suplente del consorcio]

[bookmark: _Toc96427859][bookmark: _Toc152239899]FORMATO 2B — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
Calle 7 No.9-59, Urbanización Daniel Jordán 
MUNICIPIO LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER


REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación] 
Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS – NORTE DE SANTANDER”

Estimados señores:
Los suscritos, [nombre del representante legal del integrante 1] y [nombre del representante legal del integrante 2] debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de [nombre o razón social del integrante 1] y [nombre o razón social del integrante 2], respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en unión temporal para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:
La unión temporal está integrada por los siguientes miembros, los cuales ejecutaran las actividades que se describen a continuación:
	Actividades y términos en la ejecución del Contrato (1)
	Compromiso (%) (2)
	Nombre del integrante a cargo de la actividad

	[El integrante debe describir pormenorizadamente las actividades que ejecutará en desarrollo del contrato.]
	[Indicar el porcentaje de cada actividad que se compromete a ejecutar]
[En el evento que la actividad sea realizada por dos (2) o más miembros se indicará el porcentaje de compromiso en relación con cada miembro]
	

	
	
	


(1)	La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a ejecutar en el proyecto.
(2)	El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.
La unión temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL		. 
El objeto de la unión temporal es	.
La duración de la unión temporal es de	.
La responsabilidad de los integrantes de la unión temporal es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación de ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.
El representante de la unión temporal es	[indicar el nombre],
identificado con la cédula de ciudadanía No.	, de	, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
El representante suplente de la unión temporal es			[indicar el nombre], identificado con C. C. No.	de	, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. [Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente de la unión temporal.]
El Señor [a]	[indicar el nombre del representante legal de la unión temporal] acepta su nombramiento como representante legal de la UNIÓN TEMPORAL [Nombre de la unión temporal]

El domicilio de la unión temporal es:
Dirección de correo          		                                                           
Dirección electrónica        		 
Teléfono       	
Telefax	 
Ciudad         	

En constancia, se firma en	, a los   días del mes de Diciembre de 2023


[Nombre del proponente o representante legal	[Nombre	del	proponente	o representante legal de cada uno de los integrantes]	de cada uno de los integrantes]

[Nombre y firma del representante de la		[Nombre y firma del representante la unión temporal]	suplente de la unión temporal]

[bookmark: _bookmark96][bookmark: _Toc96427860][bookmark: _Toc152239900]FORMATO 3 – EXPERIENCIA

	No.  DE ORDEN
	NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO EN EL RUP 
[PARA PERSONAS NATURAL ES O
JURÍDICAS NACIONALES Y  EXTRANJERAS DOMICILIADAS CON SUCURSAL EN  COLOMBIA]
	EXPERIENCIA REQUERIDA
[QUE CUMPLE CON ESTE CONTRATO]
	ENTIDAD CONTRATANTE
	CONTRATO
RESOLUCIÓN
	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
	FORMAS DE EJECUCIÓN
	INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA
	FECHA DE INICIACIÓN 

[DÍA-MES- AÑO]
	FECHA DE TERMINACIÓN [DÍA- MES- AÑO]
	VALOR TOTAL  DEL CONTRATO EN SMMLV
	VALOR TOTAL DEL CONTRA TO EN    SMMLV AFECTADO POR       EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

	
	
	
	
	#
	OBJETO
	
	I,C, UT, OTR A
	%
	
	
	
	VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP
[PARA PERSONAS NATURAL ES O
JURÍDICAS NACIONALES  Y EXTRANJERAS DOMICILIADAS CON SUCURSAL EN   COLOMBIA]
	VALOR      TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV
[DE CONFORMIDAD CON EL   PROCESO DE  CONVERSION DE   MONEDA ESTABLECIDO EN LOS  PLIEGO DE CONDICIONES [PARA PERSONAS NATURAL ES O
JURÍDICAS SIN DOMICILIO     O
SUCURSAL EN COLOMBIA]
	

	




1
	
	[SEÑAL AR SI EL CONTRATO APORTA DO QUE ACREDITA	LA
“EXPERIENCIA GENERAL”	O “EXPERIENCIA ESPECIFICA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.
NOTA No. 1: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO Y/O OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), CONSORCIO (C), UNIÓN  TEMPORAL  (UT)  O  BAJO  CUALQUIER  OTRA  MODALIDAD  DE  ASOCIACIÓN  Y  EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.
NOTA No. 2: EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL U OTRA  MODALIDAD  DE  ASOCIACIÓN  CONSIDERAR  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  PLIEGO  DE CONDICIONES.
NOTA No. 3:  LOS VALORES CONSIGNADOS DEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.
NOTA No. 4: PARA PROPONENTES PLURALES SE DEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA.
NOTA No. 5: EL VALOR TOTAL SE CALCULA DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
NOTA No. 6: PARA LOS CONTRATOS FACTURADOS EN MONEDA DIFERENTE AL PESO COLOMBIANO, DEBE PRESENTARSE UN CUADRO DE CONVERSION DE VALORES DE MONEDA EXTRANJERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN DE MONEDA DEL PLIEGO DE CONDICIONES.
NOTA No. 7: LOS PROPONENTES SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA DEBEN INCLUIR LOS CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA CADA UNO DE LOS CONTRATOS APORTADOS.

CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - Experiencia
Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme a lo siguiente:
Número de orden: Se refiere al número de contratos aportados para acreditar la experiencia 
Número  consecutivo  del  reporte  del  contrato  ejecutado  en  el  RUP:  Esta  casilla  se diligenciará únicamente por los proponentes que se encuentran obligados a tener RUP, ahora sí está obligado se deberá señalar el número consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en el RUP.
Experiencia requerida: En relación con este acápite se podrá diligenciar de las siguientes formas: i) Se deberá identificar si el contrato aportado acredita la experiencia general o experiencia específica, o ii) Relacionar la actividad del contrato con la experiencia general o específica del contrato.
Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el contrato.
Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la resolución de la adjudicación del contrato y, además la descripción del objeto contractual.
Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios: Se deberá diligenciar el código que coincide con los códigos requeridos por la entidad en el numeral “CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”
Formas de ejecución: El proponente deberá indicar si el contrato se ejecutó de las siguientes formas: i) Forma individual (i); ii) Consorcio (c); iii) Unión Temporal (UT); iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (Otra). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato.
Integrante de la estructura plural que se está presentando: Identificar del contrato que se aporta cuál es el integrante de la estructura plural que se está presentado.
Valor total reportado en el RUP: Incluir el valor total del contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la “Nota No. 3” los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos.
Valor total del contrato en SMMLV: Esta casilla la deberán diligenciar los proponentes que no tienen RUP e incluirán el valor total del contrato en SMMLV. Además, se deberá diligenciar este formato en pesos colombianos.
De acuerdo Documento Base, la no presentación de este Formato o su indebido diligenciamiento no será un motivo para rechazar al proponente. Si el Proponente no aporta el “Formato 3 - Experiencia” la Entidad tendrá en cuenta para la evaluación los seis (6) contratos aportados por mayor valor.
El “Formato 3 - Experiencia” consolida la experiencia que se está aportando, pero no acredita la experiencia del proponente. Si el proponente aporta el RUP con la información de su experiencia relacionada, o aporta los contratos de experiencia que tiene a su nombre, se deberá acreditar la experiencia, a pesar de no aportar o diligenciar indebidamente el “Formato 3- Experiencia”.
NOTA: Toda la información suministrada por el proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos pliegos de condiciones.
[bookmark: _bookmark97][bookmark: _Toc96427861][bookmark: _Toc152239901]FORMATO 4 – CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

(CAPACIDAD FINANCIERA Y	ORGANIZACIONAL PARA PERSONAS EXTRANJERAS SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA)

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
Calle 7 No.9-59, Urbanización Daniel Jordán 
MUNICIPIO LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER


REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación] 
Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS – NORTE DE SANTANDER”
Proponente:
[La información financiera se debe presentar en pesos, utilice punto para miles y coma para decimales. Las fechas de corte serán las indicadas en el pliego de condiciones. Las sucursales de sociedad extranjera deben presentar para registro la información contable y financiera de su casa matriz]
La tasa representativa del mercado utilizada para la conversión de los Estados Financieros certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia es la siguiente: [Incluir TRM del día de expedición de los Estados Financieros]
Balance general y estado de resultados
	Cuenta
	Proponente singular
	Proponente plural

	
	Proponente (Valor	en pesos
colombianos)
	Integrante N°1 (Valor en pesos
colombianos)
	Integrante N°2 (Valor en pesos
colombianos
	Integrante N°3 (Valor en pesos
colombianos)

	Activo corriente
	
	
	
	

	Activo total
	
	
	
	

	Pasivo corriente
	
	
	
	

	Pasivo total
	
	
	
	

	Utilidad Operacional
	
	
	
	

	Cuenta
	Proponente singular
	Proponente plural

	
	Proponente (Valor	en pesos colombianos)
	Integrante N°1 (Valor en pesos colombianos)
	Integrante N°2 (Valor en pesos
colombianos
	Integrante N°3 (Valor en pesos colombianos)

	Gastos	de intereses
	
	
	
	

	Fecha de corte de los estados financieros
	
	
	
	


[Si el proponente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla anterior]
Capacidad financiera
Indique las siguientes cifras con máximo 2 decimales:
	Porcentaje	de participación
	Proponente Singular
	Proponente Plural

	Indicador
	Índice	del Oferente
	Índice	del integrante N°1
	Índice	del integrante N°2
	Índice	del integrante N°3

	Índice de liquidez
	
	
	
	

	Índice de endeudamiento
	
	
	
	

	Razón	de cobertura de intereses
	
	
	
	


[Si el proponente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla anterior]
Capacidad organizacional
Indique las siguientes cifras con máximo 2 decimales:
	Porcentaje de participación
	Proponente Singular
	Proponente Plural

	Indicador
	Índice	del Oferente
	Índice	del participante N°1
	Índice	del participante N°2
	Índice	del participante N°3

	Rentabilidad sobre activos
	
	
	
	

	Rentabilidad sobre el patrimonio
	
	
	
	



[Si el oferente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla anterior]
Para acreditar la anterior información, adjunto [lista de documentos que prueban la capacidad financiera y organizacional], emitidos en [incluir el país de emisión]
Declaramos bajo la gravedad de juramento que la información consignada es cierta, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos.


		 
Firma de persona natural o representante legal de persona jurídica       Firma revisor fiscal o contador
Nombre: [nombre]						Nombre: [nombre]
Documento de Identidad: [número de documento de identidad]             Documento de Identidad: [número de documento de identidad] 
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ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)
[Este formato debe ser diligenciado por las personas jurídicas nacionales y las extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia]. [Cuando la  persona  jurídica  no  esté  exonerada  en  el  pago  al  sistema  de  aportes parafiscales, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo	 correspondiente:]
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación] en mi condición de representante legal de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
[Incluir el nombre del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], y con tarjeta profesional No. [Incluir número de tarjeta profesional] de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de	, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales,  pensiones  y  aportes  a  las  Cajas  de  Compensación  Familiar,  al  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
[En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución como se indica a continuación:]
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación] en mi condición de representante legal de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al  Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía a partir de [fecha de constitución]. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
[Incluir el nombre del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], y con tarjeta profesional No. [Incluir número de tarjeta profesional] de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de	, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales,  pensiones  y  aportes  a  las  Cajas  de  Compensación  Familiar,  al  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía a partir de [fecha de constitución]. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
[En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se deberá precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de esta obligación, caso en el cual deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del procedimiento de contratación] [Cuando la persona jurídica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el artículo 114-1 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 65 de la Ley 1918 de 2016, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente]:
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones  al  Régimen  Contributivo  de  Salud,  las  sociedades  y  personas  jurídicas  y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
[Cuando la persona jurídica no haya tenido personal a cargo dentro de los seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta deberá manifestarlo de la siguiente manera:]
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como Representante Legal o revisor fiscal] de [Incluir la Razón social de la persona jurídica]  identificada con NIT  [Incluir el  NIT], bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.
En constancia, se firma en	, a los	días del mes de 2023.
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda]
Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

[bookmark: _Toc96427864][bookmark: _Toc152239903]
FORMATO 5A -PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES-PERSONAS NATURALES

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003 (PERSONAS NATURALES)

El proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El proponente podrá acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatoria su presentación. Los certificados de afiliación se presentan con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud.
Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.
	









[bookmark: _Toc152239904]FORMATO 6 A– ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
(PERSONA JURÍDICA)

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
Calle 7 No.9-59, Urbanización Daniel Jordán 
MUNICIPIO LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación] 
Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS – NORTE DE SANTANDER”

Estimados señores:
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica y del revisor fiscal, cuando este último exista de acuerdo con los requerimientos de ley o el contador], identificados con [Indicar los números de identificación], en nuestra condición de representante legal [y revisor fiscal, en caso de estar obligado según los requerimientos de ley, o el contador] de [Mencionar la razón social de la persona jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente, acreditamos la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015.
[El Proponente escogerá una de las siguientes dos (2) opciones para acreditar la condición de emprendimiento y empresa de mujer:] 
[Opción 1. Incorporar si la participación accionaria de la persona jurídica en su mayoría son mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante el último año.]
Manifestamos bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En el siguiente cuadro señalamos la identificación de las mujeres en la persona jurídica y la distribución de los derechos en la sociedad durante el último año:
	Nombre completo y número de identificación de la(s) mujeres(s) que tienen o tuvieron participación durante el último año en la persona jurídica
	Número de acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica, o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro

	
	


De igual forma, manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica han pertenecido a mujeres, y dicha participación mayoritaria se ha mantenido a partir de: [Indicar la fecha (día/mes/año) desde que se cumpla con dicha condición.]

[Opción 2. Incorporar si por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente durante al menos el último año.]
En el siguiente cuadro señalamos de forma detallada la denominación de los cargos directivos que existen dentro de la persona jurídica, la identificación de las personas que ocuparon o ejercen los cargos del nivel directivo del Proponente, y el tiempo de vinculación:

	Denominación del cargo directivo dentro de la empresa
	Nombre completo y número de identificación de la(s) persona(s) que ocuparon / ejercen el cargo durante el último año en la persona jurídica 
	
Tiempo de vinculación de la (s) persona(s) que ejerció / ejerce el cargo del nivel directivo

	[Indique la denominación del cargo directivo, a modo de ejemplo: Gerente general, director ejecutivo]
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció / ejerce el cargo en el nivel directivo]

	
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció / ejerce el cargo en el nivel directivo]

	
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció / ejerce el cargo en el nivel directivo]

	
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció / ejerce el cargo en el nivel directivo]

	
[Indique la denominación del cargo directivo, a modo de ejemplo: Gerente / Director de ventas]


	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció / ejerce el cargo en el nivel directivo

	
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció / ejerce el cargo en el nivel directivo

	
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció / ejerce el cargo en el nivel directivo

	
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció / ejerce el cargo en el nivel directivo

	
[Indique la denominación del cargo directivo, a modo de ejemplo: Director de desarrollo tecnológico]


	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció / ejerce el cargo en el nivel directivo.

	
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció / ejerce el cargo en el nivel directivo



Conforme a lo anterior, manifestamos bajo la gravedad del juramento que por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica han sido ejercidos por mujeres, vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha del cierre del Proceso de Contratación en el mismo cargo u otro del mismo nivel. 
Para los efectos de esta certificación son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, son cargos del rango directivo los que dentro de la organización de la empresa implican mando a los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador. 

Como soporte de esta declaración se anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad, (ii) los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones y (iii) el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año en el que se demuestran los pagos realizados por el empleador, en relación con cada una de las personas que conforman el nivel directivo del Proponente. 
 
[Si el Proponente cumple ambas condiciones escogerá alguna de las dos (2) opciones descritas, para acreditar la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015]

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__
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[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica]




[Nombre y firma del contador o revisor fiscal, si está obligado a tenerlo] 


[bookmark: _Toc152239905][bookmark: _Hlk65589619]FORMATO 6 B – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA NATURAL)

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
Calle 7 No.9-59, Urbanización Daniel Jordán 
MUNICIPIO LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER


REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación] 
Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS – NORTE DE SANTANDER”


Estimados señores:

[Incluir el nombre de la persona natural] identificada con [Incluir el número de identificación], en mi condición de mujer, en adelante el Proponente, certifico la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual manifiesto bajo la gravedad del juramento que he ejercido actividades comerciales a través del establecimiento de comercio [Indicar el nombre del establecimiento de comercio], [identificado con el  NIT __________], durante al menos el último año anterior contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.  
Para acreditar la anterior circunstancia aporto [copia de la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, según corresponda], así como la copia del registro mercantil.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__.



[Nombre y firma de la persona natural]


[bookmark: _Toc152239906]FORMATO 6 C – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
[bookmark: _Toc152239907](ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS)

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
Calle 7 No.9-59, Urbanización Daniel Jordán 
MUNICIPIO LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER


REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación] 
Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS – NORTE DE SANTANDER”

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la asociación o cooperativa] identificado con [Indicar el número de identificación], en mi condición de representante legal de [Mencionar la razón social de la asociación o cooperativa] identificado con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente certifico  la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual manifiesto bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de los asociados son mujeres y que la participación de estas en la [indicar si es en la asociación o cooperativa], ha permanecido durante al menos el último año anterior contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__




[Nombre y firma del representante legal de la asociación o cooperativa]



[bookmark: _bookmark100][bookmark: _Toc96427865][bookmark: _Toc152239908]FORMATO 7 – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD
(Criterio de asignación de puntaje)

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
Calle 7 No.9-59, Urbanización Daniel Jordán 
MUNICIPIO LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER


REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación] 
Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS – NORTE DE SANTANDER”

Estimados señores:
[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT] certifico que el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratación es el que se relaciona a continuación:
	Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal
	Número de personas con discapacidad en la planta de personal

	
	


[El proponente para acreditar el número de personas con discapacidad en su planta de personal, deberá aportar el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación.]

En constancia, se firma en	, a los	días del mes de 2023.

[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda]

[bookmark: _bookmark101][bookmark: _Toc96427866][bookmark: _Toc152239909]FORMATO 8 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL.

[bookmark: _Hlk125038408]Señores
[bookmark: _Hlk151978944]EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
Calle 7 No.9-59, Urbanización Daniel Jordán 
MUNICIPIO LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER


REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación] 
[bookmark: _Hlk151978977]Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS – NORTE DE SANTANDER”

Estimados señores:
"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de "[Nombre del Proponente]" o [Nombre del Proponente- persona natural] en adelante el “proponente”, presento ofrecimiento para contratar dentro de la estructura del proyecto personal nacional calificado.
Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en caso de resultar adjudicatario, incorporaré a la ejecución del contrato más del 90% del personal calificado de origen colombiano.
Por personal nacional calificado se entiende aquel colombiano que requiere de un título universitario otorgado por una institución de educación superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesión.
El cumplimiento de esta obligación será acreditado durante la ejecución del contrato mediante la presentación de la cédula de ciudadanía y el título universitario de las personas  con  las  cuales  se  cumple  del  porcentaje  de  personal  nacional  calificado ofertado. Adicionalmente, el contratista, a partir de la ejecución del contrato, deberá presentar mensualmente una declaración expedida por su representante en la que conste que se mantiene el porcentaje de personal nacional calificado y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por cualquier otra modalidad de ese personal.
Atentamente,
                                               
Nombre del representante legal  		
C. C. No.	 	de  	
Dirección de correo	 			                                                          Correo electrónico  			                                                  Ciudad	 		
[Firma del proponente o de su representante legal]

[bookmark: _bookmark102][bookmark: _Toc96427867][bookmark: _Toc152239910]FORMATO 9 – FACTORES DE DESEMPATE

[bookmark: _Toc96427868]FORMATO 10A – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD
[Tratándose de proponentes plurales, este formato lo presentará el integrante o los integrantes que tengan una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unión temporal y aporten mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante]

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
Calle 7 No.9-59, Urbanización Daniel Jordán 
MUNICIPIO LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER


REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación] 
Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS – NORTE DE SANTANDER”

Estimados señores:
[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la persona jurídica] [identificada con el NIT	], certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados [con una anterioridad no inferior a un año o desde la constitución de la sociedad (para sociedades con menos de un año de constitución)], para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.
De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en	 a los   días del mes de    de 20 .	

[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda]

[bookmark: _bookmark103][bookmark: _Toc96427870][bookmark: _Toc152239911]FORMATO 10 – ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS


	DESCRIPCIÓN DEL ITEM 
	 
	 Unidad:  

	
	 
	 ITEM:   

	DESCRIPCION
	UND
	CANT.
	DESP.%
	PRECIO UNIT
	VALOR TOTAL

	 
	
	
	
	
	 

	MATERIALES
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 SUBTOTAL MATERIALES 
	                     -   

	 
	
	
	
	
	 

	MANO DE OBRA
	
	
	
	

	Jornal
	Prestac.
	Jornal Ttl
	Rendim/Día
	Valor-Unit.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 SUBTOTAL MANO DE OBRA 
	                     -   

	 
	
	
	
	
	 

	EQUIPO
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 SUBTOTAL EQUIPO 
	                     -   

	 
	
	
	
	
	 

	TRANSPORTE 
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 SUBTOTAL TRANSPORTE 
	                     -   

	 
	
	
	
	
	 

	 
	 
	
	COSTO DIRECTO
	                     -   



[bookmark: _Toc96427875][bookmark: _Toc152239913]FORMULARIO 1– FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL
	
	
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANT.
	VR. UNIT
	VR.TOTAL

	
	
	
	
	
	

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	
	

	1,1
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
	M2
	10908,55
	
	

	1,2
	CERRAMIENTO EN PROPIVIDA
	ML
	410,41
	
	

	1,3
	CAMPAMENTO EN BLOQUE #5
	UND
	1,00
	
	

	1,4
	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL 5 SALIDAS
	UND
	1,00
	
	

	1,5
	RED DE AGUA PROVISIONL L=50M 5 SALIDAS
	UND
	1,00
	
	

	1,6
	DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS 0.15M
	M2
	2772
	
	

	1,7
	DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN (ZAPATAS, VIGAS Y COLUMNAS)
	M3
	144
	
	

	1,8
	DESMONTE DE CIELORASO EXISTENTE
	M2
	2315,00
	
	

	1,9
	DESMONTE DE CARPINTERIAS
	M2
	221,00
	
	

	1,10
	DESMONTE DE LUMINARIAS
	UND
	352,00
	
	

	1,11
	DESMONTE DE CUBIERTA 
	M2
	2260,20
	
	

	1,12
	DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADOS
	UND
	49,00
	
	

	1,13
	DEMOLICIÓN DE PISOS
	M2
	3619
	
	

	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	2
	EXCAVACIONES
	 
	 
	 
	130.682.969 

	2,1
	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR
	M3
	1373,86
	
	

	2,2
	EXCAVACIÓN A MAQUINA SIN RETIRO
	M3
	1597,98
	
	

	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	3
	RELLENO COMPACTADO
	 
	 
 
	

	3,1
	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR BG-1 1/2" VIBROCOMPACTADO MANUAL
	M3
	1027,86
	
	

	3,2
	RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN VIBROCOMPACTADO MANUAL
	M3
	827,75
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	4
	ESTRUCTURAS EN CONCRETO
	 
	 
 
	

	4,1
	CONCRETO DE SANEAMIENTO E= 0,05
	M3
	47,11
	
	

	4,2
	ZAPATA CONCRETO 4000 PSI 28 MPA
	M3
	165,27
	
	

	4,3
	VIGA AMARRE DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 28 MPA
	M3
	138,79
	
	

	4,4
	CONCRETO CICLÓPEO
	M3
	41,84
	
	

	4,5
	COLUMNA EN CONCRETO 4000 PSI
	M3
	205,97
	
	

	4,6
	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI
	M3
	46,83
	
	

	4,7
	ESCALERA EN CONCRETO DE 4000 PSI
	M3
	18,23
	
	

	4,8
	VIGA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 4000 PSI
	M3
	395,61
	
	

	4,9
	PLACA EN METALDECK 2" CAL.22 H=0.12M
	M2
	2663,03
	
	

	4,1
	PLACA CONTRAPISO E=0.10M
	M2
	2262,08
	
	

	4,11
	PLACA MACIZA H=0.10M 21.0 MPA
	M2
	218,8
	
	

	4,12
	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 15*20 CM
	ML
	640,7
	
	

	4,13
	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO EN MUROS DIVISORIOS 10X12
	ML
	3371,45
	
	

	4,14
	VIGA DE CONFINAMIENTO 3000PSI 15X20CM
	ML
	709,7
	
	

	4,15
	MOLDURAS DE FACHADA EN SUPERBOARD
	ML
	481
	
	

	4,16
	TANQUILLA EN CONCRETO DE 3000PSI
	ML
	15,8
	
	

	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	5
	ACERO DE REFUERZO
	 
	 
	 
	

	5,1
	ACERO DE REFUERZO
	KG
	204384
	
	

	5,2
	MALLA ELECTROSOLDADA 5MM DE 15*15 CM
	M2
	3278,81
	
	

	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	6
	MAMPOSTERIA
	 
	 
	 
	

	6,1
	MUROS EN BLOQUE NO. 5 ROSADO B=0.10 MTS
	M2
	7593,4
	
	

	6,2
	DILATACIÓN MAMPOSTERIA BLOQUE No. 5
	ML
	3884,15
	
	

	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	7
	ANTEPISOS Y PISOS
	 
	 
	 
	

	7,1
	ALISTADO PISO 4 CM
	M2
	1596,92
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	8
	TANQUE SUBTERRANEO
	 
	 
	 
	

	8,1
	TANQUE DE AGUA SUBTERRÁNEO EN CONCRETO 4000 PSI
	M3
	100,65
	
	

	8,2
	JUNTA EN CINTA PVC 0-22 SIKA
	ML
	60,2
	
	

	8,3
	MORTERO IMPERMEABILIZADO DE NIVELACIÓN PISO TANQUE
	M2
	51,6
	
	

	8,4
	MEDIACAÑA MORTERO IMPERMEABILIZADO TANQUE
	ML
	69,2
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	9
	PAÑETES
	 
	 
	 
	

	9,1
	PAÑETE LISO MUROS 1:4
	M2
	14979,78
	
	

	9,2
	PAÑETE IMPERMEABILIZADO
	M2
	203,56
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	10
	PISOS Y ENCHAPES
	 
	 
	 
	

	10,1
	PISO BALDOSA DE GRANITO
	M2
	3398,99
	
	

	10,2
	GRANITO FUNDIDO PARA ESCALERAS
	PASO
	87
	
	

	10,3
	GRANITO FUNDIDO DESCANSO ESCALERAS
	M2
	19,24
	
	

	10,4
	GUARDAESCOBA GRANITO PULIDO
	ML
	2424,03
	
	

	10,5
	ENCHAPE CERAMICA COMERCIAL
	M2
	1725,89
	
	

	10,6
	PISO CERÁMICA COMERCIAL
	M2
	375,36
	
	

	10,7
	PISO EN TABLÓN DE GRES
	M2
	580,87
	
	

	10,8
	GUARDAESCOBA EN TABLÓN DE GRES
	ML
	221,56
	
	

	10,9
	PISO EN GRANITO FUNDIDO 
	M2
	42,84
	
	

	10,1
	GUARDAESCOBA EN GRANITO FUNDIDO 
	ML 
	33,2
	
	

	10,11
	ENCHAPES MESONES EN GRANITO NATURAL INCLUYE SALPICADERO
	ML
	135,76
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	11
	CARPINTERIA EN ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO
	

	11,1
	VENTANA CORREDERA EN ALUMINIO NATURAL, VIDRIO 5 MM
	M2
	233,86
	
	

	11,2
	VENTANERIA EN VIDRIO TEMPLADO DE 5 MM
	M2
	143,32
	
	

	11,3
	VENTANA EN PLOMO PARA SALA RAYOS X
	M2
	0,36
	
	

	11,4
	PUERTA EN ALUMINIO INCLUYE CERRADURA Y MARCO
	M2
	376,34
	
	

	11,5
	SUM E INST CERRADURA MARCA YALE
	UND
	12
	
	

	11,6
	PUERTA EN ALUMINIO DE VAIVEN CON VISOR Y GUARDACAMILLA INCLUYE BISAGRA CON MARCO METALICO
	M2
	75,06
	
	

	11,7
	ALFAGIA EN ALUMINIO
	ML
	287,33
	
	

	11,8
	PASAMANOS EN ACERO INOX. ESCALERA
	ML
	63,75
	
	

	11,9
	BISAGRA HIDRÁULICA PARA PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO
	UND
	49
	
	

	11,1
	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM
	M2
	110,45
	
	

	11,11
	DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE BAÑOS
	M2
	61,47
	
	

	11,12
	GUARDACAMILLA PARA MUROS
	ML
	262,1
	
	

	11,13
	TOPE DE GUARDACAMILLA
	UND
	201
	
	

	11,14
	ESQUINERO GUARDACAMILLA
	UND
	9
	
	

	11,15
	PUERTA CORREDERA EN ALUMINIO
	M2
	83,72
	
	

	11,16
	CORTINA HOSPITALARIA
	M2
	165,03
	
	

	11,17
	DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO 10MM
	M2
	185,16
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	12
	CARPINTERIA METALICA
	 
	 
	 
	763.353.322 

	12,1
	TAPA TANQUE EN ANGULO  DE 2"*2"*1/4" Y PLATINA DE 2"*1"
	UND
	3
	
	

	12,2
	PUERTA METÁLICA EN LAMINA C.18 TIPO PERSIANA
	M2
	27,14
	
	

	12,3
	VENTANA METALICA TIPO PERSIANA
	M2
	13,36
	
	

	12,4
	PORTON
	M2
	89,5
	
	

	12,5
	CERRAMIENTO EN TUBO REDONDO 3" E=2MM ALTURA 2.50M
	ML
	232,5
	
	

	12,6
	REJILLA PARA TANQUILLA
	ML
	15,8
	
	

	12,7
	PUERTA METÁLICA EN LAMINA C.18
	M2
	12,76
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	13
	CARPINTERIA EN MADERA
	 
	 
	 
	

	13,1
	PUERTA EN PLOMO PARA RAYOS X
	M2
	8
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	14
	ESTUCO Y PINTURAS
	 
	 
	 
	

	14,1
	PINTURA ANTIBACTERIAL
	M2
	8027,86
	
	

	14,2
	PINTURA ANTIBACTERIAL EN DRYWALL
	M2
	4534,83
	
	

	14,3
	PINTURA KORAZA EXTERIORES
	M2
	5003,14
	
	

	14,4
	PASTA
	M2
	5003,14
	
	

	14,5
	ESTUCO
	M2
	8027,86
	
	

	14,6
	GOTEROS BAJO PLACA FACHADA Y PASTA
	ML
	235,97
	
	

	14,7
	PINTURA VINILO VINILTEX GRIS BASALTO
	M2
	24,65
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	15
	RED DE OXIGENO
	 
	 
	 
	

	15,1
	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS, E IDENTIFICACION DE CONTENIDO
	ML
	676
	
	

	15,2
	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS, E IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS
	ML
	232
	
	

	15,3
	TOMAS MODELO ACOPLE RÁPIDO MARCA JGE PARA OXIGENO
	UND
	36
	
	

	15,4
	VÁLVULAS DE 1/2" DE BOLA CON ACOPLES
	UND
	23
	
	

	15,5
	VÁLVULAS DE 3/4" DE BOLA CON ACOPLES
	UND
	3
	
	

	15,6
	MANIFOLD PARA TERMOS DE OXIGENO MEDICINAL DE 2X2. CON 2 REGULADORES DE ALTA PRESIÓN, CON VÁLVULAS INDIVIDUALES PARA CADA CILINDRO Y BANCO, CON MANGUERAS DE PRESIÓN CON CORAZA DE ACERO Y GUAYA DE SEGURIDAD
	UND
	1
	
	

	15,7
	MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGENO MEDICINAL DE 2X4. CON 2 REGULADORES DE ALTA PRESIÓN, CON VÁLVULAS INDIVIDUALES PARA CADA CILINDRO Y BANCO, CON MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN CON CORAZA DE ACERO Y GUAYA DE SEGURIDAD, SOPORTES PARA CILINDROS CON CADENAS DE SUJECIÓN
	UND
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	16
	RED DE AIRE
	 
	 
	 
	

	16,1
	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS, E IDENTIFICACION DE CONTENIDO
	ML
	267
	
	

	16,2
	TOMAS MODELO ACOPLE RÁPIDO MARCA JGE PARA OXIGENO
	UND
	4
	
	

	16,3
	VÁLVULAS DE 1/2" DE BOLA CON ACOPLES
	UND
	4
	
	

	16,4
	MANIFOLD PARA TERMOS DE OXIGENO MEDICINAL DE 2X2. CON 2 REGULADORES DE ALTA PRESIÓN, CON VÁLVULAS INDIVIDUALES PARA CADA CILINDRO Y BANCO, CON MANGUERAS DE PRESIÓN CON CORAZA DE ACERO Y GUAYA DE SEGURIDAD
	UND
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	17
	RED DE VACIO
	 
	 
	 
	92.656.808 

	17,1
	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS, E IDENTIFICACION DE CONTENIDO
	ML
	294
	
	

	17,2
	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS, E IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS
	ML
	339
	
	

	17,3
	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1" INCLUYE ACCESORIOS, E IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS
	ML
	72
	
	

	17,4
	TOMAS MODELO ACOPLE RÁPIDO MARCA JGE 
	UND
	27
	
	

	17,5
	VÁLVULAS DE 1/2" DE BOLA CON ACOPLES
	UND
	15
	
	

	17,6
	VALVULA DE 1" DE CORTE
	UND
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	18
	RED DE AIRE DE SERVICIO
	 
	 
	 
	

	18,1
	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS, E IDENTIFICACION DE CONTENIDO
	ML
	163
	
	

	18,2
	TOMAS MODELO ACOPLE RÁPIDO MARCA JGE PARA OXIGENO
	UND
	2
	
	

	18,3
	VÁLVULAS DE 1/2" DE BOLA CON ACOPLES
	UND
	4
	
	

	18,4
	CAJA DE EVACUACIÓN DE GASES ANESTESICOS 
	UND
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	19
	EQUIPOS RED DE GASES MEDICINALES
	 
	37.417.679 

	19,1
	REGULADOR VACÍO 0-760MMHG RF VRA79 + AGA ACARE37+ TRAMPA DE SUCCIÓN
	UND
	20
	
	

	19,2
	JUEGO DE MANGUERA, PISTOLA Y CONECTOR PARA TEMAS DE SECADO
	UND
	2
	
	

	19,3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA ELECTRÓNICA MARCA JGE  PARA 3 GASES
	UND
	2
	
	

	19,4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS EN ACERO INOXIDABLE DE 3 CUERPOS 4 TORNILLOS  Y MANÓMETRO PARA 1 GAS CON DIÁMETRO DE 1/2"
	UND
	1
	
	

	19,5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS EN ACERO INOXIDABLE DE 3 CUERPOS 4 TORNILLOS  Y MANÓMETRO PARA 2 GASES CON DIÁMETRO DE 1/2" Y 3/4"
	UND
	6
	
	

	19,6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS EN ACERO INOXIDABLE DE 3 CUERPOS 4 TORNILLOS  Y MANÓMETRO PARA 3 GASES CON DIÁMETRO DE 1/2" -1/2" Y 3/4"
	UND
	3
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	20
	INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSIÓN
	 
	

	20,1
	ESTRUCTURA PARA TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y REUBICACIÓN DE ESTRUCTURA DE PROTECCION
	UND
	1
	
	

	20,2
	TRANSFORMADORES DE MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN DE 3 ELEMENTOS TIPO EXTERIOR. MEDIDOR ELECTRÓNICO INDIRECTO, CAJA DE MEDIDOR TRIFÁSICO MACROMEDIDOR
	UND
	1
	
	

	20,3
	EQUIPO DE MEDIDA POR CUADRILLA DE LÍNEA ENERGIZADA DE CENS Y DESENERGIZACIÓN
	UND
	1
	
	

	20,4
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO IMC DE 3/4" X 6M Y CABLE ENCAUCHETADO 3X10 AWG DESDE TRANSFORMADORES DE MEDIDA A MEDIDOR
	UND
	2
	
	

	20,5
	KIT DE PUESTA A TIERRA EN MEDIA TENSIÓN
	UND
	1
	
	

	20,6
	DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR EXISTENTE
	UND
	1
	
	

	20,7
	PUESTA A TIERRA PISO CONDUCTIVO QUIROFANO
	M2
	42,84
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	21
	INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN Y APANTALLAMIENTO
	

	21,1
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA DE INSPECCIÓN DE BAJA TENSIÓN DE 60X60X90CM CON MARCO Y TAPA
	UND
	10
	
	

	21,2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA GENERAL EN 6( 4 # 500 MCM THHN + 1/0 AWG ) EN 6  DUCTOS DE 4" PVC DEL TRANSFORMADOR AL TABLERO GENERAL
	ML
	10
	
	

	21,3
	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE 1800A. PROTECCIONES MARCA SCHNEIDER ELECTRIC DE ACUERDO AL DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL
	UND
	1
	
	

	21,4
	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE MODULO DE TRANSFERENCIAS DE ACUERDO AL DIAGRAMA UNIFILAR 
	UND
	1
	
	

	21,5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE PLANTA ELÉCTRICA A MODULO DE TRANSFERENCIAS EN 4 (4 N° 500 MCM LSHF FR CU) POR CÁRCAMO
	ML
	15
	
	

	21,6
	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE MODULO DE SISTEMA CRITICO  DE ACUERDO AL DIAGRAMA UNIFILAR
	UND
	1
	
	

	21,7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL A MODULO DE TRANSFERENCIAS Y DE MODULO DE TRANSFERENCIAS A MODULO S. CRITICO EN 2 (4 # 350 MCM LSHFR 90°C + 2 AWG CU LSHFR 90°C) POR CÁRCAMO
	ML
	10
	
	

	21,8
	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE MODULO DE SISTEMA EQUIPOS DE ACUERDO AL DIAGRAMA UNIFILAR
	UND
	1
	
	

	21,9
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL A MODULO DE TRANSFERENCIAS Y DE MODULO DE TRANSFERENCIAS A MODULO S. EQUIPOS EN 2 (4 # 500 MCM LSHFR 90°C + 2 AWG CU LSHFR 90°C) POR CÁRCAMO
	ML
	10
	
	

	21,1
	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE MODULO DE SISTEMA NORMAL Y VITAL DE ACUERDO AL DIAGRAMA UNIFILAR
	UND
	1
	
	

	21,11
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL A MODULO DE TRANSFERENCIAS Y DE MODULO DE TRANSFERENCIAS A MODULO S. VITAL EN 4 # 2 AWG LSHFR Cu + 8 AWG LSHFR Cu POR CÁRCAMO
	ML
	10
	
	

	21,12
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL A MODULO S. NORMAL EN 3 (4 N° 500 MCM + 1/0 AWG LSHF FR CU) POR CÁRCAMO
	ML
	10
	
	

	21,13
	BAJANTE EN DUCTO DE 3/4" PVC X 6M
	UND
	9
	
	

	21,14
	CAJA DE INSPECCIÓN DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA
	UND
	29
	
	

	21,15
	CABLE CU 2/0 AWG DESNUDO 
	ML
	600
	
	

	21,16
	ELÉCTRODO DE COBRE 2.4M X 5/8"
	UND
	29
	
	

	21,17
	CONECTOR EN CRUZ 4-10MM
	UND
	10
	
	

	21,18
	CONECTOR ELECTRODO-ALAMBRÓN
	UND
	93
	
	

	21,19
	SUMINISTRO MONTAJE DE ALAMBRON ALUMINIO DE 8MM
	UND
	750
	
	

	21,2
	SUMINSTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE SNAP PLASTICO, TONILLO Y CHAZO
	UND
	760
	
	

	21,21
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTA CAPTADORA DE 120CMS CON BASE EN CONCRETO 
	UND
	8
	
	

	21,22
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTA CAPTADORA DE 60CM CON BASE EN CONCRETO
	UND
	85
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	22
	ACOMETIDAS
	 
	 
	 
	

	22,1
	ACOMETIDA TRIFÁSICA SUBTERRÁNEA EN 4 CONDUCTORES N° 6 AWG + 1 N° 8 AWG LSHFFR CU EN DUCTO DE 1½" PVC DE TABLERO GENERAL A TABLERO  TE1P1, TE2P1, TE3P1,  TE4P1,TE5P1 TE6P1, TE9P1, TE11P1, TE12P1, TE16P1, TE18P1, TE22P1, TR1P1, TR2P1, TR3P1, TR4P1, TR6P2, TN1P1, TN2P1, TCMAP, TCMAC
	ML 
	1576
	
	

	22,2
	ACOMETIDA TRIFÁSICA SUBTERRÁNEA EN 4 CONDUCTORES N° 8 AWG + 1 N° 8 AWG CU LSHFFR EN DUCTO DE 1" PVC DE TABLERO GENERAL A TABLERO TE7P1
	ML 
	68
	
	

	22,3
	ACOMETIDA TRIFÁSICA SUBTERRÁNEA EN 4 CONDUCTORES N° 4 AWG + 1 N° 8 AWG LSHFFR CU EN DUCTO DE 2" PVC DE TABLERO GENERAL A TABLERO TE8P1, TE13P1, TE14P1, TR5P2
	ML 
	342
	
	

	22,4
	ACOMETIDA BIFÁSICA SUBTERRÁNEA EN 2 CONDUCTORES N° 4 AWG + 1 N° 8 AWG LSHFFR CU EN DUCTO DE 1½" PVC DE TABLERO GENERAL A TABLERO TSP, TQ1, TQ2
	ML
	350
	
	

	22,5
	ACOMETIDA TRIFÁSICA SUBTERRÁNEA EN 3 CONDUCTORES N° 4 AWG + 1 N° 8 AWG LSHFFR CU EN DUCTO DE 1½" PVC DE TABLERO GENERAL A TABLERO TA1P1
	ML
	52
	
	

	22,6
	ACOMETIDA TRIFÁSICA SUBTERRÁNEA EN 3 CONDUCTORES N° 2 AWG + 1 N° 8 AWG LSHFFR CU EN DUCTO DE 2" PVC DE TABLERO GENERAL A TABLERO  TA4P1, TA5P1
	ML
	182
	
	

	22,7
	ACOMETIDA TRIFÁSICA SUBTERRÁNEA EN 4 CONDUCTORES N° 2 AWG + 1 N° 8 AWG LSHFFR CU EN DUCTO DE 3" PVC DE TABLERO GENERAL A TABLERO TE15P1, TE20P2
	ML
	201
	
	

	22,8
	ACOMETIDA TRIFÁSICA SUBTERRÁNEA EN 3 CONDUCTORES N° 1/0 AWG + 1 N° 8 AWG LSHFFR CU EN DUCTO DE 3" PVC DE TABLERO GENERAL A TABLERO TASPT, ASCENSOR PPAL, CAMILLERO, AUTOCLAVE
	ML
	432
	
	

	22,9
	ACOMETIDA TRIFÁSICA SUBTERRÁNEA EN 4 CONDUCTORES N° 1/0 AWG + 1 N° 8 AWG LSHFFR CU EN DUCTO DE 3" PVC DE TABLERO GENERAL A TABLERO TE10P1, TE17P1,TE19P2
	ML 
	265
	
	

	22,1
	ACOMETIDA TRIFÁSICA SUBTERRÁNEA EN 3 CONDUCTORES N° 3/0 AWG + 1 N° 6 AWG LSHFFR CU EN DUCTO DE 3" PVC DE TABLERO GENERAL A TABLERO  TA2P1, TA3P1
	ML
	160
	
	

	22,11
	ACOMETIDA TRIFÁSICA SUBTERRÁNEA EN 4 CONDUCTORES N° 3/0 AWG + 1 N° 6 AWG LSHFFR CU EN DUCTO DE 3" PVC DE TABLERO GENERAL A TABLERO  TE21P2
	ML
	121
	
	

	22,12
	ACOMETIDA TRIFÁSICA SUBTERRÁNEA EN 3 CONDUCTORES N° 4/0 AWG + 1 N° 2 AWG CU LSHFFR EN DUCTO DE 3" PVC DE TABLERO GENERAL A TABLERO TA6P1, TA7P2, TA8P2, BOMBA CONTRA INCENDIO 
	ML
	428
	
	

	22,13
	ACOMETIDA TRIFÁSICA SUBTERRÁNEA EN 4 CONDUCTORES N° 250 MCM + 1 N° 2 AWG LSHFFR CU EN DUCTO DE 4" PVC DE TABLERO GENERAL A TABLERO TA9P2
	ML
	130
	
	

	22,14
	ACOMETIDA EN CABLE 2/0 PUESTA A TIERRA QUIROFANO 
	ML 
	153
	
	

	22,15
	ACOMETIDA TRIFÁSICA SUBTERRÁNEA EN 3 CONDUCTORES N° 350 MCM + 1 N° 2 AWG LSHFFR CU EN DUCTO DE 4" PVC DE TABLERO GENERAL A TABLERO TASI, RAYOS X
	ML
	204
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	




	
	
	
	

	23
	TABLEROS
	 
	 
	 
	

	23,1
	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR  PARA TABLERO TE1P1, TE3P1, TE4P1, TE5P1, TE6P1, TE7P1, TE11P1, TE14P1, TE16P1, TE17P1, TE18P1, TR1P1, TR2P1, TR4P1, TR5P2, TR6P2, TA1P1, TCMAP, TCMAC, BOMBA CI
	UND
	20
	
	

	23,2
	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR  PARA TABLERO TE2P1, TE8P1, TE9P2, TE11P1, TE13P1, TE14P1, TR3P1, TN1P1, TN2P2
	UND
	12
	
	

	23,3
	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR  PARA TABLERO TEP1, TE21P2, TA4P1, TA5P1, TA7P2
	UND
	5
	
	

	23,4
	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 30 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR  PARA TABLERO TA6P1, TA8P2, TA9P2
	UND
	3
	
	

	23,5
	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 36 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR  PARA TABLERO TE10P1, TA3P1
	UND
	2
	
	

	23,6
	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 42 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR  PARA TABLERO TA2P1
	UND
	1
	
	

	23,7
	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 1X20A 10KA
	UND
	235
	
	

	23,8
	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ENCHUFABLE DE 2X20A 10KA
	UND
	81
	
	

	23,9
	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ENCHUFABLE DE 3X20A 10KA
	UND
	10
	
	

	23,1
	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 3X30A 10KA
	UND
	3
	
	

	23,11
	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 3X40A 10KA
	UND
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	24
	SALIDAS
	 
	 
	 
	

	24,1
	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN DUCTO DE 1/2" EMT EN 3 CABLES N° 12 AWG LSHFFR 75°C
	UND
	892
	
	

	24,2
	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN DUCTO DE 1/2" IMC EN 3 CABLES N° 12 AWG LSHFFR 75°C + ALIMENTACIÓN EN DUCTO 3/4" PVC EN 4 CABLES N° 10 AWG LSHFFR 75°C PARA LUMINARIAS DE AP
	UND
	23
	
	

	24,3
	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN DUCTO DE 1/2" PVC SCH40 EN 3 CABLES N° 12 AWG LSHFFR 75°C
	UND
	43
	
	

	24,4
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE EN DUCTO DE 1/2" EMT EN 3 CABLES N° 12 AWG LSHFFR 75°C
	UND
	142
	
	

	24,5
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE EN DUCTO DE 1/2" IMC EN 3 CABLES N° 12 AWG LSHFFR 75°C  TOMA GRADO HOSPITALARIA SIN TIERRA AISLADA
	UND
	230
	
	

	24,6
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE EN DUCTO DE 1/2" EMT EN 3 CABLES N° 12 AWG LSHFFR 75°C EN TOMA GFCI
	UND
	7
	
	

	24,7
	SALIDA PARA TELEVISIÓN EN DUCTO DE 1/2" EMT
	UND
	23
	
	

	24,8
	SALIDA BIFASICA PARA AIRE ACONDICIONADO  EN DUCTO DE 1/2" EMT EN 3 CABLES N° 12 AWG LSHFFR 75°C 
	UND
	29
	
	

	24,9
	SALIDA PARA BOTON PULSADOR DE LLAMADO A ENFERMERA
	UND
	21
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	25
	LUMINARIAS
	 
	 
	 
	

	25,1
	PANEL LED DE 60X60 40W 
	UND
	324
	
	

	25,2
	LUMINARIA HERMÉTICA DE 40W 
	UND
	43
	
	

	25,3
	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 22W IP 40 
	UND
	226
	
	

	25,4
	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 16W IP 40 
	UND
	113
	
	

	25,5
	LUMINARIA  LED DE EMERGENCIA DE 5W CIRCULAR DE INCRUSTAR 
	UND
	135
	
	

	25,6
	LUMINARIA LED DE EMERGENCIA DE APLIQUE DE 2.4W BIFOCAL, 191LM IP 20, 90 MINUTOS
	UND
	9
	
	

	25,7
	APLIQUE LED DE EMERGENCIA AVISO DE SALIDA DE 2W IP 20, 90 MINUTOS
	UND
	30
	
	

	25,8
	LUMINARIA LED DE APLIQUE DE LLAMADO A ENFERMERA
	UND
	20
	
	

	25,9
	LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 80W 
	UND
	61
	
	

	25,1
	LUMINARIA LED SPOT 9W
	UND
	3
	
	

	25,11
	LUMINARIA LED DE APLIQUE  SILICONADO
	UND
	7
	
	

	25,12
	POSTE METÁLICO DE 6 METROS PARA LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON BRAZO SENCILLO
	UND
	13
	
	

	25,13
	POSTE METÁLICO DE 6 METROS PARA LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON BRAZO DOBLE
	UND
	10
	
	

	25,14
	PANEL LED DE 60X60 DE 61W ILTEC HERMETICA IP 65
	UND
	12
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	26
	SISTEMA DE VOZ Y DATOS
	 
	 
	 
	522.468.823 

	26,1
	BANDEJA PORTACABLE DE 300X30X6CM TIPO MALLA
	ML
	236
	
	

	26,2
	SALIDAS PARA VOZ Y DATOS CERTIFICADA DESDE BANDEJA PORTACABLE EN DUCTO DE 3/4" EMT SIN CABLEADO, INCLUYE TOMA DOBLE (AZUL Y ROJO) 
	UND
	100
	
	

	26,3
	CABLE UTP CAT 6A LSHZ
	ML
	6720
	
	

	26,4
	GABINETE PISO 19" 20U (150X60X60) INCLUYE MULTITOMA DE 6 SALIDAS
	UND
	6
	
	

	26,5
	PATCH PANEL 24 PTOS CAT 6A
	UND
	12
	
	

	26,6
	SWITCH 48PTOS
	UND
	2
	
	

	26,7
	SWITCH 24PTOS
	UND
	10
	
	

	26,8
	PLANTA TELEFÓNICA
	UND
	1
	
	

	26,9
	PASS CORD DE 1.5M
	UND
	224
	
	

	26,1
	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO ÓPTICO EN TUBERIA 3/4" EMT  EN CABLE  DE INCENDIO 2X16 SIN BLINDAR FLPR
	UND
	72
	
	

	26,11
	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO POR ASPIRACIÓN EN TUBERÍA 3/4" EMT 2X16 FLPR
	UND
	3
	
	

	26,12
	SALIDA PARA ESTACION MANUAL DE ALARMA EN TUBERIA 3/4" EMT EN CABLE 2X16 FLPR
	UND
	14
	
	

	26,13
	SALIDA PARA ESTROBO Y SIRENA DE ALARMA EN TUBERÍA 3/4" EMT EN CABLE 2X16 FLPR
	UND
	14
	
	

	26,14
	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE PANEL CENTRAL DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO HIBRIDO 
	UND
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	27
	TABLERO HOSPITALARIO/SISTEMA DE POTENCIA AISLADO
	

	27,1
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TABLERO DE AISLAMIENTO DE 5 KVA ENTRADA FF 220 SALIDA 120 V AC
	UND
	3
	
	

	27,2
	INDICADOR DE ALARMA REMOTO UBICADO AL INTERIOR DE LA SALA DE PARTO O QUIROFANO
	UND
	3
	
	

	27,3
	MODULOS DE FUERZA A TIERRA 4 CIRCIUTOS
	UND
	9
	
	

	27,4
	LOCALIZADOR DE FALLAS DE 6 CIRCUITOS
	UND
	3
	
	

	27,5
	SALIDA PARA TOMACORRIENTES EN DUCTO DE 3/4" EMT CABLEADO EN 3 CONDUCTORES # 12 AWG XHHW-2
	UND
	72
	
	

	27,6
	SALIDA PARA LAMPARA CIELÍTICA EN TUBERIA IMC 3/4" EN CABLE 12 AWG XHHW-2
	UND
	3
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	28
	SISTEMA REGULADO
	 
	 
	 
	34.235.508 

	28,1
	SALIDA DE TOMACORRIENTES REGULADAS, EN DUCTO 1/2" EMT, CABLEADO EN 3 CONDUCTORES THHN #12 HF,  7 HILOS, CON TOMACORRIENTE NARANJA
	UND
	111
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	29
	INSTALACIONES PLUVIALES
	 
	 
	 
	

	29,1
	TUBERÍA PVC 4"
	ML
	187,8
	
	

	29,2
	TUBERÍA PVC 6"
	ML
	330,84
	
	

	29,3
	TUBERÍA PVC 10"
	ML
	37,44
	
	

	29,4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC DE 45º 4"
	UND
	22
	
	

	29,5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC DE 45º 6"
	UND
	16
	
	

	29,6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC DE 90º 6"
	UND
	24
	
	

	29,7
	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE REDUCCIÓN DE 6"
	UND
	20
	
	

	29,8
	SUMINISTRO E INSTALACION  DE BUJE SOLDADO DE 6" A 4"
	UND
	25
	
	

	29,9
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE DE CUBIERTA
	UND
	13
	
	

	29,1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE DE PISO
	UND
	13
	
	

	29,11
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFÓN DE 4"
	UND
	13
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	30
	INSTALACIONES HIDRAULICAS
	 
	 
	 
	

	30,1
	TUBERÍA PVC 1/2" 
	ML
	288
	
	

	30,2
	TUBERÍA PVC 3/4" 
	ML
	83
	
	

	30,3
	TUBERÍA PVC 1" 
	ML
	686
	
	

	30,4
	TUBERÍA PVC 1 1/2" 
	ML
	93
	
	

	30,5
	TUBERÍA PVC 1 1/4" DESCOLGADA
	ML
	97
	
	

	30,6
	TUBERÍA PVC 1 1/4" 
	ML
	21
	
	

	30,7
	TUBERÍA PVC 2" 
	ML
	89
	
	

	30,8
	TUBERÍA PVC 2 1/2"
	ML
	72
	
	

	30,9
	TUBERIA PVC 3"
	ML
	15
	
	

	30,1
	TUBERIA PVC 4"
	ML
	36
	
	

	30,11
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90º PVC 1/2"
	UND
	490
	
	

	30,12
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90º PVC 3/4"
	UND
	95
	
	

	30,13
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90º PVC 1"
	UND
	724
	
	

	30,14
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90º PVC 1 1/2"
	UND
	21
	
	

	30,15
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90º PVC 2 1/2"
	UND
	2
	
	

	30,16
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90º PVC 4"
	UND
	1
	
	

	30,17
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC 3/4"*3/4"
	UND
	69
	
	

	30,18
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC 1"*1"
	UND
	99
	
	

	30,19
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC 1 1/2"*1 1/2"
	UND
	52
	
	

	30,2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC 2"*2"
	UND
	25
	
	

	30,21
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC 2 1/2"*2 1/2"
	UND
	11
	
	

	30,22
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC 3"* 3"
	UND
	4
	
	

	30,23
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC 4"* 4"
	UND
	2
	
	

	30,24
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE CORTE DE 1/2"
	UND
	19
	
	

	30,25
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE CORTE DE 3/4"
	UND
	10
	
	

	30,26
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE CORTE DE 1"
	UND
	77
	
	

	30,27
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE CORTE DE 1 1/2"
	UND
	2
	
	

	30,28
	KIT TANQUE SUBTERRANEO
	UND
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	31
	INSTALACIONES SANITARIAS 
	 
	 
	 
	

	31,1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA 2" BAJO PISO
	ML
	360
	
	

	31,2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA 2" DESCOLGADA
	ML
	291
	
	

	31,3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC VENTILACIÓN 3" BAJO PISO
	ML
	264
	
	

	31,4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC VENTILACIÓN 3" DESCOLGADA
	ML
	182
	
	

	31,5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SANITARIA 4" BAJO PISO
	ML
	268
	
	

	31,6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SANITARIA 4" DESCOLGADA
	ML
	287
	
	

	31,7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SANITARIA 6" BAJO PISO
	ML
	131
	
	

	31,8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 PVC SANITARIA 2"
	UND
	151
	
	

	31,9
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45 PVC SANITARIA 2"
	UND
	102
	
	

	31,1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45 PVC SANITARIA 3"
	UND
	85
	
	

	31,11
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45 PVC SANITARIA 4"
	UND
	78
	
	

	31,12
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC SANITARIA 2"
	UND
	50
	
	

	31,13
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC SANITARIA 3"
	UND
	168
	
	

	31,14
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC SANITARIA 4"
	UND
	77
	
	

	31,15
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC SANITARIA 6"
	UND
	9
	
	

	31,16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC SANITARIA DOBLE 3"
	UND
	8
	
	

	31,17
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC SANITARIA DOBLE 4"
	UND
	158
	
	

	31,18
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC SANITARIA DOBLE 6"
	UND
	1
	
	

	31,19
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON INSPECCIÓN 4"
	UND
	2
	
	

	31,2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PVC SANITARIA 4X2"
	UND
	165
	
	

	31,21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PVC SANITARIA 4X3"
	UND
	156
	
	

	31,22
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PVC SANITARIA 3X2"
	UND
	22
	
	

	31,23
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC SANITARIA 2"
	UND
	56
	
	

	31,24
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PVC SANITARIA 6X4"
	UND
	12
	
	

	31,25
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC SANITARIA DOBLE 2"
	UND
	1
	
	

	31,26
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC SANITARIA DOBLE 4"
	UND
	158
	
	

	31,27
	TUBERÍA PVC 3/4" DESAGUE A.A. 
	ML
	175
	
	

	31,28
	CAJA INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 80X80X80 E=0,05 M TAPA EN CONCRETO REFORZADO 
	UND
	4
	
	

	31,29
	CAJA INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 100X100X100 E=0,05 M TAPA EN CONCRETO REFORZADO 
	UND
	3
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	32
	INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIOS 
 
 
	 
	

	32,1
	EXTINTOR MANUAL MULTIPROPOSITO 
	UND
	9
	
	

	32,2
	EXTINTOR MANUAL TIPO K
	UND
	1
	
	

	32,3
	GABINETE EQUIPO CONTRA INCENDIO CLASE II
	UND
	6
	
	

	32,4
	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC AZUL C900 4"
	ML
	64,74
	
	

	32,5
	TUBERÍA AC SCH40 C/C RANURADA 2 1/2"
	ML
	172,31
	
	

	32,6
	TUBERÍA AC SCH40 C/C RANURADA 1 1/2"
	ML
	139,4
	
	

	32,7
	TUBERÍA AC SCH40 C/C RANURADA 1 1/4"
	ML
	86,7
	
	

	32,8
	TUBERÍA AC SCH40 C/C RANURADA 1"
	ML
	498
	
	

	32,9
	TUBERÍA AC SCH40 C/C RANURADA 2"
	ML
	26
	
	

	32,1
	TUBERÍA AC SCH40 C/C RANURADA 3"
	ML
	550
	
	

	32,11
	TUBERÍA AC SCH40 C/C RANURADA 4"
	ML
	22
	
	

	32,12
	TUBERIA CPVC BLAZEMASTER 3"
	ML 
	112
	
	

	32,13
	TUBERIA CPVC BLAZEMASTER 2 1/2"
	ML 
	62
	
	

	32,14
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 AC 2 1/2"
	UND
	15
	
	

	32,15
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 AC 4"
	UND
	4
	
	

	32,16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 AC 3"
	UND
	23
	
	

	32,17
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 CPVC 4"
	UND
	5
	
	

	32,18
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 CPVC 3"
	UND
	5
	
	

	32,19
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 CPVC 2 1/2"
	UND
	3
	
	

	32,2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE CPVC 4"
	UND
	4
	
	

	32,21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE CPVC 3"
	UND
	3
	
	

	32,22
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE AC 1"
	UND
	25
	
	

	32,23
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE AC 1 1/4"
	UND
	12
	
	

	32,24
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE AC 1 1/2"
	UND
	12
	
	

	32,25
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE AC 2 1/2"
	UND
	36
	
	

	32,26
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE AC 2"
	UND
	2
	
	

	32,27
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE AC 3"
	UND
	110
	
	

	32,28
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE AC 4"
	UND
	1
	
	

	32,29
	SPLINKERS 1/2" CON ESCUDO Y ACCESORIOS 
	UND
	443
	
	

	32,3
	ESTACIÓN DE CONTROL DE 3"
	UND
	7
	
	

	32,31
	ESTACIÓN DE CONTROL DE 2 1/2"
	UND
	4
	
	

	32,32
	CABEZAL DE PRUEBA
	UND
	1
	
	

	32,33
	VALVULA SIAMESA BRONCE 4"X2 1/2"X2 1/2"
	UND
	1
	
	

	32,34
	CONTROL REMOTO DE ALARMA CONTRAINCENDIO
	UND
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	33
	CONEXIONES HIDROSANITARIAS 
	 
	 
	 
	

	33,1
	CONEXIÓN RED EXISTENTE DE ACUEDUCTO INCLUYE MANGUERA ACCESORIOS Y MANIOBRA
	UND
	1
	
	

	33,2
	CONEXIÓN RED SANITARIA EXISTENTE INCLUYE SOLO ACCESORIOS SIN TUBERIA Y MANIOBRA
	UND
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	34
	APARATOS SANITARIOS 
	 
	 
	 
	

	34,1
	DUCHA PARA LAVADO DE PACIENTES
	UND
	21
	
	

	34,2
	LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE CON GRIFERIA DE ACCIÓN MECANICA DE PIE
	UND
	15
	
	

	34,3
	APARATO SANITARIO BLANCO CORONA O SIMILAR CON ACCESORIOS
	UND
	42
	
	

	34,4
	SANITARIO PARA DISCAPACITADOS, COLOR BLANCO INCLUYE BARRAS DE SEGURIDAD
	UND
	35
	
	

	34,5
	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS
	UND
	27
	
	

	34,6
	LAVAMANOS SOBREPONER BLANCO
	UND
	16
	
	

	34,7
	LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL
	UND
	46
	
	

	34,8
	LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO
	UND
	17
	
	

	34,9
	ORINAL TIPO INSTITUCIONAL
	UND
	7
	
	

	34,1
	DUCHA SENCILLA
	UND
	6
	
	

	34,11
	LLAVE DE JARDÍN LAVADO-CROMADO
	UND
	20
	
	

	34,12
	LAVA OJOS EN ACERO INOXIDABLE
	UND
	1
	
	

	34,13
	LAVADERO EN GRANITO
	UND
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	35
	IMPERMEABILIZACIÓN
	 
	 
	 
	

	35,1
	IMPERMEABILIZACIÓN MANTO ASFALTICO 3 MM Y ALUMOL PARA CUBIERTA
	M2
	1236,11
	
	

	35,2
	IMPERMEABILIZACIÓN MANTO ASFALTICO 3 MM JARDINERAS
	M2
	66,73
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	36
	CIELORASO Y ESTRUCTURAS EN DRYWALL, SUPERBOARD
	

	36,1
	CIELORASO EN DRYWALL
	M2
	4534,83
	
	

	36,2
	MARCOS PARA LAMPARAS
	UND
	324
	
	

	36,3
	REGISTROS 60*60 CON MARCO
	UND
	72
	
	

	36,4
	REGISTROS PARA BALAS
	UND
	339
	
	

	36,5
	MEDIA CAÑA PERFORADA CIELO MUROS
	ML
	2365,2
	
	

	36,6
	TAPA EN SUPERBOARD
	ML
	312,53
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	37
	CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA
	 
	

	37,1
	MORTERO IMPERMEABILIZADO NIVELACIÓN PLACA DE CUBIERTA
	M2
	1236,11
	
	

	37,2
	MEDIACAÑA MORTERO IMPERMEABILIZADO
	ML
	820,65
	
	

	37,3
	IMPRIMACIÓN CUBIERTA
	M2
	1236,11
	
	

	37,4
	TEJA TERMOACUSTICA AJOVER O SIMILAR
	M2
	1241,76
	
	

	37,5
	TEJA EN LAMINA DE POLICARBONATO 
	M2
	319,66
	
	

	37,6
	ACERO ESTRUCTURA METALICA
	KG
	16504,76
	
	

	37,7
	CONEXIÓN REFERENCIA 200X300
	UND
	38
	
	

	37,8
	CONEXIÓN REFERENCIA 250X300
	UND
	4
	
	

	37,9
	CONEXIÓN REFERENCIA 200X200
	UND
	8
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	38
	OBRAS VARIAS PARQUEADEROS Y CIRCULACIÓN EXTERIORES
	846.763.852 

	38,1
	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE
	M2
	3012,73
	
	

	38,2
	SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI, H=0.40M, BASE=0.17, CARA SUPERIOR=0.15
	ML
	990,73
	
	

	38,3
	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO BAHIA PARQUEADERO
	M3
	451,91
	
	

	38,4
	JUNTA DE DILATACIÓN EN SIKAROAD Y SIKAFLEX
	ML
	1769,99
	
	

	38,5
	CORTE DISCO
	ML
	1769,99
	
	

	38,6
	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRAFICO
	ML
	471,9
	
	

	38,7
	PINTURA TRAFICO SEÑALIZACIÓN
	M2
	303,2
	
	

	38,8
	TOPELLANTAS EN PARQUEADERO 0.5M X 0.15M
	UND
	120
	
	

	38,9
	RAMPA EN CONCRETO 4000 PSI
	M2
	132,2
	
	

	38,1
	ZONAS DURAS EN CONCRETO DE 3000PSI E=0.15M
	M2
	2336
	
	

	38,11
	EMPRADIZACIÓN
	M2
	936,88
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	39
	OTROS
	 
	 
	 
	

	39,1
	RETIRO DE SOBRANTES
	M3
	4815,63
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	40
	 AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS DE EXTRACCIÓN 

	318.800.571 

	40,1
	CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, UNIONES BAR-SLIP, SELLANTE PELÍCULA DE NEOPRENO DE 5MM CON SILICONA LÍQUIDA, TORNILLOS PASANTES Y GANCHOS DE PRESIÓN
	M2
	1185,25
	
	

	40,2
	TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4"
	ML
	240
	
	

	40,3
	TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8"
	ML 
	35
	
	

	40,4
	TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8"
	ML
	130
	
	

	40,5
	TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2"
	ML
	160
	
	

	40,6
	TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8"
	ML
	180
	
	

	40,7
	TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4"
	ML
	317
	
	

	40,8
	DIFUSORES DE SUMINISTRO 4 VÍAS CON DAMPER DE 12"X12"
	UND
	28
	
	

	40,9
	DIFUSORES DE SUMINISTRO 4 VÍAS CON DAMPER DE 10"X10
	UND
	5
	
	

	40,1
	DIFUSORES DE SUMINISTRO 4 VÍAS CON DAMPER DE 8"X8"
	UND
	7
	
	

	40,11
	DIFUSORES DE SUMINISTRO 4 VÍAS CON DAMPER DE 6"X6"
	UND
	3
	
	

	40,12
	REJILLAS DE RETORNO,CON DAMPER 45° 24"X12"
	UND
	1
	
	

	40,13
	REJILLAS DE RETORNO,CON DAMPER 45° 20"X10"
	UND
	5
	
	

	40,14
	REJILLAS DE RETORNO,CON DAMPER 45° 14"X6"
	UND
	4
	
	

	40,15
	REJILLAS DE RETORNO,CON DAMPER 45° 14"X8"
	UND
	1
	
	

	40,16
	REJILLAS DE RETORNO,CON DAMPER 45° 18"X6"
	UND
	2
	
	

	40,17
	REJILLAS DE RETORNO, CON DAMPER 45° 12"X12"
	UND
	8
	
	

	40,18
	REJILLAS DE RETORNO,CON DAMPER 45° 12"X6"
	UND
	40
	
	

	40,19
	REJILLAS DE RETORNO, CON DAMPER 45°10"X6"
	UND
	9
	
	

	40,2
	REJILLAS DE RETORNO, CON DAMPER 45° 8"X4"
	UND
	1
	
	

	40,21
	REJILLAS DE RETORNO, CON DAMPER 45° 18"X18"
	UND
	1
	
	

	40,22
	REJILLAS DE RETORNO, CON DAMPER 45° 18"X12"
	UND
	12
	
	

	40,23
	REJILLA 8"X6" TAE 
	UND
	21
	
	

	40,24
	FILTROS SECADORES DE 1/2" PARA 7,5 TR 
	UND
	4
	
	

	40,25
	FILTROS SECADORES DE 3/8" PARA 5,0 TR
	UND
	21
	
	

	40,26
	PRESOSTATOS DE ALTA PRESIÓN
	UND
	34
	
	

	40,27
	PRESOSTATOS DE BAJA PRESIÓN
	UND
	34
	
	

	40,28
	CABLE ENCAUCHETADO 4X10"
	ML
	600
	
	

	40,29
	CABLE ENCAUCHETADO 4X12"
	ML
	600
	
	

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	

	
	
	
	
	
	

	
	COSTOS INDIRECTOS
	 
	 
	 
	

	
	 
	VALOR COSTOS DIRECTOS
	[bookmark: RANGE!G604]

	
	  ADMINISTRACION
	
	

	
	  IMPREVISTOS
	
	

	
	  UTILIDAD
	
	

	
	  TOTAL AIU
	30,00%
	

	
	 COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SUMINISTROS
	 
	 
	
	 

	41
	SUMINISTRO DE EQUIPOS VARIOS
	 
	 
	 
	2.062.555.650 

	41,1
	ASCENSOR PARA CAMILLA
	UND
	1
	
	

	41,2
	ASCENSOR NORMAL 
	UND
	2
	
	

	41,3
	BOMBA SUMERGIBLE 2HP
	UND
	2
	
	

	41,4
	TRANSFORMADOR TRIFASICO PEDESTAL DE 630 KVA 13200/20-127V
	UND
	1
	
	

	41,5
	PLANTA TRIFÁSICA CABINADA DE 350KVA 220-127V CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 3X500A
	UND
	1
	
	

	41,6
	UPS BIFASICA DE 10 KVA
	UND
	3
	
	

	41,7
	UPS TRIFÁSICA ONLINE DE 30 KVA INCLUYE BYPASS DE 3X80A
	UND
	1
	
	

	41,8
	MODULO LLAMADO DE ENFERMERA
	UND
	1
	
	

	41,9
	UPS BIFÁSICA ONLINE DE 6 KVA INCLUYE BYPASS DE 2X40A
	UND
	1
	
	

	41,1
	EQUIPO DE BOMBEO QUE INCLUYE EQUIPO HIDRONEUMATICO CON 2 BOMBAS 10 HP, TANQUE HIDRONEUMATICO DE 750 LTS Y ACCESORIOS
	UND
	1
	
	

	41,11
	SISTEMA RED CONTRAINCENDIO. ELECTROBOMBA DE ALTA PRESIÓN 30 HP, MAS SUMERGIBLE JOCKEY 2 HP 220V TRIFASICA 10 ETAPAS
	UND
	1
	
	

	41,12
	COMPRESOR MARCA SCHULZ DE DE 10 HP LIBRE DE ACEITE CON TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO CON FUNCIÓN DE ALTERNANCIA, HOROMETRO, TRAMPA AUTOMÁTICA, UNIDAD DE REGULACIÓN QUE INCLUYE UN FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO DE 1/2"  Y ALARMA POR FALLA
	UND
	1
	
	

	41,13
	SISTEMA DE VACIO MEDICINAL DE 4HP DUPLEX MARCA AMERLIFE. CONSTA DE UN TANQUE DE 120 GALONES HORIZONTAL, DOS BOMBAS DE VACIO DE 4 HP-PBO 100 -2 C/U, UN TABLERO DE CONTROL ELECTRICO CON SISTEMA HMI, FILTORS A LAS ENTRADAS DE LAS BOMBAS
	UND
	1
	
	

	41,14
	FLUJOMETROS 0-15LPM CON CONECTOR TIPO AGA
	UND
	36
	
	

	41,15
	UNIDAD MANEJADORA AIRPACK DE TRABAJO PESADO 1.400 CFM, 42.000 BTU, DOBLE PARED, FILTRAJE 30-65-90%, 25 RECAMBIO POR HORA, FLUJO LAMINAR, TRIFÁSICA, 220 V, 60 HZ
	UND
	1
	
	

	41,16
	UNIDAD MANEJADORA AIRPACK DE TRABAJO PESADO 950 CFM, 57.000 BTU, DOBLE PARED, FILTRAJE 30-65-99,99%, 25 RECAMBIO POR HORA, FLUJO LAMINAR, TRIFÁSICA, 220 V, 60 HZ
	UND
	1
	
	

	41,17
	UNIDAD MANEJADORA AIRPACK DE TRABAJO PESADO 1.000 CFM, 60.000 BTU, DOBLE PARED, FILTRAJE 30-65-99,99%, 25 RECAMBIO POR HORA, FLUJO LAMINAR, TRIFÁSICA, 220 V, 60 HZ
	UND
	1
	
	

	41,18
	UNIDAD MANEJADORA AIRPACK DE TRABAJO PESADO 900 CFM, 57.000 BTU, DOBLE PARED, FILTRAJE 30-65-90%, 25 RECAMBIO POR HORA, FLUJO LAMINAR, TRIFÁSICA, 220 V, 60 HZ
	UND
	1
	
	

	41,19
	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DUCTABLE DE 7,5 TR, CON CAPACIDAD DE DISIPACIÓN TÉRMICA DE 90.000 BTU, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410, TRIFÁSICO, 220 V.
	UND
	2
	
	

	41,2
	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DUCTABLE DE 5.0 TR, CON CAPACIDAD DE DISIPACIÓN TÉRMICA DE 60.000 BTU
	UND
	7
	
	

	41,21
	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DUCTABLE DE 4.0 TR, CON CAPACIDAD DE DISIPACIÓN TÉRMICA DE 48.000 BTU
	UND
	2
	
	

	41,22
	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DUCTABLE DE 3.0 TR, CON CAPACIDAD DE DISIPACIÓN TÉRMICA DE 36.000 BTU. REFRIGERANTE ECOLÓGICO, TRIFÁSICOS, 220 VOLTIOS
	UND
	2
	
	

	41,23
	EQUIPO FANCOIL JUNIOR OCULTO CON GABINETE, DUCTABLE DE 60.000 BTU REFRIGERANTE ECOLÓGICO, TRIFÁSICOS, 220 VOLTIOS
	UND
	1
	
	

	41,24
	EQUIPO FANCOIL JUNIOR OCULTO CON GABINETE, DUCTABLE DE 48.000 BTU REFRIGERANTE ECOLÓGICO, TRIFÁSICOS, 220 VOLTIOS
	UND
	3
	
	

	41,25
	EQUIPO FANCOIL JUNIOR OCULTO CON GABINETE, DUCTABLE DE 36.000 BTU REFRIGERANTE ECOLÓGICO, TRIFÁSICOS, 220 VOLTIOS
	UND
	4
	
	

	41,26
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24.000 BTU, FANCOIL PARED, TECNOLOGÍA INVERTER, 220V.
	UND
	2
	
	

	41,27
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18.000 BTU, FANCOIL PARED, TECNOLOGÍA INVERTER, 220V
	UND
	6
	
	

	41,28
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12.000 BTU, FANCOIL PARED, TECNOLOGÍA INVERTER, 220V
	UND
	6
	
	

	41,29
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9.000 BTU, FANCOIL PARED, TECNOLOGÍA INVERTER, 220V
	UND
	15
	
	

	41,3
	UNIDAD DE VENTILACIÓN CENTRÍFUGA DE 4.000 CFM, PREFILTRO DEL 35%, MOTOR DE 1,5 HP, SP DE 0,75"C.A, 220 V.
	UND
	2
	
	

	41,31
	UNIDAD DE VENTILACIÓN CENTRÍFUGA DE 3.000 CFM, PREFILTRO DEL 35%, MOTOR DE 1,5 HP, SP DE 0,75"C.A, 220 V
	UND
	1
	
	

	41,32
	UNIDAD DE VENTILACIÓN CENTRÍFUGA DE 750 CFM, PREFILTRO DEL 35%, MOTOR DE 1,5 HP, SP DE 0,5"C.A, 220 V
	UND
	1
	
	

	41,33
	UNIDAD DE EXTRACCIÓN CENTRÍFUGA DE 3.700 CFM, PREFILTRO DEL 35%, MOTOR DE 1,5 HP, SP DE 1"C.A, 220 V
	UND
	1
	
	

	41,34
	UNIDAD DE EXTRACCIÓN CENTRÍFUGA DE 1.200 CFM, PREFILTRO DEL 35%, MOTOR DE 1,5 HP, SP DE 0,75"C.A, 220 V
	UND
	1
	
	

	41,29
	UNIDAD DE EXTRACCIÓN CENTRÍFUGA DE 550 CFM, PREFILTRO DEL 35%, MOTOR DE 1,5 HP, SP DE 0,5"C.A, 220 V
	UND
	1
	
	

	41,3
	UNIDAD DE EXTRACCIÓN CENTRÍFUGA DE 500 CFM, PREFILTRO DEL 35%, MOTOR DE 1,5 HP, SP DE 0,5"C.A, 220 V
	UND
	1
	
	

	 
	 SUBTOTAL CAP. 41  SUMINISTRO DE EQUIPOS VARIOS: 
	

	
	
	
	
	

	

	 
	VALOR TOTAL  SUMINISTROS
	

	 
	 
	 
	IVA
	19%
	

	 
	VALOR TOTAL  SUMINISTROS + IVA
	

	
	
	
	
	
	

	
	 
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO
	

	
	
	
	
	
	


NOTA 1: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA  2:  El  A.I.U  y  su  discriminación  deben  estar  en porcentaje (%).
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