INVITACIÓN PÚBLICA No. 027-00-F-CACOM-3-GRUSE-2020

INVITACIÓN PÚBLICA No 027-00-F-CACOM-3-GRUSE-2020
[bookmark: _bookmark53]Anexo 4 - Formulario de oferta económica.

Proceso de Contratación N° 027-00-F-CACOM-3-GRUSE-2020.

CACOM-3
	02-02-02-008-007-01-5-16  - Mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de equipo agrícola CACOM-3 -  Hasta por valor de $1.000.000

	N°
	TIPO DE EQUIPO
	Cantidad de equipos 
	MANTENIMIENTOS
	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO
	VALOR UNITARIO 
	IVA
	VALOR TOTAL

	01
	Guadañadora SHINDAWA  B45
(03 unidades funcionales)
	
















3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	Limpieza general: lubricación de transmisión, limpieza de cilindro, de mecanismo de arranque de sistema de encendido, de carcasa del depósito limpieza, filtro de aire, y filtro de combustible, engrase de caja reductora, cambio de tornillería.
	
	
	

	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	Servicio técnico 
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Yoyo                                                                                         
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Bujía                                                                                         
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Bobina                                                                                     
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Cloutch                                                                                    
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Bombín                                                                                    
	
	
	

	
	
	
	
	Kit de mangueras                                                                
	
	
	

	
	
	
	
	Ajustes del mofle                                                                
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de campana retráctil de encendido                                                
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de filtro de aire                                                   
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio embrague clutch                                                 
	
	
	

	
	
	
	
	Interiores del carburador                                                
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio guaya de aceleración                                         
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de filtro de combustible                                
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio piñón de accionamiento                                
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de carburador y kit de empaques             
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de cilindro completo (pistón y anillos)  
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Comando de aceleración                                                 
	
	
	

	SUBTOTAL
	
	
	



	N°
	TIPO DE EQUIPO
	Cantidad de equipos 
	MANTENIMIENTOS
	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO
	[bookmark: _GoBack]VALOR UNITARIO 
	
IVA
	VALOR TOTAL

	02
	Fumigadora STIHL
(01 unidades
Funcionales)
	












1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	Ajustes de carcasa, Limpieza, lubricación, ajustes de conexión, cambio de terminales, cambio de aceite de motor y de bomba.
	
	
	

	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	Servicio técnico 
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de retráctil                                                           
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Bujía                                                                                         
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Filtro de aire                                                                          
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Filtro de gasolina                                                                 
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Juego de interiores                                                            
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Cigüeñal completo                                                           
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Cilindro con pistón                                                           
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Válvula de admisión                                                          
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Válvula de escape                                                              
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Abanico grande                                                                   
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Retenedores del cigüeñal                                                 
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Tuerca del cigüeñal                                                              
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Junta de silenciador                                                            
	
	
	


	SUBTOTAL
	



RADAR
	02-02-02-008-007-01-5-10   Mantenimiento preventivo y correctivo guadañas – Radar – Hasta por valor de $1.050.000

	N°
	TIPO DE EQUIPO
	Cantidad de equipos 
	MANTENIMIENTOS
	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO
	VALOR UNITARIO 
	
IVA
	VALOR TOTAL

	01
	Guadañadora SHINDAWA  B45
(01 unidades funcionales)
	
















1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	Limpieza general: lubricación de transmisión, limpieza de cilindro, de mecanismo de arranque de sistema de encendido, de carcasa del depósito limpieza filtro de aire, y filtro de combustible, engrase de caja reductora, cambio de tornillería
	
	
	

	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	Servicio técnico 
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Yoyo                                                                                         
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Bujía                                                                                         
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Bobina                                                                                     
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Cloutch                                                                                    
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Bombín                                                                                    
	
	
	

	
	
	
	
	Kit de mangueras                                                                
	
	
	

	
	
	
	
	Ajustes del mofle                                                                
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de campana retráctil de encendido                                                
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de filtro de aire                                                   
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio embrague clutch                                                 
	
	
	

	
	
	
	
	Interiores del carburador                                                
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio guaya de aceleración                                         
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de filtro de combustible                                
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio piñón de accionamiento                                
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de carburador y kit de empaques             
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de cilindro completo (pistón y anillos)  
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Comando de aceleración                                                 
	
	
	


	SUBTOTAL
	



	N°
	TIPO DE EQUIPO
	Cantidad
	MANTENIMIENTOS
	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO
	VALOR UNITARIO 
	
IVA
	
VALOR TOTAL

	02
	Guadañadora STIHL FS 280
(02 unidades funcionales)
	
2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	Limpieza general: lubricación de transmisión, limpieza de: cilindro, mecanismo de arranque de sistema de encendido y carcasa del depósito, limpieza filtro de aire y filtro de combustible, engrase de caja reductora, cambio de tornillería.
	
	
	

	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	Servicio técnico 
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de Yoyo                                                                                      
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de Bujía                                                                                      
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Bobina                                                                                
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Cloutch                                                                                  
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Bombín                                                                                  
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Cuchilla                                                                                  
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Kit de mangueras
	
	
	

	
	
	
	
	Ajustes del mofle
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de campana retráctil de encendido
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de caja reductora (transmisión)        
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de filtro de aire                                                  
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio embrague clutch                                                
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Interiores del carburador                                               
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio guaya de aceleración                                         
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de filtro de combustible                                
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio piñón de accionamiento                                
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de carburador y kit de empaques            
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de cilindro completo (pistón y anillos)   
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Comando de aceleración                                                
	
	
	


	SUBTOTAL
	



	02-02-02-008-007-01-5-10 -Mantenimiento preventivo y correctivo herramienta eléctrica y equipos eléctricos – Radar -   hasta por valor de $2.100.000

	N°
	TIPO DE EQUIPO
	Cantidad
	MANTENIMIENTOS
	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO
	VALOR UNITARIO 
	
IVA
	
VALOR TOTAL

	01
	Hidrolavadora HONDA GX 390
(01 unidad
Funcional)
	












1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	Ajustes de carcasa, limpieza, lubricación, ajustes de conexión, cambio de terminales, control de corrosión (remoción de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva), cambio de aceite de motor y de bomba.
	
	
	

	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	Servicio técnico 
	
	
	

	
	
	
	
	Inspección y diagnóstico de fallas
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de pistola y manguera                                 
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de tanque                                                         
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio manómetro                                                        
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de válvulas                                                       
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de culata de recambio                             
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de retenedores de agua y aceite            
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de filtro                                                               
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de piñonería                                                     
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de pistones                                                     
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de retráctil                                                         
	
	
	

	
	
	
	
	Limpieza de carburador                                                
	
	
	

	
	
	
	
	Interiores del carburador    
Cambio de bujía.                                        
	
	
	

	02
	Hidrolavadora CRAFTSMAN CX SERIES
(01 unidad
Funcional)
	












1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	Ajustes de carcasa, limpieza, lubricación, ajustes de conexión, cambio de terminales, control de corrosión (remoción de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva), cambio de aceite de motor y de bomba
	
	
	

	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	Servicio técnico 
	
	
	

	
	
	
	
	Inspección y diagnóstico de fallas
	
	
	

	
	
	
	
	Corrección de fugas de agua, en los equipos, manguera y pistola 
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de pistola y manguera                                 
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de tanque                                                         
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de válvulas                                                       
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de culata de recambio                             
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de retenedores de agua y aceite            
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de filtro                                                               
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de piñonería                                                     
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Microconmutador                                                            
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de pistones                                                     
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Condensador 
	
	
	

	03
	Hidrolavadora KARCHER HDS 5/13U
(01 unidad
Funcional)
	       
















1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	Limpieza, lubricación, ajustes de conexión, cambio de terminales, verificación terminales, ajustes de carcasa, cambio de aceite y filtros, incluyendo motor, bomba, sistema eléctrico y sistema de combustible (sistema de calentamiento de agua).
	
	
	

	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	Servicio técnico 
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de manguera y filtro de suministro de jabón
	
	
	

	
	
	
	
	Corrección de fugas de agua, en los equipos, manguera Y pistola
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio bujía
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de pistola y manguera                                  
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Lanza dosificadora                                                          
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de válvulas x 6 un.                                         
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de culata de recambio                                 
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de retenedores de agua y aceite            
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de filtro                                                               
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de pistones                                                      
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Condensador                                                           
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Tapa de la caja eléctrica                                                 
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Microconmutador                                                            
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Rueda del ventilador                                                       
	
	
	

	04
	Fumigadora STIHL
(01 unidades
Funcionales)
	       













1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	Ajustes de carcasa, Limpieza, lubricación, ajustes de conexión, cambio de terminales, cambio de aceite de motor y de bomba.
	
	
	

	
	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	Servicio técnico 
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio de retráctil                                                           
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Bujía                                                                                         
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Filtro de aire                                                                          
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Filtro de gasolina                                                                 
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Juego de interiores                                                            
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Cigüeñal completo                                                           
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Cilindro con pistón                                                           
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Válvula de admisión                                                          
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Válvula de escape                                                              
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Abanico grande                                                                   
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Retenedores del cigüeñal                                                 
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Tuerca del cigüeñal                                                              
	
	
	

	
	
	
	
	Cambio Junta de silenciador                                                            
	
	
	


	SUBTOTAL
	



	TOTAL OFERTA
	




Atentamente, 




_____________________________________________________________
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]
 “ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”
Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588 
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia. 
www.fac.mil.co
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