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Lugar y Fecha____________________________

Señores
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
Ciudad.

Ref.: Contratación Mínima Cuantía - Invitación Pública Nº IMC 001-2024

[bookmark: _GoBack]OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA GRAMA NATURAL, GRAMA ARTIFICIAL, JARDINES Y VIVEROS DE LA CANCHA DEL ESTADIO DEPARTAMENTAL LIBERTAD, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PRESENTE PROCESO.

El suscrito [Nombre del representante legal o de la persona natural proponente], formalmente me permito presentar mi oferta económica dentro del proceso de la referencia, con base en la siguiente información: 

ACTIVIDAD 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MANTENIMEINTO PERIÓDICO PARA EL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO DE MANTENIMIENTO DE LA GRAMILLA NATURAL DE LA CANCHA DEL ESTADIO DEPARTAMENTAL LIBERTAD.

A continuación, se relacionan las especificaciones técnicas de los ítems objeto del presente proceso, así como también con qué frecuencia se necesita cada actividad.

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD TOTAL
	VALOR UNITARIO 
	VALOR TOTAL 

	1,1
	ANALISIS FOLIAR Y DE SUELOS:

Equipo requerido: cruceta probadora de suelos 

Frecuencia: se debe realizar uno, alternando uno foliar y uno de suelo por año. 

Descripción de la actividad: Se recolecta la muestra y se envía a un laboratorio para su respectivo análisis, el cual debe ser entregado con sus recomendaciones nutricionales de acuerdo a la variedad de gramas existentes en el terreno de juego.

	UN
	1
	
	

	1,2
	 AIREACIÓN.

Equipo requerido: Maquina aireadora de sacabocados de 1.8 cm. de diámetro y 10 cm. de profundidad.

Frecuencia: se debe realizar una a toda la gramilla.

Descripción de la actividad: La máquina realiza huecos a una distanciade 5 cm. uno de otro, extrayendo cilindros de tierra de 1.8 cm. de diametro y 10 cm. de profundidad, con el fin de que ingrese aire a la raíz de la grama.

	m2
	      7.700     
	
	

	1.3
	VERTICUT LEVE

Equipo requerido: Maquina verticout de cuchillas de 0.3 cm. de gruesa y 10 cm. de largo.

Frecuencia: se debe realizar cada tres meses sin que interfiera con el Verticut Agresivo. Tres meses antes del Verticut Agresivo.

Descripción de la actividad: La máquina realiza cortes de forma vertical a una distancia de 2 cm. uno de otro y 3 cm. de profundidad, extrayendo toda la grama vieja y seca que se encuentra debajo de las hojas.

	m2
	7.700
	
	

	1.4
	VERTICUT AGRESIVO

Equipo requerido: Maquina verticout de cuchillas de 0.3 cm. de gruesa y 10 cm. de largo.

Frecuencia: se debe realizar , antes  de la aireación. 

Descripción de la actividad: La máquina realiza cortes de forma vertical a una distancia de 2 cm. uno de otro y 3 cm. de profundidad, extrayendo toda la grama vieja y seca que se encuentra debajo de las hojas.

	m2
	7.700
	
	

	1.5
	TOP-DRESSING

Equipo requerido: Maquina aplicadora de arena, palas y coches.

Frecuencia: se debe realizar una a toda la gramilla, después de realizar la aireación y el verticout.

Insumos: Arena media (de rio) pega lavada.

Descripción de la actividad: Se aplica una película de 0.5 a 1 cm. de grueso, a toda la cancha, luego se pasa una malla especial para repartir homogéneamente la mezcla e incorporarla por los huecos que dejo la aireación.

	m2
	7.700       
	
	

	1.6
	APLICACIÓN DE CAL AGRICOLA:

Equipo requerido: Palas, baldes y coches.

Frecuencia: se debe realizar  después de la aireación y el verticout.

Insumos: Cal agrícola, la cantidad es a criterio técnico, de acuerdo al analisis de suelos y a los requerimientos nutricionales de las variedades de gramas existentes en el estadio.

Descripción de la actividad: Se realiza la aplicación al voleo, cubriendo homogéneamente toda la cancha.

	m2
	 7.700         
	
	

	SUB TOTAL
	

	IVA
	

	TOTAL ACTIVIDAD UNO 
	



CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES ACTIVIDAD 1.

Especificaciones técnicas mínimas con las cuales debe contar EL CONTRATISTA para el mantenimiento de la grama de la cancha del Estadio Departamental Libertad:

1. UN ANÁLISIS FOLIAR Y DE SUELOS, se debe realizar las muestras estadísticamente confiables, de acuerdo al área total del terreno de juego y ser enviadas al laboratorio para su análisis fisicoquímico. Teniendo en cuenta el cuadro de actividades, haciendo énfasis en la descripción de la actividad por realizar.

2. AIREACIÓN, se requiere realizar esta actividad con una máquina aireadora certificada técnicamente para la actividad. 

3. VERTICUT LEVE, se debe realizar sin que interfiera con el verticut agresivo.

4. VERTICUT AGRESIVO, se requiere realizar esta actividad con máquina verticut de cuchillas 0.3 cm de gruesa y 10 cm de largo con una frecuencia que coincida con la fecha de finalización del campeonato en su respectivo calendario deportivo (A o B).

5. TOP-DRESSING, los equipos requeridos son palas y coches, se debe hacer a toda la gramilla y los insumos que se necesitan es arena media pega lavada.

6. APLICACIÓN DE CAL AGRÍCOLA, los equipos requeridos son palas, baldes y coches. Se hace especial énfasis en la calidad del insumo y en la descripción de la actividad relacionada en el cuadro de actividades.

7. Todos los equipos y maquinaria usados por EL CONTRATISTA en el desarrollo de las actividades, deben ser funcionales, estar en óptimas condiciones y serán objeto de revisión por parte del supervisor del contrato.

8. Todos los equipos y maquinara usados por EL CONTRATISTA deberán contar con su certificado de originalidad, situación que será constatada por el supervisor del contrato.


ACTIVIDAD 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MANTENIMEINTO RUTINARIO PARA EL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO DE MANTENIMIENTO DE LA GRAMA NATURAL, GRAMA ARTIFICIAL, JARDINES Y VIVEROS DE LA CANCHA DEL ESTADIO DEPARTAMENTAL LIBERTAD. 

A continuación, se relacionan las especificaciones técnicas de los ítems objeto del presente estudio de mercado, así como también con qué frecuencia de necesita cada actividad.

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD TOTAL
	VALOR UNITARIO 
	VALOR A OFERTAR

	2.1
	APLICACIÓN DE BIOINSECTICIDAS  Y CONTROL AVIARIO.
Equipo requerido: Bomba de espalda, estacionaria o sistema de riego
Frecuencia: Varía de acuerdo a la incidencia y/o severidad de infestación que se presente, mínimo dos veces por mes o de forma preventiva, teniendo en cuenta siempre la implementación de buenas prácticas agrícolas.
Insumos: El producto y la cantidad a usar deben ser de control biológico, amigables con el medio ambiente y la salud de los operarios, teniendo en cuenta las buenas prácticas agrícolas. 
Descripción de la actividad: Se realiza una dilución del insecticida a usar en el volumen de agua requerido y se aplica cubriendo homogéneamente toda la cancha.
	m2
	   73.150
	
	

	2.2
	APLICACIÓN DE FUNGICIDAS.
Equipo requerido: Bomba de espalda, estacionaria o sistema de riego.
Frecuencia: Varía de acuerdo a la incidencia y/o severidad de infestación que se presente, mínimo dos veces por mes o de forma preventiva, teniendo en cuenta siempre la implementación de buenas prácticas agrícolas
Insumos: El producto y la cantidad a usar deben ser de control biológico, amigables con el medio ambiente y la salud de los operarios, teniendo en cuenta las buenas prácticas agrícolas.     
Descripción de la actividad: Se realiza una dilución del fungicida de acuerdo a recomendaciones técnicas de la casa comercial del producto, aplica homogéneamente toda la cancha, sus alrededores y jardines.
	m2
	73.150        
	
	

	2.3
	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES                                     Equipo requerido: Maquina abonadora de granulado. Bomba de espalda, estacionaria o sistema de fertirriego para fertilización edáfica y foliar.
Frecuencia: se debe realizar una cada 15 días a toda la gramilla, alternando una aplicación edáfica y a los 8 días la aplicación foliar, para un total de dos fertilizaciones completas al mes. 
Insumos: Urea, triple quince, potasio, elementos menores, la cantidad es a criterio técnico
Descripción de la actividad: Se realiza la aplicación cubriendo homogéneamente toda la cancha.
	m2
	    73.150             
	
	

	2.4
	CORTE 
Equipo requerido: Maquina corta césped especializado de corte helicoidal. No tripulada
Frecuencia: se debe realizar mínimo un corte cada dos días de por medio a toda la gramilla, es decir, 12 veces al mes.
Descripción de la actividad: Se pasa la maquina cortando por toda la cancha con la altura requerida (1.8 y 2 cms), recolectando la grama cortada. El corte debe hacerse de la siguiente forma: el primero de oriente a occidente y el segundo de norte a sur, hasta completar los 7 cortes al mes, intercalándolos..
	m2
	438.900        
	       
	

	2.5
	DEMARCACIÓN.
Equipo requerido: Maquina pinta líneas y regla
 Frecuencia: se debe realizar una demarcación de las líneas antes de cada partido, es decir una cada semana para los entrenamientos y en partidos de local que según calendario Liga I 2024, son tres veces por mes, para un total de siete demarcaciones mensuales.
Insumos: Pintura orgánica blanca.
Descripción de la actividad: Se aplica con la pinta líneas con ayuda de la regla a todas las líneas de la cancha.
	ml
	24.106     
	
	

	     2.6
	PINTURA ORGANICA VERDE                                            Equipo requerido: Maquina pinta líneas. 
Frecuencia: se debe realizar una aplicación a las zonas deterioradas de la cancha. 
Insumos: Pintura orgánica verde.
Descripción de la actividad: Se aplicar pintura en las zonas deterioradas o a criterio de la supervisión en las zonas que ella indique, de color verde en el tono indicado, garantizando la buena presentación de la grama
	m2
	5                
	
	

	2.7
	CEPILLADA DE LA CANCHA
                                                      Equipo requerido: Maquina auto propulsada con cepillos de cerda dura de 1.5 m de ancho.                                                                          Frecuencia: Se debe realizar después de cada partido o entrenamiento semanal, para un total de 7 veces al mes.                                                              Descripción de la actividad: Después de cada partido se pasa la maquina en las direcciones indicadas
	m2
	256.025        
	
	

	2.8
	REPARACION DE APIQUES O DIVOTS.
Equipo requerido: Chuzos, pala y coche.
Frecuencia: Se realiza después de cada partido o entrenamiento semanal, para un total de 7 veces al mes.
Insumos: Arena media pega lavada.
Descripción de la actividad: con el chuzo se levanta la grama del hueco dejado por el guayo del jugador y se llena con arena, cuando sea necesario reponer el pedazo de grama.
	m2
	  256.025      
	
	

	2.9
	DESMALEZADA.
Equipo requerido: Chuzos, rastrillos metálicos.
Frecuencia: La desmalezada se debe realizar una vez a la semana, teniendo precaución que las malezas no florezcan al interior del terreno de juego y jardines.
Descripción de la actividad: con el chuzo o el rastrillo se arranca las malezas, si es necesario se repone el pedazo o parche arrancado con grama, para su recuperación 
	m2
	  146.300       
	
	

	  2.10
	RIEGO DE GRAMA Y JARDINERIA
Equipo requerido: sistema de riego existente y mangueras para la jardinería.  
Frecuencia: Cuando se requiera, dependiendo de las condiciones climáticas, el estado de la gramilla o cuando el técnico de campo y/o interventor lo requiera, garantizando la buena calidad de riego de la grama.  Descripción de la actividad: Se programa el sistema desde el controlador para se aplique agua.
	m2
	292.600         
	
	

	2.11
	CEPILLADA DE LA GRAMA SINTETICA                                                       Equipo requerido: Maquina auto propulsada con cepillos de cerda dura. 1.5 m de ancho.
                                                                     Frecuencia: La cepillada se debe realizar antes de cada partido o cuando el interventor lo solicite, mínimo tres veces al mes.                                                                      Descripción de la actividad: Después de cada partido se pasa la maquina en las direcciones indicadas sobre la grama sintética
	m2
	  6.270          
	
	

	2.12
	CORTE CON GUADAÑA
Equipo requerido: Guadañadora, escobillas plásticas, mamparas protectoras                                               Frecuencia: mínimo una vez al mes                                     Descripcion de la actividad: Corte con guadaña, de zonas donde la máquina de corte no trabaja. Incluye bordeo de canchas, zonas de jardín.
	m2
	  2.090         
	
	

	  2.13
	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y VIVEROS Equipo requerido: Tijeras podadoras, palas, picas, machetes.                         Frecuencia: Una vez por mes Insumos: Fertilizantes orgánicos, enmienda orgánica, bio insumos agrícolas. Descripción de la actividad: Fertilización de plantas ornamentales, manejar altura menor o igual a 50 cms, usar como cobertura vegetal el material podado, previamente picado, para protección del suelo y abono de las plantas, realizar control fitosanitario de plagas y enfermedades, corte y retiro de ramas y hojas secas, aporte de sustrato y enmiendas orgánicas y productos fitosanitarios requeridos;  limpieza y control de plantas parásitas, podas sanitarias y de formación, riego de jardines mínimo una vez a la semana.
	m2
	   5.463     
	
	

	SUB TOTAL
	

	IVA
	

	TOTAL ACTIVIDAD DOS
	




CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES ACTIVIDAD 2. 

Las especificaciones técnicas mínimas con las cuales debe contar el para el mantenimiento rutinario de la grama de la cancha del Estadio Departamental Libertad:
Todas las actividades deben realizarse en óptimas condiciones.

1. Todas las actividades deben hacerse con óptimas condiciones técnicas, garantizado la calidad de los insumos, maquinaria y demás elementos usados en el desarrollo del contrato
2. Mantenimiento de jardines y viveros, poda, aplicación de fertilizante y fungicida.
3. El contratista deberá llevar un control de todas las actividades realizadas mediante un reporte mensual que indique la actividad, cronograma, fecha, y valor. 
4. En caso de constatarse mal servicio, o uso de insumos o maquinaria que no cumpla con lo requerido, la empresa adjudicataria deberá sustituir todos los insumos, maquinaria y demás elementos sin costo alguno, previa revisión del supervisor del contrato.

 Valores tomados de los cuadros anteriores 

	ITEM
	DESCRIPCION
	
VALORES TOTALES



	1
	ACTIVIDAD 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MANTENIMEINTO PERIÓDICO PARA EL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO DE MANTENIMIENTO DE LA GRAMILLA NATURAL DE LA CANCHA DEL ESTADIO DEPARTAMENTAL LIBERTAD.
	$

	2
	ACTIVIDAD 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MANTENIMEINTO RUTINARIO PARA EL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO DE MANTENIMIENTO DE LA GRAMA NATURAL, GRAMA ARTIFICIAL, JARDINES Y VIVEROS DE LA CANCHA DEL ESTADIO DEPARTAMENTAL LIBERTAD. 
	$

	
TOTAL

	$




NOTA 1: El valor de la oferta no podrá superar el valor del presupuesto oficial so pena de rechazo. 

NOTA 2: El valor ofertado por ítem no podrá superar el valor unitario establecido por el Departamento en cada uno de los ítems so pena de rechazo. 

NOTA 3: El precio ofertado deberá incluir todos los costos relacionados, con legalización, impuestos, administración, variaciones monetarias, derechos laborales, prestaciones sociales y pérdidas; corresponderá dentro del área comercial del oferente cerciorarse y calcular todas estas variables, por lo tanto, el Departamento de Nariño no será responsable por reclamaciones que tengan como causa los elementos antes descritos.

NOTA 4: El Departamento no aceptará ofertas parciales por ÍTEMS. 

NOTA 5: El Departamento no pagará ningún valor excedente, al valor pactado u ofertado. 

NOTA 6. El valor ofertado deberá incluir IVA (cuando aplique). 

NOTA 7. El oferente solo podrá presentar una oferta.

*El Departamento no pagará ningún valor excedente, al valor pactado u ofertado


NOTA: Con la firma de este documento se aceptan todas y cada una de las condiciones establecidas en la invitación pública y demás documentos que forman parte integrante de este proceso.

En constancia, se firma en [Indicar fecha de suscripción]
Atentamente,


_________________________
(Nombre y firma del proponente o del representante legal)
C.C. Nº.
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