FORMULARIO No. 5.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS
Ciudad y Fecha: 
[bookmark: _Hlk161066706]EL SUSCRITO XXXXXX (OFERENTE), CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICA DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, EN EL OBJETO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N°412-DISANEJC-DMSOC-2024
, CONFORME A LOS REQUIERIMIENTOS ASI: 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYENDO SUS REPUESTOS) DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA LA REGIONAL NO 9 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS”, PARA LA PRESENTE VIGENCIA”


3. NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Item
	codigo unspsc
	Servicio Requerido
	ESTABLECIMIENTO
	CIUDAD 
	 DIRECCIÓN
	Periodicidad anual
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	77111506
	Servicio de dosimetría TLD (Termoluminiscencia) con periodicidad TRIMESTRAL, para los funcionarios expuestos a radiación ionizantes de los Establecimientos de Sanidad Militar de la Dirección de Sanidad del Ejercito a nivel nacional.
El contratista es el único responsable del suministro y recolección de los dosímetros en los lugares indicados y en los tiempos estipulados para garantizar el servicio de dosimetría, de igual manera debe garantizar completa trasparencia y veracidad de la información  reportada en la lectura dosimétrica.
	ESM BAS02
	BARRANQUILLA - ATLANTICO
	CARRERA 68 N°79-00, PARAISO - DISPENSARIO MÉDICO ESM BAS02
	3
	
	

	
	
	
	ESM BAS10
	VALLEDUPAR - CESAR
	KM 1 VIA LA MESA - BATALLON LA POPA, DISPENSARIO MEDICO ESM BAS10
	3
	
	

	
	
	
	ESM BICOR
	SANTA MARTA - MAGDALENA
	CARRERA 4 N°33 VIA EL RODADERO, ESM BICOR
	3
	
	

	
	
	
	DMBUG
	BUCARAMANGA-SANTANDER
	AV QUEBRADA SECA # 33 A - 207, DISPENARIO MEDICO
	3
	
	

	
	
	
	ESM GMSIL
	DUITAMA - BOYACA
	KILOMETRO 8 VIA BONZA, GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO No. 1 “GENERAL MIGUEL SILVA PLAZAS”, DISPENSARIO MEDICO
	3
	
	

	
	
	
	ESM BATAR
	SOGAMOSO - BOYACA
	KILOMETRO 5 VIA IZA, VEREDA LA FLORESTA, BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 1 “TARQUI” - DISPENSARIO BATAR
	3
	
	

	
	
	
	ESM BAS01
	TUNJA - BOYACA
	KILOMETRO 1 VIA TOCA - TUNJA, BATALLÓN DE ASPC No. 1
	3
	
	

	
	
	
	ESM BISUC
	CHIQUINQUIRA - BOYACA
	CALLE 17 N° 7A - 48, BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 2 “MARISCAL JOSÉ ANTONIO SUCRE”, DISPENSARIO MEDICO
	3
	
	

	
	
	
	ESM BAGAL
	SOCORRO - SANTANDER
	KILOMETRO 1 VIA BOGOTA – SOCORRO - SANTANDER, BATALLÓN DE ARTILLERÍA N°5, DISPENSARIO MEDICO
	3
	
	

	
	
	
	DMCAL
	CALI - VALLE
	CALLE 4 N° 88-89, CANTÓN MILITAR PICHINCHA, DISPENSARIO MEDICO
	3
	
	

	
	
	
	DMORI
	APIAY - META
	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ, CANTÓN MILITAR APIAY
	3
	
	

	
	
	
	ESM BAS06
	IBAGUE - TOLIMA
	BATALLÓN JAIME ROOKE (KM 3 VÍA ARMENIA) DISPENSARIO ESM BAS06
	3
	
	

	
	
	
	DMMED
	MEDELLIN - ANTIOQUIA
	CARRERA 77C N°51-136, DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN
	3
	
	

	
	
	
	ESM GMJCO
	LA PLAYA - ANTIOQUIA
	AUTOPISTA MEDELLÍN - BOGOTÁ KM 32 VEREDA LA PLAYA BATALLÓN JUAN DEL CORRAL - DISPENSARIO MÉDICO
	3
	
	

	
	
	
	ESM BAS16
	YOPAL - CASANARE
	AV MARGINAL DE LA SELVA, CALLE 6 TRASVERSAL 18, DISPENSARIO MEDICO
	3
	
	

	
	
	
	
	
	(PENDIENTE CONFIRMAR SERVICIO)
	3
	
	

	
	
	
	DMSOC
	BOGOTA
	AV CIUDAD DE CALI CARRERA 86 N° 53B - 80 SUR CHICALA
	3
	
	

	
	
	
	CRH
	BOGOTA
	CRA 46 # 20B-99, DISPENSARIO CRH, PRIMER PISO
	3
	
	

	
	
	
	DMGEM
	BOGOTA
	CALLE 121 N°6-37, DISPENSARIO MEDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA.
	3
	
	

	
	
	
	DMGEM - DISAN
	BOGOTA
	CARRERA 7 N°52 - 48, CLINICA ODONTOLÓGICA
	3
	
	

	
	
	
	DISNOR
	BOGOTA
	CALLE 106 N°7ª-19 DISPENSARIO MEDICO CANTON NORTE
	3
	
	

	
	
	
	ESM ESMIC
	BOGOTA
	CALLE 80 N° 38- 00 ESCUELA MILITAR GENERAL JOSÉ MARÍA CORDOVA, DISPENSARIO MEDICO.
	3
	
	

	
	
	
	ESM DISUR
	BOGOTA
	KM3 VIA USME, BATALLÓN ESCUELA DE ARTILLERIA - DISPENSARIO
	3
	
	

	
	
	
	ESM BASCO
	FACATATIVA - CUNDINAMARCA
	CARRERA 15 # 5-00, BARRIO DOS CAMINOS -BATALLÓN DE COMUNICACIONES, DISPENSARIO MEDICO.
	3
	
	

	
	
	
	ESM BIPIN
	PUERTO INÍRIDA
	BATALLON DE INFANTERÍA N°45 “GENERAL PROSPERO PINZON” DISPENSARIO MEDICO.
	3
	
	

	
	
	
	ESM BAEEV13
	UBALA - CUNDINAMARCA
	CALLE 6 # 9 - 98 SECTOR EL PUERTO, DISPENSARIO BATALLÓN BAEEV N°13
	3
	
	

	
	
	
	DMTOL
	TOLEMAIDA - CUNDINAMARCA
	KM 3 VIA MELGAR - GIRARDOT, FUERTE MILITAR TOLEMAIDA - DISPENSARIO MÉDICO, MELGAR
	3
	
	

	
	
	
	ESM MACARENA
	MACARENA - META
	CANTON MILITAR FUERTE DE LA MACARENA
	3
	
	

	
	
	
	ESM BAS08
	ARMENIA - QUINDIO
	AVENIDA CENTENARIO # 25- 00, BATALLÓN DE ASPC No. 8, DISPENSARIO MÉDICO
	3
	
	

	
	
	
	ESM BIAYA
	MANIZALES - CALDAS
	CALLE 74 N° 22-94, BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 22 “AYACUCHO”, DISPENSARIO MEDICO
	3
	
	

	
	
	
	ESM BAS09
	NEIVA - HUILA
	CARRERA 16 N° 21-300, BATALLÓN TENERIFE - DISPENSARIO MEDICO ESM BASPC09
	3
	
	

	
	
	
	ESM BIMAG
	PITALITO-HUILA
	KM 5 VIA MOCOA BATALLÓN DE INFANTERIA N° 27 MAGDALENA, DISPENSARIO MEDICO
	3
	
	

	
	
	
	ESM BIPIG
	GARZON - HUILA
	KM 7, VIA A MIRAFLORES BATALLON PIGUANZA
	3
	
	





	
	
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	CARACTERÍSTICAS DE LOS DOSÍMETROS
	TIPO DE DOSÍMETRO
	 TLD
	
	

	
	Componente
	Elemento termoluminiscente
	
	

	
	Fabricación
	Que permita la manipulación sin riesgo de contaminación, por la suciedad, sudor, grasa y   otros factores capaces de generar señales falsas.
	
	

	
	Cristales
	Li2B4O7: Cu Tejido Equivalente
	
	

	
	
	CaSO4: Tm de alta sensibilidad para bajas dosis
	
	

	
	Medición
	Que permita medir dosis equivalentes profunda y superficial
	
	

	
	Elementos o rangos de medida
	Con 4 elementos 
	
	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:
	N
	
	CARACTERISTICAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	A
	SERVICIO REQUERIDO
	Servicio de dosimetría TLD (Termoluminiscencia) con periodicidad TRIMESTRAL, para los funcionarios expuestos a radiación ionizantes de los Establecimientos de Sanidad Militar de la Dirección de Sanidad

El contratista es el único responsable del suministro y recolección de los dosímetros en los lugares indicados y en los tiempos estipulados para garantizar el servicio de dosimetría, de igual manera debe garantizar completa trasparencia y veracidad de la información  reportada en la lectura dosimétrica.
	
	

	B
	PERIODICIDAD
	La periodicidad que se requiere con relación a los dosímetros TLD personales y ambientales será TRIMESTRAL.
	
	

	C
	SOFWARE
	La dosimetría personal por sistema TLD con dosímetro de control, ambiental y reporte de lectura Trimestral, será por medio del software online el cual permita gestionar a los funcionarios de los dispensarios médicos revisar de manera rápida los reportes de lectura de la dosis reportada.
	
	

	D
	FUNCIONAMIENTO
	El contratista debe garantizar el normal funcionamiento de los dosímetros
Los dosímetros deben ser nuevos, fabricados con materiales y partes originales de alta calidad, elaborados con la mejor tecnología existente en el mercado y en perfecto estado de conservación.
	
	

	E
	EMPAQUE Y ROTULADO
	Cada dosímetro debe tener su porta dosímetro destinado a albergar los elementos sensibles de detección de la radiación ionizante, que permita manipulación sin riesgo de contaminación, por la suciedad, sudor, grasa y otros, factores capaces de generar alteraciones en los resultados, de igual manera, los dosímetros deben venir rotulados con los datos del usuario nombres y apellidos, número de cedula, fecha de inicio y fecha de corte del servicio.. 
	
	

	F
	PRECAUCIONES EN EL TRANSPORTE
	El contratista deberá adoptar medidas de precaución en el trasporte de los dosímetros, así como los medios de protección contra agentes externos llevando consigo un dosímetro de control.
	
	

	G
	REGISTRO
	El contratista debe tener registro vigente ante el Ministerio de Minas y energía para la prestación de servicio de dosimetría personal, en el territorio colombiano y/o la normativa aplicable vigente.
	
	

	H
	ALMACENAMIENTO
	El contratista debe suministrar en cada uno de los establecimientos donde se entreguen los dosímetros, las cajas o elementos de almacenamiento de los mismos para su conservación y manejo.
	
	

	I
	STOCK DE DOSÍMETROS
	El contratista debe mantener un stock de dosímetros para garantizar el cambio de elementos defectuosos.
	
	

	J
	CAPACITACIÓN
	El contratista debe garantizar que el personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes y que tiene dosimetría asignada, adquiera capacitación en cuanto al uso, almacenamiento, lectura de resultados y demás temas relacionados con el servicio de dosimetría, y protección radiológica. (Mínimo 2 capacitaciones anuales).
	
	

	K
	SOPORTE TÉCNICO
	El contratista debe prestar el servicio de soporte técnico con las siguientes características:
Capacidad Operativa: Se requiere que el contratista cuente con la capacidad operativa necesaria para prestar el servicio solicitado en los Establecimientos de Sanidad Militar a Nivel Nacional.
	
	




ACEPTO TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS   SI_______ NO______
[bookmark: _Toc142644632][bookmark: _Hlk142333539]
GARANTÍA TÉCNICA

[bookmark: _Toc142644633]Esta Garantía Técnica debe cubrir cada uno de los ítems ofrecidos, y debe amparar la totalidad de los siguientes aspectos:
· El contratista debe otorgar (12) meses de garantía contado a partir de la prestación de los servicios, que cubra los siguientes aspectos así:
· El correcto funcionamiento de los dosímetros, así mismo, en el caso de fallas o alguna anomalía de este dispositivo, deberá realizarse el cambio de los mismos, con el fin de garantizar la calidad del objeto del presente proceso y la oportunidad de atención para nuestros usuarios, con el fin de satisfacer las necesidades del personal en el menor tiempo posible.
NOTA: Todos los costos que se produzcan en cumplimiento de la garantía estarán a cargo del contratista. Este documento se debe cargar en la plataforma SECOP II.


[bookmark: _Toc142644634][bookmark: _Hlk142333564]TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

1- El tiempo de respuesta de la garantía no deberá ser mayor a 48 horas de realizado el reporte de cambio al contratista.
2- Todos los gastos generados con ocasión de la garantía y término de respuesta de la misma serán asumidos por el contratista.
. 

.
NOTA: Estará a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. Este documento se debe cargar en la plataforma SECOP II.



FIRMA OFERENTE
C.C./NIT.
EMAIL 
CELULAR
