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ANEXO 1. OFERTA ECONOMICA

PRESENTACION DE ECONÓMICA CONTRATACION MINIMA CUANTIA


OBJETO: ‘’CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA MANTENIMIENTO GENERAL AÑO 2024 DE BIEN INMUEBLE EN COMODATO (INTERINSTITUCIONAL) COMO EXTENSION ACADÉMICA DE LA IES CINOC LOCALIZADA EN MUNICIPIO DE MANZANARES EN DEPARTAMENTO DE CALDAS ”


TABLA RESUMEN GENERAL PROPUIESTAS COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS
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DESGLOSE DEL AIU%

EQUIPO MINIMO
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OFERTA GENERAL CON COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS PARA CARGUE DEL SECOP II
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CRONOGRAMA Y FLUJOS DE INVERSION PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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ÍTEM EXPERIENCIA REQUERIDA

NOMBRE/APELLIDO/TARJETA 

PROFESIONAL 

CANTIDAD DEDICACION (%)

UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD VALOR UNITARIO

FACTOR 

PRESTACIONAL

VALOR TOTAL

Ingeneiro civil 

Profesional universitariocon 

experiencia mayor a 6 meses

1 30% Mes  1,5  $                                      -   

Maestro de obra civil y/o 

tecnologo en obra civil

Tecnólogo o tecnico con 

experiencia de 3 años de 

educación superior aprobados

1 70% Mes  1,5  $                                      -   

Pagos responsabilidad salud, 

riesgo y pension

pago de salud, riesgo y pension 

en funcion de 40% base de 

cotizacion del valor total de 

personal

1 VARIABLE GLB 1 22,27%

UNIDAD CANTIDAD MESES COSTO PARCIAL VALOR TOTAL

Global 1 2  $                                      -   

UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL

% 1,00%  $                                      -   

% 5%  $                                      -   

% 0,010%  $                                      -   

UNIDAD CANTIDAD MESES COSTO PARCIAL VALOR TOTAL

% 0% 1 - $                                    

% 5% 1 - $                                    

19,0%

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

COSTO TOTAL  OBRA DIRECTO + INDIRECTA (INCLUYE  AIU%)  $                                                  -   

VALOR Y PORCENTAJE DE ADMINISTRACION DEL AIU%  $                                                                      -   

COSTO TOTAL  INDIRECTO AIU%

 $                                                  -   

COSTO TOTAL  INDIRECTO AIU%  $                                                  -   

IVA SOBRE UTIIDAD   $                                                                      -   



4. COSTOS INDIRECTOS GENERALES DEL AIU%

DESCRIPCIÓN COSTOS INDIRECTOS

IMPREVISTOS

- $                    

UTILIDAD

SUBTOTAL COSTOS DE INDIRECTOR DEL AIU% - $                                                                    



VALOR DIRECTO DE OBRA 

 $                                                  -   

Polizas de buen manejo del anticipo (50%) , Cumplimiento (10%) y prestaciones(5%) 

 $                                                        -    Impuesto departamental a la contruccion de obra civil

Retencion del ICA

SUBTOTAL COSTOS DE LEGALIZACION E IMPUESTOS 

- $                                                  

DESCRIPCIÓN COSTOS INDIRECTOS COSTO DIRECTO DE OBRA



 $                                                   -   



2. COSTOS PAPELIA Y OTROS  (estimados para el desarrollo de la actividad)

DESCRIPCIÓN COSTOS INDIRECTOS

Trasnporte y desplazamientos, Papelería, Copias, plotear de planos , preparación  y entraga de los inforemes tecnicos, cuentas de cobro, 

preparacion de bitacoras entre otros  profesionales tanto fisicos como digitales 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

- $                                                  



3. DOCUMENTOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO DE OBRA Y RETENCIONES COMO COSTOS ADMINITRATIVOS

JUSTIFICACION AIU (ADMINITRACION, UTILIDAD E IMPREVISTOS)

1. COSTOS DE PROFESIONAL AREA TECNICA 

Mano de Obra Calificada

1
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AIU% + IVA%

%

29,802%

ITEM  UND CANTIDAD 

VALOR. UNITARIO SIN 

AIU% SIN IVA%

VALOR. PARCIAL SIN AIU% SIN 

IVA%

PORCETAJE

VALOR. UNITARIO CON AIU% 

AIU% CON  IVA%

VALOR. PARCIAL AIU% AIU% CON  

IVA% VERIFICADOS SECOP II

1

M2 10 - $                      - $                              #¡DIV/0!

 $                                                                          -     - $                                                                                     

2

M2 10 - $                      - $                              #¡DIV/0!

 $                                                                          -     - $                                                                                     

3

M2 50 - $                      - $                              #¡DIV/0!

 $                                                                          -     - $                                                                                     

4

UND 1,00 - $                      - $                              #¡DIV/0!

 $                                                                          -     - $                                                                                     

5

M2 160 - $                      - $                              #¡DIV/0!

 $                                                                          -     - $                                                                                     

6

M2 60 - $                      - $                              #¡DIV/0!

 $                                                                          -     - $                                                                                     

7

ML 10 - $                      - $                              #¡DIV/0!

 $                                                                          -     - $                                                                                     

8

M2 3 - $                      - $                              #¡DIV/0!

 $                                                                          -     - $                                                                                     

9

M2 3,00 - $                      - $                              #¡DIV/0!

 $                                                                          -     - $                                                                                     

10

M2 4,50 - $                      - $                              #¡DIV/0!

 $                                                                          -     - $                                                                                     

11

M2 20 - $                      - $                              #¡DIV/0!

 $                                                                          -     - $                                                                                     

12

UND 2 - $                      - $                              #¡DIV/0!

 $                                                                          -     - $                                                                                     

13

UND 1,00 - $                      - $                              #¡DIV/0!

 $                                                                          -     - $                                                                                     

14

UND 1,00 - $                      - $                              #¡DIV/0!

 $                                                                          -     - $                                                                                     

15

UND 2,00 - $                      - $                              #¡DIV/0!

 $                                                                          -     - $                                                                                     

16

M2 10,00 - $                      - $                              #¡DIV/0!

 $                                                                          -     - $                                                                                     

- $                              #¡DIV/0!

 SECOP II CARGEUE 

TOTAL AIU% + IVA% 

- $                                

MURO EN PLACA DE FIBROCEMENTO 6mm - 2 cara (inc. 

Acabados, detalles, resanes, pinturas y terminados - aislamiento 

acústico internos de caras) 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO, 

incluye vidrio 4mm, cerradura, marco y nave

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE 

REGULADO doble de poner sobre canaleta lisa de 50x45mm, 

incluye cable y/o alambre, accesorio de caja para canaleta 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED min 

46w en panel rectangular de 1,20x0,30 de sobreponer 

estructura en cielo PVC

SUMATORIA COSTO DIRECTO

SUMINISTROE E INSTALACION DE PISO SINTETICO 

ANTIDELIZANTE CON CINTA DE BORDE CORRUGADA PARA 

CADA HUELLA DE  ESCALERAS INCLUYE ANCLAJES, 

EPGANTES ENTRE OTROS PARA SU CORRECTA 

INSTALACION 

suministro e instalación salida datos y/o audio cat 6a - cat 6e 

Puntos para extensión de conexión incluye accesorios  para su 

correcto funcionamiento 

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA SIMPLE  CORREDIZA 

EN ALUMINIIO VIDRIO 4mm según diseño  Inc. Perfiles, alfajias, 

silicona,  y herrajes necesarios para su corresta instalación y 

funcionamiento sobre muro placa fibrocemento 6 mm base 9

PRESUPUESTO PRELIMINAR A INVERSION

SUB PROYECTO.1 EXTENSION MANZANARES IES CINOC

DESCRIPCION Y ACTIVIDAD

Desmonte de tableta de pino como piso fracturado y/o 

deteriorada, incluye acarreo horizontal, carga y retiro de material 

sobrante

Suministro e instalación de tablón de madera a medida como 

sustitución de tabletas fracturadas  

Desmonte, suministro e instalación de estructura de cubierta y 

cubierta translucida tipo Eternit 

Mantenimiento de aparatos sanitarios, lavamanos y/o ducha 

incluye accesorios de suministro y desagüe  para su correcto 

funcionamiento 

suministro y aplicación pintura acrílica (figuras en rombos) para 

exterior a Dos  manos   h menor a 3 m sobre  pintura existente 

con manejo de humedad y resanes 

Mantenimiento de ventanas con reja y puertas inc. ajuste y 

pintura a dos manos ambas caras y marco

Suministro e instalación de canal rectangular en lamina c,20 - 

22 para recolección y transporte de aguas lluvias provenientes 

de cubierta en AC, incluye bajante y conexión a cámara de 

descole

Demolición de losa maciza en concreto emax: 15cm incluye 

cargue y retiro de material sobrante producto de demolición



RAMPA DE ACECSO MOVILIDAD REDUCIDA placa contrapiso 

e: 10cm concreto 21mpa
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ITEM  UND CANTIDAD 

VALOR. PARCIAL AIU% AIU% CON  

IVA% VERIFICADOS SECOP II

1

M2 10

- $                                                                                     

2

M2 10

- $                                                                                     

3

M2 50

- $                                                                                     

4

UND 1,00

- $                                                                                     

5

M2 160

- $                                                                                     

6

M2 60

- $                                                                                     

7

ML 10

- $                                                                                     

8

M2 3

- $                                                                                     

9

M2 3,00

- $                                                                                     

10

M2 4,50

- $                                                                                     

11

M2 20

- $                                                                                     

12

UND 2

- $                                                                                     

13

UND 1,00

- $                                                                                     

14

UND 1,00

- $                                                                                     

15

UND 2,00

- $                                                                                     

16

M2 10,00

- $                                                                                     

- $                                

% PROYECTADO

ACUMULADO $ Y %

% PROYECTADO

ACUMULADO $ Y %

% PROYECTADO

ACUMULADO $ Y %

% PROYECTADO

ACUMULADO $ Y %

% PROYECTADO

ACUMULADO $ Y %

% PROYECTADO

ACUMULADO $ Y %

SEMANA 6

FLUJOS POR SEMANA FLUJOS POR SEMANA FLUJOS POR SEMANA FLUJOS POR SEMANA FLUJOS POR SEMANA FLUJOS POR SEMANA

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

SEMANA 6

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

SEMANA 6

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

SEMANA 6

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

SEMANA 6

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

SEMANA 6

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

SEMANA 6

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

SEMANA 6

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

SEMANA 6

45 DIAS DE EJECUCION CRONOGRAMA

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

MURO EN PLACA DE FIBROCEMENTO 6mm - 2 cara (inc. 

Acabados, detalles, resanes, pinturas y terminados - aislamiento 

acústico internos de caras) 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO, 

incluye vidrio 4mm, cerradura, marco y nave

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE 

REGULADO doble de poner sobre canaleta lisa de 50x45mm, 

incluye cable y/o alambre, accesorio de caja para canaleta 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED min 

46w en panel rectangular de 1,20x0,30 de sobreponer 

estructura en cielo PVC

SUMATORIA COSTO DIRECTO

SUMINISTROE E INSTALACION DE PISO SINTETICO 

ANTIDELIZANTE CON CINTA DE BORDE CORRUGADA PARA 

CADA HUELLA DE  ESCALERAS INCLUYE ANCLAJES, 

EPGANTES ENTRE OTROS PARA SU CORRECTA 

INSTALACION 

suministro e instalación salida datos y/o audio cat 6a - cat 6e 

Puntos para extensión de conexión incluye accesorios  para su 

correcto funcionamiento 

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA SIMPLE  CORREDIZA 

EN ALUMINIIO VIDRIO 4mm según diseño  Inc. Perfiles, alfajias, 

silicona,  y herrajes necesarios para su corresta instalación y 

funcionamiento sobre muro placa fibrocemento 6 mm base 9

SUB PROYECTO.1 EXTENSION MANZANARES IES CINOC

DESCRIPCION Y ACTIVIDAD

Desmonte de tableta de pino como piso fracturado y/o 

deteriorada, incluye acarreo horizontal, carga y retiro de material 

sobrante

Suministro e instalación de tablón de madera a medida como 

sustitución de tabletas fracturadas  

Desmonte, suministro e instalación de estructura de cubierta y 

cubierta translucida tipo Eternit 

Mantenimiento de aparatos sanitarios, lavamanos y/o ducha 

incluye accesorios de suministro y desagüe  para su correcto 

funcionamiento 

suministro y aplicación pintura acrílica (figuras en rombos) para 

exterior a Dos  manos   h menor a 3 m sobre  pintura existente 

con manejo de humedad y resanes 

Mantenimiento de ventanas con reja y puertas inc. ajuste y 

pintura a dos manos ambas caras y marco

Suministro e instalación de canal rectangular en lamina c,20 - 

22 para recolección y transporte de aguas lluvias provenientes 

de cubierta en AC, incluye bajante y conexión a cámara de 

descole

Demolición de losa maciza en concreto emax: 15cm incluye 

cargue y retiro de material sobrante producto de demolición



RAMPA DE ACECSO MOVILIDAD REDUCIDA placa contrapiso 

e: 10cm concreto 21mpa
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1,00

Desmonte de tableta de pino como piso fracturado y/o 

deteriorada, incluye acarreo horizontal, carga y retiro de 

material sobrante

M2 - $                                         

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1 OFC + 2 AYD) H/C 0,40 - $                            

VIAJE DE RETIRO DE ESCOMBROS MENOR A 10KM  VIAJE 0,02 - $                            

HERRAMIENTA MENOR % H/C 0,10 - $                            

2,00

Suministro e instalación de tablón de madera a medida como 

sustitución de tabletas fracturadas  

M2 - $                                         

TABLON DE MADERA AJUSTADA A MEDIDA Y ESPESOR  M2 1,05 - $                            

CUARTON CHANU 3M m2 2,00 - $                            

TORNILLOS UND 25,00 - $                            

CUADRILLA DE CARPINTERIA (1 CARP + 1 OFC) H/C 0,80 - $                            

HERRAMIENTA MENOR % H/C 0,08 - $                            

3,00

Desmonte, suministro e instalación de estructura de cubierta y 

cubierta translucida tipo Eternit 

M2 - $                                         

SUMINISTROYCOLOCACIÓN DE PERLÍNMETÁLICO (4*8) CAL 

1PARACUBIERTA DE TEJA EN ZINC ,INCLUYE ANTICORROSIVO Y 

PINTURA (INC MO, SOLDADURA)

ML 0,55 - $                            

TEJA TRANSLUCIDA TIPO ETERNITH DE 3 M INLCUYE AMARRAS CON TAPA PLASTCA M2 1,10 - $                            

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1 OFC + 2 AYD) desmonte de cubierta H/C 0,10 - $                            

CUADRILLA BB INSTALACIONES (1 OFC + 1 AYD + 1 ENT) M2 0,40 - $                            

ANDAMIO TUBULAR DE 1.5 M.(CUERPO DOBLE SECCIÓN) INCLUYE 

TELERA Y TRANSPORTE DOS VIAJES 

DIA 0,40 - $                            

HERRAMIENTA MENOR % H/C 0,05 - $                            

4,00

Mantenimiento de aparatos sanitarios, lavamanos y/o ducha 

incluye accesorios de suministro y desagüe  para su correcto 

funcionamiento 

UN - $                                         

ACCESORIOS PVC - AGUA POTABLE - FUNCIONAMIENTO ALMANCENAMIENTO GLB 1,00 - $                            

ACCESORIOS PVC - DESGUES - FUNCIONAMIENTO ALMANCENAMIENTO GLB 1,00 - $                            

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1 OFC + 2 AYD) H/C 6,00 - $                            

HERRAMIENTA MENOR %H/C 0,10 - $                            

5,00

suministro y aplicación pintura acrílica (figuras en rombos) 

para exterior a Dos  manos con manejo de humedad y resanes 

M2

160,00 - $                                            

PINTURA EN VINILO TIPO 1 INVERCRYL - SAPOLIN - PINTUCO KORAZA - 

COLORES 

GL 0,15 - $                            

INVERCRYL - ACRONAL - ENTRE OTROS 500GR UND 0,20 - $                            

RODILLO DE FELPA 9" UN 0,03 - $                            

LIJA DE AGUA UN 0,20 - $                            

BROCHA UN 0,10 - $                            

ANDAMIO TUBULAR DE 1.5 M.(CUERPO DOBLE SECCIÓN) INCLUYE 

TELERA Y TRANSPORTE DOS VIAJES 

DIA 0,40 - $                            

CUADRILLA CC PINTURA H/C 0,40 - $                            

HERRAMIENTA MENOR % H/C 0,10 - $                            

6,00

mantenimiento de ventanas con reja y puertas inc. ajuste y 

pintura a dos manos ambas caras y marco

M2 - $                                         

LIJA DE AGUA KG 0,20 - $                            

PINTURA EN ESMALTE TIPO I INVERSA - SAPOLIN - PINTUCO ACEITE  GL 0,15 - $                            

ANDAMIO TUBULAR DE 1.5 M.(CUERPO DOBLE SECCIÓN) INCLUYE 

TELERA Y TRANSPORTE DOS VIAJES 

DIA 0,40 - $                            

CUADRILLA BB INSTALACIONES (1 OFC + 1 AYD + 1 ENT) H/C 0,20 - $                            

HERRAMIENTA MENOR % H/C 0,15 - $                            

7,00

Suministro e instalación de canal rectangular en lamina c,20 - 

22 para recolección y transporte de aguas lluvias provenientes 

de cubierta en AC, incluye bajante y conexión a cámara de 

descole

ML - $                                         

CANAL EN LAMINA LD60 C20-22 INCLUYE ANTI CORROSIVO DE COLOR 

DEFINITIVO Y SOPORTE DE CANAL METALICA ANCLADA

ML 1,03 - $                            

TUBERIA PVC 3-4PULG PARA BAJANTE INCLUYE CODOS Y CONEXIÓN A 

CAMARA 

ML 0,50 - $                            

ANDAMIO TUBULAR DE 1.5 M.(CUERPO DOBLE SECCIÓN) INCLUYE 

TELERA Y TRANSPORTE DOS VIAJES 

DIA 0,50 - $                            

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1 OFC + 2 AYD) H/C 0,25 - $                            

HERRAMIENTA MENOR % H/C 0,10 - $                            

8,00

Demolición de losa maciza en concreto emax: 15cm incluye 

cargue y retiro de material sobrante producto de demolición

M2 - $                                         

MARTILLO DEMOLEDOR MANUAL - HERRAMIENTA ELECTRICA DIA 0,60 - $                            

VIAJE DE RETIRO DE ESCOMBROS MENOR A 10KM  VIAJE 0,10 - $                            

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1 OFC + 2 AYD) H/C 1,30 - $                            

HERRAMIENTA MENOR % H/C 0,15 - $                            

9,00



RAMPA DE ACECSO MOVILIDAD REDUCIDA placa contrapiso e: 

10cm concreto 21mpa

UND - $                                            

MATERIALES UN 1 - $                                     

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1 OFC + 2 AYD) H/C 0,5 - $                                     

HERRAMIENTA MENOR %H/C 0,1 - $                                     

10,00

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA SIMPLE  CORREDIZA 

EN ALUMINIIO VIDRIO 4mm según diseño  Inc. Perfiles, alfajias, 

silicona,  y herrajes necesarios para su corresta instalación y 

funcionamiento sobre muro placa fibrocemento 6 mm base 9

M2 - $                                                           

VENTANA EN ALUMINIO  M2 1 - $                                     

VIDRIO   4MM M2 1,1 - $                                     

SILICONA A 1000 UN 1,00 - $                                     

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1 OFC + 2 AYD) H/C 1,8 - $                                     

HERRAMIENTA MENOR %H/C 0,05 - $                                     

APU - SUBPROYECTO 1 MANZANARES 
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11,00

MURO EN PLACA DE FIBROCEMENTO 6mm - 2 cara (inc. 

Acabados, detalles, resanes, pinturas y terminados - 

aislamiento acústico internos de caras) 

M2 - $                                            

CANAL 90MM UN 0,425 - $                                     

PARAL 89MM UN 0,79 - $                                     

LIJA DE AGUA UN 0,2 - $                                     

TORNILLO CABEZA AUTO PERF UN 24 - $                                     

TORNILLOS ESTANDAR No 6X1" UN 16 - $                                     

TORNILLO CHAZO PUNTILLA UN 4 - $                                     

CINTA MALLA PARA SUPERBOARD X 90 ML ROLLO 0,02 - $                                     

MASILLA ACRILICA PARA INTERIORES (SUPERMASTIK) CUÑETE 0,05 - $                                     

PLACA SUPERBOARD  6 MM ,  2,44m*1,2m M2 2,2 - $                                     

SIKA PANEL KG 0,2 - $                                     

FRESCASA AILANTE TERMICO Y ACUSTICO M2 1,2 - $                                     

PINTURA EN VINILO TIPO 1 GL 0,1 - $                                     

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1 OFC + 2 AYD) H/C 0,7 - $                                     

HERRAMIENTA MENOR % H/C 0,15 - $                                     

12,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO, 

incluye vidrio 4mm, cerradura, marco y nave

UN - $                                            

PUERTA EN ALUMINIO F 06  (1,00 M) - VIDRIO OPALIZADO  DE  4MM, 

MARCO Y CHAPA UN 1 - $                                     

CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1 OFC + 2 AYD) H/C 1 - $                                     

HERRAMIENTA MENOR %H/C 0,1 - $                                     

13,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE 

REGULADO doble de poner sobre canaleta lisa de 50x45mm, 

incluye cable y/o alambre, accesorio de caja para canaleta 

UN

- $                                            

CAJA PVC HORIZONTAL Y/O VERTICAL PARA CANALETA UN 2

- $                                     

SUMINISTRO E INSTALACION D ECANALETA LISA  ML 45

- $                                     

ALAMBRE COBRE CALIBRE #12  (3 LINEAS)

ML 18

- $                                     

ALAMBRE COBRE CALIBRE #12  (3 LINEAS) - SUMINITRO E 

INSTALACION DESDE UPS

ML 45

- $                                     

TOMA DOBLE REGULADO

UN 2

- $                                     

TAPA TOMA DOBLE

UN 1

- $                                     

HERRAMIENTA MENOR

% H/C 0,2

- $                                     

CUADRILLA EE - INSTALACIONES ELECTRICAS

H/C 0,5

- $                                     

14,00

suministro e instalación salida datos y/o audio cat 6a - cat 6e 

Puntos para extensión de conexión incluye accesorios  para su 

correcto funcionamiento 

UN - $                                            

CABLE UTP CAT6A 100% COBRE X ML  Amp ML 10,00

- $                                     

JACK PLASTICO UN 2,00

- $                                     

TOMA DATOS RJ 45 8H UN 1,00

- $                                     

SALIDA TV LEGRAND UN 1,00

- $                                     

CUADRILLA EE - INSTALACIONES ELECTRICAS H/C 1,20

- $                                     

HERRAMIENTA MENOR % H/C 0,15

- $                                     

15

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED min 46w 

en panel rectangular de 1,20x0,30 de sobreponer estructura 

en cielo PVC

UN - $                                            

CABLE COBRE CALIBRE #12  (LIBRE DE HALÓGENOS) ML 0,5 - $                                     

CABLE COBRE CALIBRE #14  (LIBRE DE HALÓGENOS) ML 0,5 - $                                     

LAMPARA RECTANGULAR EN LED DE 1,20 X 0,30M DE SOBREPONER E INCRUTAR ESTRUCTURA DE SOPORTEUN 1 - $                                     

CUADRILLA EE - INSTALACIONES ELECTRICAS H/C 0,5 - $                                     

HERRAMIENTA MENOR % H/C 0,05 - $                                     
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SUMINISTROE E INSTALACION DE PISO SINTETICO 

ANTIDELIZANTE CON CINTA DE BORDE CORRUGADA PARA 

CADA HUELLA DE  ESCALERAS INCLUYE ANCLAJES, EPGANTES 

ENTRE OTROS PARA SU CORRECTA INSTALACION 

M2

- $                                            

PISO SINTETICO INCLUYE SUPERFICIE DE PEGA, anclajes, accesorios 

entre otros para su correcta instalacion y funcionamiento ejn piso 

mineral  m2 1,05 - $                                     

 

CINTA ANTIDESLIZANTE BICOLOR DE 5 M X 50 MM CON ADHESIVO 

MATERIAL TEXTURIZADO, FINO Y ELÁSTICO.;;ADHESIVO 

ACRÍLICO.;;LARGO: 5 M.;ANCHO: 50 MM.;COLOR: BICOLOR, PARA 

MAYOR IDENTIFICACIÓN DE ESCALONES, ACCESOS O SALIDAS Y ÁREAS ML 4 - $                                     

ACCESORIOS Y VARIOS gl 0,2 - $                                     

CUADRILLA BB INSTALACIONES (1 OFC + 1 AYD + 1 ENT) H/C 0,3 - $                                     

HERRAMIENTA MENOR % H/C 0,1 - $                                     
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23,9%

5%
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19% IVA SOBRE UTILIDAD

29,8%

COSTO TOTAL  OBRA DIRECTO + 

INDIRECTA (INCLUYE  AIU%)

- $                                                   

VALOR OFICIAL MINIMA  CUANTIA DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA

36.297.995 $                                    

DESCRIPCION DE AREA:

‘’CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA 

MANTENIMIENTO GENERAL AÑO 2024 DE 

BIEN INMUEBLE EN COMODATO 

(INTERINSTITUCIONAL) COMO 

EXTENSION ACADÉMICA DE LA IES CINOC 

LOCALIZADA EN MUNICIPIO DE 

MANZANARES EN DEPARTAMENTO DE 

CALDAS ”

SUB PROYECTO 1, EXTENSION 

MANZANARES IES CINOC

 $                                                                      -   

TOTAL AIU%

- $                                                    

- $                                                    

ADMINISTRACION

- $                                                    

UTILIDAD

- $                                                    

IMPREVISTOS

- $                                                    
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ÍTEM EXPERIENCIA REQUERIDA

NOMBRE/APELLIDO/TARJETA 

PROFESIONAL 

CANTIDAD DEDICACION (%)

UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD VALOR UNITARIO

FACTOR 

PRESTACIONAL

VALOR TOTAL

Ingeneiro civil 

Profesional universitariocon 

experiencia mayor a 6 meses

1 30% Mes  1,5  $                                      -   

Maestro de obra civil y/o 

tecnologo en obra civil

Tecnólogo o tecnico con 

experiencia de 3 años de 

educación superior aprobados

1 70% Mes  1,5  $                                      -   

Pagos responsabilidad salud, 

riesgo y pension

pago de salud, riesgo y pension 

en funcion de 40% base de 

cotizacion del valor total de 

personal

1 VARIABLE GLB 1 22,27%



 $                                                   -   

1. COSTOS DE PROFESIONAL AREA TECNICA 

Mano de Obra Calificada

1
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www.iescinoc.edu.co
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Cel. 311 836 8165

E=RoN:]

rectoria@iescinoc.edu.co





